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[bookmark: _Toc24223][bookmark: _Toc29768]A章  总   则
[bookmark: _Toc6529][bookmark: _Toc25898][bookmark: _Toc80689739][bookmark: _Toc62564144]第135.1条 目的和依据
为了对小型商业运输运营人进行运行合格审定和持续监督管理，根据《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国安全生产法》，制定本规则。
[bookmark: _Toc62564145][bookmark: _Toc6245][bookmark: _Toc80689740][bookmark: _Toc21782]第135.3条 适用范围
(a)本规则适用于在中华人民共和国境内依法登记的航空运营人实施的下列经营性通用航空飞行活动：
(1)使用下列小型航空器实施的定期、不定期载客或者载货飞行：
[bookmark: _Hlk196812899](i)正常类、实用类、特技类和通勤类飞机。
(ii)正常类直升机。
(2)使用下列运输类飞机实施的载货或者不定期载客飞行：
(i)30座及以下。
(ii)最大商载3400千克及以下。
(iii) 旅客座位数9座及以下的特殊类别航空器。
(3)使用运输类直升机实施的定期、不定期载客或者载货飞行。
(b)本规则所称小型商业运输运营人，是指从事本条(a)款规定经营性通用航空飞行活动的运营人。
(c)小型商业运输运营人在运行中所使用的人员以及小型商业运输运营人所载运的人员，应当遵守本规则中的适用要求。
(d)本条(a)款所称的旅客座位数为最大审定旅客座位数，不包括机组座位。
(e)使用民用无人驾驶航空器从事经营性通用航空飞行活动，不适用本规则，按照《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》等规定实施管理。
[bookmark: _Toc62564146][bookmark: _Toc80689741][bookmark: _Toc16983][bookmark: _Toc22143]第135.5条 机构与职责
(a)中国民用航空局（以下称为中国民航局）负责对全国的小型商业运输运营人的技术性合规管理及日常监督管理工作实施统一管理。
(b)中国民用航空地区管理局（以下称为民航地区管理局）负责本辖区内小型商业运输运营人的技术性合规管理及日常监督管理工作。
(c)中国民航局和民航地区管理局，以下统称局方。
[bookmark: _Toc80689742][bookmark: _Toc62564147][bookmark: _Toc6294][bookmark: _Toc11380]第135.7条 运营人的具体技术性要求
(a)运营许可证及其运营规范的申请、颁发和管理应当符合《通用航空运营许可程序规定》（以下称为CCAR-120部）的有关要求。
(b)小型商业运输运营人取得运营许可证及其运营规范后，即成为本规则规定的小型商业运输运营许可证持有人（以下称为许可证持有人）。
(c)申请运营许可证及其运营规范，应当符合CCAR-120部规定的技术性要求，具体如下：
(1)满足本规则第135.21条至第135.27条要求。
(2)具有与特定的运行性质和范围相符的完善的组织机构、飞行运行的控制和监督方法、训练大纲以及地面服务和维修安排。
(3)如委托第三方提供运行保障服务，应当制定相应的管控政策和程序。
(4)根据申请运行的种类，满足本规则所有适用于该运行种类的条款的要求，具体如下：
(i)对于本规则第135.3条(a)款(1)项规定的定期、不定期载客或者载货飞行（小型航空器），应当遵守本规则C章关于航空器及仪表设备、飞行机组成员、飞行运行、性能使用限制、维修、记录和报告的规定。
(ii)对于本规则第135.3条(a)款(2)项规定的载货或者不定期载客飞行（运输类飞机），应当遵守本规则D章关于航空器及仪表设备、机组成员、飞行运行、性能使用限制、维修、记录和报告的规定。
(iii)对于本规则第135.3条(a)款(3)项规定的定期、不定期载客或者载货飞行（运输类直升机），应当遵守本规则E章关于航空器及仪表设备、飞行机组成员、飞行运行、性能使用限制、维修、记录和报告的规定。
[bookmark: _Toc23983][bookmark: _Toc5902]第135.9条 运营人的具体技术性要求材料
申请人应当向主运行基地民航地区管理局提出运营许可申请，在CCAR-120部第120.25条要求的申请材料基础上，按规定的格式提交申请运行种类适用的本规则第135.121条、第135.323或者第135.513条所要求内容的手册，并确保其真实、完整、有效。
[bookmark: _Toc24474][bookmark: _Toc11193]第135.11条 许可证持有人保存和使用运营规范的责任
(a)许可证持有人应当保证每个参与运行的人员熟知运营规范中适用于该人员工作职责的有关规定并遵照执行。
(b)许可证持有人应当将其运营规范中的有关内容或者信息，写进其运行手册中，并且应当清楚的写明这些内容是其运营规范的一部分，还应当说明运营规范的要求具有强制性；或者将完整的运营规范与运行手册放在一起，按照本规则第135.121条、第135.323条或者第135.513条对手册的要求进行分发、携带、存放和更新。

[bookmark: _Toc80689750][bookmark: _Toc19225][bookmark: _Toc17291][bookmark: _Toc24799712][bookmark: _Toc24796714][bookmark: _Toc29157837][bookmark: _Toc24799413][bookmark: _Toc9179][bookmark: _Toc523314283][bookmark: _Toc24798520]B章  管理许可证持有人的一般规定
[bookmark: _Toc1140][bookmark: _Toc22892]第135.21条 遵守的法律、规章和程序
(a)许可证持有人应当保证其雇员熟知在境外运行时应当遵守运行所在国家或者地区的法律、规章和程序。
(b)许可证持有人应当保证所有驾驶员熟知与其履行的职责相关的，为所飞地区、所用机场以及有关空中航行设施而制定的法律、规章和程序。还应当保证飞行机组的其他成员熟知在航空器运行中与履行各自职责有关的法律、规章和程序。
(c)许可证持有人应当对运行控制负责，并且在运行手册中应当包括实施运行控制有关的人员与其职责的说明。
(d)在许可证持有人的运行控制程序中，应当确定机长对航空器的放行所负有的责任。
(e)如果在危及航空器或者人员安全的紧急情况下，应当采取违反规章或者程序的措施时，机长应当立即通知局方。对于境外运行，如事件发生地所在国家或者地区提出要求，机长应当向该国或者地区的有关当局提交关于违章情况的报告，并在事件发生后的10日内向局方提交报告的副本。 
(f)许可证持有人应当保证机长在航空器上可以获得飞经地区有关搜寻与救援服务的重要资料。
(g)许可证持有人应当保证飞行机组成员符合《民用航空器驾驶员合格审定规则》（以下称为CCAR-61部）所规定的无线电通信所使用语言的沟通和理解能力要求。
(h)许可证持有人在完成应当由持有执照的航空人员实施的工作时，所使用的航空人员应当满足下列条件：
(1)持有适合的现行有效的航空人员执照。
(2)满足涉及民航管理的规章中适用的资格要求，并能够胜任所从事的工作。
(i)按照CCAR-135 部运行航空器的人员应当：
(1)在中国境内运行时，遵守本规章；以及
(2)在中国境外运行时，遵守《国际民航公约》附件2《空中规则》或任何适用的外国法规，在《民用航空器驾驶员合格审定规则》(CCAR-61)、《一般运行和飞行规则》(CCAR-91)和本规则的规定严于上述附件和外国法规的规定并且不与其发生抵触时，还应当遵守《民用航空器驾驶员合格审定规则》(CCAR-61)、《一般运行和飞行规则》(CCAR-91)和本规则的规定。
[bookmark: _Toc23032][bookmark: _Toc13857]第135.23条 安全管理体系
许可证持有人应当建立安全管理体系，并且能够按照本规则的规定实施安全管理，该体系应当：
(a)至少具备以下功能：
(1)及时识别影响安全的危险源。
(2)保证采取必要的纠正措施以保持可接受的安全水平。
(3)持续监督和定期评估安全水平。
(4)持续改进整体安全水平。
(b)明确地界定整个组织内部的安全责任界限，包括高级管理人员应当对安全直接承担的责任。
(c)如运行最大起飞重量超过27000千克的飞机，制定并持续实施非惩罚性的飞行数据分析计划，该计划应当包含保护数据来源的妥当防护措施。
(d)制定供运行人员使用的飞行安全文件体系。
第135.24条 航空人员劳动保护与健康管理
许可证持有人应当根据飞行特点，建立航空人员劳动保护与健康管理制度，配备适配运行规模的保障人员，为其员工保持良好的身体和心理状态提供保障。
[bookmark: _Toc17993][bookmark: _Toc23374][bookmark: _Toc80689753][bookmark: _Toc62564157]第135.25条 按照本规则实施运行所必需的管理制度、机构和人员
(a)许可证持有人应当建立能够有效控制和监督其整体运行的管理制度，必要时应当设置相应管理机构，并雇佣足够的合格管理人员和技术人员，以保证在其运行中保持最高的安全水平。许可证持有人应当在下列职位或者同等职位上安排合格的专职人员：
(1)主要负责人，对许可证持有人安全生产工作全面负责的高级管理人员，具体责任包括：
(i)建立健全并落实许可证持有人全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，遵守安全生产法律法规，组织制定并实施许可证持有人安全生产规章制度和操作规程。
(ii) 组织制定并实施许可证持有人安全生产教育和培训计划。
(iii)保证安全投入的有效实施。
(iv)对实施和保持许可证持有人有效的安全管理体系负责，组织制定并批准安全政策和安全目标。
(v)组织建立并落实许可证持有人安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查许可证持有人的安全生产工作，及时消除安全隐患。
(vi)组织制定、实施并签署许可证持有人生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。
(2)运行主管，负责许可证持有人飞行运行的组织实施，确保符合本规则的要求。
(3)维修主管，负责许可证持有人的航空器维修及工程技术管理工作，确保符合本规则的要求。
(4)对于按照本规则第135.3条(a)款(2)项和本规则第135.3条(a)款(3)项规定的运行种类实施运行的，应当安排总飞行师，负责许可证持有人的飞行人员训练和技术管理，确保符合本规则的要求。
(b)对于某项具体运行，如果许可证持有人能够证明，由于所涉及的运行种类、所使用的航空器数量与型号和运行的区域等因素，使用较少的管理人员或者不同的管理人员配置能够完成本条(a)款规定职位的全部职责并能以同等安全水平完成运行，局方可以认可其管理人员的配备。
(c)本条(a)款要求的或者按照本条(b)款认可的职位名称和管理人员数量，应当明确填入许可证持有人的运营规范。
(d)担任本条(a)款或者(b)款要求或者认可的职位的人员，以及按照运营许可证实施运行的各级负责人，应当符合下列要求：
(1)在训练、经验、专业知识上保持合格水平。
(2)在其职责范围内，熟知下列资料中与许可证持有人各种运行有关的内容：
(i)有关的涉及民航管理的规章。
(ii)许可证持有人的运营规范。
(iii)航空安全标准和安全运行常规。
(iv)许可证持有人的手册。
(v)许可证持有人的航空安保措施。
(3)严格履行其职责，以符合适用的规章要求，并保证安全运行。
(e)许可证持有人应当在其手册内的一般政策规定中，写明本条(a)款规定的人员的任务、职责和权力，并写明担任这些职务人员的姓名和业务地址。许可证持有人应当在上述所列职位上的人员变换或者空缺后10日内通知局方。
(f)许可证持有人应当设立由飞行和维修等专业人员组成的运行管理机构，负责协调各业务部门有关运行的事项；办理运行合格审定的有关事宜；负责手册的分发、更改和报批工作，保持其有效性。
(g)如果未设置本条(a)款要求的管理机构，许可证持有人应当配备专职安全生产管理人员，负责安全水平的持续监督和定期评估；调查安全相关事件；就安全有关事务提出建议和组织员工安全教育等。
[bookmark: _Toc556][bookmark: _Toc728]第135.26条 管理人员的合格条件
(a)自2027年7月1日起，首次担任本规则第135.25条(a)款规定的主要负责人和第135.25条(a)款规定的专职安全生产管理人员应当符合下列条件：
(1)具备与本规则运行相应的安全生产知识和管理能力，并由局方对其安全生产知识和管理能力考核合格。
(2)曾经担任按本规则运行的第135.25条(a)款规定的主要管理人员或者具备至少2年民航安全管理工作经验。
(3)熟知许可证持有人的运营规范、运行手册及其他相关要求。
(4)具有较强的分析解决问题能力和良好的沟通技能。
(b)担任本规则第135.25条(a)款中运行主管的人员应当符合下列条件：
(1)该管理人员应当至少持有商用驾驶员执照。如果在该许可证持有人的某些运行中担任机长的驾驶员需要持有仪表等级，则该管理人员也应当持有仪表等级。如果在该许可证持有人的某些运行中担任机长的驾驶员需要持有航线运输驾驶员执照，则该管理人员也应当持有航线运输驾驶员执照。
(2)符合下列条件之一且最近6年内未发生个人责任原因导致的征候及以上不安全事件：
(i)在最近3年内，在按照本规则或者《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》（以下称为CCAR-121部）实施的运行中，有1年在运行主管或者类似职位上进行运行管理的经历。
(ii)在最近6年内，在按照本规则或者CCAR-121部实施的运行中，至少具有担任机长3年的经历。
(iii)在最近6年内，在按照《商业非运输运营人运行合格审定规则》（以下称为CCAR-136部）或者《民用航空器驾驶员学校合格审定规则》（以下称为CCAR-141部）实施的运行中，有2年在作业负责人、总飞行师或者主任飞行教员职位上进行运行管理的经历。
(c)担任本规则第135.25条(a)款中维修主管的人员应当符合下列条件：
(1)该管理人员应当持有航空器维修人员执照，并且其执照类别至少对应许可证持有人所使用的一种类别航空器。如果许可证持有人所使用某类航空器的维修需要机型签署，则该管理人员也应当具备相应类别航空器的机型签署经历。
(2)在最近6年内具有至少3年从事许可证持有人运行的至少一种类别航空器的维修或者维修管理经历。
(3) 接受了局方认可的相关法规培训并合格。
(4) 最近3年内未发生个人责任原因导致的征候及以上不安全事件。
(d)担任本规则第135.25条(a)款中总飞行师的人员应当符合下列条件：
(1)该管理人员应当至少持有商用驾驶员执照。如果在该许可证持有人的某些运行中担任机长的驾驶员需要持有仪表等级，则该管理人员也应当持有仪表等级。如果在该许可证持有人的某些运行中担任机长的驾驶员需要持有航线运输驾驶员执照，则该管理人员也应当持有航线运输驾驶员执照。
(2)具有在该许可证持有人的至少一种机型上担任机长的有效资格。
(3)符合下列条件之一且最近3年内未发生个人责任原因导致的征候及以上不安全事件：
(i)在按照本规则或者CCAR-121部实施的运行中，有1年在总飞行师或者类似职位上进行运行管理的经历。
(ii)在最近6年内，在按照本规则或者CCAR-121部实施的运行中，至少具有担任机长3年的经历。
(iii)在最近6年内，在按照CCAR-136部或者CCAR-141部实施的运行中，有2年在作业负责人、总飞行师或者主任飞行教员职位上进行运行管理的经历。
(e) 如果许可证持有人拟选任的人员不符合本条(a)、(b)、(c)或者(d)款规定的经历，但具有相应的经历，能够有效履行涉及民航管理的规章要求的相应职位的职责和许可证持有人手册规定的程序，局方可以批准对本条相应款项规定经历的偏离。
[bookmark: _Toc80689754][bookmark: _Toc11246][bookmark: _Toc13819][bookmark: _Toc62564158]第135.27条 主运行基地、飞行基地和维修基地
(a)许可证持有人应当保持一个主运行基地。许可证持有人还可以按照运行需要建立飞行基地和维修基地，飞行基地和维修基地可以与主运行基地在同一地点，也可以在不同地点。
(b)许可证持有人在主运行基地所属民航地区管理局辖区内的载客运行不符合局方要求的运行近期经历，应当按照局方规定的程序变更主运行基地。
(c)在计划变更主运行基地，建立或者变更飞行基地或者维修基地之前至少30日，许可证持有人应当以书面形式向局方提出申请。
[bookmark: _Toc4729][bookmark: _Toc152156309][bookmark: _Toc152179117][bookmark: _Toc196748433][bookmark: _Toc13978]第135.29条 飞行数据的使用
(a)许可证持有人不得为事故或者征候调查以外的目的使用驾驶舱话音记录器、驾驶舱音频记录系统的记录或者文本，除非这些记录或者文本：
[bookmark: _Hlk155982703](1)在去识别化后，用于许可证持有人安全管理体系内不安全事件的调查、分析、研究等，并符合《国际民用航空公约》附件19《安全管理》关于保护安全数据和安全信息的相关要求。
(2)用于与事故或者征候调查所涉事件无关的刑事诉讼，并符合《国际民用航空公约》附件19《安全管理》关于保护安全数据和安全信息的相关要求。
(3)用于对飞行记录器系统的检查。
[bookmark: _Hlk155982920](b)许可证持有人不得为事故或者征候调查以外的目的使用飞行数据记录器、航空器数据记录系统以及本规则第135.667条要求的快速存取记录器的记录或者文本，除非这些记录或者文本符合《国际民用航空公约》附件19《安全管理》关于保护安全数据和安全信息的相关要求，且：
(1)去识别化。 
(2)许可证持有人用于飞行数据分析方案。
(3)用于与事故或者征候调查所涉事件无关的诉讼。
(4)许可证持有人用于适航或者维修。
(5)根据安全数据保护程序被公布。
(c)许可证持有人可以与另一方签订合同，由其负责飞行数据分析方案具体工作，但符合性责任由许可证持有人承担。
(d)许可证持有人应当定期向负责许可证管理的民航地区管理局职能部门报告其通过飞行数据分析方案得到的统计数据和趋势分析报告，局方认为必要时可以随时查阅或者分析快速存取记录器(QAR)或者等效设备的原始数据。
[bookmark: _Toc444][bookmark: _Toc24114]第135.31条 按照军方要求实施运行的偏离批准
(a)局方可以批准许可证持有人偏离本规则的适用规定，以便于其实施军方要求的特殊运行。
(b)在按照本条批准一项偏离时，局方将对许可证持有人的运营规范颁发相应的修改项。
(c)局方可以在任何时候终止按照本条颁发的偏离批准。
[bookmark: _Toc12866][bookmark: _Toc12911]第135.33条 实施应急运行的偏离批准
(a)在紧急情况下并满足下列条件时，局方可以批准许可证持有人偏离本规则的适用规定：
(1)在该紧急情况下为了保护人员生命和财产安全应当采取运送人员或者财产的行动。
(2)局方认为，为了立即实施上述运行，应当偏离有关规定。
(b)在紧急情况下，局方可以使用下列方法之一批准偏离：
(1)局方对许可证持有人的运营规范颁发相应的修改项。
(2)如果情况紧急不允许及时修改运营规范，则局方可以用口头或者其他方式批准该偏离，但是许可证持有人应当在开始这种运行后24小时之内，向局方提交说明这种紧急情况性质的报告。
[bookmark: _Toc12404][bookmark: _Toc101191489][bookmark: _Toc101174639][bookmark: _Toc489623171][bookmark: _Toc16078][bookmark: _Toc196748436][bookmark: _Toc116040300]第135.35条 遵守运营许可证及其运营规范的要求
许可证持有人不得违反运营许可证及其运营规范和其他批准项目实施运行，不得超越批准的偏离或者豁免。
[bookmark: _Toc12413][bookmark: _Toc30186]第135.37条 需要立即决断和处置的紧急情况
(a)在涉及人员和财产安全的紧急情况下，许可证持有人可以在该紧急情况所需的限度内，偏离本规则中与航空器、设备和最低天气标准相关的规定。
(b)在涉及人员和财产安全的紧急情况下，机长可以决定在该紧急情况所需的限度内偏离本规则的规定。
(c)按照本条规定偏离本规则的任何人员，应当在作出偏离行为之后的10日内，向负责该许可证持有人的民航地区管理局飞行标准职能部门递交一份关于所涉及航空器运行的完整报告，包括对所作偏离和作出偏离的原因的描述。
[bookmark: _Toc124][bookmark: _Toc6107]第135.39条 航空器的湿租
(a)除经局方批准外，许可证持有人不得湿租境内外非商业载客、载货运营人的航空器用于本规则的运行。
(b)许可证持有人在进行涉及湿租的运行前，应当向局方提交一份与境内外其他商业载客、载货运营人签订的航空器湿租租赁合同副本和有关批准文件副本，局方收到租赁合同副本和有关批准文件副本后，将确定合同中航空器的运行控制方，并根据需要，给合同一方或者双方分别颁发运营规范的修改项，否则许可证持有人不得进行湿租运行。
(c)许可证持有人应当提供下列需要列入运营规范的信息：
(1)合同双方的名称和合同的有效期限。
(2)合同所涉及的每架航空器的国籍标志和登记标志。 
(3)运行种类。
(4)运行的机场或者区域。
(5)具体说明计划由哪一方控制运行和实施这种运行控制的时间、机场或者区域。
(d)在对本条(b)款事项作出决定时，局方将考虑下列因素： 
(1)机组成员资格。
(2)航空器适航性和维修工作。
(3)运行控制。
(4)航空器的地面保障服务。 
(5)航班计划。
(6)局方认为与安全有关的其他因素。
(e)经局方批准，许可证持有人在因特殊原因取消其航空器的飞行时，可以湿租按照本规则运行的其他商业载客、载货运营人的航空器，载运其旅客进行替代飞行，但是应当遵守本规则相应于所实施的运行种类的规定。
[bookmark: _Toc960][bookmark: _Toc9481]第135.41条 安保要求
按照本规则实施运行的许可证持有人应当遵守涉及民航管理规章适用的安保要求。
[bookmark: _Toc11958][bookmark: _Toc4311]第135.43条 监督和检查的实施
(a)许可证持有人应当接受局方在任何时间或者地点对其进行的监督检查，以确定其是否符合涉及民航管理的规章规定以及是否符合其运营许可证及其运营规范的规定。
(b)许可证持有人应当能在其主运行基地向局方提供下列资料：
(1)许可证持有人的运营许可证及其运营规范。
(2)按照涉及民航管理的规章规定应当保存的每种记录、文件、报告的现行清单。
(c)负责保存许可证持有人记录、文件、报告的所有人员，应当能向局方提供相关资料。
(d)局方可以根据本条(a)款检查的结果或者相关材料，确定许可证持有人是否符合继续持有运营许可证及其运营规范的相关要求。

[bookmark: _Toc523314301][bookmark: _Toc25969][bookmark: _Toc80689764][bookmark: _Toc24796733][bookmark: _Toc19676][bookmark: _Toc24798539][bookmark: _Toc17806][bookmark: _Toc24799432][bookmark: _Toc24799731][bookmark: _Toc29157849]C章  小型航空器运行
[bookmark: _Toc24799433][bookmark: _Toc14233][bookmark: _Toc24799732][bookmark: _Toc24796734][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc24798540][bookmark: _Toc7509][bookmark: _Toc29157850][bookmark: _Toc80689765][bookmark: _Toc523314303]第一节  航空器及仪表、设备要求
[bookmark: _Toc21978][bookmark: _Toc24455][bookmark: _Hlk218674875][bookmark: OLE_LINK1]第135.51条 一般要求
(a)按照本章运行的航空器及其设备应当满足涉及民航管理的规章的适用要求。
(b)除本规则第135.705条规定的情况外，要求在航空器上安装的仪表及设备应当经过批准并且处于可工作状态，否则不得按照本章运行该航空器。
(c)按照本章运行的航空器应当符合本规则第F章的航空器和设备要求。
[bookmark: _Toc3565][bookmark: _Toc28270]第135.53条 航空器要求
(a)许可证持有人应当具有对按照本章运行的航空器的使用权，并在运行时携带现行有效的下列证件：
(1)国籍登记证。
(2)标准适航证。
(3)民用航空器电台执照。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27](4)噪声合格审定的证明文件，可以载于本规则要求的航空器飞行手册中。
(b)如使用陆上飞机实施延伸跨水运行，应当通过适航审定表明水上迫降的符合性或者达到等效安全水平。
(c)除符合航空器飞行手册中规定的外形缺损清单情况外，按照本章运行的航空器应当处于适航状态。 
(d)当对航空器及其部件实施设计更改时，该设计更改应当按照CCAR-21部的规定获得批准。
(e)许可证持有人可以租用不含机组人员的国际民用航空公约缔约国所属的某一国家登记的民用航空器实施本规则运行，但应当符合下列规定：
(1)该航空器带有原国籍登记国颁发的适航证和由中国民航局颁发的外国适航证认可书，以及无线电电台执照和噪声合格审定的证明文件；
(2)许可证持有人已将该航空器的租赁合同副本报局方。
[bookmark: _Toc24186][bookmark: _Toc24798547][bookmark: _Toc32090][bookmark: _Toc24799440][bookmark: _Toc24799739][bookmark: _Toc24796741][bookmark: _Toc14492][bookmark: _Toc29157857][bookmark: _Toc80689772][bookmark: _Toc523314351]第二节  飞行机组成员
[bookmark: _Toc24798548][bookmark: _Toc29157858][bookmark: _Toc24796742][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc24799740][bookmark: _Toc80689773][bookmark: _Toc6237][bookmark: _Toc23962][bookmark: _Toc24799441]第135.63条 飞行机组成员的组成
[bookmark: _Toc24796743][bookmark: _Toc24799442][bookmark: _Toc24798549][bookmark: _Toc6875][bookmark: _Toc24799741][bookmark: _Toc29157859](a)在许可证持有人运行的航空器上所配备的飞行机组成员，应当符合航空器操作限制或者航空器飞行手册中的机组配备规定，以及本章对所实施运行类型的机组配备规定。
(b) 除本条(c)款规定外，获授权按仪表飞行规则实施运行的许可证持有人，可通过其运营规范获得局方的授权，以建立副驾驶职业发展计划。作为该计划的一部分，许可证持有人雇用的驾驶员，可在按照CCAR-135部和CCAR-91部实施的不要求根据航空器型号合格审定或飞行所依据的法规配备两名驾驶员的运行中，记录为副驾驶的飞行时间，前提是该飞行运行是按照许可证持有人关于副驾驶职业发展计划的运营规范实施的；并且——
(1) 许可证持有人：
(i) 根据135.233的要求，为每名被指派的副驾驶保存记录；
(ii) 应要求并在合理时间内，向被指派的副驾驶提供135.233(a)(4)要求记录的副本；且
(iii) 建立并维持一个数据收集和分析流程，使许可证持有人和局方能够确定副驾驶职业发展计划是否正在实现其目标。
(2) 该航空器为多发飞机或单发涡轮发动机驱动的飞机，必须有一套供第二驾驶员飞行机组成员使用的独立操纵装置，还必须为第二驾驶员配备以下设备和独立仪表：
(i) 空速指示器；
(ii) 可调气压的灵敏高度表；
(iii) 陀螺倾斜和俯仰指示器；
(iv) 与侧滑指示器集成的陀螺转弯指示器；
(v) 陀螺航向指示器；
(vi) 对于IFR运行，升降速度表；
(vii) 对于IFR运行，用于航路导航和仪表进近的航向引导；以及
(viii) 麦克风、发射开关和耳机或扬声器。
(3) 被指派担任副驾驶的驾驶员应满足以下要求：
(i) 135.75中的副驾驶资格要求；
(ii) 本规则中的飞行时间和值勤期限制及休息要求；
(iii) 本规则中针对副驾驶的机组成员考试要求；以及
(iv) 本规则中针对副驾驶的机组成员训练要求。
(4) 被指派担任机长的驾驶员应满足以下要求：
(i) 在之前至少6个日历月内，一直完全有资格担任许可证持有人的机长；且
(ii) 在之前36个日历月内，已完成指导训练，包括强化最高技术水平、飞行技术和专业精神的技巧。
(c) 以下许可证持有人不具备根据本条(b)款获得副驾驶职业发展计划授权的资格：
(1) 许可证持有人在其运行中只能使用一名驾驶员；以及
(2) 许可证持有人已被批准偏离135.93(a)、135.121(a)要求。
[bookmark: _Toc9741][bookmark: _Toc27506][bookmark: _Toc80689774]第135.65条 机长或者副驾驶的指派要求
(a)许可证持有人在按照本章运行时，应当满足下列要求：
(1)为每次飞行指派一名机长。
(2)对于使用座位数（含机组座位）9座以上（以下简称为“9座以上”）的飞机实施的定期载客飞行，应当至少配备两名驾驶员。
(3)为每次需要两名驾驶员的飞行，指派一名副驾驶。
(4)许可证持有人实施II类或者III类等低能见度运行时，除机长外，还应当指派一名副驾驶。
(b)机长应当按照许可证持有人的指派，在该次飞行的所有时间内承担机长职责。
[bookmark: _Toc18340][bookmark: _Toc28095][bookmark: _Toc27200][bookmark: _Toc29157860][bookmark: _Toc24796744][bookmark: _Toc80689775][bookmark: _Toc24798550][bookmark: _Toc24799742][bookmark: _Toc24799443]第135.67条 仪表飞行规则运行中要求配备的副驾驶
(a)除本条(b)款规定的情况外，在根据仪表飞行规则（IFR）实施载客运行时，应当配备一名副驾驶。
(b)除按照本规则第135.63条和第135.65条(a)款(3)项的规定配备副驾驶的情况外，当装备有经批准的自动驾驶仪系统，并且相应的运营规范中也已批准使用该系统时，可以偏离本条(a)款的要求，无需配备副驾驶。在此种情况下担任机长的驾驶员，应当在该厂家和型号的航空器上具有至少100小时的机长经历时间。许可证持有人申请使用自动驾驶仪系统代替副驾驶，应当向局方申请颁发相应的运营规范条款。
(c)如果满足下列条件，局方可以批准其使用自动驾驶仪代替副驾驶：
(1)该自动驾驶仪能够操纵航空器来保持飞行和进行绕三轴旋转的机动飞行。
(2)许可证持有人经演示证明，机长能够在合理的工作负荷下完成所有职责，使用自动驾驶仪的运行能够安全实施，符合本规则所有的运行要求。
(3)相应的运营规范条款中，包含了局方认为出于安全考虑所需规定的使用自动驾驶仪的条件和限制。
[bookmark: _Toc27978][bookmark: _Toc80689776][bookmark: _Toc24796745][bookmark: _Toc29157861][bookmark: _Toc24798551][bookmark: _Toc7177][bookmark: _Toc24799743][bookmark: _Toc24799444][bookmark: _Toc17187]第135.69条 紧急情况和应急撤离职责
(a)对于每一型号的航空器，许可证持有人应当为每一机组必需成员指派其在紧急情况下或者需要应急撤离的情况下应当履行的职责。许可证持有人应当保证完成这些任务是现实可行的，并且考虑可预见的紧急情况的处理，包括个别机组成员可能丧失工作能力，或者在客货混装的航空器上，由于货物的移动机组成员不能到达客舱类似的紧急情况。
(b)许可证持有人应当在本规则第135.121条所要求的手册中规定本条(a)款要求的每类机组必需成员的职责。
[bookmark: _Toc24799744][bookmark: _Toc24798552][bookmark: _Toc16436][bookmark: _Toc24796746][bookmark: _Toc11095][bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc24799445][bookmark: _Toc80689777][bookmark: _Toc29157862]第135.71条 酒精和药物的使用限制
(a)处于下列身体状况的人员，不得担任按照本章运行的机组成员：
(1)饮用含酒精饮料之后8小时以内。
(2)处于酒精作用之下。
(3)其呼出气体或者血液中酒精含量等于或者大于0.04克。酒精含量是指每210升呼出气体中含有的酒精克数或者每100毫升血液中含有的酒精克数。
(4)使用了大麻、可卡因、鸦片、天使粉或者安非他明等禁用药物或者影响人体官能的药品。
(b)除紧急情况外，驾驶员不得载运呈现醉态或者由其举止、身体状态可以判明处于药物控制之下的人员（受到看护的病人除外)。
(c)机组成员应当在局方要求时，接受局方人员或者局方委托的人员检查其血液中酒精含量的测试。当局方认为某人有可能违反本条(a)款(1)项或者(3)项的规定时，此人应当根据局方的要求，将其担任或者试图担任机组成员之后4小时内所做的血液酒精含量测试结果提供给局方。
(d)如果局方认为某人有可能违反本条(a)款(4)项的规定，此人应当根据局方的要求，将其担任或者试图担任机组成员之后4小时内所做的每次体内药物测试的结果提供给局方。
(e)局方根据本条(c)款或者(d)款所取得的测试结果，可以用来判定该人员是否具备担任机组成员执行该次飞行任务的资格，或者是否有违反中国民用航空法规的行为。
[bookmark: _Toc2856][bookmark: _Toc24799446][bookmark: _Toc24798553][bookmark: _Toc6376][bookmark: _Toc24799745][bookmark: _Toc12029][bookmark: _Toc24796747][bookmark: _Toc80689778][bookmark: _Toc29157863]第135.73条 机长的资格要求
(a)按照目视飞行规则（VFR）运行时，担任机长的驾驶员应当满足下列要求：
(1)至少持有相应类别、级别和型别（如适用）等级的商用驾驶员执照。
(2)对于飞机，至少具有500小时驾驶员飞行经历时间，包括至少100小时的转场飞行时间，其中至少25小时在夜间完成。对于按照目视飞行规则（VFR）实施云上运行的直升机，至少具有500小时驾驶员飞行经历时间，包括至少50小时的转场飞行时间，其中至少10小时在夜间完成。
(3)对于飞机和按照目视飞行规则（VFR）实施云上运行的直升机，持有相应仪表等级或者航线运输驾驶员执照。
(4)对于特殊类别航空器，参照关于特殊类别航空器的附加要求。
(b)满足下列条件时，担任飞机机长的驾驶员可以偏离本条(a)款(3)项要求，无需持有仪表等级：
(1)航空器为活塞式发动机驱动的单发飞机。
(2)经局方批准，在无线电导航不可靠而主要使用地标导航的区域内飞行。
(3)按照昼间目视飞行规则（VFR），符合《一般运行和飞行规则》（以下称为CCAR-91部）第91.351条的基本目视飞行规则（VFR）最低天气标准，在飞行中能持续保持地面目视参考，且能见度不小于5公里。
(4)距许可证持有人飞行基地距离不超过400公里的飞行。
(5)飞行区域在许可证持有人的运营规范中得到批准。
(c)按照仪表飞行规则（IFR）运行时，担任机长的驾驶员应当满足下列要求：
(1)至少持有相应类别、级别和型别（如适用）等级的商用驾驶员执照。
(2)至少具有1200小时飞行经历时间，包括500小时的转场飞行时间、100小时的夜间飞行时间以及75小时的实际或者模拟仪表飞行时间（其中至少50小时为实际仪表飞行时间）。
(3)持有相应仪表等级或者航线运输驾驶员执照。
[bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc80689779][bookmark: _Toc24799447][bookmark: _Toc29157864][bookmark: _Toc24799746][bookmark: _Toc24796748][bookmark: _Toc24798554](d)对于特殊类别航空器，参照关于特殊类别航空器的附加要求。
[bookmark: _Toc31978][bookmark: _Toc26873]第135.75条 副驾驶的资格要求
(a)在型号合格审定为两名驾驶员的运行中，或者按照本规则第135.67条要求配备副驾驶的运行中，担任副驾驶的驾驶员应当至少持有相应类别、级别和型别（如适用）等级的商用驾驶员执照或者多人制机组驾驶员执照。
(b)按照仪表飞行规则（IFR）运行时，担任副驾驶的驾驶员应当持有相应的仪表等级，并满足CCAR-61部中的近期仪表经历要求。
(c)按照目视飞行规则（VFR）实施直升机云上飞行，担任副驾驶的驾驶员应当持有直升机仪表等级，并满足CCAR-61部中的近期仪表经历要求。	
(d)对于本章未作要求而许可证持有人出于自身运行需要配备的副驾驶，应当至少持有相应类别和级别等级的商用驾驶员执照，并且在本章要求机长持有仪表等级时，该驾驶员也应当持有相应的仪表等级并满足CCAR-61部中的近期仪表经历要求。
[bookmark: _Toc24799448][bookmark: _Toc3611][bookmark: _Toc32729][bookmark: _Toc13865][bookmark: _Toc80689780][bookmark: _Toc29157865][bookmark: _Toc24796749][bookmark: _Toc24798555][bookmark: _Toc24799747]第135.77条 运行经历
[bookmark: _Hlk47858070][bookmark: _Hlk47858055](a)仅当驾驶员在指派为机长前已经在该型号的航空器上和该机组成员职位上取得了下列运行经历，许可证持有人方可使用该驾驶员在按照本章运行的载客航空器上担任机长，该驾驶员方可接受许可证持有人的安排担任机长：
(1)单发航空器为10小时。
(2)活塞式发动机驱动的多发航空器为15小时。
(3)涡轮发动机驱动的多发航空器为20小时。
(4)特殊类别航空器的运行经历要求由局方另行规定。
(b)在获取上述运行经历时应当符合下列要求：
(1)该经历应当在圆满完成针对该航空器和机组职位的相应地面和飞行训练后获取。在许可证持有人的训练大纲中应当包括关于获取运行经历的规定。
(2)该经历应当在按照本规则实施的载客运行的飞行中获取。如果该航空器先前没有在许可证持有人按照本规则实施的运行中使用过，可以使用在参加验证飞行或者调机飞行的航空器上获取的运行经历来满足这一要求。
(3)驾驶员在获取运行经历时，应当在有资格的飞行教员或者飞行检查员的监视下履行机长职责。
(4)在非载客运行中完成的一次起飞和着陆，或者载客运行中飞行时间不足1小时的飞行中完成的一次起飞和着陆，可以算作一个飞行小时数，用于满足本条(a)款要求的运行经历小时数，但以该种方法计算的飞行小时数不得超过本条(a)款要求的小时数的50%。
(c)对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，在飞机上担任机组必需成员的驾驶员，应当在该机型或者型别飞机（如适用）和在该机组成员位置上，圆满完成本条要求的巩固知识与技术所需的飞行经验、飞行次数和航线飞行经历时间，取得规定的运行经历。但下列情况除外：
(1)除机长之外的驾驶员，可以按照本条规定，在担任本职工作中，获得符合本条要求的运行经历。
(2)符合机长要求的驾驶员可以担任巡航机长或者副驾驶。
(3)对于同一型别中的各个改型，不要求在该改型上建立新的运行经历。
(d)在获得本条(c)款要求的运行经历时，驾驶员应当符合下列规定：
(1)持有适合于该飞行机组成员职位和该飞机的执照与等级。
(2)已经圆满完成有关该机型或型别飞机（如适用）和该飞行机组成员职位的相应地面与飞行训练。
(3)该类经历应当在按照本规则实施的运行中获得。但是，当某一飞机先前未曾由许可证持有人在按照本规则实施的运行中使用过时，在该飞机验证飞行或者调机飞行中所获得的经历可以用于满足本条的运行经历要求。
(e)驾驶员应当按照下述要求获得本条(c)款要求的运行经历：
(1)待取得机长运行经历的驾驶员，应当在飞行检查员或者飞行教员的监视下履行机长职责。对于完成初始或者升级训练、待取得机长运行经历的驾驶员，应当在局方监察员或者局方委任代表的监视下完成规定的职责至少一个航段飞行（包括起飞和着陆）。在按照本条规定取得运行经历的过程中，飞行检查员或者飞行教员应当担任机长并坐在驾驶员座位上。
(2)副驾驶应当在飞行检查员或者飞行教员监督下完成其职责。
(3)运行经历所要求的飞行经历时间和飞行次数应当符合下列规定：
(i)活塞式发动机为动力的飞机，飞行经历时间至少15小时。
(ii)涡轮螺旋桨发动机为动力的飞机，飞行经历时间至少20小时。
(iii)本条(e)款(3)项要求的运行经历中，应当包括至少4次飞行，其中包括至少3次作为该飞机的操作驾驶员的飞行。其中的1次操作应当在高度3000米（10000英尺）以下用人工飞行的方式操作飞机。
(f)对于本条(c)款中涉及新机型、新职位的驾驶员，为巩固其知识与技术，许可证持有人可以采取下列措施，保证其飞行连续性：
(1)在完成新机型或者新职位上的训练之后的120天之内，安排航线飞行至少100小时。
(2)如果驾驶员在完成上述100小时航线飞行经历时间前，到该许可证持有人运行的另一型别飞机上担任驾驶员，则该驾驶员在重新回到新机型上担任驾驶员时，应当首先在飞行模拟机或者飞机上完成经批准的复习训练。
(3)对于在120天之内没有完成上述的100小时航线飞行经历时间的驾驶员，应当在飞行模拟机或者飞机上完成熟练检查后120天之内累计建立该100小时航线飞行经历。可以采用上述方式直至驾驶员累计完成该100小时航线飞行经历为止。
[bookmark: _Toc1624][bookmark: _Toc16229]第135.78条 驾驶员的使用限制和搭配要求
对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，驾驶员的使用限制和搭配应当符合以下要求:
(a)如果副驾驶在所飞机型上的飞行经历时间少于100小时，并且机长不具备飞行检查员或者飞行教员资格，则在下列情况下，由机长完成所有起飞和着陆：
(1)在局方规定或者许可证持有人规定的特殊机场。
(2)机场的最新气象报告中有效能见度值等于或者小于1200米（3/4英里），或者跑道视程（RVR）等于或者小于1200米（4000英尺）。
(3)所用跑道有水、雪、雪浆或者严重影响飞机性能的情况。
(4)所用跑道的刹车效应据报告低于“好”的水平。
(5)所用跑道的侧风分量超过7米/秒（15海里/小时）。
(6)在机场附近报告有风切变。
(7)机长认为需谨慎行使机长权力的任何其他情况。
(b)在安排飞行机组搭配时，至少有一名驾驶员在该型别飞机上具有100小时的航线飞行经历时间。但在下列情况下，可以偏离本款的要求：
(1)新审定合格的许可证持有人未雇佣任何符合本款最低要求的驾驶员。
(2)现有许可证持有人在其机队中增加了以前未在其运行中使用过的某型飞机。
(3)现有许可证持有人建立了新的基地，指派到该基地的驾驶员需要在该基地运行的飞机上取得资格。
(c)建立一套飞行机组排班系统，保证科学合理的搭配飞行机组成员，安全地完成所分派的任务。搭配飞行机组成员时应当考虑以下因素：
(1)飞行机组成员的经历、资格满足所飞区域、航路、机场和特殊运行的要求。
(2)飞行机组成员对所飞机型得到充分训练，使用设备、操纵飞机的整体能力满足运行要求。
(3)飞行机组成员的年龄和性格。
(4)所执行的飞行任务的其他特点。
[bookmark: _Toc11566][bookmark: _Toc24799449][bookmark: _Toc24799748][bookmark: _Toc29157866][bookmark: _Toc9021][bookmark: _Toc24798556][bookmark: _Toc24796750][bookmark: _Toc1191][bookmark: _Toc80689781]第135.79条 近期经历
在按照本章实施的载客运行中担任机长的驾驶员，应当在参加每次运行前90天内满足下列近期经历要求：
(a)在所服务的相应类别、级别和型别（如适用）等级的航空器上，作为飞行控制装置的唯一操纵者完成3次起飞和3次着陆。
(b)对于夜间运行，本条(a)款所要求的3次起飞和3次着陆应当在夜间完成。满足本款要求的驾驶员即认为其满足昼间运行的近期经历要求。
(c)对于后三点飞机的运行，本条(a)款所要求的3次起飞和3次着陆应当在后三点飞机上完成，并且每次着陆均为全停着陆。满足该款要求的驾驶员即认为其满足相应类别和级别等级且不需要型别等级的其他飞机的近期经历要求。
[bookmark: _Toc80689782][bookmark: _Toc29157867][bookmark: _Toc24798557][bookmark: _Toc24799450][bookmark: _Toc21830][bookmark: _Toc24796751][bookmark: _Toc31004][bookmark: _Toc24799749][bookmark: _Toc17213]第135.81条 用于满足近期飞行经历的航空器和设施
许可证持有人应当提供航空器和设施，用于满足驾驶员近期飞行经历要求，并持续保持其技术熟练水平，胜任所有被批准的运行。
[bookmark: _Toc29157868][bookmark: _Toc24798558][bookmark: _Toc15857][bookmark: _Toc25106][bookmark: _Toc25486][bookmark: _Toc24796752][bookmark: _Toc24799451][bookmark: _Toc80689783][bookmark: _Toc24799750]第135.83条 熟练检查要求
[bookmark: _Hlk47858683][bookmark: _Hlk47858377](a)仅当驾驶员在参加该次服务之前6个日历月内，通过了由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施的，在其所飞每个类别、级别和型别（如适用）航空器上，按照CCAR-61部第61.59条所要求的熟练检查，许可证持有人方可使用该驾驶员、该人员方可为其担任驾驶员。对于本规则不要求驾驶员持有仪表等级的目视飞行规则（VFR）运行，只需在前12个日历月内通过其所飞每个类别、级别和型别（如适用）航空器的熟练检查。
(b)对于在CCAR-61部要求驾驶员具有型别等级的航空器上服务的驾驶员，其熟练检查应当在所服务的该型别航空器上完成，对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，驾驶员的熟练检查还应当满足本条(d)款、(e)款和(f)款的要求。对于不要求驾驶员具有型别等级的航空器，熟练检查应当交替在所服务的该级别航空器上完成，但是对于多发飞机或者直升机，应当交替在所服务的该厂家和型号的飞机或者直升机上完成。
(c)经局方批准，熟练检查中的某些部分可以在航空器模拟机或者其他相应的训练设备上完成。
(d)对于使用9座以上且具有型别等级的飞机实施的定期载客飞行，驾驶员的熟练检查应当至少包括本规则附件H所规定的程序和动作，除非该附件中另有特殊规定。
(e)对于本条(d)款规定的熟练检查，对本规则附件H中规定可以放弃的动作与程序，实施熟练检查的人员可以根据自己的判断放弃检查，但应当满足下列要求：
(1)局方未发布应当完成该动作或者程序的特别指令。
(2)被检查的驾驶员，在许可证持有人的该型别飞机和飞行机组成员职位上，具有一年以上的安全运行经历。
(f)对于本条(d)款规定的熟练检查，如果被检查的驾驶员在任一要求的动作上失败，实施熟练检查的人员可以在熟练检查过程中，给该驾驶员增加训练。除了重复完成曾失败的动作之外，可以要求被检查的驾驶员，重复他认为对判断驾驶员熟练程度所必需的任何其他动作。如果被检查的驾驶员未通过熟练检查，许可证持有人不得在使用9座以上且具有型别等级的飞机实施的定期载客飞行中使用该人员，该人员也不得在相应运行中任职，直至其令人满意地完成熟练检查为止。
(g)熟练检查不得在按照本规则实施的运行中进行。
[bookmark: _Toc24796753][bookmark: _Toc24799452][bookmark: _Toc24798559][bookmark: _Toc24799751][bookmark: _Toc9417][bookmark: _Toc7284][bookmark: _Toc80689784][bookmark: _Toc31947][bookmark: _Toc29157869]第135.85条 机长航线检查
[bookmark: _Hlk47859236](a)仅当驾驶员在该次服务之前12个日历月内，在其所飞的一种级别或者型别（如适用）航空器上通过了航线检查，许可证持有人方可使用该驾驶员担任机长，该驾驶员方可担任这一职位。该检查应当符合下列条件：
(1)由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施。
(2)包括了至少一次一个航段的飞行。对于按照仪表飞行规则（IFR）运行的驾驶员，该检查应当按照仪表飞行规则（IFR）实施。
(3)包括在一个或者多个许可证持有人运行的机场实施的起飞和着陆。 
(b)实施该次检查的人员应当确定接受检查的驾驶员是否合格于在本章运行中担任机长，并在该驾驶员的训练记录中予以确认。
(c)许可证持有人应当在本规则第135.123条所要求的手册中建立一套程序，确保在前90天之内未飞过某条航线或者某一机场的驾驶员，能够在开始飞行前熟悉该次飞行所必需的安全运行资料。
[bookmark: _Toc24799752][bookmark: _Toc24798560][bookmark: _Toc24796754][bookmark: _Toc29157870][bookmark: _Toc24799453][bookmark: _Toc80689785][bookmark: _Toc31840][bookmark: _Toc27631][bookmark: _Toc8253]第135.87条 考试和检查的附加规定
(a)按照本章接受考试或者飞行检查的机组成员，在所要求的那个日历月之前或者之后一个日历月内完成相应考试或者飞行检查，则认为该机组成员是在所要求的那个日历月内完成了考试或者检查。
(b)如果被检查的驾驶员未圆满完成规定的动作，实施检查的人员可以在实施检查的飞行过程中对该驾驶员进行附加训练。除了需要重复先前未通过的动作外，检查人员可以要求该驾驶员重复其他判断该驾驶员的熟练性所必需的动作。如果接受检查的驾驶员不能向实施检查的人员演示令人满意的能力，则许可证持有人不得允许该驾驶员参加运行，该驾驶员也不得作为飞行机组成员参加运行，直至其圆满完成该检查。
[bookmark: _Toc24796755][bookmark: _Toc24798561][bookmark: _Toc24799454][bookmark: _Toc24799753][bookmark: _Toc991][bookmark: _Toc29157871][bookmark: _Toc80689786][bookmark: _Toc25031][bookmark: _Toc5418]第135.89条 训练的管理政策
(a)本章训练规定适用于为每个雇佣或者使用的机组成员、飞行教员、飞行检查员或者其他运行人员建立并保持经批准的训练大纲的许可证持有人。
(b)对于运行无型别等级要求的航空器驾驶员，为获取航线运输驾驶员执照，或者增加类别、级别等级和仪表等级的训练，应当在按照CCAR-141部经批准的训练机构中，完成该训练机构相应经批准课程的训练并获得相应的等级，不适用于本章的要求。
(c)对于运行有型别等级要求的航空器驾驶员，许可证持有人可以根据运行需要按照本规则D章或者E章的相关要求对其进行初始增加型别等级训练或者转机型训练，其训练大纲、训练设备、飞行教员、飞行检查员应当满足D章或者E章的相应要求。对于使用9座以上且具有型别等级的飞机实施定期载客飞行的驾驶员，还应当包括升级训练，并符合本规则第135.96条的飞行训练要求。
(d)本规则D章和E章所要求的人员近期经历、训练要求、飞行检查或者资格要求，经过评估后可以替代C章的相应要求。
(e)按照本规则第135.93条要求具备训练大纲的许可证持有人应当：
(1)制定训练大纲并获得批准，提供满足本章要求的训练，确保每个机组成员、飞行教员和飞行检查员能得到充分的训练以履行被指派的职责。
(2)对本章所要求的训练，提供足够的地面和飞行训练设施。
(3)提供足够的飞行教员、飞行检查员和合格的地面教员，以实施本章要求的训练和飞行检查。
(4)对于每一机型，提供实施本规则训练和检查所需的合适的训练资料、考试题、表格、指南、程序，并使其保持现行有效。
(f)负责按照本章实施的某一特定地面训练课目和飞行检查的每个教员、主管人员或者飞行检查员，在完成这些训练或者检查后，应当对被训练或者检查合格的机组成员、飞行教员或者飞行检查员的技术熟练程度和知识水平作出合格证明。这种合格证明应当作为该人员个人记录的一部分。
(g)适用于一种以上航空器或者机组成员职位的训练科目，如果作为该许可证持有人的雇员在先前的训练中已经在另一航空器或者另一机组成员职位上完成了该训练科目，则这些科目在以后的训练中，除定期地面训练外，不需要重复训练。
(h)对于履行危险品处理或者载运职责的人员（含地面人员)应当按照《中国民用航空危险品运输管理规定》（以下称为CCAR-276部)规定进行训练并保存训练记录。
(i)除许可证持有人自身外，只有其他按照本规则审定合格的许可证持有人，或者按照CCAR-142部审定合格的训练中心，有资格按照合同或者其他协议为按照本章要求接受训练的人员提供训练、考试和检查。
[bookmark: _Toc29393][bookmark: _Toc24796756][bookmark: _Toc23732][bookmark: _Toc24798562][bookmark: _Toc24670][bookmark: _Toc24799754][bookmark: _Toc24799455][bookmark: _Toc29157872][bookmark: _Toc80689787]第135.91条 驾驶员的训练要求
[bookmark: _Hlk47859850](a)许可证持有人的训练大纲应当根据机组成员的具体任务，提供下列地面训练：
(1)对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，对新招聘的机组成员，提供至少40个计划小时数的基础教育地面训练，除非符合本规则第135.89条(g)款的规定。该训练至少包括下列内容：
(i)机组成员的相应职责。
(ii)涉及民航管理的规章的相应条款。
(iii)许可证持有人的运营许可证及其运营规范的内容。
(iv)许可证持有人运行手册的相应部分。
(2)按照适用情况，本规则第135.89条(c)款规定的初始和转机型地面训练。其中对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，初始地面训练的计划小时数应当符合下列规定：
(i)以活塞式发动机为动力的，64小时。
(ii)以涡轮螺旋桨发动机为动力的，80小时。
(3)本规则第135.99条规定的应急生存训练。
(4)机组资源管理训练。
(b)每一训练大纲应当按照适用情况，提供本规则第135.89条(c)款规定的飞行训练。
(c)每一训练大纲应当按照适用情况，提供本规则第135.97条规定的定期复训地面训练；对于使用直升机和9座以上的飞机实施定期载客飞行的驾驶员，还应当提供第135.97条规定的定期复训飞行训练。
(d)在某一级别等级的航空器上审定合格并服务过的机组成员，在其到该级别等级航空器一个不同型号的相同职位上服务之前，当局方认为需要时应当进行差异训练。对于使用9座以上且具有型别等级的飞机实施的定期载客飞行，如果使用的同一型别飞机之间具有差别时，为确保每一机组成员获得完成其指定任务所需的充分训练，训练大纲中应当包括本规则第135.98条款规定的差异训练。
(e)每一训练大纲中应当按照适用情况，包括本规则第135.89条(c)款规定的升级训练内容，用于副驾驶转升同一型别飞机机长的训练。
(f)对于本规则第135.89条(c)款规定转机型或者升级训练，其中涉及本规则第135.299条和第135.301条规定的某些具体科目、动作、程序或者其一部分，可以按照本规则第135.291条(g)款的规定予以减免。
(g)对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，在飞行机组成员的训练大纲中，还应当确保在合适的课程段中包含了下列训练内容：
(1)飞行机组成员之间在发动机、机身或者系统故障、失火等特殊情况下的协同训练。
(2)复杂状态的预防和改出（UPRT）。
(3)与许可证持有人运行区域相关的：
(i)目视和仪表飞行程序。
(ii)所用航图的制作原理。
(iii)包含威胁和差错管理的人的行为能力有关知识与技能。
(4)在非正常和紧急处置时与其他机组成员（例如客舱乘务员，如配备）的职责和协同程序。
(5)按照局方的要求定期评估其岗位胜任力。
(h)除本条以上规定的训练内容外，还应当根据许可证持有人运行特点，在训练大纲中增加必要的地面和飞行训练内容，以确保每一飞行机组成员达到下列要求：
(1)对于所服务的每架航空器、机组成员工作位置及运行类型，持续保持充分的训练和近期熟练水平。
(2)对新的设备、设施、程序和技术，包括对航空器的改装，具有合格的知识和技术水平。
(3)先前训练过并获得资格的机组成员，由于在要求的期限内没有满足下列要求而失去资格后应当进行重新获得资格训练：
(i)本规则第135.83条的熟练检查要求。
(ii)本规则第135.85条的航线检查要求。
(iii)本规则第135.97条的定期复训要求。
[bookmark: _Toc80689788][bookmark: _Toc24799456][bookmark: _Toc29157873][bookmark: _Toc24798563][bookmark: _Toc10929][bookmark: _Toc24796757][bookmark: _Toc26998][bookmark: _Toc24799755][bookmark: _Toc5365]第135.93条 驾驶员训练大纲
(a)除在运行中仅使用一名驾驶员的许可证持有人外，许可证持有人应当建立并保持一份经批准的驾驶员训练大纲。大纲应当与每个驾驶员被指派参加的运行（包括本规则附件F规定的适用的特殊运行）相适应，并满足本规则第135.97条中的定期复训要求。如果局方认为由于运行的规模和范围的限制，偏离这些要求可以保证安全，局方可以批准其对本条要求的偏离。
(b)每一按照本条(a)款要求具有训练大纲的许可证持有人，应当在其训练大纲中包含关于下列训练的地面和飞行训练课程：
(1)差异训练。
(2)定期复训。
(3)重新获得资格训练。
(4)应急生存训练。
(5)特殊运行训练（如适用）。
(c)对于9座以上的航空器，许可证持有人应当针对每一机型制定书面的训练大纲课程，并保持其最新有效。该课程应当包括本章要求的地面和飞行训练。
[bookmark: _Toc19395][bookmark: _Toc14857]第135.94条 安保训练
许可证持有人应当制定供机组成员使用的安保训练大纲，并经局方批准后按照该大纲实施训练。该训练大纲应当根据国务院有关主管部门不同时期的具体要求、国内外形势变化以及运行区域和特点等情况及时进行更新和修订。机组成员的安保训练大纲至少包括下列内容：
(a)事件严重性的确定。
(b)机组成员之间的信息传递和协调。
(c)恰当的自我防卫。
(d)经批准供机组成员使用的非致命性保护器具的使用方法。
(e)了解恐怖分子的行为，以使机组成员有能力应对劫机者的行为和旅客的反应。
(f)针对不同威胁情况的真实场景演练。
(g)用于保护航空器的驾驶舱程序。
(h)飞机的搜查程序和最低风险爆炸区的指南。
[bookmark: _Toc31269][bookmark: _Toc24796758][bookmark: _Toc24798564][bookmark: _Toc24799457][bookmark: _Toc13069][bookmark: _Toc80689789][bookmark: _Toc29157874][bookmark: _Toc16199][bookmark: _Toc24799756]第135.95条 训练大纲制定、修订及批准
(a)为了获得驾驶员训练大纲以及一份经批准的驾驶员训练大纲的修订项的初始批准和最终批准，每个许可证持有人应当向局方提交：
(1)建议的或者修订后的课程纲要和可以为建议的驾驶员训练大纲或者修订项提供初步评审的足够资料。
(2)局方要求的相关附加资料。
(b)对于符合本章要求的驾驶员训练大纲或者其修订项，局方发出初始批准，许可证持有人即可以依照该大纲实施训练。局方在训练过程中对该大纲的训练效果作出评估，并向许可证持有人指出应当予以纠正的缺陷。
(c)如果局方确认许可证持有人按照本条(b)款得到初始批准后的大纲实施的训练能保证每个受训人员获得充分的训练以履行其指派的职责，局方可以为其颁发该大纲或者其修订的最终批准。
(d)在颁发驾驶员训练大纲或者其修订的初始批准和最终批准，局方主要考虑该许可证持有人训练中使用的资料、设备、方法和程序，是否有助于保证教学质量和提高效率。在颁发减少训练计划小时数的批准时，局方将向许可证持有人提供一份作出这种批准所依据的必要条件的文件。
(e)当局方认为应当对最终批准的驾驶员训练大纲作出某些修订，以保持良好训练效果时，许可证持有人在收到局方通知后应当对大纲进行相应的修改。许可证持有人在收到通知之日起30日内，可以向局方提出重新考虑的请求。在对请求未作出决定的期间，上述局方通知暂停生效。如果局方认为出于安全考虑应当使修订立即生效，局方可以在向许可证持有人说明原因后，要求其立即对驾驶员训练大纲作出修改。
[bookmark: _Toc32203][bookmark: _Toc19753]第135.96条 驾驶员的初始增加型别等级、转机型和升级飞行训练
(a)对于使用9座以上且具有型别等级的飞机实施的定期载客飞行，驾驶员的初始、转机型和升级训练应当包含本规则附件G中规定的动作与程序的飞行训练和低空风切变飞行训练。
(b)本条(a)款所要求的动作与程序的飞行训练应当符合下列要求：
(1)风切变动作与程序应当在经批准能完成这些动作与程序的飞行模拟机上完成。
(2)本规则附件G规定的动作与程序可以在该附件所允许的范围内，分别在飞行模拟机、飞行训练器或者该型别飞机上完成。
(3)本规章附件G中规定应当在飞机上完成的动作和程序，可以按照本规则附件I的规定在相应级别的高级飞行模拟机上完成。
(c)除本条(d)款规定者外，本条(a)款所要求的初始飞行训练，应当在该型别飞机上至少完成下列计划小时数的飞行训练：
(1)以活塞式发动机为动力的：机长—10小时；副驾驶—6小时。
(2)以涡轮发动机为动力的：机长—24小时；副驾驶—24小时。
(d)如果许可证持有人使用符合本规则附件I要求的高级飞行模拟机进行系统的飞行训练，且其训练大纲符合附件I的要求，则本条(c)款要求的计划小时数可以按照附件I的规定部分或者全部在高级飞行模拟机上完成。
[bookmark: _Toc80689790][bookmark: _Toc24115][bookmark: _Toc24798565][bookmark: _Toc24799757][bookmark: _Toc29157875][bookmark: _Toc24796759][bookmark: _Toc25698][bookmark: _Toc23084][bookmark: _Toc24799458]第135.97条 定期复训
(a)许可证持有人应当根据机组成员的职位，在其训练大纲中包含本条(b)款的地面训练，以确保每位机组成员以每12个日历月为一周期得到定期复训，并将涉及飞行机组的定期复训要求、实施程序和质量控制等相关内容列入本规则第135.93条要求的驾驶员训练大纲中，以确保对相应航空器型号或者型别（如适用）和飞行机组成员岗位得到充分理论训练。
(b)机组成员的定期复训应当至少包括下列内容：
(1)一次确定机组成员对于相关航空器和机组成员岗位所具备的知识的问答或者其他形式的复习。
(2)对于基础教育地面训练，至少包括下列内容：
(i)通用科目，包括下列内容：
(A)机组成员的相应职责。
(B)本章的相应规定。
(C)许可证持有人的运行手册中的相应部分。
(ii)对于驾驶员，还应当完成包括下列内容的训练：
(A)许可证持有人的运营许可证及其运营规范中的内容。
(B)确定重量与平衡的原则和方法，以及对起飞和着陆的跑道限制。
(C)足够的气象学知识，以保证具有对天气现象的实践知识，包括锋面系统、结冰、雾、雷暴、风切变以及适用时的高空天气条件的原理。
(D)空中交通服务系统、程序和术语。
(E)导航和导航设备的使用，包括仪表进近程序。
(G)下降到决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）以下之前和下降到低于决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）过程中的目视参考。 
(H)其他保证驾驶员能力所需的教学。
(iii)在地面结冰条件（如霜、冰或者雪）下运行，包括：
(A)使用除冰和防冰液时对保持时间的限制。
(B)航空器除冰和防冰程序，包括检查程序及责任。
(C)通信。
(D)航空器表面污染物（如霜、冰或者雪的附着）和关键区域的辨别，以及污染物如何对航空器性能和飞行特性带来不利影响的知识。
(E)许可证持有人使用的除冰和防冰液的类型和特性。
(F)寒冷天气下的飞行前检查程序。
(G)识别航空器上污染物的方法。
(3)本规则第135.99条规定的应急生存训练。
(4)本规则第135.93条规定的特殊运行知识和技能训练（如适用）。
(5)机组资源管理训练
(c)对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，驾驶员的定期复训地面训练，除按照本规则第135.95条的规定予以减除外，其计划小时数应当符合以下规定：
(1)以活塞式发动机为动力的飞机，16小时。
(2)以涡轮螺旋桨发动机为动力的飞机，20小时。
(d)完成定期复训后，驾驶员应当通过由许可证持有人指定的训练质量控制人员实施的对下列知识的笔试或者口试：
(1)CCAR-61部、CCAR-91部和本规则的相应条款内容，以及许可证持有人的运营规范和手册。
(2)针对该驾驶员所飞的每一型号航空器的动力装置、主要部件和系统、主要设备、性能和使用限制、标准和应急操作程序，以及经批准的航空器飞行手册或者等效资料中的适用内容。
(3)针对该驾驶员所飞的每一型号航空器，确定其符合起飞、着陆和航路运行的重量与平衡限制的方法。
(4)导航和适用的导航设备的使用，包括适用的仪表进近设施和程序。
(5)空中交通服务程序，包括适用的仪表飞行规则（IFR）程序。
(6)一般气象学知识，包括锋面系统、结冰、雾、雷暴和风切变的原理，以及适用于许可证持有人运行的高空天气。
(7)下列程序：
(i)识别和避开恶劣天气条件。
(ii)从恶劣天气条件中脱离，对于直升机，不要求作脱离低空风切变的考试。
(iii)进入或者靠近雷暴（包括最佳穿越高度）、颠簸（包括晴空颠簸）、结冰、冰雹和其他危险天气环境。
(8)新的设备、程序和技术（如适用）。
(e)对于使用9座以上且具有型别等级的飞机实施的定期载客飞行，飞行机组成员的定期复训飞行训练至少完成本规章附件H规定的动作与程序和低空风切变训练。定期复训的飞行训练应当在经局方鉴定合格，至少B级以上的高级飞行模拟机上进行，飞行训练的计划小时数为每12个日历月不少于8小时。对于没有飞行模拟机的机型，定期复训可以在地面利用该型别飞机或者训练设备训练应急操作动作与程序，并且每12个日历月内至少有4小时使用飞机进行飞行训练。
(f)除本条(e)款以外的其他载客或者载货飞行，飞行机组成员的定期复训飞行训练应当至少完成与运行各阶段相适应或者熟练检查时将用到的正常、非正常和紧急操作动作、程序训练。对于具有高级飞行模拟机的机型，定期复训飞行训练应当在经局方鉴定合格，至少B级以上的高级飞行模拟机上进行。对于没有飞行模拟机的机型，定期复训可以在地面利用该型号航空器或者训练设备训练应急操作动作与程序。定期复训飞行训练的计划小时数为每12个日历月不少于4小时。
(g)对于使用直升机实施的定期载客飞行，飞行机组成员的定期复训飞行还应当包括符合附件J要求的特殊条件下的直升机仪表飞行训练。
(h)对于按照本章要求进行定期复训的机组成员，在要求进行本条(d)款考试的那个日历月之前或者之后一个日历月中完成训练的，被视为在所要求的那个日历月中完成了训练。
[bookmark: _Toc20232][bookmark: _Toc5102]第135.98条 飞行机组成员的差异训练
(a)对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，飞行机组成员的差异训练应当至少包括适用于其所担负的任务与职责的下列内容和时间：
(1)讲授该飞机初始地面训练所要求的每一相应科目或者其一部分的差异。
(2)进行该飞机初始飞行训练所要求的每一相应动作或者程序的差异飞行训练。
(3)局方认为对于该飞机、该运行、该驾驶员所必需的地面和飞行训练计划小时数。
(b)对于使用9座以上且具有型别等级的飞机实施的定期载客飞行，该具体型别飞机的所有改型的差异训练，可以包括在该飞机的初始训练、转机型训练、升级训练和定期复训中。
[bookmark: _Toc24798566][bookmark: _Toc25943][bookmark: _Toc24799459][bookmark: _Toc32478][bookmark: _Toc24799758][bookmark: _Toc11244][bookmark: _Toc80689791][bookmark: _Toc24796760][bookmark: _Toc29157876]第135.99条 机组成员应急生存训练
(a)每一机组成员应当完成训练大纲规定的应急生存训练。该训练大纲应当针对每一航空器型别（如适用）、型号和布局，以及与每位机组成员和许可证持有人相适应的每种运行类型制定。
(b)应急生存训练应当包括下列内容：
(1)应急工作的任务分派和程序，包括机组成员之间的协调配合。
(2)下列应急设备的所在位置、功能和使用方法：
(i)用于水上迫降和撤离的设备（如适用）。
(ii)急救设备及其正常使用。
(iii)手提灭火瓶，重点是适用不同类型失火的灭火瓶型号。
(3)紧急情况的处理，包括下列内容：
(i)空中或者地面的失火和烟雾控制程序，重点是找到客舱区域内的电气设备和相关的跳开关。
(ii)水上迫降和撤离（如适用）。
(iii)旅客或者机组成员生病、受伤等非正常情况的处置。
(iv)劫机和其他偶然事件。
(4)回顾和讨论该许可证持有人以前与实际紧急情况有关的飞行事故和事件。
(c)对于9座以上的航空器，除经局方批准，对于某项特定演练，可通过演示使机组成员得到充分培训，否则，每名机组成员应当使用适当的应急设备和程序，至少完成以下应急演练：
(1)水上迫降（如适用）。
(2)应急撤离。
(3)灭火和烟雾控制。
(4)操作和使用紧急出口，包括在适用时，展开和使用撤离滑梯。
(5)机组和旅客氧气的使用方法。
(6)从飞机上放下救生筏，充气，使用救生绳索，以及旅客和机组的登筏（如适用）。
(7)救生衣的穿戴和充气，以及其他漂浮装置的使用（如适用）。
(d)对于9座以上的航空器，在25000英尺以上高度飞行的机组成员，应当接受下列内容的培训：
(1)呼吸原理。
(2)缺氧。
(3)高空不供氧情况下的有知觉持续时间。
(4)气体膨胀。
(5)气泡的形成。
(6)减压的物理现象和事件。
[bookmark: _Toc15954][bookmark: _Toc10777]第135.100条 驾驶员初始增加型别等级、转机型和升级地面训练
驾驶员的初始增加型别等级、转机型和升级地面训练中，应当包括适用其职责的至少下列方面的教学，对于接受初始增加型别等级的驾驶员还应当通过由局方监察员或者符合局方要求的飞行检查员实施的本规则第135.97条(d)款所要求的考试：
(a)一般课目：
(1)许可证持有人的飞行定位程序。
(2)确定重量与平衡的原则和方法，以及对起飞和着陆的跑道限制。
(3)足够的气象学知识，以保证具有对天气现象的实践知识，包括锋面系统、结冰、雾、雷暴、风切变以及适用时的高空天气条件的原理。
(4)空中交通服务系统、程序和术语。
(5)导航和导航设备的使用，包括仪表进近程序。
(6)正常和应急通信程序。
(7)下降到决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）以下之前和下降到低于决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）过程中的目视参考。
(8)其他保证驾驶员能力所需的教学。
(b)对于每一型别：
(1)一般介绍。
(2)性能特征。
(3)发动机和螺旋桨（如适用）。
(4)主要部件。
(5)主要系统（如飞行操纵、电气和液压系统），其他系统（如适用），正常、非正常和应急操作的原理，适用的程序和限制。
(6)下列方面的知识和程序：
(i)识别和避开恶劣天气条件。
(ii)从恶劣天气条件（包括低空风切变）中脱离。
(iii)进入或者靠近雷暴（包括最佳穿越高度）、颠簸（包括晴空颠簸）、结冰、冰雹和其他危险天气环境。
(iv)在地面结冰条件（如霜、冰或者雪）下运行，包括：
(A)使用除冰和防冰液时对保持时间的限制。
(B)航空器除冰和防冰程序，包括检查程序和责任。
(C)通信。
(D)航空器表面污染物（如霜、冰或者雪的附着）和关键区域的辨别，以及污染物如何对航空器性能和飞行特性带来不利影响的知识。
(E)许可证持有人使用的除冰和防冰液的类型和特性。
(F)寒冷天气下的飞行前检查程序。
(G)辨别航空器上污染物的方法。
(7)使用限制。
(8)燃油消耗和巡航控制。
(9)飞行计划。
(10)正常和应急程序。
(11)经批准的飞行手册和等效文件。
(12)本规则第135.93条规定的特殊运行的相关知识（如适用）。
[bookmark: _Toc29157877][bookmark: _Toc24798567][bookmark: _Toc24799759][bookmark: _Toc24799460][bookmark: _Toc24796761][bookmark: _Toc80689792][bookmark: _Toc24394][bookmark: _Toc25970][bookmark: _Toc14700]第135.101条 飞行教员的资格要求
(a)在本条和本规则第135.103条中： 
(1)飞行教员是指履行本规则第135.89条(a)款和(e)款(3)项以及(f)款相应职能的人员。
(2)实施为获取执照和等级的飞行训练的飞行教员应当符合CCAR-61部相关资质要求。
[bookmark: _Hlk47859998](b)仅当驾驶员对于相应的航空器类别、级别和型别（如适用）等级符合下列要求，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行教员：
(1)持有在按照本规则实施的相应运行中担任机长所需的航空人员执照和等级。
(2)圆满完成在按照本规则运行中担任机长所需的在该航空器上的训练，包括定期复训。
(3)圆满完成在按照本规则运行中担任机长所需的熟练检查和航线检查。
(4)满足本规则第135.103条、135.309条或者135.505条规定的适用的训练要求。
(5)持有I级体检合格证。
(6)满足本规则第135.79条中的近期经历要求。
[bookmark: _Toc11502][bookmark: _Toc15336][bookmark: _Toc80689793][bookmark: _Toc24798568][bookmark: _Toc24796762][bookmark: _Toc29819][bookmark: _Toc24799461][bookmark: _Toc24799760][bookmark: _Toc29157878]第135.103条 飞行教员的初始和转机型训练要求
(a)飞行教员的初始地面训练应当包括：
(1)飞行教员的职能、作用和责任。
(2)适用的民用航空法规以及许可证持有人的政策和程序。
(3)实施要求的教学的适用方法、程序和技术。
(4)对学员表现的正常评估，包括发现：
(i)不正常的和不充分的训练。
(ii)申请人可能对安全有不利影响的个性。
(5)针对训练效果不满意时的纠正措施。
(6)经批准的在航空器上实施要求的正常、非正常和应急程序的方法、程序和限制。
(7)对于未持有飞行教员等级的，还需完成下列训练：
(i)教学过程的基本原理。
(ii)教授方法和程序。
(iii)教员和学员的关系。
(b)在飞行教员的转机型地面训练中，应当包括实施适用于该飞行教员类别、级别和型别（如适用）等级航空器的正常、非正常和应急程序的经批准的方法、程序和限制。
(c)飞行教员的初始和转机型飞行训练应当包括：
(1)在教学期间可能会遇到的紧急情况下的安全措施。
(2)在教学期间采取的安全措施不及时、不正确所带给安全飞行的潜在后果。
(3)从左座和右座实施必需的正常、非正常和应急机动飞行的训练和实践，确保其具备实施本章要求的飞行教学的能力。
(4)教学期间，在可能产生的紧急情况下，从任一驾驶员座位采取的安全措施。
[bookmark: _Toc80689794][bookmark: _Toc7387][bookmark: _Toc24799761][bookmark: _Toc24799462][bookmark: _Toc24798569][bookmark: _Toc24796763][bookmark: _Toc29157879][bookmark: _Toc28909][bookmark: _Toc10835]第135.105条 飞行检查员的资格要求
(a)在本条和本规则第135.107条中飞行检查员仅指飞行检查员（航空器）：
(1)飞行检查员（航空器）是指有资格针对特定类别、级别和型别（如适用）等级的航空器，在航空器上实施飞行检查的人员。
(2)飞行检查员是指履行本规则第135.89条(a)款和(e)款(3)项以及(f)款相应职能的人员。
[bookmark: _Hlk47860312](b)仅当驾驶员符合下列条件，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行检查员：
(1)持有在按照本规则实施的相应运行中担任机长所需的驾驶员执照和等级。
(2)圆满完成在按照本规则运行中担任机长所需的在该航空器上的训练，包括定期复训。
(3)圆满完成在按照本规则运行中担任机长所需的熟练检查和航线检查。
(4)满足本规则第135.107条规定的适用的训练要求。
(5)持有I级体检合格证。
(6)满足本规则第135.79条中的近期经历要求。
(7)具有许可证持有人指派的飞行检查职能。
[bookmark: _Toc24796764][bookmark: _Toc80689795][bookmark: _Toc24799762][bookmark: _Toc24798570][bookmark: _Toc24799463][bookmark: _Toc1101][bookmark: _Toc11614][bookmark: _Toc8850][bookmark: _Toc29157880]第135.107条 飞行检查员的初始和转机型训练要求
飞行检查员应当按照下列要求完成训练：
(a)飞行检查员的初始地面训练，应当包括：
(1)飞行检查员的职能、作用和责任。
(2)适用的民用航空法规以及许可证持有人的政策和程序。
(3)实施要求的检查的适用方法、程序和技术。
(4)对学生表现的评估，包括发现：
(i)不正常的和不充分的训练。
(ii)可能对安全有不利影响的个性。
(5)检查不满意时的纠正措施。
(6)经批准的在航空器上实施要求的正常、非正常和应急程序的方法、程序和限制。
(b)在飞行检查员的转机型地面训练中，应当包括实施适用于该飞行检查员的航空器的正常、非正常和应急程序的经批准的方法、程序和限制。
(c)飞行检查员的初始和转机型飞行训练，应当包括：
(1)在检查期间可能会遇到的紧急情况下的安全措施。
(2)在检查期间采取的安全措施不正常、不及时或者不执行安全措施会造成的潜在结果。
(3)从左座和右座实施必需的正常、非正常和应急程序的飞行检查的训练和实践，确保其实施本章要求的驾驶员飞行检查的能力。
(4)在检查期间可能产生的紧急情况下，从任一驾驶员座位采取的安全措施。
[bookmark: _Toc8962][bookmark: _Toc29157881][bookmark: _Toc24796765][bookmark: _Toc26288][bookmark: _Toc80689796][bookmark: _Toc24798571][bookmark: _Toc17783][bookmark: _Toc24799464][bookmark: _Toc24799763]第三节  飞行运行
[bookmark: _Toc363][bookmark: _Toc11251][bookmark: _Toc24798572][bookmark: _Toc24799764][bookmark: _Toc80689797][bookmark: _Toc24796766][bookmark: _Toc22593][bookmark: _Toc24799465][bookmark: _Toc29157882]第135.121条 手册的要求
(a)除在运行中仅使用一名驾驶员的许可证持有人外，许可证持有人应当具有为实施其各种运行的全体飞行、维修和其他地面运行工作人员制定并供其使用和指导其操作的手册，并且有合适的手册管理系统，负责制定、分发、修订和补充手册，使其保持现行有效。
(1)手册中应当包含局方可以接受的许可证持有人的程序和政策，并满足本规则第135.123条手册内容的要求。
(2)为许可证持有人实施运行的飞行、维修和其他地面人员应当使用该手册。如果局方认为由于运行的规模有限，没有必要为飞行、维修或者其他地面人员编写手册某些部分，则局方可以批准其偏离本条要求。
(b)许可证持有人应当在其主运行基地保存至少一套手册。
(c)手册不得与所有适用的涉及民航管理的规章、许可证持有人在境外运行时适用的运行所在国家或者地区法规以及许可证持有人的运营许可证及其运营规范相抵触。
(d)手册或者手册的相应部分，包括其修订和增补，应当由许可证持有人提供给飞行、维修和其他地面人员使用。
(e)本条(d)款所述的许可证持有人的工作人员，应当及时更新手册，保持手册的最新状态，并使用最新有效的手册内容。上述人员在履行其职责时，应当能随时查阅手册或者手册的相应部分。如果许可证持有人已经在航空器上配备了手册或者手册的相应部分，则不要求机组成员随身携带这些手册，但应当有专人负责这些手册的更新。
(f)手册应当具有中文版本。如果许可证持有人在运行中使用了不熟悉中文的人员，则应当为其提供相应熟悉文字的手册，并且应当保证这些手册的一致性和同等有效性。
(g)为了遵守本条(d)款的要求，许可证持有人可以用印刷形式或者其他符合局方规定的形式，为(d)款中所列的人员提供手册或者手册的相应部分。如果许可证持有人使用印刷形式之外的形式，则应当保证为这些人员提供配套的阅读设备。
(h)如果许可证持有人将航空器飞往存有相应维修资料的特定航站实施检查和维修时，则该航空器上不需携带该相应维修资料。
[bookmark: _Toc24798573][bookmark: _Toc16642][bookmark: _Toc24799466][bookmark: _Toc80689798][bookmark: _Toc30053][bookmark: _Toc24796767][bookmark: _Toc24799765][bookmark: _Toc29157883][bookmark: _Toc17721]第135.123条 手册内容
在手册每一经修订的页面上应当有最后一次修订的日期。手册的内容应当包括：
(a)本规则第135.25条要求的经局方批准的管理人员的姓名，该人员被指派的职责和权限，以及按照本规则第135.21条被许可证持有人批准实施运行控制的有关人员及其职责的说明。
(b)保证遵守航空器重量与平衡限制的程序。
(c)许可证持有人的运营规范或者相应的摘录信息，包括批准运行的区域、批准使用的航空器类别和级别、机组组成以及批准的运行种类。
(d)遵守事故通报要求的程序。
(e)确保机长了解航空器已经完成要求的适航检查、符合相关维修要求并被批准返回使用的程序。
(f)报告和记录机长在飞行前、飞行中和飞行后发现的机械不正常情况的程序。
(g)机长确认上次飞行中发现的机械不正常情况或者缺陷是否修复或者推迟修复的程序。
(h)机长在许可证持有人没有作出预先安排的地点获得航空器维修、预防性维修和获取服务时需要遵守的程序（如果驾驶员被批准为许可证持有人完成这一工作）。
(i)特定类型运行所需的设备发生故障或者失效，判断是否放行或者继续飞行时，按照本规则第135.51条确定的程序。
(j)航空器加油、补能、清除燃油污染、防火（包括静电防护），以及加油期间管理和保护旅客需要遵守的程序。
(k)机长按照本规则第135.157条的要求，对旅客进行安全讲解时需要遵守的程序。
(l)相应的运行控制程序。
(m)根据本规则第135.132条制定的航空器追踪程序（如适用）。
(n)确保遵守应急程序，包括在紧急情况下每类机组必需成员的职责分工，以及按照本规则第135.69条应急撤离时的职责分工。
(o)驾驶员的航路资格审定程序（如适用）。
(p)批准的航空器维修方案。
(q)遵守中国民用航空危险品运输管理相关规定的程序。
(r)紧急情况下将需要他人协助的旅客快速撤离至出口需要遵守的程序。
(s)控制相关运行人员执勤时间、飞行时间和休息期的程序。
(t)防冰和除冰程序。
(u)遵守中国民用航空有关安保规定的程序，包括防止非法干扰、劫机、破坏行为的程序。
(v)确保在前90天之内未飞过某条航线或者某一机场的驾驶员，能够在开始该次飞行前熟悉该次飞行安全运行所必需的所有可用资料的程序。
(w)遵守本章其他有关要求的程序。
[bookmark: _Hlk218166702](x)安全管理体系。
(y)按照本规则第135.205条制定的应急救援飞行运行安全评估制度（如适用）。
[bookmark: _Toc395120382][bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc15058][bookmark: _Toc489623194][bookmark: _Toc101174662][bookmark: _Toc101191512][bookmark: _Toc420808374][bookmark: _Toc432382336][bookmark: _Toc116040323]第135.124条 航空器飞行手册
(a)许可证持有人应当确保其使用的每一型号航空器具备经局方批准的航空器飞行手册。
(b)许可证持有人的每架航空器都应当携带用机组人员所熟悉的语言编写，且满足本条(a)款所要求的航空器飞行手册。许可证持有人也可以携带按本规则第135.123条要求编写的手册，但该手册应当包含适用本条(a)款航空器飞行手册规定的信息。
(c)许可证持有人选择按照本规则第135.123条编写手册时，可以对适用本条(a)款航空器飞行手册的操作程序部分进行修改和对性能数据的编排形式进行调整，但经修改的操作程序和性能数据编排形式应当被局方批准。
(d)许可证持有人应当制定并执行适用的管理程序，以保证满足本条(a)、(b)款的手册现行有效。
[bookmark: _Toc29165][bookmark: _Toc80689799][bookmark: _Toc10968][bookmark: _Toc29157884][bookmark: _Toc24796768][bookmark: _Toc21132][bookmark: _Toc24798574][bookmark: _Toc24799766][bookmark: _Toc24799467]第135.125条 许可证持有人名称的使用
(a)许可证持有人按照本规则实施运行时，所使用的名称应当与其运营许可证上所列名称一致。
(b)在按照本规则运行的航空器上，应当明显地标出运行该航空器的许可证持有人的名称，否则许可证持有人不得运行该航空器。航空器上标示名称的方法及其可识别性应当符合局方规定。
[bookmark: _Toc24796769][bookmark: _Toc24799468][bookmark: _Toc80689800][bookmark: _Toc24799767][bookmark: _Toc24798575][bookmark: _Toc8360][bookmark: _Toc29157885]第135.126条  用于航路检查的前观察员座位
(a)当局方监察员在执行检查任务，向许可证持有人运营的航空器的机长出示航空安全监察员证件时，必须给予该监察员自由且不受干扰地进入该航空器驾驶舱的权限。但是，本款不限制机长在安全方面的紧急权限，即为了安全利益而将任何人排除在驾驶舱之外。
(b)必须在驾驶舱内提供一个前观察员座位，或提供一个配备耳机或扬声器的前旅客座位，供局方在执行航路检查时使用。该座位位置以及耳机或扬声器是否适合用于进行航路检查，由局方决定。
[bookmark: _Toc4342][bookmark: _Toc5454]第135.127条 为运行人员提供的航空信息资料
(a)许可证持有人应当为所有运行人员提供运营规范中适用于该人员职责的信息，并且应当为每个驾驶员提供下列现行有效的资料：
(1)必需的航空信息资料，包括导航设备、机场灯光和目视助航设备、空域、空中交通服务程序、应急程序、影响飞行安全的因素、航空图表等方面的信息，或者包含相同信息的商业出版资料。
(2)必需的机场资料应当符合以下要求：
(i)许可证持有人应当证明，所申请批准的航路上具有足够的机场，并且这些机场装备了适合于所申请运行的设施。其中所考虑的因素应当包括机场的等级、道面、障碍物、设施、公众保护、灯光、导航、通信、气象设施以及空中交通管制等。
(ii)许可证持有人应当证明，对于所使用的每个机场，都能够获得、保存现行有效的航行资料，包含但不限于航行通告（NOTAM）（如适用）、航行资料汇编（AIP）（如适用）等与运行安全、规则和效率有关的信息，并且具有将其分发给每个有关人员的经批准的资料管理系统，以确保航空器在该机场运行的安全。
(iii)航空器操作手册、航空器飞行手册或者等效资料。
(b)本条所要求的资料应当放置在驾驶员从其驾驶座位上易于取用的地方。
[bookmark: _Toc14194][bookmark: _Toc28036]第135.128条 运行通告
对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，许可证持有人应当将设备和运行程序方面的任何变动通知其相关的人员，包括已知的正在使用的任何导航设施、机场、空中交通管制程序与规则、机场交通管制规则等方面的变化，以及已知的威胁飞行安全的信息，包括结冰和其他危险气象条件、地面和导航设施不正常的情况等。
[bookmark: _Toc27323][bookmark: _Toc24799768][bookmark: _Toc24799469][bookmark: _Toc24798576][bookmark: _Toc2187][bookmark: _Toc24796770][bookmark: _Toc23214][bookmark: _Toc29157886][bookmark: _Toc80689801]第135.129条 驾驶舱中必需配备的资料
(a)许可证持有人应当为驾驶员提供下列资料，这些资料应当保持最新有效的状态，以恰当、适用的形式编制，并且放置在驾驶员从其驾驶座位上易于取用的地方，且驾驶员应当使用它们：：
(1)驾驶舱检查单。
(2)对于多发航空器或者带可以收放起落架的航空器，按照适用情况包含本条(c)款要求的程序的驾驶舱应急检查单。
(3)驾驶员操作位置上一套相关的航空图表，目视飞行规则（VFR）飞行应当包含航空地图或者等效的其他形式地图。
(4)对于仪表飞行规则（IFR）运行，驾驶员操作位置上一套适用的航路、终端区以及进近图。
(5)对于多发航空器，一台发动机失效时的爬升性能数据，并且当航空器被批准用于仪表飞行规则（IFR）飞行或者云上飞行时，该数据应当足以让驾驶员判断是否满足本规则第135.215条(a)款(2)项的规定。
(b)本条(a)款(1)项要求的驾驶舱检查单应当按照以下各个阶段列出检查项目：
(1)开车前。
(2)起飞前。
(3)起飞后。
(4)着陆前。
(5)着陆后。
(6)关车。
(c)本条(a)款(2)项要求的驾驶舱应急检查单应当按照适用情况包含以下方面的程序：
(1)对燃油、其他动力源、液压、电气和机械系统的应急操作。
(2)仪表和操纵系统的应急操作。
(3)发动机失效程序。
(4)其他保证安全所需的应急程序。
[bookmark: _Toc777][bookmark: _Toc19759]第135.130条 运行时刻表
对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，在安排运行时刻表时，许可证持有人应当为飞机在经停站正常补给服务留出足够的时间，并应当考虑航路上的盛行风和所用型号飞机的巡航速度。这个巡航速度不得大于发动机的标称巡航输出功率所能获得的巡航速度。
[bookmark: _Toc32669][bookmark: _Toc32574][bookmark: _Toc24799770][bookmark: _Toc24798578][bookmark: _Toc24712][bookmark: _Toc80689803][bookmark: _Toc24799471][bookmark: _Toc24796772][bookmark: _Toc29157888]第135.132条 航空器追踪
(a)实施定期载客或者载货飞行的许可证持有人应当建立航空器追踪能力，确保在航空器的整个运行区域对其进行追踪。
(b)当航空器追踪无法确定其位置且尝试建立联系未成功时，通知相关空中交通服务单位。
[bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc29625]第135.133条 目视飞行规则飞行的最低高度要求
除航空器起飞和着陆外，按照目视飞行规则（VFR）运行的航空器应当满足下列最低高度要求：
(a)对于飞机：
(1)昼间飞行时，离地面、水面的高度不得低于150米（500英尺），并且离障碍物的水平距离不得小于150米（500英尺）。
(2)夜间飞行时，飞行高度应当高于离预定飞行航路水平距离8公里（5英里）范围内的最高障碍物至少300米（1000英尺）。在山区，飞行高度应当高于离预定飞行航路水平距离8公里（5英里）范围内的最高障碍物至少600米（2000英尺）。
(b)对于直升机和特殊类别航空器，在飞越人口稠密区上空时，离地高度不得低于90米（300英尺）。
[bookmark: _Toc80689804][bookmark: _Toc24798579][bookmark: _Toc24796773][bookmark: _Toc22538][bookmark: _Toc24799771][bookmark: _Toc29157889][bookmark: _Toc9776][bookmark: _Toc21465][bookmark: _Toc24799472]第135.135条 目视飞行规则飞行的能见度要求
(a)在运输机场空域以外的空域按照目视飞行规则（VFR）运行飞机时，如果云底高小于300米（1000英尺），则飞行能见度不得小于3200米（2英里）。
(b)在修正海平面气压高度900米（3000英尺）以下或者离地高度300米（1000英尺）以下（以高者为准）按照目视飞行规则（VFR）运行直升机和特殊类别航空器时，飞行能见度不得小于5000米。
[bookmark: _Toc29157890][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc24796774][bookmark: _Toc21842][bookmark: _Toc24799772][bookmark: _Toc17481][bookmark: _Toc24798580][bookmark: _Toc80689805][bookmark: _Toc24799473]第135.137条 目视飞行规则飞行中的目视参考要求
按照目视飞行规则（VFR）运行直升机和特殊类别航空器时，驾驶员应当建立足够的目视地面或者水面参考。对于夜间飞行，建立足够的目视地面或者水面灯光参考，能够保证其安全操作直升机和特殊类别航空器。
[bookmark: _Toc28939][bookmark: _Toc10405][bookmark: _Toc24799474][bookmark: _Toc24799773][bookmark: _Toc80689806][bookmark: _Toc24798581][bookmark: _Toc24796775][bookmark: _Toc25244][bookmark: _Toc29157891]第135.139条 目视飞行规则云上载客飞行的运行限制
除满足本规则第135.215条的要求外，航空器按照目视飞行规则（VFR）进行云上载客飞行时，还应当满足下列条件：
(a)天气报告、预报或者两者的组合表明，在预计的航空器云上飞行结束时刻，天气条件满足下列要求之一：
(1)允许航空器按照目视飞行规则（VFR）下降到云层之下，并且天气预报表明，该天气条件能够一直保持到预计的云上飞行结束时刻之后至少1小时。
(2)允许在无云条件下飞行至规定的最终进近设施上方的起始进近高度，然后再按照仪表飞行规则（IFR）进近和着陆，但按照CCAR-91部第91.365条的规定使用雷达引导的情况除外。
(b)具备按照目视飞行规则（VFR）完成下列飞行的条件：
(1)对于单发航空器，在发动机失效后能够按照目视飞行规则（VFR）下降。
(2)对于多发航空器，如果其临界发动机失效，能够按照目视飞行规则（VFR）下降或者继续飞行。
[bookmark: _Toc24796776][bookmark: _Toc29215][bookmark: _Toc29157892][bookmark: _Toc19653][bookmark: _Toc26168][bookmark: _Toc24799475][bookmark: _Toc80689807][bookmark: _Toc24798582][bookmark: _Toc24799774]第135.141条 天气报告和预报
(a)按照本规则运行航空器的人员，应当使用符合局方规定的民用航空气象服务机构提供的天气报告或者预报。对于按照目视飞行规则（VFR）实施的运行，当不能得到上述报告或者预报时，机长可以使用基于自己的观察，或者基于其他有相应能力的人员所作的观察而得到的气象信息。
(b)在本条(a)款中，在某机场进行仪表飞行规则（IFR）运行时，提供给驾驶员使用的天气观察应当在实施该次仪表飞行规则（IFR）运行的机场完成。如果局方认为对于许可证持有人的某些特定运行，使用该机场以外地点完成的观察亦能达到同等安全水平，则局方可以允许其偏离本条要求，在运营规范中批准其在该次仪表飞行规则（IFR）运行所在机场以外的地点完成观察。
[bookmark: _Toc24796777][bookmark: _Toc24799476][bookmark: _Toc22061][bookmark: _Toc8854][bookmark: _Toc80689808][bookmark: _Toc29157893][bookmark: _Toc2320][bookmark: _Toc24798583][bookmark: _Toc24799775]第135.143条 结冰条件下的运行限制
(a)除下列情况外，当有霜、冰或者雪附着在航空器的旋翼叶片、螺旋桨、风挡、机翼、安定面或者操纵面、动力装置上或者附着在空速、高度、爬升率或者飞行姿态仪表系统上时，任何人员不得驾驶航空器起飞：
(1)当有霜附着在机翼、安定面或者操纵面上，已经确定霜被除掉，使表面光洁后可以起飞。
(2)如符合局方规定，当有霜附着在机翼下部油箱区域时，可以起飞。
[bookmark: _Hlk47860840](b)任何情况下，当有理由认为霜、冰或者雪会附着在飞机上时，仅当驾驶员已经完成了本规则第135.91条要求的所有适用训练，并且符合下列条件之一，许可证持有人方可指令、驾驶员方可驾驶飞机起飞：
(1)在开始起飞前5分钟之内完成了一次起飞前污染物检查，该检查针对特定飞机型号，由许可证持有人建立并得到局方批准。起飞前污染物检查是用于确认机翼和操纵表面没有霜、冰或者雪的检查。
(2)许可证持有人具有经批准的备用程序，并使用该程序确定没有霜、冰或者雪。
(3)许可证持有人具有经批准的除冰和防冰大纲，该次起飞遵守了该大纲的要求。
(c)除配备有满足运输类飞机型号合格审定要求的防冰装置的飞机外，驾驶员应当遵守下列规定：
(1)不得按照仪表飞行规则（IFR）飞入已知的或者预报的轻度或者中度结冰区。
(2)仅当航空器具有起作用的除冰或者防冰设备，可以保护每个旋翼叶片、螺旋桨、风挡、机翼、安定面或者操纵面，以及每个空速、高度、爬升率或者飞行姿态仪表系统，方可按照目视飞行规则（VFR）飞入已知的轻度或者中度结冰区。
(d)仅当直升机经型号合格审定，装备了适合结冰条件中运行的设备，方可按照仪表飞行规则（IFR）飞入已知的或者预报的结冰区，或者按照目视飞行规则（VFR）进入已知的结冰区。
(e)除配备有满足运输类飞机型号合格审定要求的防冰装置的飞机外，任何驾驶员不得将航空器飞入已知的或者预报的严重结冰区。
(f)如果机长依据当前的天气报告和通报信息发现，上次预报之后的天气条件发生了变化，原来预报的将阻止该次飞行的结冰条件将不会在飞行中遇到，则本条(c)款、(d)款和(e)款基于预报条件的限制不再适用。
[bookmark: _Toc9469][bookmark: _Toc15500]第135.144条 运行的设施和服务
对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行：
(a)开始飞行前，机长应当获得所有可能影响飞行安全的有关机场条件和导航设施不正常情况的最新报告或者信息。
(b)在飞行期间，机长应当获得所有可能影响飞行安全的气象条件、设施和服务不正常情况的附加信息。
[bookmark: _Toc24799477][bookmark: _Toc31483][bookmark: _Toc24799776][bookmark: _Toc80689809][bookmark: _Toc23397][bookmark: _Toc29157894][bookmark: _Toc24798584][bookmark: _Toc24796778][bookmark: _Toc5594]第135.145条 目视飞行规则飞行的燃油供应要求
(a)按照目视飞行规则（VFR）运行飞机时，应当在考虑风和预报的天气条件后，有足够的燃油飞至第一个预计着陆点，并且以正常巡航燃油消耗率完成下列飞行：
(1)对于昼间运行，至少再飞行30分钟。
(2)对于夜间运行，至少再飞行45分钟。
(b)按照目视飞行规则（VFR）运行直升机时，应当在考虑风和预报的天气条件后，有足够的燃油飞至第一个预计着陆点，并且以正常巡航速度再飞行20分钟。
(c)特殊类别航空器的能源供应要求由局方另行规定。
[bookmark: _Toc26054][bookmark: _Toc21585][bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc24798585][bookmark: _Toc80689810][bookmark: _Toc24796779][bookmark: _Toc29157895][bookmark: _Toc24799777][bookmark: _Toc24799478]第135.147条 机场要求
(a)许可证持有人使用的任何机场，应当考虑到机场的规模、道面、障碍物和灯光等因素认定该机场足以供运行使用。
(b)航空器驾驶员夜间载运旅客在机场起飞和着陆，应当满足下列条件：
(1)驾驶员已经通过带照明的风向指示器或者与当地的通信联络中确定了风向，或者在起飞前通过驾驶员的个人观察确定了风向。
(2)用于起飞或者着陆的区域界线已用下列设施清晰标出：
(i)对于飞机，使用边界标志灯或者跑道标志灯。
(ii)对于直升机和特殊类别航空器，使用边界标志灯或者跑道标志灯，或者反光材料。
(c)对于本条(b)款，如果起飞或者着陆区域使用马灯等其他发光装置标记，应当得到局方的批准。
[bookmark: _Toc9492][bookmark: _Toc24799778][bookmark: _Toc13346][bookmark: _Toc24799479][bookmark: _Toc29157896][bookmark: _Toc80689811][bookmark: _Toc24796780][bookmark: _Toc3178][bookmark: _Toc24798586]第135.149条 关键阶段飞行机组成员的值勤要求
(a)在飞行的关键阶段，许可证持有人不得要求飞行机组成员完成航空器安全运行所必需的工作之外的任何其他工作，飞行机组任何成员也不得承担这些工作。该类工作包括但不限于：预定厨房供应品，确认旅客的衔接航班，对旅客进行许可证持有人的广告宣传、介绍风景名胜和其他与安全无关的广播，填写与运行无关的公司报告表、记录表。
(b)在飞行的关键阶段，飞行机组成员不得从事可能分散飞行机组其他成员工作精力，或者可能干扰其他成员正确完成这些工作的活动，机长也不得允许其从事此种活动。该类活动包括但不限于：进餐、在驾驶舱无关紧要的交谈、阅读与正常飞行无关的刊物。
(c)在本条中，飞行关键阶段是指滑行、起飞、着陆和除巡航飞行以外在3000米（10000英尺）以下的飞行阶段
(d) 就本条而言，滑行定义为航空器在机场地面上靠自身动力移动，并包括悬停滑行（即直升机或任何垂直起降航空器在地面效应内、以低于约20节空速在地表之上进行的移动）和空中滑行（即直升机或任何垂直起降航空器在地表之上、但通常不超过100英尺AGL进行的移动）。

[bookmark: _Toc80689812][bookmark: _Toc27947][bookmark: _Toc4200][bookmark: _Toc62564171][bookmark: _Toc29157897][bookmark: _Toc24799779][bookmark: _Toc24798587][bookmark: _Toc7361][bookmark: _Toc24796781][bookmark: _Toc24799480]第135.151条 旅客占用驾驶员座位
许可证持有人严禁允许机长、副驾驶、公司航空检查人员和局方监察员等以外人员占用驾驶员座位。
[bookmark: _Toc24796782][bookmark: _Toc29157898][bookmark: _Toc17722][bookmark: _Toc24799780][bookmark: _Toc24799481][bookmark: _Toc17670][bookmark: _Toc80689813][bookmark: _Toc10238][bookmark: _Toc24798588]第135.153条 禁止干扰机组成员
任何人员不得在按照本规则运行的航空器上攻击、胁迫、威胁或者干扰履行机组职责的机组成员。
[bookmark: _Toc24796783][bookmark: _Toc24799781][bookmark: _Toc24798589][bookmark: _Toc25733][bookmark: _Toc13933][bookmark: _Toc80689814][bookmark: _Toc21778][bookmark: _Toc24799482][bookmark: _Toc29157899]第135.155条 飞行机组成员工作位肩带的要求
每个飞行机组成员在起飞和着陆时应当系紧肩带，但机组成员在履行职责需要时可以松开肩带。
[bookmark: _Toc80689815][bookmark: _Toc24799782][bookmark: _Toc24799483][bookmark: _Toc15457][bookmark: _Toc24798590][bookmark: _Toc29157900][bookmark: _Toc3309][bookmark: _Toc9771][bookmark: _Toc24796784]第135.157条 飞行前对旅客的简介
(a)在每次起飞前，载客航空器的机长应当保证所有旅客得到下列方面的口头简介：
(1)禁止吸烟。告知每个旅客机舱内禁止吸烟。申明局方要求旅客遵守客舱信息灯的信号、标志牌的指示，并说明现行法规禁止摆弄、损伤或者毁坏航空器厕所内烟雾探测器。
(2)安全带使用。包括系紧和松开安全带的方法，以及在何时、何地和何种情况下应当系紧安全带。该简介应当包括许可证持有人申明：涉及民航管理的规章要求旅客遵守点亮的旅客信息灯给出的指令，并听从机组成员关于使用安全带的相关指令。
(3)在起飞和降落前调直椅背。
(4)旅客登机门和紧急出口的位置和打开方法。
(5)救生设备的位置。
(6)如果该次飞行涉及延伸跨水运行，所需漂浮装置的使用和迫降程序。
(7)如果该次飞行涉及平均海平面高度3600米（12000英尺）以上的运行，氧气的正常和应急使用方法。
(8)手提灭火器的位置和使用方法。
(9)如果直升机运行涉及超出海岸线自转滑翔距离的飞行，救生衣的使用、迫降程序和发生迫降时从直升机紧急撤离的方法；以及救生筏和其他救生设备（如适用）的位置和使用方法。
(b)在每次起飞之前，机长应当确保每位在紧急情况下需要别人帮助才能迅速撤至出口的人员和该人员的护理人员（如适用）都得到了简介，被告知在发生紧急情况时撤离航空器的程序。本款不适用于那些在该架航空器的上一航程飞行中已接受此简介的人员。
(c)本条(a)款要求的口头简介应当由机长或者其他机组成员作出。
(d)尽管有本条(c)款的规定，对于经审定可以载运19名及以下旅客的航空器，本条(a)款要求的口头简介可以由机长、一名机组成员或者许可证持有人指定的合格人员作出。
(e)许可证持有人应当将本条(a)款要求的口头简介的内容印制在卡片上，卡片上的文字说明应当至少包括中文。这些卡片应当放置在航空器上方便每位旅客便于取用阅读的地方。卡片上不得印有任何广告，卡片的制作应当满足下列要求：
(1)适用于使用该卡片的航空器。
(2)包括紧急出口的示意图和使用方法。
(3)包括使用机上应急设备所必需的其他指令。
(f)本条(a)款要求的简介可以用符合局方要求的录音播放装置播放，并应当使每位旅客在正常噪音水平环境下能清晰地听到。
(g)许可证持有人应当保证在起飞、着陆，以及由于颠簸或者飞行中发生任何紧急情况而需要加以预防时，所有飞机上旅客都要回到各自座位上系好椅带或者安全带。对于将水上飞机推离码头或者将其系留在码头的人员无需满足前述座位和安全带要求。
(h)飞行中发生紧急情况时，机长应当保证旅客知晓与当时情况相对应的应急行动。
(i)如果在本规则实施的飞行中的任何旅客使用了限制装置，该次飞行的机长必须确保这些旅客按照本条得到了简介。
[bookmark: _Toc24798591][bookmark: _Toc24796785][bookmark: _Toc80689816][bookmark: _Toc20053][bookmark: _Toc19144][bookmark: _Toc29157901][bookmark: _Toc4525][bookmark: _Toc24799783][bookmark: _Toc24799484]第135.159条 飞行前检查
(a)机长应当在航空器实施运行前，确认航空器已按照适当的检查清单核实并记录以下项目处于可接受的状态，方可实施运行：
(1)已完成所要求的维修工作并处于适航状态。
(2)已装备本章第一节所规定的相应仪表和设备。
(3)满足本规则第135.217条(a)款(1)项规定的要求。
(4)重量和重心位置符合安全飞行的要求。
(5)机上所有载荷分布适当并牢固固定。
(6)符合本章第四节中规定的各项使用限制。
(7)符合局方关于运行飞行计划的规定。
(b)对于许可证持有人规定由机长进行飞行前检查的情况，应当在本规则第135.121条要求的手册中明确，并在训练大纲中增加相应的培训要求。
[bookmark: _Toc26086][bookmark: _Toc20017]第135.160条 电子导航数据管理
对于使用9座以上且安装有电子导航数据的飞机实施的定期载客飞行，电子导航数据管理应当满足以下要求：
(a)许可证持有人应当配备适当的电子导航数据（含导航数据库）管理工具。
(b)许可证持有人使用的电子导航数据产品应当支持导航应用，满足所需的数据完好性标准。
(c)在特殊批准的导航应用中使用电子导航数据前，许可证持有人应当向局方演示证明数据处理流程和导航数据满足要求的数据完好性标准。
(d)许可证持有人应当通过直接或者通过监控第三方供应商符合性的方式，持续监控数据处理流程和导航数据的完好性。
(e)许可证持有人应当确保在所有相关的航空器上及时地安装电子导航数据，保证数据当前有效和未被更改。
(f)许可证持有人预见或发现电子导航数据存在缺陷并对飞行运行构成危险时，应将相关信息通报给相关运行人员及电子导航数据产品提供商。
[bookmark: _Toc24799784][bookmark: _Toc24799485][bookmark: _Toc9855][bookmark: _Toc24798592][bookmark: _Toc29157902][bookmark: _Toc1977][bookmark: _Toc11132][bookmark: _Toc80689817][bookmark: _Toc24796786]第135.161条 操纵装置的控制
除符合下列规定的人员外，机长不得允许任何人员在按照本规则实施的飞行中操作航空器的操纵装置，任何人员也不得在这些飞行中操作航空器的操纵装置：
(a)许可证持有人雇佣的对该航空器具备资格的驾驶员。
(b)正在履行飞行检查工作职责，符合操作该航空器合格要求的监察员或者委任代表。
[bookmark: _Toc24225][bookmark: _Toc27048]第135.162条 使用自动驾驶仪的最低高度
对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，使用自动驾驶仪的最低高度应当满足以下要求：
(a)对于航路上飞行，除本条(b)款和(c)款规定外，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的巡航状态下自动驾驶仪故障时最大高度损失的2倍，或者低于150米（500英尺）（取两者之中较高者）时，任何人不得在航路上，包括上升和下降阶段，使用自动驾驶仪。
(b)对于进近，当使用仪表进近设施时，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的进近状态自动驾驶仪故障时最大高度损失的2倍，或者低于批准的该进近设施最低下降高或者决断高之下15米（50英尺）（取上述两者之中较高者）时，任何人不得使用自动驾驶仪。但在下述情况下应当遵守以下规定：
(1)当报告的气象条件低于涉及民航管理的规章规定的基本目视飞行规则气象条件时，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的带进近耦合器的自动驾驶仪故障时最大高度损失之上15米（50英尺）时，任何人不得使用带进近耦合器的自动驾驶仪作仪表着陆系统（ILS）进近。
(2)当报告的气象条件等于或者高于涉及民航管理的规章规定的基本目视飞行规则最低条件时，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的带进近耦合器的自动驾驶仪故障时最大高度损失，或者低于15米（50英尺）（取两者中较高者）时，任何人不得使用带进近耦合器的自动驾驶仪作仪表着陆系统（ILS）进近。
(c)尽管有本条(a)款或者(b)款的规定，但在符合下列条件的情况下，局方仍可以颁发运营规范，允许使用经批准的带自动驾驶能力的飞行操纵引导系统，直至接地：
(1)飞机飞行手册中注明，在带进近耦合器的自动驾驶仪故障时，该系统不会出现任何高度损失（零高度之上）。
(2)局方认为，使用该系统直至接地，并不会对本条所要求的安全标准产生其他影响。
(d)尽管有本条(a)款的规定，但在符合下列条件的情况下，局方仍可以颁发运营规范，允许许可证持有人在起飞和初始爬升阶段低于本条(a)款规定的高度使用经批准的带自动驾驶能力的自动驾驶仪系统：
(1)飞机飞行手册中规定了经审定的最低接通高度限值。
(2)在到达飞机飞行手册中规定的最低接通高度限值或者局方规定的高度（两者取高者）之前，不接通该系统。
(3)局方确认使用该系统不会影响本条要求的安全标准。
[bookmark: _Toc755][bookmark: _Toc8417][bookmark: _Toc80689818]第135.163条 机械不正常情况信息的控制
每个许可证持有人应当在每架航空器上携带航空器飞行记录本，以记录机械不正常情况及修复或者延期修复的情况。
[bookmark: _Toc24799785][bookmark: _Toc2638][bookmark: _Toc80689819][bookmark: _Toc16461][bookmark: _Toc24796787][bookmark: _Toc29157903][bookmark: _Toc24799486][bookmark: _Toc25450][bookmark: _Toc24798593]第135.165条 报告潜在的危险气象条件和通信或者导航设施的不正常情况
驾驶员在飞行中一旦遇到潜在的危险气象条件，或者发现某一地面通信或者导航设施不正常，如果认为严重影响飞行的安全，则应当尽快通知控制交通管制单位。
[bookmark: _Toc29761][bookmark: _Toc22783][bookmark: _Toc24796788][bookmark: _Toc24799487][bookmark: _Toc29157904][bookmark: _Toc24798594][bookmark: _Toc80689820][bookmark: _Toc11564][bookmark: _Toc24799786]第135.167条 紧急情况下有限制的继续或者中止飞行
(a)在按照本规则实施飞行期间，如果许可证持有人或者机长了解到会影响运行安全的实际情况（包括机场和跑道情况），则应当根据情况对继续飞行加以限制或者中止飞行，直至相关的情况得到改善。
(b)除下列情况外，机长不得允许航空器在出现本条(a)款规定的情况时继续飞向计划着陆机场：
(1)有足够的理由认定在预计到达计划着陆机场时，影响运行安全的实际情况将得到消除。
(2)除飞向着陆机场外已经没有更为安全的方法。对于该种情况，继续飞向上述机场将构成本规则第135.37条所规定的紧急状态。
[bookmark: _Toc28058][bookmark: _Toc16847][bookmark: _Toc32201][bookmark: _Toc24796789][bookmark: _Toc24799488][bookmark: _Toc80689821][bookmark: _Toc24799787][bookmark: _Toc29157905][bookmark: _Toc24798595]第135.169条 安全带和儿童限制装置的使用
(a)在航空器于地面移动、起飞和着陆期间，按照本规则运行的航空器上的每个乘员，均应当在符合局方要求的座椅就座，并用单独的安全带适当系好。对于水上航空器和安装有浮筒的直升机在地表移动期间，将水上航空器或者直升机推离码头或者将其系留在码头的人员，无需满足前述座位和安全带要求。座椅上为该乘员配备的安全带不得被2周岁以上的人共用。但是：
(1)对于不满2周岁的儿童可以由占有经批准座椅或者卧铺的成年人抱着；
(2)可以乘坐于符合《便携式机上儿童限制装置》（GB 43469-2023）和《儿童约束系统审批和使用手册》（ICAO Doc10049）要求的装置内，该装置可以是许可证持有人配备的，也可以是儿童父母、监护人携带的，或者该儿童父母、监护人指定在飞行中照料其安全的护理人员携带的，但许可证持有人应当确保：
(i)儿童限制装置能够被恰当地固定在经批准的前向座椅或者卧铺上；
(ii)儿童能够被恰当地系紧在该限制装置内，并且其体重不超过该装置所规定的重量限制；
(iii)在航空器起飞、着陆和地面移动期间，不得使用助力式儿童限制装置、马甲式儿童限制装置、背带式儿童限制装置和抱膝式儿童限制装置。
(3)如果儿童的父母、监护人或者指定的护理人员请求让该儿童乘坐他们提供的儿童限制装置，当该儿童持有经批准座位或者卧铺的机票，或者这种座位或者卧铺能够由许可证持有人提供给该儿童使用，并且本条(a)款第(2)项中的要求能够满足，则许可证持有人不得拒绝该儿童乘坐航空器。本条并不阻止许可证持有人提供儿童限制装置，也不阻止许可证持有人遵循安全操作常规，为儿童限制装置确定最适合的旅客座椅位置。
(b)只有每一旅客座椅的椅背处于竖立位置，许可证持有人方可使航空器起飞或者着陆。
(c)要求装备组合式安全带和肩带装置的座椅上的每个乘员，在起飞和着陆过程中都应当用这种组合式安全带和肩带装置将乘员恰当扣紧，但在履行其正常职责需要时，可以松开肩带。
(d)在每个无人乘坐的座椅上，若装有安全带和肩带装置，则应当将其固定好，使其不妨碍机组成员执行任务或者应急情况下人员的迅速撤离。
[bookmark: _Toc24799489][bookmark: _Toc24803][bookmark: _Toc24799788][bookmark: _Toc31779][bookmark: _Toc24798596][bookmark: _Toc80689822][bookmark: _Toc24796790][bookmark: _Toc29157906][bookmark: _Toc15159]第135.171条 行李和货物的载运
[bookmark: _Hlk15806875]许可证持有人载运货物和行李（包括手提行李）时，应当满足下列要求：
(a)装载在航空器内经批准的货架、货箱或者货舱内。
(b)按照符合局方规定的方式固定在航空器内。
(c)以满足下列全部要求的方式装载在客舱内：
(1)对于货物，用安全带或者其他有足够强度的系留装置予以固定，在正常可以预见的飞行与地面条件下不会产生移动。对于手提行李，进行系留以避免空中颠簸时发生移动。
(2)进行包装或者封盖，以避免伤害旅客。
(3)不会对座椅或者地板结构施加超过载荷限制的力。
(4)不得放在妨碍通达或者使用应急出口和正常出口的位置，或者妨碍使用驾驶舱和客舱之间过道的位置。仅当有辅助的标牌或者其他符合局方要求的方法能为旅客提供明确的提示，方可放在挡住旅客视线，使旅客无法见到“安全带”标牌、“禁止吸烟”标牌或者任何要求的出口标牌的位置。
(5)不得直接放置在就座旅客的正上方。
(6)对于某些在飞行过程中需要移动的物品，在起飞和着陆阶段也应当按照本条规定进行存放。
(7)对于全货物运行，如果在发生紧急情况时，货物的装载能够保证至少有一个应急或者正常出口供机上所有乘员顺利撤离航空器，则本条(c)款(4)项的要求不适用。
(d)在旅客座位下方安放行李时，应当有措施能保证在航空器受到碰撞所产生的极限惯性力的作用下，所放行李不会发生滑动，该力是由航空器型号合格审定所依据的紧急着陆条件规则确定的。
(e)如果装载货物的货舱在设计上要求飞行机组成员在飞行中发生火灾时进入货舱灭火，则货物的装载应当保证机组成员能够使用手提式灭火器将灭火剂喷射到货舱所有部位。
[bookmark: _Toc2633][bookmark: _Toc19494][bookmark: _Toc24799789][bookmark: _Toc24799490][bookmark: _Toc29157907][bookmark: _Toc24796791][bookmark: _Toc21661][bookmark: _Toc80689823][bookmark: _Toc24798597]第135.173条 驾驶员使用氧气的要求
(a)非增压航空器的驾驶员在进行下列飞行时应当持续使用氧气：
(1)高度超过平均海平面高度3000米（10000英尺）但不超过3600米（12000英尺），在这些高度上飞行超过30分钟后的飞行时间段。
(2)高度超过平均海平面高度3600米（12000英尺）。
(b)对于增压航空器：
(1)增压航空器在座舱气压高度大于平均海平面高度3000米（10000英尺）时，每个驾驶员应当遵守本条(a)款的要求。
(2)增压航空器在平均海平面高度7600米至10600米（25000英尺至35000英尺）的高度上运行时，每个驾驶员应当配备一个快速佩戴型的氧气面罩，否则应当满足下列要求：
(i)至少一名处于操作位置的驾驶员应当佩戴氧气面罩，该面罩应当可靠地固定和密封，并且始终处于供氧状态或者可以在座舱气压高度超过平均海平面高度3600米（12000英尺）时自动供氧。
(ii)飞行期间，在驾驶舱值勤的每位其他驾驶员应当拥有一个与氧气源相连接的氧气面罩，该面罩放置在驾驶员能迅速戴至面部供其可靠、密封使用的位置。
[bookmark: _Toc29107][bookmark: _Toc80689824][bookmark: _Toc9280][bookmark: _Toc24798598][bookmark: _Toc29157908][bookmark: _Toc24799790][bookmark: _Toc24796792][bookmark: _Toc24799491][bookmark: _Toc1710][bookmark: _Hlk15808008]第135.175条 旅客医用氧气
[bookmark: _Hlk47861532](a)除本条(d)款、(e)款规定的情况外，仅当所携带的装置在制造上可以保证所有阀门、接头和仪表在携带和使用的过程中不会损坏，并且满足下列要求，许可证持有人方可允许携带或者使用储存、发生或者分配医用氧气的设备：
(1)该设备应：
(i)由旅客携带该设备时，许可证持有人应当确认其满足我国或者运行所在国家或者地区关于该设备制造、包装、标记、标签和维修方面的要求。
(ii)由许可证持有人配置该设备时，该设备应当符合我国关于其制造、包装、标记、标签和维修方面的要求，并且按照许可证持有人经批准的维修方案进行维护。
(iii)所有外表面无可燃污染物。
(iv)被恰当固定。
(2)当氧气以液态形式储存时，从购入新设备之日起或者从储存容器最后一次被清洗之日起，该设备应当已经按照许可证持有人经批准的维修方案进行维修。
(3)当氧气以国家的相应标准所定义的压缩气体形式储存时，应当满足下列要求：
(i)当许可证持有人拥有该设备时，应当按照许可证持有人经批准的维修方案维修。
(ii)氧气瓶中的压力不得超过氧气瓶的额定压力。
(4)在航空器上携带该设备时或者准备使用该设备时，应当通知航空器的机长。
(5)应当存放好该设备，并且使用该设备的人员应当在座位上就座，以便不妨碍接近和使用所需的任何应急出口、正常出口或者客舱中的过道。
(b)任何人不得、许可证持有人也不得允许任何人在距离按照本条(a)款载运的氧气储存和分配设备3米（10英尺）的范围内吸烟或者用火。
(c)在航空器上载有旅客时，除了在使用医用氧气方面受过训练的人员外，许可证持有人不得允许任何人连接或者拆卸氧气瓶或者其他附属部件。
(d)在紧急医疗事件中，由于没有其他合理可用的运输方法而参加医疗飞行的航空器，如果该次飞行所运送的人员由一名在医用氧气方面受过训练的人员陪同，则对于航空器上载运的由专业或者医疗急救机构提供的氧气设备，本条(a)款(1)项(i)目不适用。
(e)根据本条(d)款规定偏离本条(a)款(1)项(i)目规定的许可证持有人参加应急医疗飞行，应当在作出偏离行动后10日内，向许可证主管民航地区管理局提交一份关于偏离所涉及运行的完整报告，在报告中包括对偏离行动的描述和偏离的原因。
[bookmark: _Toc5534][bookmark: _Toc24798599][bookmark: _Toc26361][bookmark: _Toc24799791][bookmark: _Toc24799492][bookmark: _Toc29157909][bookmark: _Toc24796793][bookmark: _Toc7124][bookmark: _Toc80689825]第135.177条 禁止载运武器
除按照相关法律法规被批准携带武器的人员外，在许可证持有人所运行的航空器上的任何人员，不得以隐秘或者公开的方式在机上放置或者随身携带武器。
[bookmark: _Toc16784][bookmark: _Toc24799493][bookmark: _Toc27789][bookmark: _Toc24799792][bookmark: _Toc24796794][bookmark: _Toc22949][bookmark: _Toc80689826][bookmark: _Toc29157910][bookmark: _Toc24798600]第135.179条 酒精饮料
(a)除许可证持有人所供应的含酒精饮料外，任何人不得在航空器上饮用其他含酒精饮料。
(b)对于航空器上显示出醉酒状态的人员，许可证持有人不得再为其提供任何含酒精饮料。
(c)对于显示出醉酒状态的人员，许可证持有人不得允许其登机。
[bookmark: _Toc24798601][bookmark: _Toc32260][bookmark: _Toc29157911][bookmark: _Toc80689827][bookmark: _Toc24796795][bookmark: _Toc24799494][bookmark: _Toc21297][bookmark: _Toc24799793][bookmark: _Toc891]第135.181条 仪表飞行规则运行的限制
(a)除本条(b)款、(c)款规定的情况外，任何人不得在国家公布的航路之外的空域，以及没有局方公布的标准仪表进近程序的机场按照仪表飞行规则（IFR）运行航空器。
(b)当满足下列条件时，局方可以颁发运营规范，允许许可证持有人在国家公布的航路之外的航路上按照仪表飞行规则（IFR）实施运行：
(1)许可证持有人向局方证明，飞行机组成员有能力在没有建立地面目视参考的情况下沿预计航迹飞行，并且不会偏离预计航迹5度或者8公里（5英里）（取两者中较小者)。
(2)局方认定所申请的运行能够安全实施。
(c)当局方确认许可证持有人需要按照仪表飞行规则（IFR）从某一没有局方公布的标准仪表进近程序的机场离场，并且许可证持有人所申请的运行能够安全实施时，可以允许其从该机场离场。
[bookmark: _Toc80689828][bookmark: _Toc24799495][bookmark: _Toc24798602][bookmark: _Toc24796796][bookmark: _Toc12720][bookmark: _Toc22348][bookmark: _Toc2796][bookmark: _Toc24799794][bookmark: _Toc29157912]第135.183条 仪表飞行规则起飞限制
当天气条件不低于起飞最低标准，但低于经批准的仪表飞行规则（IFR）着陆最低标准时，仅当在距起飞机场1小时飞行时间（在静止空气中以正常巡航速度飞行）的距离内有一备降机场，方可按照仪表飞行规则（IFR）起飞航空器。
[bookmark: _Toc24799496][bookmark: _Toc29157913][bookmark: _Toc80689829][bookmark: _Toc24798603][bookmark: _Toc24796797][bookmark: _Toc7062][bookmark: _Toc29106][bookmark: _Toc24799795][bookmark: _Toc12929]第135.185条 仪表飞行规则目的地机场最低天气标准
仅当最新的天气报告、预报或者两者的组合表明，在航空器到达预定着陆机场的预计时刻，天气条件达到或者高于经批准的仪表飞行规则（IFR）着陆最低标准，方可按照仪表飞行规则（IFR）起飞航空器或者进入仪表飞行规则（IFR）飞行或者云上运行。
[bookmark: _Toc13011][bookmark: _Toc6079]第135.186条 仪表飞行规则定期载客飞行的目的地备降机场
(a)对于使用9座以上的飞机实施的定期载客飞行，按照仪表飞行规则放行飞机飞行前，应当在放行单上至少为每个目的地机场列出一个备降机场。当目的地机场和第一备降机场的天气条件预报都处于边缘状态或未提供气象资料时，应当再指定至少一个备降机场。但是，如果天气实况报告、预报或者两者的组合表明，在飞机预计到达目的地机场时刻前后至少1小时的时间段内，该机场云底高度和能见度符合下列规定并且在每架飞机与运行控制职能部门之间建立了独立可靠的通信系统进行全程监控，则可以不选择目的地备降机场：
(1)机场云底高度至少在公布的最低的仪表进近最低标准中的最低下降高（或者决断高）之上450米（1500英尺），或者在机场标高之上600米（2000英尺），取其中较高值。
(2)机场能见度至少为4800米（3英里），或者高于目的地机场所用仪表进近程序最低的适用能见度最低标准3200米（2英里）以上，取其中较大者。
(b)按照本条规定选择的目的地备降机场的天气条件应当符合本规则第135.187条要求。
[bookmark: _Toc24798604][bookmark: _Toc32512][bookmark: _Toc24799796][bookmark: _Toc80689830][bookmark: _Toc16228][bookmark: _Toc24796798][bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc24799497][bookmark: _Toc29157914]第135.187条 仪表飞行规则备降机场最低天气标准
(a)对于仪表飞行规则（IFR）飞行中所用的备降机场，应当有相应的天气实况报告、预报或者两者的组合表明，当航空器到达该机场时，该机场的天气条件等于或者高于备降机场最低天气标准。
(b)对于按本规则运行的飞机，许可证持有人应当在经批准的机场最低运行标准上增加至少下列数值，作为该机场用作备降机场时的最低天气标准：
(1)对于只有一套进近设施与程序的机场，决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）增加120米（400英尺），能见度增加1600米（1英里）。
(2)对于具有两套（含）以上精密或者非精密进近设施与程序并且能提供不同跑道进近的机场，决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）增加60米（200英尺），能见度增加800米（1/2英里），在两条较低标准的跑道中取较高值。
(c)对于按照本规则运行的直升机和特殊类别航空器，许可证持有人应当在经批准的机场进近程序决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）上增加60米，能见度至少1600米，但是不小于所用进近程序最低能见度标准，作为该机场用作备降机场时的最低天气标准。
[bookmark: _Toc24796799][bookmark: _Toc27201][bookmark: _Toc22285][bookmark: _Toc29157915][bookmark: _Toc24799797][bookmark: _Toc24798605][bookmark: _Toc3411][bookmark: _Toc24799498][bookmark: _Toc80689831]第135.189条 仪表飞行规则燃油及备降机场要求
[bookmark: _Hlk47861883](a)除本条(b)款规定的情况外，仅当在考虑到天气报告、预报或者两者的组合后，航空器上携带了能完成下列飞行的燃油，方可在仪表飞行规则（IFR）条件下运行航空器：
(1)完成到达第一个预定着陆机场的飞行。
(2)从该机场飞至备降机场。
(3)此后以正常巡航速度飞行45分钟。对于直升机，以正常等待速度飞行30分钟。
(b)如果第一个预定着陆机场具有局方公布的标准仪表进近程序，并且相应的天气报告、预报或者两者的组合表明，在预计到达时刻前后至少1小时的时间段内达到下列天气条件，则可以不选择备降机场，本条(a)款(2)项不适用：
(1)云高在盘旋进近的最低下降高度/高（MDA/MDH）之上至少增加450米（1500英尺）。或者，如果该机场没有局方公布的仪表盘旋进近程序，云高为公布的最低标准之上至少450米（1500英尺）或者机场标高之上至少600米（2000英尺）（取两者中较高者）。
(2)在目的地机场实施仪表进近程序时，该机场预报的能见度至少为4.8公里（3英里），或者至少比最低的适用能见度最低标准大3.2公里（2英里）（取两者中较大者）。
(3)对于直升机，云高高于机场标高300米或者高于适用的进近最低标准之上120米（以高者为准），能见度3000米。
[bookmark: _Toc26838][bookmark: _Toc29157916][bookmark: _Toc24798606][bookmark: _Toc24796800][bookmark: _Toc80689832][bookmark: _Toc5000][bookmark: _Toc24799798][bookmark: _Toc24799499][bookmark: _Toc26170]第135.191条 仪表飞行规则起飞、进近和着陆最低标准
(a)航空器在某一机场实施仪表进近程序前，应当满足下列条件：
(1)该机场具有符合局方规定的民用航空气象服务机构。
(2)该民用航空气象服务机构发布的最新气象报告表明，天气条件达到或者高于该机场经批准的仪表飞行规则（IFR）着陆最低标准。
(b)当本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构发布的最新天气报告表明天气条件达到或者高于经批准的仪表着陆最低标准时，航空器驾驶员方可进入仪表进近程序中的最后进近阶段继续实施进近。
(c)当驾驶员已经按照本条(b)款规定开始了仪表进近程序中的最后进近阶段，并在此后收到后续的气象报告表明天气条件低于着陆最低标准，驾驶员仍可以操作航空器继续进近。当航空器进近至经批准的决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）时，如果驾驶员断定实际的天气条件不低于该机场的最低着陆天气标准，则可以继续进近并完成着陆。本款所述的最后进近阶段是指下列情况之一：
(1)航空器实施仪表着陆系统（ILS）进近或者基于性能导航（PBN）的仪表进近时，已经通过最后进近定位点。
(2)航空器实施机场监视雷达（ASR）或者精密进近雷达（PAR）进近时，已经移交至进近管制员。
(3)航空器使用甚高频全向信标台（VOR）、无方向性导航台（NDB）实施进近或者实施其他类似方法的进近时，该航空器已经通过相应的设施或者最后进近定位点，或者在没有规定最后进近定位点时，已经完成了程序转弯并且位于程序规定的距离内，按照最后进近航道向机场归航。
(d)对于在该型别飞机上担任机长时间未达到100小时的涡轮发动机飞机机长，应当在局方公布的机场运行最低标准或者许可证持有人的运营规范中规定的决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）之上增加30米（100英尺），能见度在着陆最低标准上增加800米（1/2英里），但不超过许可证持有人将该机场作为备降机场时使用的着陆最低标准。
(e)驾驶员在军方或者国外机场实施仪表飞行规则（IFR）起飞、进近和着陆时，应当遵守该机场规定的仪表进近程序和适用的最低天气标准。如果该机场没有规定最低天气标准，应当遵守下列标准：
(1)按照仪表飞行规则（IFR）起飞时，能见度不得低于1600米（1英里)。
(2)进行仪表进近时，能见度不得低于800米（1/2英里）。
(f)当本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构所报告的天气条件低于局方公布的机场运行最低标准或者许可证持有人运营规范中规定的起飞最低标准时，航空器驾驶员不得按照仪表飞行规则（IFR）起飞航空器。
(g)除本条(h)款规定的情况外，当局方没有为该起飞机场规定起飞最低标准，本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构所报告的天气条件低于CCAR-91部或者许可证持有人运营规范中规定的起飞最低标准时，航空器驾驶员不得按照仪表飞行规则（IFR）起飞航空器。
(h)除另有限制的机场外，在具有局方公布的直接仪表进近程序的机场，当本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构所报告的天气条件不低于直接进近着陆最低标准时，如果满足下列条件，航空器驾驶员可以按照仪表飞行规则（IFR）起飞航空器：
(1)起飞时刻所用跑道的风向和风速可以允许在该跑道上实施直接仪表进近。
(2)有关的地面设施和机载设备工作正常。
(3)许可证持有人已经被批准实施此种运行。
[bookmark: _Toc24799799][bookmark: _Toc23808][bookmark: _Toc12716][bookmark: _Toc29157917][bookmark: _Toc24796801][bookmark: _Toc24799500][bookmark: _Toc24798607][bookmark: _Toc80689833][bookmark: _Toc28775]第135.193条 驾驶员值勤期限制、飞行时间限制和休息要求
(a)许可证持有人在实施本规则运行中，不得指派机组成员在超出本章规定的机组成员适用的值勤期限制、飞行时间限制和不符合休息要求的情况下执行飞行任务，任何机组成员也不得接受超出这些限制和要求的飞行任务指派。
(b)当飞行机组配备1名驾驶员时，驾驶员的值勤期限制、飞行时间限制和休息要求应当符合以下规定：
(1)值勤期最多14小时，该值勤期内的飞行时间不得超过8小时，值勤期后应当安排至少10个连续小时的休息期，这个休息期应当安排在该值勤期结束时刻与下一值勤期开始时刻之间。
(2)发生运行延误时，如驾驶员的实际值勤时间未超过14小时的限制，则该值勤期后的休息期可以缩短至9小时。
(3)发生运行延误时，值勤期最多可以延长至16小时，但该值勤期后10小时的休息期不得缩短。
(c)当飞行机组配备2名驾驶员时，驾驶员的值勤期限制、飞行时间限制和休息要求应当符合以下规定：
(1)值勤期最多14小时，该值勤期内的飞行时间不得超过10小时，值勤期后应当安排至少10个连续小时的休息期，这个休息期应当安排在该值勤期结束时刻与下一值勤期开始时刻之间。
(2)发生运行延误时，如驾驶员的实际值勤时间未超过14小时的限制，则该值勤期后的休息期可以缩短至9小时。
(3)发生运行延误时，值勤期最多可以延长至16小时，但该值勤期后10小时的休息期不得缩短。
[bookmark: _Toc12332][bookmark: _Toc29157918][bookmark: _Toc24796802][bookmark: _Toc24798608][bookmark: _Toc24799800][bookmark: _Toc15410][bookmark: _Toc24799501][bookmark: _Toc24052][bookmark: _Toc80689834]第135.195条 机组成员的周、月、年飞行时间限制
许可证持有人在为飞行机组成员安排飞行时，应当保证飞行机组成员的总飞行时间遵守以下规定，总飞行时间包括按照本规则实施运行的飞行时间和训练、调机飞行等的其他飞行时间：
(a)任何7个连续日历日内不得超过40小时。
(b)任一日历月内不得超过100小时，且在任何连续3个日历月内的总飞行时间不得超过270小时。
(c)任一日历年内不得超过1000小时。
[bookmark: _Toc24799502][bookmark: _Toc31536][bookmark: _Toc24798609][bookmark: _Toc80689835][bookmark: _Toc29157919][bookmark: _Toc24796803][bookmark: _Toc10325][bookmark: _Toc9619][bookmark: _Toc24799801]第135.197条 机组成员值勤期和飞行时间安排的附加限制
(a)如果机组成员以取酬为目的参加其他运行，则在参加本规则运行时，值勤时间、飞行时间的总和应当满足本规则规定的值勤期和飞行时间限制。
(b)许可证持有人安排机组成员的值勤期时，如果按照正常情况能够在限制时间内终止值勤期，但由于运行延误，所安排的飞行没有按照预计时间到达目的地，超出了值勤期的限制时间，则不认为该机组成员在排班时超出了值勤期限制。但是，应当遵守本规则第135.193条的规定，值勤期的延长最多不超过2个小时。
(c)许可证持有人安排机组成员的飞行时间时，如果正常情况下能够在限制飞行时间内结束飞行，但由于运行延误，所安排的飞行没有按照预计时间到达目的地，超出了飞行时间限制，则不认为该机组成员在排班时超出了飞行时间限制。
(d)机组成员在起飞前由于延误造成的待命时间，计入值勤期时间之内。
[bookmark: _Toc10638][bookmark: _Toc24799503][bookmark: _Toc8215][bookmark: _Toc24799802][bookmark: _Toc24798610][bookmark: _Toc23018][bookmark: _Toc24796804][bookmark: _Toc29157920][bookmark: _Toc80689836]第135.199条 机组成员休息时间的附加要求
(a)许可证持有人不得在机组成员规定的休息期内为其安排任何工作，该机组成员也不得接受许可证持有人的任何工作安排。
(b)本章要求的休息期可以包含在其他休息期之内。
(c)当许可证持有人为机组成员安排了其他工作任务时，该任务时间可以计入、也可以不计入值勤期。当不计入值勤期时，在值勤期开始前应当为其安排至少10个小时的休息期。
(d)许可证持有人将机组成员运送到执行飞行任务的机场，或者将其从解除任务的机场运送回驻地，这些路途上所耗费的时间不应当被认为是休息期的组成部分。
(e)只有在发生运行延误时，才允许按照本规则第135.193条中的规定缩短休息期，不允许作事先安排。
[bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc5728]第135.200条 航空器在地面移动、起飞和着陆期间食品、饮料和旅客服务设备的存放
[bookmark: _Toc8820][bookmark: _Toc4435](a) 当许可证持有人提供的任何食品、饮料或餐具位于任何旅客座位上时，许可证持有人不得使航空器在地面移动、起飞或着陆。
(b) 除非每个食品和饮料托盘以及座椅后背的折叠桌板已固定在收起位置，否则许可证持有人不得使航空器在地面移动、起飞或着陆。
(c) 除非每个旅客服务手推车已固定在收起位置，否则许可证持有人不得允许航空器在地面移动、起飞或着陆。
(d) 每位旅客应当遵守机组成员关于遵守本条规定的指令。
第135.201条 高海拔机场和区域运行
(a)按照本章在高海拔机场和区域运行的许可证持有人、驾驶员和维修人员应当满足有关高海拔机场和区域安全运行的航空器构型和适航性、飞行机组构成和资质、维修人员资质、运行管理、维修管理等运行要素的附加要求。
(b)本条(a)款中的高海拔区域运行仅适用于直升机和具备垂直起降能力的特殊类别航空器。
[bookmark: _Toc8917][bookmark: _Toc14005]第135.203条 水上平台运行 
按照本章进行水上平台飞行运行的许可证持有人和驾驶员应当满足有关水上平台安全运行的机载设备、飞行机组构成和资质、最低飞行高度、天气标准、航空器性能、水上平台评估等运行要素的附加要求，且水上平台的设施设备应当符合相关标准。如果实施离岸进近程序、机载雷达进近和直升机巡航下降区域程序等运行，以及海上风电作业飞行，还应当满足相应运行的附加要求。
[bookmark: _Toc11933][bookmark: _Toc10404]第135.205条 应急救援飞行 
(a)按照本章实施应急救援飞行的许可证持有人、驾驶员和其他运行相关人员应当满足有关应急救援安全运行的航空器性能、机载设备、飞行机组构成和资质、飞行及其他运行相关人员训练、运行控制、最低运行标准、起降场地等运行要素的附加要求。
(b)许可证持有人应当建立应急救援飞行运行安全评估制度，在实施飞行前开展运行安全评估，并动态跟踪运行情况，根据运行条件变化动态更新评估结论，科学调整运行决策。
[bookmark: _Toc10734][bookmark: _Toc27087]第135.207条 非紧急医疗救护运行 
按照本章实施非紧急医疗救护运行的许可证持有人、驾驶员和其他运行相关人员应当满足有关医疗救护安全运行的航空器性能、机载设备、飞行机组构成和资质、飞行及其他运行相关人员训练、运行控制、最低运行标准、起降场地等运行要素的附加要求。
[bookmark: _Toc32081][bookmark: _Toc14393]第135.208条 出口座位
(a)本条适用于根据本135部运行的所有许可证持有人，但载客座位数为19座及以下的不定期运营和载客座位数为9座（含机组座位）及以下定期运营除外。
(1) 每个许可证持有人应当根据本条(d)款所列适用功能的履行需要，判定其允许就座于出口座位的每个人员的适用性。就本条而言：
(i) 出口座位是指：
(A) 每个可直接进入出口的座位；以及
(B) 旅客要到达出口必须经过的那一排座位中，从该排最内侧靠近出口的座位到最内侧靠近通道的座位。
(ii) 旅客座位具有直接通道是指，旅客可以从该座位直接到达出口，而无需进入通道或绕过障碍物。
(2) 指定判定人员。 每个许可证持有人应以其运行手册中指定的人员，以非歧视性的方式，并符合本条的要求，作出本条要求的旅客出口座位适用性判定。
(3) 提交指定方案以供批准。 每个许可证持有人应当根据本款中的定义，为其机队中的每种旅客座位布局指定出口座位，并将这些指定作为根据本条(m)和(o)款要求提交审批的程序的一部分，提交审批。
(b) 如果许可证持有人认定某人很可能无法履行本条(d)款所列的一项或多项适用功能，则不得将该人安排在受本条限制的座位就座，原因包括：
(1) 该人双臂、双手及双腿缺乏足够的灵活性、力量或灵巧度以：
(i) 向上、向侧方和向下触摸到应急出口和出口滑梯操作机构的位置；
(ii) 抓握并推、拉、转动或以其他方式操作这些机构；
(iii) 推、猛推、拉或以其他方式打开应急出口；
(iv) 提起、握住、放置在附近座位上，或越过座椅靠背移动到下一排，尺寸和重量相当于机翼上方窗户应急出口门物体；
(v) 移除尺寸和重量与机翼上方应急出口门相似的障碍物；
(vi) 迅速到达应急出口；
(vii) 在移除障碍物时保持平衡；
(viii) 迅速撤离；
(ix) 在滑梯展开后将其稳定；或
(x) 协助他人从逃生滑梯上撤离；
(2) 该人未满15周岁，或在没有成人伴侣、父母或其他亲属的协助下，缺乏履行本条(d)款所列一项或多项适用功能的能力；
(3) 该人缺乏阅读和理解许可证持有人以印刷或图形形式提供的、与应急撤离相关的本条要求的指令的能力，或缺乏理解口头机组指令的能力；
(4) 该人缺乏足够的视觉能力，在超出隐形眼镜或眼镜的视觉辅助器具帮助下，无法履行本条(d)款的一项或多项适用功能；
(5) 该人缺乏足够的听觉能力，在超出助听器的帮助下，无法听到并理解乘务员喊出的指令；
(6) 该人缺乏向其他乘客充分口头传达信息的能力；或
(7) 该人有：
(i) 某种状况或责任，例如照看幼儿，可能妨碍其履行本条(d)款所列的一项或多项适用功能；或
(ii) 某种状况，如果其履行本条(d)款所列的一项或多项适用功能，可能对其造成伤害。
(c) 每位旅客应当遵守机组成员或许可证持有人其他授权雇员为执行根据本条制定的出口座位限制而给出的指令。
(d) 每个许可证持有人应当在受本条限制的每个出口座位处的旅客信息卡上，以机组进行简介和口头指令所使用的语言，印有下述信息：在发生紧急情况且无机组人员协助时，就座于出口座位的旅客需要履行以下职责：
(1) 找到应急出口；
(2) 识别应急出口打开机构；
(3) 理解操作应急出口的指令；
(4) 操作应急出口；
(5) 评估打开应急出口是否会增加旅客可能面临的危险；
(6) 遵循机组成员给出的口头指示和手势；
(7) 收好或固定应急出口门，使其不妨碍出口的使用；
(8) 评估逃生滑梯的状况，启动滑梯，并在滑梯展开后将其稳定，以协助他人从滑梯撤离；
(9) 迅速通过应急出口；以及
(10) 评估、选择并遵循远离应急出口的安全路径。
(e) 每个许可证持有人应当在每个出口座位处的旅客信息卡上列明：
(1) 以机组发出紧急指令的主要语言，列出本条(b)款规定的筛选标准，并请求旅客主动告知以便重新安排座位，如果该旅客——
(i) 不能满足本条(b)款规定的筛选标准；
(ii) 有不易察觉的状况会阻碍其履行本条(d)款所列的适用功能；
(iii) 因履行一项或多项该等功能而可能遭受身体伤害；或
(iv) 不希望履行该等功能；以及
(2) 以许可证持有人在旅客信息卡上使用的每种语言，请求旅客主动告知以便重新安排座位，如果该旅客缺乏阅读、叙述或理解许可证持有人提供的、以印刷或图形形式呈现的本条要求的、与应急撤离相关指令的能力，或缺乏理解紧急情况下机组指令所使用的特定语言的能力；
许可证持有人不得要求旅客披露其需要重新安排座位的理由。
(f) 每个许可证持有人应当在所有其进行旅客运行的机场的旅客登机口和售票柜台，备有关于出口座位判定的书面程序，以供公众查阅。
(g) 除非至少有一名必需的机组成员已核实，没有出口座位被其认定可能无法履行本条(d)款所列适用功能的人员占用，否则许可证持有人不得允许滑行或推出。
(h) 每个许可证持有人应在其旅客简介中提及(d)款和(e)款要求的旅客信息卡、(b)款规定的筛选标准以及(d)款规定的需履行功能。
(i) 每个许可证持有人应在其旅客简介中请求旅客主动告知以便重新安排座位，如果该旅客：
(1) 不能满足本条(b)款规定的筛选标准；
(2) 有不易察觉的状况会阻碍其履行本条(d)款所列的适用功能；
(3) 因履行一项或多项该等功能而可能遭受身体伤害；或
(4) 不希望履行该等功能。
许可证持有人不得要求旅客披露其需要重新安排座位的理由。
(j) 如果许可证持有人根据本条认定，很可能被分配到出口座位的旅客无法履行本条(d)款所列功能，或旅客要求非出口座位，许可证持有人应立即将该旅客重新安排到非出口座位。
(k) 如果非出口座位已全部订满，且为安置从出口座位重新安排的旅客有必要，许可证持有人应将一名愿意且能够承担可能需要的撤离功能的旅客移至出口座位。
(l) 许可证持有人仅可在以下情况下拒绝运输旅客：
(1) 旅客拒绝遵守机组成员或许可证持有人其他授权雇员为执行根据本条制定的出口座位限制而给出的指令；或
(2) 唯一能够容纳该人身体残疾状况的座位是出口座位。
(m) 为遵守本条，许可证持有人应当：
(1) 制定程序，解决以下事项：
(i) 本条(b)款列出的筛选标准；
(ii) 本条(d)款列出的功能；
(iii) 本条规定的关于机场信息、旅客信息卡、机组成员对出口座位适当就座的核实、旅客简介、座位分配以及拒绝运输的要求；
(iv) 如何解决因执行本条而产生的争议，包括指明许可证持有人的机场员工，投诉应向其提出以解决争议；以及
(2) 将其程序提交给主任运行监察员进行初步审查和批准。
(n) 许可证持有人应在登机前，在最大可行范围内，根据本条(b)款列出的标准和(d)款列出的功能分配座位。
(o) 本条(m)款要求的程序，在获得局方的最终批准之前不得生效。批准将仅基于许可证持有人程序的安全方面。
[bookmark: _Toc17420][bookmark: _Toc24798611][bookmark: _Toc29157921][bookmark: _Toc24796805][bookmark: _Toc23224][bookmark: _Toc7208][bookmark: _Toc80689837][bookmark: _Toc24799803][bookmark: _Toc24799504]第四节  性能使用限制
[bookmark: _Toc118183412][bookmark: _Toc21847484][bookmark: _Toc523314352][bookmark: _Toc118360064][bookmark: _Toc102095016][bookmark: _Toc102100163][bookmark: _Toc535999625][bookmark: _Toc24796806][bookmark: _Toc24798612][bookmark: _Toc24799505][bookmark: _Toc12744][bookmark: _Toc80689838][bookmark: _Toc32192][bookmark: _Toc24799804][bookmark: _Toc29157922][bookmark: _Toc4842]第135.211条 适用范围
本节规定了本规则第135.3条(a)款(1)项所列类别的航空器按照本规则实施运行时所遵守的航空器性能使用限制。
[bookmark: _Toc3774][bookmark: _Toc22269]第135.212条 实施直升机3级性能运行的限制
除特殊目视飞行规则（VFR）飞行之外，不得在仪表气象条件（IMC）下，按照本章以3级性能实施直升机运行。
[bookmark: _Toc9760][bookmark: _Toc80689839][bookmark: _Toc118183431][bookmark: _Toc24799506][bookmark: _Toc24798613][bookmark: _Toc24799805][bookmark: _Toc2224][bookmark: _Toc29157923][bookmark: _Toc24796807][bookmark: _Toc118360083][bookmark: _Toc102100182][bookmark: _Toc535999644][bookmark: _Toc10767][bookmark: _Toc21847503][bookmark: _Toc102095043][bookmark: _Toc523314353][bookmark: _Hlk197018846]第135.213条 通勤类飞机的性能使用限制
(a)运行通勤类飞机应当满足经批准的飞机飞行手册中的起飞重量限制。
(b)按照通勤类进行型号合格审定的飞机不得以大于该飞机飞行手册中所确定的某个重量起飞。在该重量下，能使其净起飞飞行轨迹以至少10.7米（35英尺）的垂直间隔超越所有障碍物，或者在机场边界内至少以60米（200英尺）的水平距离、在机场边界外至少以90米（300英尺）的水平距离避让障碍物。
(c)通勤类飞机应当满足本条(f)款至(k)款规定的着陆限制，否则不得起飞。
(d)在按照本条(a)款至(c)款确定最大重量、最小距离和飞行轨迹时，应当根据所使用的跑道、机场的标高、有效的跑道坡度、环境温度以及起飞时刻风的分量对该重量进行修正。
(e)在本条中，假定飞机按照飞机飞行手册中的净起飞飞行轨迹飞行，飞机在到达15.2米（50英尺）高度之前没有坡度，此后坡度不超过15度。
(f)涡轮发动机驱动的通勤类飞机起飞前，应当在考虑到至目的地机场或者备降机场飞行中正常的燃油和滑油消耗后，使飞机到达时的重量不得超过该飞机飞行手册中以该目的地机场或者备降机场的气压高度以及着陆时预计的环境温度所确定的着陆重量。
(g)除本条(h)款、(i)款、(j)款规定外，涡轮发动机驱动的通勤类飞机起飞前，应当在考虑到飞行中正常的燃油和滑油消耗后，使该飞机到达目的地机场时的重量，根据飞机飞行手册中对该目的地机场的气压高度和预计在着陆时当地风的情况所规定的着陆距离，允许其在预定的目的地机场的下列跑道上，由超障面与该跑道交点上方15.2米（50英尺）处算起，在跑道的有效长度60％以内作全停着陆。为确定在目的地机场的允许着陆重量，假定：
(1)飞机在最理想的跑道上在静止大气中以最理想的方向着陆。
(2)考虑到可能的风速、风向和该飞机的地面操纵特性，以及考虑到诸如着陆助航设备和地形等其他条件，飞机在最适宜的跑道上着陆。
(h)对于不能符合本条(g)款(2)项的要求而被禁止起飞的涡轮螺旋桨驱动的飞机，如果指定了备降机场，除允许飞机在跑道有效长度的70％以内完成全停着陆外，该备降机场符合本条所有其他要求，则可以允许该飞机起飞。
(i)对于涡轮喷气飞机，在有关的气象报告、预报或者两者的任意组合表明目的地机场跑道在预计着陆时刻可能是湿的或者滑的时，该目的地机场的有效跑道长度应当至少为本条(b)款所要求的跑道长度的115％，否则，该飞机不得起飞。如果在湿跑道上的实际着陆技术证明，对特定型号的飞机，已经批准了某一较短但不小于本条(b)款要求的着陆距离，并且已经载入飞机飞行手册，则可以按照手册的要求执行。
(j)由于不能符合本条(g)款(2)项而被禁止起飞的涡轮喷气飞机，如果为其指定了符合本条(b)款所有要求的备降机场，则可以起飞。
(k)在涡轮发动机驱动的通勤类飞机的飞行计划中列为备降机场的机场，应当能使该飞机在到达该备降机场时以根据本条(g)款规定的假定条件预计的重量，由超障面与跑道交点上方15.2米（50英尺）处算起，在跑道有效长度的70％（涡轮螺旋桨动力飞机）或者60％（涡轮喷气动力飞机）以内完成全停着陆。
[bookmark: _Toc32218][bookmark: _Toc32504]第135.214条 陆上航空器跨水运行的性能要求
符合以下情况之一的，陆上航空器可以实施跨水载客运行：
(a)当发动机失效时，航空器能从运行的高度到达陆上。
(b)在起飞或者着陆过程中不可避免飞越水面。
(c)对于多发航空器，其运行重量允许该航空器在临界发动机不工作的情况下，能在离地（水面）高度300米（1000英尺）上以至少0.25米/秒（50英尺/分钟）的速率爬升。
[bookmark: _Toc24796808][bookmark: _Toc29157924][bookmark: _Toc2044][bookmark: _Toc24799507][bookmark: _Toc24799806][bookmark: _Toc24798614][bookmark: _Toc80689840](d)对于直升机，装有浮筒装置。
[bookmark: _Toc26169][bookmark: _Toc4939]第135.215条 航空器云上或者仪表飞行规则条件下运行的性能要求
[bookmark: _Toc102094915](a)除本条(b)款、(c)款和(d)款的规定外，任何人不得：
(1)实施单发航空器的云上载客运行。
(2)在云上或者仪表飞行规则（IFR）条件下实施多发航空器的载客运行，除非航空器在拟飞航路的最低航路高度（MEA）或者1520米（5000英尺）平均海平面高度（取两者的较大值）飞行时，其重量允许航空器在临界发动机不工作的情况下以至少15米/分钟（50英尺/分钟）的速率爬升。
(b)尽管有本条(a)款(2)项的限制，如果多发直升机在拟飞航路的最低航路高度（MEA）或者450米（1500英尺）平均海平面高度（取两者的较大值）飞行时，其重量允许该直升机在临界发动机不工作的情况下以至少15米/分钟（50英尺/分钟）的速率爬升，则多发直升机可以在云上或者仪表飞行规则（IFR）条件下实施近海载客运行。
(c)按照本规则运行的航空器实施下列飞行时，不受本条(a)款的限制：
(1)如果最新天气报告、预报或者两者的组合表明，沿计划航路（包括起飞和着陆）的天气允许云下（如果存在云底）按照目视飞行规则（VFR）飞行，并且预报的天气状况将持续保持到预计到达目的地时刻后至少1小时，则可以实施航空器的云上运行。
(2)如果最新天气报告、预报或者两者的组合表明，航空器从起飞机场以正常巡航速度飞行不超过15分钟的距离起，沿计划航路的天气允许云下（如果存在云底）按照目视飞行规则（VFR）飞行，则可以：
(i)按照仪表飞行规则（IFR），从出发机场起飞按照正常巡航速度飞行到距出发机场不超过15分钟飞行时间的位置处。
(ii)如果在计划按照目视飞行规则（VFR）飞行的航路上遭遇到非预报的天气状况时，按照仪表飞行规则（IFR）实施航空器的运行。
(iii)如果在该机场遭遇到非预报的天气状况，无法按照目视飞行规则（VFR）实施进近时，在目的地机场实施仪表进近。
(d)按照本规则运行的航空器如果符合下列条件，可以实施航空器的云上运行而不受本条(a)款的限制：
(1)对于多发航空器，当其临界发动机失效时，航空器可以按照目视飞行规则（VFR）下降或者继续飞行。
(2)对于单发航空器，当其发动机失效时，航空器可以按照目视飞行规则（VFR）下降。
[bookmark: _Toc17121][bookmark: _Toc25817]第135.216条 涡轮动力单发飞机运行附加要求
(a)许可证持有人应当在获得局方批准后，方可使用涡轮动力单发飞机在夜间和/或仪表气象条件（IMC）下运行。
(b)除符合本条(c)款要求之外，涡轮动力单发飞机仅可在满足发动机失效时，能够安全迫降的天气和光照条件下，以及符合此条件的航路和改航航路上运行。
(c)许可证持有人使用涡轮动力单发飞机在夜间和仪表气象条件（IMC）下运行时，飞机应当得到充分的适航性合格审定，并符合局方关于以下设备和运行的要求： 
(1)涡轮发动机的可靠性。
(2)具备发动机状态监控系统，2005年1月1日或者之后首次颁发单机适航证的飞机应当具备自动的发动机状态监控系统。
(3)许可证持有人的维修程序、运行程序、放行程序和机组训练大纲。
(4)附加系统和设备、最低设备清单、飞行手册资料、飞行计划、信息报告、飞行机组构成和资质，以及水面上空的航路限制。
[bookmark: _Toc32330][bookmark: _Toc29997][bookmark: _Toc24798615][bookmark: _Toc11663][bookmark: _Toc24799807][bookmark: _Toc24796809][bookmark: _Toc29157925][bookmark: _Toc80689841][bookmark: _Toc523314384][bookmark: _Toc24799508][bookmark: _Hlk526281515]第五节  维修
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(a)许可证持有人应当对保持航空器的适航性状态负责，按照下列要求建立由维修主管负责的维修系统，并落实其适航性责任：
(1)具有足够的由持有按照《民用航空器维修人员执照管理规则》（以下称为CCAR-66部）颁发航空器维修人员执照，并具有有效对应机型签署的人员组成的维修队伍，配备了必要设施、工具设备、器材实施航空器维修工作；或者具有对应机型维修能力的按照《民用航空器维修单位合格审定规则》（以下称为CCAR-145部）获得批准的维修单位实施航空器维修工作。
(2)具有直接向维修主管报告的工程技术、生产计划、质量安全和培训管理部门，对维修系统符合本章的要求实施管理。
(3) 对于运行旅客座位数量(不包括机组座位)超过9座的航空器的许可证持有人，维修系统应当包括一个至少获得CCAR-145部有关航空器航线维修批准的维修单位。
(b)上述按照CCAR-145部获得批准的维修单位可以是自建的，也可以是与他人合作共同组建的。对于与他人合作共同组建的情况，许可证持有人应当以与维修单位签署协议的方式委托维修。
(c)对于任何航空器的机体高级别定检，发动机、螺旋桨及部件的维修（不包括以恢复安装为目的的简单检查和零件更换），和其他本单位不具备维修能力的维修工作，应当送至具有相应维修能力的经CCAR-145部批准的维修单位实施维修。
(d)本章所述维修工作包括对航空器或者部件所进行的任何检查、测试、修理、排故或者翻修工作。对于已经获得适航审定部门批准的设计更改的实施，也视为维修工作。
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(a)航空器的维修要求包括许可证持有人适用持续适航文件中规定的维修任务：
(1)局方发布的适航指令或者其他强制性要求中规定的维修任务。
(2)航空器制造厂家发布并经局方批准的适航性限制要求中规定的维修任务。
(3)航空器制造厂家发布并经局方批准的计划维修文件中要求的维修任务。 
(4)航空器、发动机、螺旋桨、部件制造厂家发布的维修手册中建议的维修任务。
(5)航空器、发动机、螺旋桨、部件制造厂家发布的服务文件中建议的维修任务。
(b)许可证持有人的维修系统可以直接使用上述持续适航文件计划维修工作，或者基于上述持续适航文件制定所负责维修航空器单独的维修方案来计划维修工作：
(1)仅当获得适航审定部门的批准，方可更改或者超出适航指令或者适航性限制中要求的维修任务。
(2)初始建立的维修方案不得低于上述持续适航文件中要求或者建议的维修任务。
(3)维修方案的设计应当考虑人的因素的影响，其结构和形式应当便于许可证持有人的执行和控制。
(c)在建立维修可靠性管理体系并基于可靠性分析的基础上，可以调整上述持续适航文件中要求或者建议的维修任务，但不得更改或者超出适航指令或者适航性限制中要求的维修任务，包括任务间隔和内容。
(d)如计划允许航空器带故障放行，许可证持有人应当根据航空器型号适用的主最低设备清单制定最低设备清单，并获得局方批准。
(e)对于按照仪表飞行规则（IFR）进行载客运行的单台发动机航空器，许可证持有人还应当根据航空器制造厂家的建议建立发动机监控大纲，包括滑油分析（如适用）；许可证持有人应当在其发动机维修记录中记录并保存本款要求监控的记录，包括每次试验的结果、建议和相应的发动机趋势监控大纲要求的检查工作。
(f)当局方基于事故、事件或者报告的调查，提出其他维修要求时，飞机维修责任人或者单位应当严格执行。
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(a)维修系统应当满足许可证持有人管理要求：
(1)确保包括航空器、发动机、螺旋桨、部件制造厂家公开发布资料在内的经局方批准或者认可的持续适航文件齐全有效，并根据持续适航文件的要求准备合适的计划维修任务工作单卡。
(2)建立有效的维修计划控制，确保计划维修任务在规定的间隔前完成。
(3)合理安排维修任务，提前准备需要的工具设备和器材，并妥善保管。
(4)建立维修系统人员培训及资质评估制度，确保维修人员应经过合格的培训，并在实施维修任务前熟悉相关的维修工作内容，并符合本条(b)款的要求。
(5)建立并保存其维修系统所有人员的技术档案及培训记录，并保证现行有效。人员技术档案及培训记录应当妥善保存，防止非授权人员接近和修改。人员技术档案应当在维修人员离开后至少保存2年。人员技术档案至少应当包括下列内容：
(i)现任职务或者工作范围；
(ii)按照年月填写的技术简历；
(iii)参加过的培训课程、培训形式、培训学时及考试成绩(如适用)；
(iv)学历证明及合格证件的复印件。
(6)按照本规则第135.225条的维修工作准则完成维修任务，对发现的故障或者缺陷进行修复，并规范签署维修放行。
(7)当航空器报告或者发现故障或者缺陷时，应当在下一次飞行前完成修复。当因不具备条件而无法及时完成修复工作时，可以在确认故障或者缺陷符合局方批准的最低设备清单或者航空器飞行手册规定的条件下推迟修复，并控制在具备条件时及时完成修复。
(8)建立供应商和对外送修的评估制度，确保维修中使用工具设备、器材的合法性和对外送修的维修质量。
(b)如许可证持有人采用制定所负责维修航空器单独的维修方案，并计划在建立维修可靠性管理体系调整制造厂家持续适航文件中要求或者建议的维修任务，维修系统还应当配备足够的专业技术工程师。专业技术工程师应当具备相应机型的维修经验，并且具有符合局方要求的英语能力。
(c)为落实上述管理要求，维修系统应当明确各部门或者人员职责，建立有效的质量安全管理规范和工作程序，落实安全管理体系要求。维修系统应当具有一个相对独立的质量安全部门来监督其维修系统人员责任和各项工作程序的落实，并具有以下职能：
(1) 对维修系统使用的各类人员和单位进行评估；
(2) 监控并定期检查单机适航性状况；
(3) 维修差错管理和质量调查。
(d)当航空器、发动机、螺旋桨、部件制造厂家发布的持续适航文件为英文版本时，维修人员的维修技术英语等级应与维修中使用的技术文件相匹配或通过等效方式能够正确使用。 
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(a)许可证持有人应当就如何落实适航性责任并符合本章要求制定维修管理手册，并应当获得局方批准。
(b)维修管理手册应当至少包括下列内容，并考虑人的因素的影响：
(1)维修主管声明。
(2)维修系统总体介绍。
(3)机构和人员职责。
(4)持续适航文件和维修工作单卡管理。
(5)维修方案和可靠性管理（如适用）。
(6)最低设备清单和推迟修复控制（如适用）。
(7)维修计划控制。
(8)维修人员培训和资质管理。
(9)工具设备和器材管理。
(10)维修实施管理。
(11)供应商和送修评估管理。
(12)质量安全管理。
(13)相关工作表格样式和附件。
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(a)对航空器或者部件实施任何维修工作时，都应当遵守许可证持有人工作准则：
(1)按照准备的工作单卡并依据包括航空器、发动机、螺旋桨、部件制造厂家公开发布资料在内的经局方批准或者认可的持续适航文件中规定的方法、程序和标准实施。
(2)正确使用上述持续适航文件中规定的工具设备，并确保工具设备的可用状态。
(3)使用上述持续适航文件中规定的器材，确保器材具备能够有效证明其适航性状态的符合性证明文件并处于合格状态。
(4)工作环境应当满足确保维修工作质量的要求，当因气温、湿度、雨、雪、冰、雹、风、光和灰尘等因素影响而不能保证维修工作质量时，应当在工作环境恢复正常后开始工作。
(5)保持维修工作现场整洁有序，临时拆下的航空器部件应当明确标识其状态、合适保护以防止意外损伤。恢复安装应当检查防止外来物进入航空器或者部件。
(6)维修人员应当采取合适的安全防护措施，并严格遵守安全注意事项。
(b)当使用包括航空器、发动机、螺旋桨、部件制造厂家公开发布资料在内的经局方批准或者认可的持续适航文件规定之外的方法、程序、标准、工具设备或者器材时，应当符合局方规定的要求。
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(a)维修工作记录应当符合许可证持有人要求：
(1)计划维修工作应当采用工作单卡签署的方式记录具体完成的维修工作和依据的持续适航文件。
(2)故障或者缺陷的修复应当采用在飞行记录本直接填写的方式记录完成的维修工作和依据的持续适航文件。
(3)所使用的器材，以及拆卸和更换零部件的具体信息。
(4)所保留的未完成工作项目。
(5)准确记录每项维修工作完成的人员和日期。
(b)按照CCAR-145部获得批准的维修单位实施的维修工作应当按照CCAR-145部的要求签署维修放行证明。按照CCAR-66部颁发航空器维修人员执照实施的维修工作应当由本人在飞行记录本上签署维修放行。
(c)维修记录和维修放行证明应当由许可证持有人妥善保存，一般维修记录应当至少保存两年，但下列记录的保存应当符合以下要求：
(1)涉及适航指令中要求的维修任务的记录和放行证明应当在航空器全寿命周期一直保存。
(2)对航空器重量、平衡、结构强度、性能、动力装置工作、飞行特性有显著影响的重要修理或者改装的记录和维修放行证明应当在航空器全寿命周期一直保存。
(3)航空器部件维修记录应当至少保存至安装后再次拆下，但相关的维修放行证明应当保存至下一次同等深度维修工作完成后所签发维修放行证明替代。
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(a)许可证持有人应当为运行的每架航空器建立航空器技术状态记录，连续记录航空器的技术状态信息，并至少包括下列内容：
(1)航空器的型号、制造厂家、制造序列号、出厂日期、购买日期。
(2)国籍登记证、适航证件号及有效期。
(3)购买前航空器所有人或者运营人及累计使用时间。
(4)购买后累计使用时间，包括日历时间、飞行小时和起落次数。
(5)完成的计划维修工作的日期、累计使用时间、项目、实施人员或者单位、批准恢复使用人员（包括姓名、签名和执照编号）。
(6)适航指令执行记录，包括自出厂以来完成的所有适航指令。
(7)重要修理和改装记录，包括自出厂以来完成的所有重要修理和改装。
(b)许可证持有人应当妥善保存航空器技术档案，并且建立有效的备份措施，以保证记录丢失或者损毁后的可恢复性。
[bookmark: _Toc31758][bookmark: _Toc5786][bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc24799815][bookmark: _Toc80689849][bookmark: _Toc29157933][bookmark: _Toc24798623][bookmark: _Toc24799516][bookmark: _Toc24796817]第135.231条 航空器适航性检查
(a)许可证持有人的每架航空器在首次投入运行前应当通过局方或符合要求的单位或人员的检查，经批准列入运营规范后方可投入运行。
(b)许可证持有人应当对每架航空器在每年度开展一次适航性检查。年度适航性检查应当由局方或符合要求的单位或人员开展，并接受局方针对航空器适航性状况的抽查。许可证持有人应当接受局方在任何时间对其正在运营的航空器进行的适航性检查。
(c)年度适航性检查应当基于航空器技术状态及记录、维修记录和维修放行证明开展，确认航空器当前状态和是否完成了规定的维修要求。
(d)完成年度适航性检查后，许可证持有人应当及时向局方如实报告以下信息：
(1)年度累计飞行时间和起落次数。
(2)当前状态，如运行中、停场待修、油封、拆解储存等。
(3)维修要求的实施情况，对于未完成的计划维修任务、长期未修复的故障或者缺陷，应当具体说明。
(4)适航指令的实施情况，对于未完成的，应当具体说明。
(5)重要修理和改装（如适用）的实施情况，并具体说明。
(e)当年度适航性检查发现存在未完成的计划维修任务、适航指令等导致航空器不适航的情况，维修主管应当及时安排纠正，并控制在纠正前停止运行。
(f)完成年度适航性检查的航空器才能继续投入运行。
(g)对于局方实施的航空器首次投入运行的检查和年度适航性检查，许可证持有人应当按照规定支付检查费用。
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(a)许可证持有人应当在其主运行基地或者符合局方规定的其他地方保存以下资料，并处于能随时接受局方检查的状态：
(1)运营许可证。
(2)运营规范。
(3)一份可以用于本规则运行的航空器的清单，并列出每架航空器的装备可以允许其实施的运行。
(4)许可证持有人所使用的每名驾驶员的记录，该记录应当包括下列内容：
(i)驾驶员姓名。
(ii)驾驶员持有的执照种类、等级和编号。
(iii)用于判断驾驶员资格满足本规则相应要求的详细飞行经历记录。
(iv)驾驶员当前的职位和被委派的日期。
(v)驾驶员持有的体检合格证等级和有效期。
(vi)本规则要求的各种资格考试、熟练检查和航线检查的日期和结果，以及使用的航空器的型号。
(vii)驾驶员飞行时间的详细记录。 
(viii)飞行检查员的指派文件。
(ix)解除驾驶员职位的有关记录。
(x)本规则要求的初始训练和定期复训的完成日期。
(b)许可证持有人应当将本条(a)款(3)项要求的记录保存至少6个月。驾驶员不再服务于该许可证持有人时，许可证持有人应当自其退出运行之日起，将本条(a)款(4)项要求的记录保存至少24个月，并在其提出要求时向其提供训练记录的复印件。
(c)对于多发航空器，许可证持有人应当制定一式两份包含航空器装载信息的装载舱单并对其准确性负责。舱单应当在每次起飞之前准备完毕，并且应当包括下列内容：
(1)旅客人数。
(2)装载后航空器的总重。
(3)该次飞行的最大允许起飞重量。
(4)重心限制。
(5)装载后的航空器重心。如果航空器根据装载表或者其他经局方批准的方法进行装载，能够确保装载后的航空器重心不会超出批准的限制，则不需要计算实际的重心。在这种情况下，需在舱单上注明，根据装载表或者其他经批准的方法，该航空器的重心在限制之内。
(6)航空器的登记号或者航班号。
(7)该次飞行的始发地和目的地。
(d)对于要求制定装载舱单的航空器，机长应当将一份完整的舱单随航空器携带至目的地。许可证持有人应当在其主运行基地或者另一局方同意的地点保存一份完整的舱单至少30日。
(e)许可证持有人应当保存其所有机组成员的飞行时间、飞行值勤期和休息期的记录至少12个月。
(f)许可证持有人应当将填好的各种飞行准备表单保存3个月。
(g)许可证持有人应当保存燃油记录，以使局方能够确认许可证持有人在每一次飞行中都遵守了本规则第135.145条和第135.189条的要求。许可证持有人应当至少将燃油记录保存3个月。
(h)许可证持有人应当保存滑油记录，以使局方能够根据滑油消耗趋势确认航空器配备足够滑油完成每次飞行。许可证持有人应当至少将滑油记录保存3个月。
[bookmark: _Toc11000][bookmark: _Toc2139][bookmark: _Toc21144][bookmark: _Toc24799818][bookmark: _Toc24798626][bookmark: _Toc24799519][bookmark: _Toc24796820][bookmark: _Toc80689852][bookmark: _Toc29157936]第135.235条 飞行记录本
(a)每个许可证持有人应当在每架航空器上携带航空器飞行记录本，记录与飞行安全有关的运行信息、飞行机组和维修人员需要了解的有关数据和信息，包括运行中发现的缺陷和工作不正常情况、所进行的维修工作和推迟维修项目、维修放行签署等。
(b)飞行记录本的格式应当符合局方规定。如使用纸质记录，各项内容应当使用墨水或者不可以更改的书写工具及时填写，并且有足够的复页以保证满足使用和保存要求。
(c)对于在飞行时间内发现的缺陷和工作不正常情况，机长应当确保将其记录在航空器飞行记录本上。每次飞行前，机长应当对上次飞行结束时记录在航空器飞行记录本上的每项缺陷和工作不正常情况的当前状态作出判定。
(d)每个对机体、动力装置、螺旋桨、旋翼或者设备方面的故障或者失效采取修复或者延期修复措施的人员，应当按照本规则中相应的维修要求将所采取的措施记录在航空器飞行记录本上。
(e)除经局方批准采用的电子飞行记录本外，许可证持有人应当在驾驶舱或者其他飞行机组成员易于取用的地方放置一份航空器飞行记录本原件，其中至少记录包括每次飞行前三次飞行期间填写内容的连续记录，并且每次起飞前在地面保存一份记录上一次飞行和该次飞行前填写内容的航空器飞行记录本的复页。
(f)许可证持有人应当建立一个在航空器上保存本条要求的、供相关人员使用的航空器飞行记录本的程序，并且在本规则第135.121条要求的手册中包含这一程序。
[bookmark: _Toc6455][bookmark: _Toc22846][bookmark: _Toc8324][bookmark: _Toc29157937][bookmark: _Toc80689853][bookmark: _Toc24799520][bookmark: _Toc24799819][bookmark: _Toc24798627][bookmark: _Toc24796821]第135.237条 使用困难及机械原因中断使用汇总报告
(a)许可证持有人应当按照本条(b)款的要求向局方报告航空器出现或者发现的下列事件：
(1)飞行中的失火以及有关火警系统工作不正常。
(2)飞行中的假火警信号。
(3)在飞行中引起发动机、相邻结构、设备或者部件损坏的发动机排气系统故障或者失效。
(4)飞行中引起烟、蒸汽、有毒或者有害烟雾在驾驶舱或者客舱积聚或者流动的航空器部件的故障或者失效。
(5)飞行中或者地面发动机熄火或者停车。
(6)飞行中螺旋桨顺桨系统失效或者该系统控制超速的能力不正常。
(7)飞行中燃油系统或者应急放油系统的故障导致燃油流量受影响或者渗漏。
(8)飞行中非正常的起落架收放或者起落架舱门的开启和关闭。
(9)导致航空器在地面运动时制动力异常的刹车系统部件的失效或者故障。
(10)航空器系统及其部件的故障或者失效导致中断起飞或者在飞行中采取紧急措施的情况。 
(11)需要重大修理的航空器结构问题。
(12)超出航空器制造厂家或者局方允许的结构裂纹、永久变形或者腐蚀。
(13)其他已经危及或者可能危及航空器安全运行的故障或者缺陷。
(b)许可证持有人应当在发生或者发现系统工作不正常事件、结构失效或者缺陷情况的24小时之内向局方报告，并及时开展或者按要求配合局方开展相应的调查。报告应当至少包括许可证持有人可获得的适用信息，并按照局方要求的方式如实填报：
(1)航空器、发动机、螺旋桨的制造厂家、型号和序号。
(2)航空器、发动机、螺旋桨或者部件的总使用时间和循环。
(3)航空器国籍登记号。
(4)发生或者发现的日期和地点。
(5)不正常事件、失效或者缺陷具体描述和排故措施。
(6)不正常事件、失效或者缺陷发生的飞行阶段。
(7)故障、失效或者缺陷部件和具体描述。
(8)故障、失效或者缺陷部件所属的章节、件号、名称、序号、部位、使用时间和循环，维修经历以及修后使用时间和循环。
(9)采取的预防或者紧急措施。
(c)对于许可证持有人自行开展调查的情况，许可证持有人应当在调查完成后及时向局方补报上述未填报完整的适用信息，并报告所采取的安全改进或者预防措施。如涉及到维修差错，应当及时向局方报告涉及的维修单位和具体情况。如涉及设计或者制造缺陷，应当及时向局方和航空器制造厂家报告。
(d)许可证持有人应当按照局方规定的格式和方式，在每月10日之前向局方报告前一个月机队基本运行情况、航空器状态、运行地点，飞行小时等使用信息，以及因机械原因导致的下述情况的汇总报告：
(1) 中断飞行；
(2) 非计划更换航空器；
(3) 延误、备降或者改航；
(4) 因已知或者怀疑的机械原因引起的非计划换发；
(5) 飞行中螺旋桨顺桨的次数，并列明螺旋桨和其所装的发动机、航空器型号（训练、演示和飞行检查中的螺旋桨顺桨无需报告）。
[bookmark: _Toc101174902][bookmark: _Toc116040561][bookmark: _Toc14968][bookmark: _Toc489623448][bookmark: _Toc101191752][bookmark: _Toc23002]第135.239条 运行中人为差错报告
许可证持有人应当在72小时内向局方报告运行中出现的飞行机组成员、维修及其他运行控制人员发生的人为差错。
[bookmark: _Toc25093][bookmark: _Toc7693]第135.241条 飞行记录器的记录
当许可证持有人的航空器涉及某一事故或者事件时，许可证持有人应当将飞行记录器的记录信息（必要时连同飞行记录器一起）保存至少60天并妥善保管，以待局方事故或事件调查人员按照相关规定予以处理。
[bookmark: _Toc523314430][bookmark: _Toc24799820][bookmark: _Toc27583][bookmark: _Toc24796822][bookmark: _Toc80689854][bookmark: _Toc7058][bookmark: _Toc24799521][bookmark: _Toc29157938][bookmark: _Toc24798628][bookmark: _Toc13387]D章  运输类飞机商业载客或者载货飞行
[bookmark: _Toc24798629][bookmark: _Toc24799522][bookmark: _Toc24799821][bookmark: _Toc24796823][bookmark: _Toc27902][bookmark: _Toc21056][bookmark: _Toc29157939][bookmark: _Toc27197][bookmark: _Toc80689855]第一节  飞机及仪表、设备要求
[bookmark: _Toc4719][bookmark: _Toc7298][bookmark: _Hlk218674965][bookmark: _Toc31776]第135.251条 一般要求
(a)按照本章运行的飞机及其设备应当满足涉及民航管理的规章的适用要求。
(b)除本规则第135.705条规定的情况外，要求在飞机上安装的仪表及设备应当经过批准并且处于可工作状态，否则不得按照本章运行该飞机。
(c)按照本章运行的飞机应当符合本规则第F章的航空器和设备要求。
[bookmark: _Toc22833][bookmark: _Toc15638]第135.253条 飞机要求
(a)许可证持有人应当具有对按照本章运行的飞机的使用权，并在运行时携带现行有效的下列证件：
(1)国籍登记证。
(2)标准适航证。
(3)民用航空器电台执照。
(4)噪声合格审定的证明文件，可以载于本规则要求的飞机飞行手册中。
(b)如使用陆上飞机实施延伸跨水运行，应当通过适航审定表明水上迫降的符合性或者达到等效安全水平。
(c)除符合航空器飞行手册中规定的外形缺损清单情况外，按照本章运行的飞机应当处于适航状态。
(d)当对飞机及其部件实施设计更改时，该设计更改应当按照CCAR-21部的规定获得批准。
(e)许可证持有人可以租用不含机组人员的国际民用航空公约缔约国所属的某一国家登记的民用航空器实施本规则运行，但应当符合下列规定：
(1)该航空器带有原国籍登记国颁发的适航证和由中国民航局颁发的外国适航证认可书，以及无线电电台执照和噪声合格审定的证明文件；
(2)许可证持有人已将该航空器的租赁合同副本报局方。
[bookmark: _Toc80689862][bookmark: _Toc24799529][bookmark: _Toc24796830][bookmark: _Toc29157946][bookmark: _Toc24798636][bookmark: _Toc9875][bookmark: _Toc24799828][bookmark: _Toc4888][bookmark: _Toc2724][bookmark: _Toc523314462]第二节  机组成员
[bookmark: _Toc62564173][bookmark: _Toc21390][bookmark: _Toc24716][bookmark: _Toc80689863][bookmark: _Toc24799829][bookmark: _Toc24796831][bookmark: _Toc29157947][bookmark: _Toc24798637][bookmark: _Toc3459][bookmark: _Toc24799530]第135.263条 机组成员的组成
(a)飞行机组成员的组成和人数不得少于运行手册的规定。除飞机飞行手册或者其他与适航证有关的文件中规定的最少人数外，飞行机组还应当考虑到所用飞机的型别、运行的类型，以及飞行机组换班间隔的飞行持续时间等因素需要增加的成员。
(b)许可证持有人运行旅客座位数19座以上的飞机，还应当配备一名客舱乘务员。
(c) 除本条(d)款规定外，获授权按仪表飞行规则实施运行的许可证持有人，可通过其运营规范获得局方的授权，以建立副驾驶职业发展计划。作为该计划的一部分，许可证持有人雇用的驾驶员，可在按照CCAR-135部和CCAR-91部实施的不要求根据航空器型号合格审定或飞行所依据的法规配备两名驾驶员的运行中，记录为副驾驶的飞行时间，前提是该飞行运行是按照许可证持有人关于副驾驶职业发展计划的运营规范实施的；并且——
(1) 许可证持有人：
(i) 根据135.421的要求，为每名被指派的副驾驶保存记录；
(ii) 应要求并在合理时间内，向被指派的副驾驶提供135.421(a)(4)要求记录的副本；且
(iii) 建立并维持一个数据收集和分析流程，使许可证持有人和局方能够确定副驾驶职业发展计划是否正在实现其目标。
(2) 该航空器为多发飞机或单发涡轮发动机驱动的飞机。该航空器必须有一套供第二驾驶员飞行机组成员使用的独立操纵装置，还必须为第二驾驶员配备以下设备和独立仪表：
(i) 空速指示器；
(ii) 可调气压的灵敏高度表；
(iii) 陀螺倾斜和俯仰指示器；
(iv) 与侧滑指示器集成的陀螺转弯指示器；
(v) 陀螺航向指示器；
(vi) 对于IFR运行，升降速度表；
(vii) 对于IFR运行，用于航路导航和仪表进近的航向引导；以及
(viii) 麦克风、发射开关和耳机或扬声器。
(3) 被指派担任副驾驶的驾驶员应满足以下要求：
(i) 135.275中的副驾驶资格要求；
(ii) 本规则中的飞行时间和值勤期限制及休息要求及疲劳管理要求；
(iii) 本规则中针对副驾驶的机组成员考试要求；以及
(iv) 本规则中针对副驾驶的机组成员训练要求。
(4) 被指派担任机长的驾驶员应满足以下要求：
(i) 在之前至少6个日历月内，一直完全有资格担任许可证持有人的机长；且
(ii) 在之前36个日历月内，已完成指导训练，包括强化最高技术水平、飞行技术和专业精神的技巧。
(c) 以下许可证持有人不具备根据本条(b)款获得副驾驶职业发展计划授权的资格：
(1) 许可证持有人在其运行中只能使用一名驾驶员；以及
(2) 许可证持有人已被批准偏离135.295(a)、135.323(a)要求。
[bookmark: _Toc24798638][bookmark: _Toc24799830][bookmark: _Toc24796832][bookmark: _Toc21930][bookmark: _Toc24799531][bookmark: _Toc17822][bookmark: _Toc80689864][bookmark: _Toc29157948][bookmark: _Toc26049]第135.265条 机长或者副驾驶的指派要求
(a)许可证持有人在按照本章运行时，应当满足下列要求：
(1)为每次飞行指派一名机长。
(2)为每次需要两名驾驶员的飞行，指派一名副驾驶。
(3)许可证持有人实施II类或者III类等低能见度运行时，除机长外，还应当指派一名副驾驶。
(b)机长应当按照许可证持有人的指派，在该次飞行的所有时间内承担机长职责。
[bookmark: _Toc80689865][bookmark: _Toc29157949][bookmark: _Toc24799831][bookmark: _Toc13691][bookmark: _Toc9025][bookmark: _Toc24798639][bookmark: _Toc24799532][bookmark: _Toc24796833][bookmark: _Toc12558]第135.267条 仪表飞行规则运行中要求配备的副驾驶
(a)除本条(b)款规定的情况外，在根据仪表飞行规则（IFR）实施载客运行时，应当配备一名副驾驶。
(b)除按照本规则第135.263条和第135.265条(a)款(3)项的规定配备副驾驶的情况外，当装备有经批准的自动驾驶仪系统并且相应的运营规范中也已批准使用该系统时，可以偏离本条(a)款的要求，无需配备副驾驶。在此种情况下担任机长的驾驶员，应当在该厂家和型号的飞机上具有至少100小时的机长经历时间。许可证持有人申请使用自动驾驶仪系统代替副驾驶，应当向局方申请颁发相应的运营规范条款。
(c)如果满足下列条件，局方可以批准其使用自动驾驶仪代替副驾驶：
(1)该自动驾驶仪能够操纵飞机来保持飞行和进行绕三轴旋转的机动飞行。
(2)许可证持有人经演示证明，机长能够在合理的工作负荷下完成所有职责，使用自动驾驶仪的运行能够安全实施，符合本规则所有的运行要求。
(3)相应的运营规范条款中包含了局方认为出于安全考虑所需规定的使用自动驾驶仪的条件和限制。
[bookmark: _Toc24799832][bookmark: _Toc16518][bookmark: _Toc24798640][bookmark: _Toc80689866][bookmark: _Toc7587][bookmark: _Toc24799533][bookmark: _Toc13591][bookmark: _Toc29157950][bookmark: _Toc24796834]第135.269条 紧急情况和应急撤离职责
(a)对于每一型号的飞机，许可证持有人应当为每一机组必需成员指派其在紧急情况下或者需要应急撤离的情况下应当履行的职责。许可证持有人应当保证完成这些任务是现实可行的，并且考虑可预见的紧急情况的处理，包括个别机组成员可能丧失工作能力，或者在客货混装的飞机上，由于货物的移动导致机组成员不能到达客舱的类似紧急情况。
(b)许可证持有人应当在本规则第135.323条所要求的手册中规定本条(a)款要求的每类机组必需成员的职责。
[bookmark: _Toc10313][bookmark: _Toc21264]第135.270条 精神活性物质的使用
(a)对于航空安全负有重要职责的人员（安全敏感人员），如果在任何精神活性物质的影响下致使其行为能力降低，则不得担任安全敏感工作。
(b)安全敏感人员不得实施任何滥用精神物品的行为 。
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(a)处于下列身体状况的人员，不得担任按照本章运行的机组成员：
(1)饮用含酒精饮料之后8小时以内。
(2)处于酒精作用之下。
(3)其呼出气体或者血液中酒精含量等于或者大于0.04克。酒精含量是指每210升呼出气体中含有的酒精克数或者每100毫升血液中含有的酒精克数。
(4)使用了大麻、可卡因、鸦片、天使粉或者安非他明等禁用药物或者影响人体官能的药品。
(b)除紧急情况外，驾驶员不得载运呈现醉态或者由其举止、身体状态可以判明处于药物控制之下的人员（受到看护的病人除外）。
(c)机组成员应当在局方要求时，接受局方人员或者局方委托的人员检查其血液中酒精含量的测试。当局方认为某人有可能违反本条(a)款(1)项或者(3)项的规定时，此人应当根据局方的要求，将其担任或者试图担任机组成员之后4小时内所做的血液酒精含量百分比测试结果提供给局方。
(d)如果局方认为某人有可能违反本条(a)款(4)项的规定，此人应当根据局方的要求，将其担任或者试图担任机组成员之后4小时内所做的每次体内药物测试的结果提供给局方。
(e)局方根据本条(c)款或者(d)款所取得的测试结果，可以用来判定该人员是否具备担任机组成员执行该次飞行任务的资格，或者是否有违反中国民用航空法规的行为。
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使用型号合格审定为两名驾驶员的飞机按照本章实施运行时，担任机长的驾驶员，应当持有相应类别、级别和型别（如适用）等级的航线运输驾驶员执照。
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(a)在型号合格审定为两名驾驶员的运行中或者按照本规则第135.267条要求配备副驾驶的运行中，担任副驾驶的驾驶员应当至少持有相应类别、级别和型别（如适用）等级的商用驾驶员执照或者多人制机组驾驶员执照。
(b)按照仪表飞行规则（IFR）运行时，担任副驾驶的驾驶员应当持有飞机仪表等级，并满足CCAR-61部中的近期仪表经历要求。
(c)对于本章未作要求而许可证持有人出于自身运行需要配备的副驾驶，应当至少持有相应类别和级别等级的商用驾驶员执照，并且在本章要求机长持有仪表等级时，该驾驶员也应当持有仪表等级并满足CCAR-61部中的近期仪表经历要求。
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(a)仅当驾驶员在指派为机长前已经在该型号的飞机上和该机组成员职位上取得了下列运行经历，许可证持有人方可使用该驾驶员在按照本章运行的载客飞机上担任机长，该驾驶员方可接受许可证持有人的安排担任机长：
(1)涡轮发动机驱动的多发飞机（除涡喷飞机外）为20小时。
(2)涡喷发动机驱动的飞机为25小时。
(b)在获取上述运行经历时应当符合下列要求：
(1)该经历应当在圆满完成针对该飞机和机组职位的相应地面和飞行训练后获取。在许可证持有人的训练大纲中应当包括关于获取运行经历的规定。
(2)该经历应当在按照本规则实施的载客运行的飞行中获取。如果该飞机先前没有在许可证持有人按照本规则实施的运行中使用过，可以使用在参加验证飞行或者调机飞行的飞机上获取的运行经历来满足这一要求。
(3)驾驶员在获取运行经历时，应当在有资格的飞行教员或者飞行检查员的监视下履行机长职责。
(4)在非载客运行中完成的一次起飞和着陆，或者载客运行中飞行时间不足1小时的飞行中完成的一次起飞和着陆，可以算作一个飞行小时数，用于满足本条(a)款要求的运行经历小时数，但以该种方法计算的飞行小时数不得超过本条(a)款要求的小时数的50%。
[bookmark: _Toc24799837][bookmark: _Toc24799538][bookmark: _Toc29157955][bookmark: _Toc8877][bookmark: _Toc25657][bookmark: _Toc23330][bookmark: _Toc24796839][bookmark: _Toc80689871][bookmark: _Toc24798645]第135.279条 近期经历
(a)许可证持有人不得指派机长或者副驾驶在起飞和着陆期间操作某一机型或者其衍生型号飞机的飞行操纵装置，除非该驾驶员在前90日内已在同一机型飞机上至少操作过3次起飞和3次着陆。
(b)本条要求的起飞和着陆可以在经批准的飞行模拟机上或者非载客运行中完成。
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许可证持有人应当提供飞机和设施，用于满足驾驶员近期飞行经历要求，并持续保持其技术熟练水平，胜任所有被批准的运行。
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(a)仅当驾驶员在参加该次服务之前6个日历月内，通过了由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施的，在其所飞每个型别的飞机上，按照CCAR-61部第61.59条所要求的熟练检查，许可证持有人方可使用该驾驶员、该人员方可为其担任驾驶员。该熟练检查应当包括演示驾驶员遵守仪表飞行规则（IFR）的能力。对于本规则不要求驾驶员持有仪表等级的目视飞行规则（VFR）运行，只需在前12个日历月内通过其所飞每个型别飞机的熟练检查。
(b)经局方批准，熟练检查中的某些部分可以在飞行模拟机或者其他相应的训练设备上完成。
(c)熟练检查不得在按照本规则实施的运行中进行。
(d)驾驶员的熟练检查应当至少包括本规则附件H所规定的程序和动作，除非该附件中另有特殊规定。
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(a)在驾驶员符合本条(b)款和(c)款要求之前，许可证持有人不得指派任何驾驶员，任何驾驶员也不得在其尚无飞行资格的航路或者航段上担任机长。
(b)许可持有人应当向机长提供所飞区域和所飞各机场与终端区的下列各方面的最新信息，保证这些信息的完整和正确，并且确保该机长对这些信息有足够的了解和有能力使用：
(1)地形和最低安全高度。
(2)季节性气象特点。
(3)气象、通信和空中交通设施、服务与程序。
(4)搜寻与援救程序。
(5)沿飞行航路的相关导航设施和程序，包括远程导航程序。
(6)适用于飞越人口密集区和空中交通密集地区、障碍物、建筑群、灯光、进近助航设备的程序。
(7)进场、离场、等待与仪表进近程序和适用的最低运行标准。
(c)机长应当在一名取得相应机场飞行资格的驾驶员作为飞行机组成员或者驾驶舱观察员的陪同下，在航路上每个着陆机场完成一次实际的进近，但下列情况除外：
(1)该机场为非特殊机场，且其仪表进近程序和助航设备与驾驶员熟悉的程序和设备相似，同时在正常运行最低标准之上增加了局方批准的裕度，或者能够在目视气象条件下进近和着陆。
(2)能在昼间目视气象条件下，从起始进近高度下降。
(3)许可证持有人通过有效的图形演示的方法，使机长获得在有关机场着陆的资格。
(4)该机场位于机长目前有资格着陆的机场附近。
(d)许可证持有人应当保存用于满足本条要求的驾驶员资格的相关记录。
(e)仅当驾驶员在前12个日历月按本条(b)款和(c)款重新取得资格，或者作为飞行机组成员、飞行检查员或者飞行机组驾驶舱观察员在以下条件完成至少一次飞行，许可证持有人方可继续使用该驾驶员作为机长在航路上或者经批准的地区内运行：
(1)在上述经批准的地区内。
(2)需要特殊技术或者知识的任何航路或者用于起飞和着陆的任何机场。
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(a)局方可以根据周围地形、障碍物、复杂的进近程序或者离场程序等因素，将某些机场确定为特殊机场，要求机长具有特殊的机场资格。 
(b)许可证持有人应当保证，在飞往或者飞离特殊机场的运行中担任机长的驾驶员，应当在前12个日历月之内曾作为飞行机组成员飞过该机场（包括起飞和着陆），或者曾使用经局方认可的该机场图形演示设备或者飞行模拟机进行训练并获得资格。但是，如果机场的云底高度，至少高于最低航路高度（MEA）、最低超障高度（MOCA）或者该机场仪表进近程序规定的起始进近高度最低者之上300米（1,000英尺），而且该机场的能见度（VIS）至少为4,800米（3英里），则进入该机场（包括起飞或者着陆）时，可以不对机长作特殊机场资格要求。
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(a)仅当驾驶员在该次服务之前12个日历月内，在其所飞的一种型别的飞机上通过了航线检查，许可证持有人方可使用该驾驶员担任机长，该驾驶员方可担任这一职位。该检查应当符合下列要求：
(1)由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施。
(2)包括了至少一次一个航段的飞行。对于按照仪表飞行规则（IFR）运行的驾驶员，该检查应当按照仪表飞行规则（IFR）实施。
(3)包括在一个或者多个许可证持有人运行的机场实施的起飞和着陆。
(b)实施该次检查的人员应当确定接受检查的驾驶员是否合格于在本章运行中担任机长，并在该驾驶员的训练记录中予以确认。
(c)许可证持有人应当在本规则第135.323条所要求的手册中建立一套程序，确保在前90天之内未飞过某条航线或者某一机场的驾驶员，能够在开始飞行前熟悉该次飞行所必需的安全运行资料。 
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(a)按照本章接受考试或者飞行检查的机组成员，在所要求的那个日历月之前或者之后一个日历月内完成相应考试或者飞行检查，则认为该机组成员是在所要求的那个日历月内完成了考试或者检查。
(b)如果被检查的驾驶员未圆满完成规定的动作，实施检查的人员可以在实施检查的飞行过程中对该驾驶员进行附加训练。除了需要重复先前未通过的动作外，检查人员可以要求该驾驶员重复其他判断该驾驶员的熟练性所必需的动作。如果接受检查的驾驶员不能向实施检查的人员演示令人满意的能力，则许可证持有人不得允许该驾驶员参加运行，该驾驶员也不得作为飞行机组成员参加运行，直至其圆满完成该检查。
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(a)本章训练规定适用于下列许可证持有人：
(1)委托按照《飞行训练中心合格审定规则》（以下称为CCAR-142部）审定合格的训练中心为其实施训练、考试和检查的许可证持有人。
(2)为每个雇佣或者使用的机组成员、飞行检查员、教员或者其他运行人员建立并保持经批准的训练大纲的许可证持有人。
(3)为实施大纲而使用经批准的飞行模拟机和飞行训练器的许可证持有人。
(b)除许可证持有人自身外，只有其他按照本规则或者CCAR-121部审定合格的许可证持有人，或者按照CCAR-142部审定合格的训练中心，有资格按照合同或者其他协议为按照本章要求接受训练的人员提供训练、考试和检查。
(c)按照本规则第135.295条要求具备训练大纲的许可证持有人应当：
(1)制定训练大纲并获得批准，提供满足本章要求的训练，确保每个机组成员、飞行教员和飞行检查员能得到充分的训练以履行被指派的职责。
(2)对本章所要求的训练，提供足够的地面和飞行训练设施。
(3)提供足够的飞行教员、飞行检查员和合格的地面教员，以实施本章要求的训练和飞行检查。
(4)对于每一机型，提供实施本规则训练和检查所需的合适的训练资料、考试题、表格、指南、程序，并使其保持现行有效。
(d)涉及获取航线运输驾驶员执照和型别等级的上述训练大纲，应当按照CCAR-61部要求获得局方批准。
(e)获取航线运输驾驶员执照和型别等级的训练和考试，应当由满足CCAR-61部要求的具备相应教员等级的飞行教员和具备相应资质的考试员实施。该考试可以替代本章要求的熟练检查。
(f)负责按照本章实施的某一特定地面训练课目和飞行检查的每个教员、主管人员或者飞行检查员，在完成这些训练或者检查后，应当对被训练或者检查合格的机组成员、飞行教员或者飞行检查员的技术熟练程度和知识水平作出合格证明。这种合格证明应当作为该人员个人记录的一部分。
(g)适用于一种以上飞机或者机组成员职位的训练科目，如果作为该许可证持有人的雇员在先前的训练中已经在另一飞机或者另一机组成员职位上完成了该训练科目，则这些科目在以后的训练中，除定期地面训练外，不需要重复训练。
(h)对于履行危险品处理或者载运职责的人员（含地面人员）应当按照CCAR-276部规定进行训练并保存训练记录。
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(a)许可证持有人应当根据驾驶员的职位，在其训练大纲中包含下列初始增加型别等级和转机型地面训练：
(1)对于新招聘的驾驶员，至少包括下列内容的基础教育地面训练：
(i)机组成员的相应职责。
(ii)本章的相应规定。
(iii)许可证持有人的运营许可证及其运营规范中的内容。
(iv)许可证持有人的运行手册中的相应部分。
(2)按照适用情况，本规则第135.299条规定的初始增加型别等级和转机型地面训练。
(3)本规则第135.305条规定的应急生存训练。
(4)机组资源管理训练。
(b)每一训练大纲中应当按照适用情况，提供本规则第135.301条规定的初始增加型别等级和转机型飞行训练。
(c)每一训练大纲中应当提供分别针对驾驶员和客舱乘务员本规则第135.303条规定的定期复训地面训练。
(d)训练大纲中应当包括本规则第135.299条和第135.301条规定的、作为合格的副驾驶在服务过的一特定型别飞机上转升机长的升级训练。
(e)除初始增加型别等级、转机型、升级和定期复训训练外，许可证持有人还应当提供必要的地面和飞行训练内容、教学和实践，以确保每一机组成员达到下列要求：
(1)对于所服务的每架飞机、机组成员工作位置及运行类型，持续保持充分的训练和近期熟练水平。
(2)对新的设备、设施、程序和技术，包括对航空器的改装，具有合格水平。
(3)先前训练过并获得资格的驾驶员，由于在要求的期限内没有满足下列要求而失去资格后应当进行重新获得资格训练：
(i)本规则第135.283条的熟练检查要求。
(ii)本规则第135.287条的航线检查要求。
(iii)本规则第135.303条的定期复训要求。
(4)在某一特定型别的飞机上审定合格并服务过的机组成员，在其到该飞机一个特定改型的相同职位上服务之前，当局方认为需要时应当进行差异训练。
[bookmark: _Toc24799845][bookmark: _Toc24798653][bookmark: _Toc80689879][bookmark: _Toc18377][bookmark: _Toc11195][bookmark: _Toc24796847][bookmark: _Toc29157963][bookmark: _Toc21837][bookmark: _Toc24799546]第135.295条 机组的训练大纲
(a)许可证持有人应当制定并保持一份经批准的驾驶员训练大纲，对于使用为满足本规则第135.263条(b)款要求的客舱乘务员的许可证持有人，还应当制定并保持一份经批准的客舱乘务员训练大纲。训练大纲应当与每个驾驶员和客舱乘务员被指派参加的运行（包括本规则附件F规定的适用的特殊运行）相适应，并保证对其所担负的工作接受了充分的训练。如果局方认为由于运行的规模和范围的限制，偏离这些要求可以保证安全，局方可以批准其对本条要求的偏离。训练大纲应当包括以下课程：
(1)对于驾驶员，应当包括部分或者全部下列地面和飞行训练课程：
(i)初始增加型别等级训练。
(ii)转机型训练。
(iii)升级训练。
(iv)定期复训。
(v)差异训练。 
(vi)重新获得资格训练。
(vii)机组成员应急生存训练。
(viii)特殊运行训练（如适用）。
(2)对于客舱乘务员，应当包括关于下列地面训练课程：
(i)定期训练。
(ii)差异训练。
(iii)机组成员应急生存训练。
(b)许可证持有人应当针对每种型别飞机上每一必需机组成员制定书面的训练大纲课程，并保持其最新有效。该课程应当包括本章要求的地面和飞行训练。
(c)每个训练大纲课程中应当包括下列内容：
(1)所提供的主要地面训练科目的清单，包括应急训练科目。
(2)许可证持有人使用的所有训练设备、模拟设备、系统练习设备、程序练习设备和其他训练辅助设备的清单。
(3)在飞行训练各阶段中或者飞行检查时将用到的正常、非正常和紧急操作动作、程序，以及用以表明在飞行训练和飞行检查的空中阶段要完成的动作、程序和职能功能的详尽文字描述或者图解。
(d)经局方批准后，许可证持有人的训练大纲中可以包括使用飞行模拟机和其他训练设备的训练课程。
(e)每一按照本条(a)款要求具有训练大纲的许可证持有人，应当提供每位必需驾驶员和客舱乘务员使用的有效和适当的学习材料。
(f)许可证持有人应当为局方提供机组成员训练大纲及其所有修订的副本。如果许可证持有人使用他人的训练设施，还应当提供在这些训练设施上使用的训练大纲或者其适当部分的副本。
[bookmark: _Toc18871][bookmark: _Toc7844][bookmark: _Toc489623300]第135.296条 安保训练
(a)许可证持有人应当制定供机组成员使用的安保训练大纲，并经局方批准后按照该大纲实施训练。该训练大纲应当根据国务院有关主管部门不同时期的具体要求、国内外形势变化以及运行区域和特点等情况及时进行更新和修订。机组成员的安保训练大纲至少包括下列内容：
(1)事件严重性的确定。
(2)机组成员之间的信息传递和协调。
(3)恰当的自我防卫。
(4)经批准供机组成员使用的非致命性保护器具的使用方法。
(5)了解恐怖分子的行为，以使机组成员有能力应对劫机者的行为和旅客的反应。
(6)针对不同威胁情况的真实场景演练。
(7)用于保护飞机的驾驶舱程序。
(8)飞机的搜查程序和最低风险爆炸区的指南。
(b)许可证持有人应当制定供地面人员使用的安保培训方案，使相关员工熟悉针对计划在飞机上载运的乘客、行李、货物、邮件、设备、物品及补给品的预防措施，以防止破坏行为或者其他形式的非法干扰。
[bookmark: _Toc24798654][bookmark: _Toc24799547][bookmark: _Toc80689880][bookmark: _Toc29157964][bookmark: _Toc22536][bookmark: _Toc24799846][bookmark: _Toc18015][bookmark: _Toc24796848][bookmark: _Toc19720]第135.297条 训练大纲制定、修订及批准
(a)为了获得训练大纲以及一份经批准的训练大纲的修订项的初始批准和最终批准，每个许可证持有人应当向局方提交：
(1)建议的或者修订后的课程纲要和可以为建议的训练大纲或者修订项提供初步评审的足够资料。
(2)局方要求的相关附加资料。
(b)对于符合本章要求的训练大纲或者其修订项，局方发出初始批准，许可证持有人即可以依照该大纲实施训练。局方在训练过程中对该训练大纲的训练效果作出评估，并向许可证持有人指出应当予以纠正的缺陷。
(c)如果局方确认许可证持有人按照本条(b)款得到初始批准后的大纲实施的训练能保证每个受训人员获得充分的训练以履行其指派的职责，局方可以为其颁发该训练大纲或者其修订的最终批准。
(d)当局方认为应当对最终批准的训练大纲作出某些修订，以保持良好训练效果时，许可证持有人在收到局方通知后应当对大纲进行相应的修改。许可证持有人在收到通知之日起30日内，可以向局方提出重新考虑的请求。在对请求未作出决定的期间，上述局方通知暂停生效。如果局方认为出于安全考虑应当使修订立即生效，局方可以在向许可证持有人说明原因后，要求其立即对训练大纲作出修改。
[bookmark: _Toc29157965][bookmark: _Toc102095003][bookmark: _Toc80689881][bookmark: _Toc573][bookmark: _Toc118360059][bookmark: _Toc24799847][bookmark: _Toc24796849][bookmark: _Toc30073][bookmark: _Toc535999619][bookmark: _Toc24799548][bookmark: _Toc31710][bookmark: _Toc118183407][bookmark: _Toc24798655][bookmark: _Toc21847478][bookmark: _Toc102100158]第135.299条 驾驶员初始增加型别等级、转机型和升级地面训练
驾驶员的初始增加型别等级、转机型和升级地面训练中，应当包括适用其职责的至少下列方面的教学，对于接受初始增加型别等级的驾驶员还应当通过由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施的本规则第135.303条(e)款所要求的考试：
[bookmark: _Toc102095004](a)一般课目：
(1)许可证持有人的飞行定位程序。
(2)确定重量与平衡的原则和方法，以及对起飞和着陆的跑道限制。
[bookmark: _Toc102095005](3)足够的气象学知识，以保证具有对天气现象的实践知识，包括锋面系统、结冰、雾、雷暴、风切变以及适用时的高空天气条件的原理。
(4)空中交通服务系统、程序和术语。
[bookmark: _Toc102095006](5)导航和导航设备的使用，包括仪表进近程序。
(6)正常和应急通信程序。
(7)下降到决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）以下之前和下降到低于决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）过程中的目视参考。
(8)在极地地区的任何载客运行的旅客航程恢复计划。
(9)其他保证驾驶员能力所需的教学。
(b)对于每一型别：
(1)一般介绍。
(2)性能特征。
(3)发动机和螺旋桨（如适用）。
(4)主要部件。
(5)主要系统（如飞行操纵、电气和液压系统），其他系统（如适用），正常、非正常和应急操作的原理，适用的程序和限制。
[bookmark: _Toc102095007](6)下列方面的知识和程序：
(i)识别和避开恶劣天气条件。
(ii)从恶劣天气条件（包括低空风切变）中脱离。
(iii)进入或者靠近雷暴（包括最佳穿越高度）、颠簸（包括晴空颠簸）、结冰、冰雹和其他危险天气环境。
[bookmark: _Toc102095008](iv)在地面结冰条件（如霜、冰或者雪）下运行，包括：
(A)使用除冰和防冰液时对保持时间的限制。
[bookmark: _Toc102095009](B)航空器除冰和防冰程序，包括检查程序和责任。
(C)通信。
[bookmark: _Toc102095010](D)航空器表面污染物（如霜、冰或者雪的附着）和关键区域的辨别，以及污染物如何对航空器性能和飞行特性带来不利影响的知识。
(E)许可证持有人使用的除冰和防冰液的类型和特性。
(F)寒冷天气下的飞行前检查程序。
(G)辨别航空器上污染物的方法。
(7)使用限制。
(8)燃油消耗和巡航控制。
(9)飞行计划。
(10)正常和应急程序。
(11)经批准的飞行手册和等效文件。
(12)本规则第135.295条规定的特殊运行的相关知识（如适用）。
[bookmark: _Toc29157966][bookmark: _Toc24799848][bookmark: _Toc102095011][bookmark: _Toc118360060][bookmark: _Toc24796850][bookmark: _Toc21847479][bookmark: _Toc102100159][bookmark: _Toc80689882][bookmark: _Toc27771][bookmark: _Toc118183408][bookmark: _Toc27367][bookmark: _Toc535999620][bookmark: _Toc24798656][bookmark: _Toc30187][bookmark: _Toc24799549]第135.301条 驾驶员初始增加型别等级、转机型、升级和差异飞行训练
(a)驾驶员的初始增加型别等级、转机型、升级和差异训练中应当包括经批准的训练大纲课程中每种动作和程序的飞行和练习。
(b)除经局方批准某些特定的动作和程序可以在飞行模拟机或者适当的飞行训练器上完成外，本条(a)款要求的动作和程序应当在飞行中完成。
(c)如果许可证持有人经批准的训练大纲中包括使用飞行模拟机或者其他训练器的训练课程，每个驾驶员应当圆满完成：
(1)模拟机或者训练器上的训练，该训练应当至少满足本章规定的且可以在模拟机和训练器上实施的动作和程序。
(2)一次为检查机长或者副驾驶（如适用）的熟练水平，在飞机上实施的飞行检查，或者在模拟机或者训练器上的检查，该检查至少包含可以在模拟机或者训练器上实施的动作和程序。
[bookmark: _Toc24798657][bookmark: _Toc24796851][bookmark: _Toc29157967][bookmark: _Toc31692][bookmark: _Toc24799849][bookmark: _Toc5239][bookmark: _Toc80689883][bookmark: _Toc9658][bookmark: _Toc24799550]第135.303条 定期复训
(a)仅当飞行机组成员在前12个日历月内，完成了与其所服务的运行类型相适应的训练大纲中的定期复训课程，并通过相应的考试，许可证持有人方可在按照本章运行中使用该人员担任、该人员方可担任飞行机组成员。本章要求的初始增加型别等级地面训练和考试可以替代定期复训和本条要求的考试。
(b)许可证持有人应当确保每位飞行机组成员以每12个日历月为一周期得到定期复训，并将定期复训的要求、实施程序和质量控制等相关内容列入本规则第135.295条要求的机组成员训练大纲中，以确保对于相应型别和机组成员岗位得到充分理论训练。
(c)许可证持有人应当确保为满足本规则第135.263条(b)款要求的每位客舱乘务员，以每12个日历月为一周期得到定期复训，并将定期复训的要求、实施程序和质量控制等相关内容列入本规则第135.295条要求的机组成员训练大纲中，以确保对于相应型别和机组成员岗位得到充分理论和实操训练。
(d)机组成员的定期复训地面训练应当至少包括下列内容：
(1)一次确定机组成员对于相关飞机和机组成员岗位所具备的知识的问答或者其他形式的复习。
(2)对于驾驶员，应当涵盖本章对新雇员训练中的地面基础教育内容规定的课目中所必需的教学，包括低空风切变训练、在地面结冰条件下的操纵训练、机组资源管理训练、应急训练以及特殊运行训练（如适用）等。
(3)对于客舱乘务员，应当包括下列内容的教学：
[bookmark: _Toc102095013](i)一般课目：
(A)机长的权力。 
(B)处理旅客事务，包括处理神经错乱的或者其行为可能危及安全的旅客时，需遵守的程序。
(ii)对于每一型别：
(A)对飞机的概述，重点包括对水上迫降、撤离、飞行中应急程序和其他相关职责存在相互影响的物理特性。
(B)机上广播系统和与其他飞行机组成员之间通话设施的使用，包括在有人企图劫机或者其他异常情况下的紧急措施。
(C)厨房电气设备，以及客舱加温和通风控制器的正常使用。
(e)完成定期复训地面训练后，驾驶员应当通过由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施的对下列知识的笔试或者口试：
(1)CCAR-61部、CCAR-91部和本规则的相应条款内容，以及许可证持有人的运营规范和手册。
(2)针对该驾驶员所飞的每一型号飞机的动力装置、主要部件和系统、主要设备、性能和使用限制、标准和应急操作程序，以及经批准的飞机飞行手册或者等效资料中的适用内容。
(3)针对该驾驶员所飞的每一型别飞机，确定其符合起飞、着陆和航路运行的重量与平衡限制的方法。
(4)导航和适用的导航设备的使用，包括适用的仪表进近设施和程序。
(5)空中交通服务程序，包括适用的仪表飞行规则（IFR）程序。
(6)一般气象学知识，包括锋面系统、结冰、雾、雷暴和风切变的原理，以及适用于许可证持有人运行的高空天气。
(7)下列程序：
(i)识别和避开恶劣天气条件。
(ii)从恶劣天气条件（包括低空风切变）中脱离。
(iii)进入或者靠近雷暴（包括最佳穿越高度）、颠簸（包括晴空颠簸）、结冰、冰雹和其他危险天气环境。
(8)新的设备、程序和技术（如适用）。
(f)飞行机组成员的定期复训飞行训练至少完成本规章附件H规定的动作与程序和低空风切变训练。定期复训的飞行训练应当在经局方鉴定合格，至少B级以上的高级飞行模拟机上进行，飞行训练的计划小时数为每12个日历月不少于4小时。
(g)完成定期复训后，许可证持有人应当通过考试确定该客舱乘务员已具备与其指派的职责相适应的下列知识和胜任能力：
(1)机长的权力和机组成员的职责。
(2)处理旅客事务，包括处理精神错乱的或者其行为可能危及安全的旅客时需遵守的程序。
(3)在飞机迫降（包括水上迫降）和紧急撤离时，机组成员的分工、职能和责任，包括帮助需要他人协助的人员快速撤至出口。
(4)对旅客所作的安全讲解。
(5)便携式灭火器与其他紧急设备的位置和使用方法。
(6)客舱中的设备和控制开关的正确使用方法。
(7)旅客氧气装置的位置和使用方法。
(8)所有正常和紧急出口的位置和使用方法，包括撤离滑梯和绳索的使用方法。
(9)许可证持有人的运行手册中规定的，在紧急情况时需他人帮助方可快速撤至出口的人员的就座方法。
(h)对于按照本章要求进行定期复训的机组成员，在要求进行本条(e)款和(g)款考试的那个日历月之前或者之后一个日历月中完成训练的，被视为在所要求的那个日历月中完成了训练。
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(a)每一机组成员应当完成训练大纲规定的应急生存训练。该训练大纲应当针对每一型别、型号和布局，以及与每位机组成员和许可证持有人相适应的每种运行类型制定。
(b)应急生存训练应当包括下列内容：
(1)应急工作的任务分派和程序，包括机组成员之间的协调配合。
(2)下列应急设备的所在位置、功能和使用方法：
(i)用于水上迫降和撤离的设备。
(ii)急救设备及其正常使用。
(iii)手提灭火瓶，重点是适用不同类型失火的灭火瓶型号。
(3)紧急情况的处理，包括下列内容：
(i)急剧释压。
(ii)空中或者地面的失火和烟雾控制程序，重点是找到客舱区域内的电气设备和相关的跳开关。
(iii)水上迫降和撤离。
(iv)旅客或者机组成员生病、受伤等非正常情况的处置。
(v)劫机和其他偶然事件。
(4)回顾和讨论该许可证持有人以前与实际紧急情况有关的飞行事故和事件。
(c)除下列特定的演练，除非局方认为，对于某项特定演练，可通过演示使机组成员得到充分培训，否则，每名机组成员应当使用适当的应急设备和程序，至少完成以下应急演练：
(1)水上迫降（如适用）。
(2)应急撤离。
(3)灭火和烟雾控制。
(4)操作和使用紧急出口，包括在适用时，展开和使用撤离滑梯。
(5)机组和旅客氧气的使用方法。
(6)从飞机上放下救生筏，充气，使用救生绳索，以及旅客和机组的登筏（如适用）。
(7)救生衣的穿戴和充气，以及其他漂浮装置的使用（如适用）。
(d)在25000英尺以上高度飞行的机组成员，应当接受下列内容的培训：
(1)呼吸原理。
(2)缺氧。
(3)高空不供氧情况下的有知觉持续时间。
(4)气体膨胀。
(5)气泡的形成。
(6)减压的物理现象和事件。
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(a)在本条和本规则第135.309条中：
(1)飞行教员（飞机）是指有资格针对特定级别和型别等级的飞机，在飞机、飞行模拟机或者飞行训练器上实施教学的人员。
(2)飞行教员（模拟机）是指有资格针对特定级别和型别等级的飞机，在飞行模拟机和/或飞行训练器上实施教学的人员。
(3)飞行教员（飞机）和飞行教员（模拟机）是指履行本规则第135.291条(a)款(1)项和(c)款(3)项以及(f)款相应职能的人员。
(b)仅当驾驶员对于相应的飞机级别和型别等级符合下列要求，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行教员（飞机）：
(1)持有在按照本章运行中担任机长所需的航空人员执照和等级。
(2)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的在该飞机上的训练阶段，包括定期复训。
(3)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的熟练检查和资格检查。
(4)对于实施获取航线运输驾驶员执照和增加型别等级训练的飞行教员应当满足CCAR-61部中相应飞行教员的执照、等级和训练的要求。对于实施其他训练的飞行教员应当满足本规则第135.309条规定的适用的训练要求。
(5)持有I级体检合格证。
(6)满足本规则第135.279条中的近期经历要求。
(c)仅当驾驶员对于相应的飞机级别和型别等级符合本条(b)款的要求，或者符合以下要求，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行教员（模拟机）：
(1)持有在按照本章运行中担任机长所需的航空人员执照和等级(体检合格证除外)。
(2)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的在该飞机上的训练阶段，包括定期复训。
(3)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的熟练检查和资格检查。
(4)对于实施获取航线运输驾驶员执照和增加型别等级训练的飞行教员应当满足CCAR-61部中飞行教员的相应执照、等级和训练的要求。对于实施其他训练的飞行教员应当满足本规则第135.309条规定的适用的训练要求。
(d)在许可证持有人建立的个人训练记录中，应当按照适用情况记入对飞行教员满足本条(b)款(2)、(3)和(4)项或者(c)款(2)、(3)和(4)项要求的记录。
(e)未持有适当体检合格证的飞行教员可以作为非机组必需成员在飞机上担任教员，但不得在按照本章运行中担任飞行机组成员。
(f)飞行教员（模拟机）应当满足下列条件之一：
(1)在飞行模拟机上履行飞行教员职责前12个日历月内，作为该级别和型别等级飞机的机组必需成员完成至少两个航段的飞行。
(2)顺利完成了经批准的航线观察大纲，参加航线观察的期限在该大纲中规定并且应当是在飞行模拟机上履行飞行教员职责之前。
(g)本条(f)款要求的飞行航段或者航线观察大纲，如果在应当完成的那个日历月之前或者之后一个日历月内完成，则被认为是在所要求的那个日历月内完成。
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实施获取航线运输驾驶员执照和增加型别等级训练的飞行教员，应当按照CCAR-61部有关规定完成相应飞行教员等级的训练。对于实施其他训练的飞行教员应当按照下列要求完成训练：
(a)飞行教员的初始地面训练，应当包括：
(1)飞行教员的职能、作用和责任。
(2)适用的民用航空法规以及许可证持有人的政策和程序。
(3)实施要求的教学的适用方法、程序和技术。
(4)对学员表现的正常评估，包括发现：
(i)不正常的和不充分的训练。
(ii)申请人可能对安全有不利影响的个性。
(5)针对训练效果不满意时的纠正措施。
(6)经批准的在飞机上实施要求的正常、非正常和应急程序的方法、程序和限制。
(7)对于未持有飞行教员等级的，还需完成下列训练：
(i)教学过程的基本原理。
(ii)教授方法和程序。
(iii)教员和学员的关系。
(b)在飞行教员的转机型地面训练中，应当包括实施适用于该飞行教员级别和型别等级飞机的正常、非正常和应急程序的经批准的方法、程序和限制。
(c)飞行教员（飞机）的初始和转机型飞行训练应当包括：
(1)在教学期间可能会遇到的紧急情况下的安全措施。
(2)在教学期间采取的安全措施不及时、不正确所带给安全飞行的潜在后果。
(3)从左座和右座实施必需的正常、非正常和应急机动飞行的训练和实践，确保其具备实施本章要求的飞行教学的能力。
(4)教学期间，在可能产生的紧急情况下，从任一驾驶员座位采取的安全措施。
(d)对于本条(c)款的要求，可以按照适用情况全部和部分在飞行中、飞行模拟机上和飞行训练器上完成。
(e)飞行教员（模拟机）的飞行训练应当包括：
(1)实施必需的正常、非正常和应急程序的训练和实践，确保其实施本章要求的飞行教学的能力。这种飞行和程序应当全部和部分在飞行模拟机或者飞行训练器上完成。
(2)操作飞行模拟机、飞行训练器或者两者的训练，确保其具备实施本章要求的飞行教学的能力。
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(a)在本条和本规则第135.313条中飞行检查员分为飞行检查员（飞机）和飞行检查员（模拟机）：
(1)飞行检查员（飞机）是指有资格针对特定级别和型别等级的飞机，在飞机、飞行模拟机或者飞行训练器上实施飞行检查的人员。
(2)飞行检查员（模拟机）是指有资格针对特定级别和型别等级的飞机，在飞行模拟机和/或飞行训练器上实施飞行检查的人员。
(3)飞行检查员（飞机）和飞行检查员（模拟机）是指履行本规则第135.291条(a)款(1)项和(c)款(3)项以及(f)款相应职能的人员。(b)仅当驾驶员对于相应的飞机级别和型别等级符合下列条件，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行检查员（飞机）：
(1)持有在按照本章运行中担任机长所需的驾驶员执照和等级。
(2)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的在该飞机上的训练，包括定期复训。
(3)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的熟练检查和资格检查。
(4)对于实施航线运输驾驶员执照和增加级别和型别等级的飞行检查，应当符合CCAR-61部中相应考试员资格的要求。对于实施其他飞行检查的飞行检查员应当满足本规则第135.313条规定的适用的训练要求。
(5)持有I级体检合格证。
(6)满足本规则第135.279条中的近期经历要求。
(7)具有许可证持有人指派的飞行检查职能。
(c)对于相应的飞机级别和型别等级，仅当驾驶员符合本条(b)款的要求，或者符合以下要求，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行检查员（模拟机）：
(1)持有在按照本章运行中担任机长所需的驾驶员执照和等级（体检合格证除外）。
(2)圆满完成在本章运行中担任机长所需的针对该飞机的训练。
(3)圆满完成在本章运行中担任机长所需的熟练检查和资格检查。
(4)对于实施航线运输驾驶员执照和增加型别等级的飞行检查，应当符合CCAR-61部中相应考试员资格的要求。对于实施其他飞行检查的飞行检查员应当满足本规则第135.313条规定的适用的训练要求。
(5)具有许可证持有人指派的模拟机飞行检查职能。
(d)在许可证持有人建立的个人训练记录中，应当按照适用情况记入对飞行检查员满足本条(b)款(2)、(3)和(4)项或者(c)款(2)、(3)和(4)项要求的记录。
(e)未持有适当体检合格证的飞行检查员可以担任飞行检查员（模拟机），但不得在本章运行中担任飞行机组成员。
(f)飞行检查员（模拟机）应当满足下列条件之一：
(1)在飞行模拟机上履行飞行检查员职责前12个日历月内，作为该级别和型别等级飞机的机组必需成员完成至少两个航段的飞行。
(2)顺利完成了经批准的航线观察大纲，参加航线观察的期限在该大纲中规定并且应当是在飞行模拟机上履行飞行检查员职责之前。
(g)本条(f)款要求的飞行航段或者航线观察大纲，如果在应当完成的那个日历月之前或者之后一个日历月内完成，则被认为是在所要求的那个日历月内完成。
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飞行检查员应当按照下列要求完成训练：
(a)飞行检查员的初始地面训练，应当包括：
(1)飞行检查员的职能、作用和责任。
(2)适用的民用航空法规以及许可证持有人的政策和程序。
(3)实施要求的检查的适用方法、程序和技术。
(4)对学生表现的评估，包括发现：
(i)不正常的和不充分的训练。
(ii)可能对安全有不利影响的个性。
(5)检查不满意时的纠正措施。
(6)经批准的在飞机上实施要求的正常、非正常和应急程序的方法、程序和限制。
(b)在飞行检查员的转机型地面训练中，应当包括实施适用于该飞行检查员的飞机的正常、非正常和应急程序的经批准的方法、程序和限制。
(c)飞行检查员（飞机）的初始和转机型飞行训练，应当包括：
(1)在检查期间可能会遇到的紧急情况下的安全措施。
(2)在检查期间采取的安全措施不正常、不及时或者不执行安全措施会造成的潜在结果。
(3)从左座和右座实施必需的正常、非正常和应急程序的飞行检查的训练和实践，确保其实施本章要求的驾驶员飞行检查的能力。
(4)在检查期间可能产生的紧急情况下，从任一驾驶员座位采取的安全措施。
(d)对于本条(c)款的要求，可以按照适用情况全部和部分在飞行中、飞行模拟机上和飞行训练器上完成。
(e)飞行检查员（模拟机）的飞行训练，应当包括：
(1)实施必需的正常、非正常和应急程序的飞行检查的训练和实践，确保其具备实施本章要求的驾驶员飞行检查的能力。这种训练和实践应当在飞行模拟机或者飞行训练器上完成。
(2)操作飞行模拟机、飞行训练器或者两者的训练，确保其具备实施本章要求的飞行检查的能力。
[bookmark: _Toc3164][bookmark: _Toc11747]第135.314条 乘务员的初始和转机型训练要求
客舱乘务员的初始和转机型地面训练必须至少包括以内容：
(a) 一般科目
(1) 机长的权力；
(2) 旅客处理，包括处理精神失常的旅客或其他其行为可能危及安全的人员时应遵循的程序。
(b) 对于每种航空器型别
(1) 航空器的一般描述，重点强调可能对水上迫降、撤离、飞行中应急程序以及其他相关职责产生影响的机体物理特性；
(2) 机上广播系统以及与其他飞行机组成员沟通手段的使用，包括在遇到劫机企图或其他异常情况时的应急手段；
(3) 厨房电气设备的正确使用以及客舱加温和通风的控制装置。
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[bookmark: _Hlk18047626](a)许可证持有人应当通过航行情报服务机构公布的官方资料或者从其他来源可随时获取的资料，确保飞行中所需和可用的地面或者水上设施（包括通信设施和导航设备）满足实施飞行运行要求。
(b)许可证持有人应当根据机场的规模、道面、障碍物和灯光等因素，以确定该机场的运行适用性。
(c)在运行过程中发现设施不完善时，许可证持有人应当通过适当的方式及时向局方报告。
(d)通过合理的手段表明，为了飞机运行安全和旅客利益，仅当地面或者水上运行设施可以保障飞行运行类型正常运转，方可放行飞机。
(e)通过合理的手段确定，对于起飞机场至到达机场的预计航路，包括预计起飞、目的地和航路备降机场的空域可安全的用于所计划的运行时，方可放行或者按照计划继续飞行。如需在冲突区上空或者附近运行时，应当进行风险评估并采取适当的风险缓解措施以确保飞行安全。
(f)许可证持有人应当评估运行飞行计划上准备列明的任何机场提供的救援和消防服务保障水平，以确保向准备使用的飞机提供符合局方要求的保障水平。
[bookmark: _Toc9154][bookmark: _Toc22929][bookmark: _Toc24799558][bookmark: _Toc80689891][bookmark: _Toc24798665][bookmark: _Toc29157975][bookmark: _Toc24799857][bookmark: _Toc28730][bookmark: _Toc24796859]第135.322条 极地运行
许可证持有人除经局方批准外不得实施下列运行：
(1)在北极区域内的运行；
(2)在南极区域内的运行。
[bookmark: _Toc20576][bookmark: _Toc3524]第135.323条 运行手册
[bookmark: _Hlk37882172](a)除在运行中仅使用一名驾驶员的许可证持有人外，许可证持有人应当具有为实施其各种运行的全体飞行、维修和其他地面运行工作人员制定并供其使用和指导其操作的手册，并且有合适的手册管理系统，负责制定、分发、修订和补充手册，使其保持现行有效。
(1)手册中应当包含许可证持有人的程序和政策，并满足本规则附件D飞机运行手册内容的要求。
(2)为许可证持有人实施运行的飞行、维修和其他地面人员应当使用该手册。
(b)许可证持有人应当在其主运行基地保存至少一套手册。
(c)手册不得与所有适用的涉及民航管理的规章、许可证持有人在境外运行时适用的运行所在国家或者地区法规，以及许可证持有人的运营许可证及其运营规范相抵触。
(d)手册或者手册的相应部分，包括其修订和增补，应当由许可证持有人提供给飞行、维修和其他地面人员使用。
(e)本条(d)款所述的许可证持有人的工作人员，应当及时更新手册，保持手册的最新状态，并使用最新有效的手册内容。上述人员在履行其职责时，应当能随时查阅手册或者手册的相应部分。如果许可证持有人已经在飞机上配备了手册或者手册的相应部分，则不要求机组成员随身携带这些手册，但应当有专人负责这些手册的更新。
(f)手册应当具有中文版本，如果许可证持有人在运行中使用了不熟悉中文的人员，则应当为其提供相应熟悉文字的手册，并且应当保证这些手册的一致性和同等有效性。
(g)为了遵守本条(d)款的要求，许可证持有人可以用印刷形式或者其他符合局方规定的形式，为(d)款中所列的人员提供手册或者手册的相应部分。如果许可证持有人使用印刷形式之外的形式，则应当保证为这些人员提供配套的阅读设备。
(h)如果许可证持有人将飞机飞往存有相应维修资料的特定航站实施检查和维修时，则该飞机上不需携带该相应维修资料。
[bookmark: _Toc30274][bookmark: _Toc24835]第135.324条 飞机飞行手册
(a)许可证持有人应当确保其使用的每一型号飞机具备经局方批准的飞机飞行手册。
(b)许可证持有人的每架飞机都应当携带用机组人员所熟悉的语言编写，且满足本条(a)款所要求的飞机飞行手册。许可证持有人也可以携带按本规则第135.323条要求编写的手册，但该手册应当包含适用本条(a)款飞机飞行手册规定的信息。
(c)许可证持有人选择按照本规则第135.323条编写手册时，可以对适用本条(a)款飞机飞行手册的操作程序部分进行修改和对性能数据的编排形式进行调整，但经修改的操作程序和性能数据编排形式应当被局方批准。
(d)许可证持有人应当制定并执行适用的管理程序，以保证满足本条(a)、(b)款的手册现行有效。
[bookmark: _Toc24798666][bookmark: _Toc18789][bookmark: _Toc24799858][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc6129][bookmark: _Toc80689892][bookmark: _Toc29157976][bookmark: _Toc24799559][bookmark: _Toc24796860][bookmark: _Hlk15815896]第135.325条 许可证持有人名称的使用
(a)许可证持有人按照本规则实施运行时，所使用的名称应当与其运营许可证上所列名称一致。
(b)在按照本规则运行的飞机上，应当明显地标出运行该飞机的许可证持有人的名称，否则许可证持有人不得运行该飞机。飞机上标示名称的方法及其可识别性应当符合局方规定。
[bookmark: _Toc29157977][bookmark: _Toc24799560][bookmark: _Toc80689893][bookmark: _Toc24796861][bookmark: _Toc24799859][bookmark: _Toc24798667][bookmark: _Toc19483]第135.326条  用于航路检查的前观察员座位
(a)当局方监察员在执行检查任务时，向许可证持有人运营的航空器的机长出示航空安全监察员证件时，必须给予该监察员自由且不受干扰地进入该航空器驾驶舱的权限。但是，本款不限制机长在安全方面的紧急权限，即为了安全利益而将任何人排除在驾驶舱之外。
(b)必须在驾驶舱内提供一个前观察员座位，或提供一个配备耳机或扬声器的前旅客座位，供局方在执行航路检查时使用。该座位位置以及耳机或扬声器是否适合用于进行航路检查，由局方决定。
[bookmark: _Toc18069][bookmark: _Toc8732]第135.327条 基本运行指令
(a)许可证持有人应当通过合适的方法，指导所有运行人员明确其职责，以及在整体运行中所处的地位和作用。
(b)仅当驾驶员符合以下要求，许可证持有人方可允许该驾驶员、该驾驶员方可在机场活动区滑行：
(1)已由许可证持有人指派。
(2)其技术和能力水平完全胜任操纵飞机滑行。
(3)有资格使用无线电通信。
(4)曾接受过关于机场飞行区平面布局、飞机地面滑行路线、滑行引导标记牌、标志线、助航灯光、标志物、空中交通服务信号与指令、术语与程序等方面的培训，并能够遵守机场飞机活动安全运行标准的要求。
(c)除符合下列规定的人员外，机长不得允许任何人员在按照本规则实施的飞行中操作飞机的操纵装置，任何人员也不得在这些飞行中操作飞机的操纵装置：
(1)许可证持有人雇佣的对该飞机具备资格的驾驶员。
(2)正在履行飞行检查工作职责，符合操作该飞机合格要求的监察员或者委任代表。
(d)在按照本规则实施飞行期间，如果许可证持有人或者机长了解到会影响运行安全的实际情况（包括机场和跑道情况），则应当根据情况对继续飞行加以限制或者中止飞行，直至相关的情况得到改善。
(e)除下列情况外，机长不得允许在出现本条(d)款规定的情况时继续飞向计划着陆机场：
(1)有足够的理由认定在预计到达计划着陆机场时，影响运行安全的实际情况将得到消除。
(2)除飞向着陆机场外已经没有更为安全的方法。对于该种情况，继续飞向上述机场将构成本规则第135.37条所规定的紧急状态。
[bookmark: _Toc12509][bookmark: _Toc29670]第135.328条 飞机追踪
(a)许可证持有人应当建立飞机追踪能力，在飞机的整个运行区域对其进行追踪。 
(b)在以下情况下，许可证持有人对于计划在海洋区域进行飞行运行的部分，应当至少每 15 分钟通过自动报告对飞机位置进行追踪： 
(1)飞机最大审定起飞质量超过 45,500 千克，并且座位数在 19座以上。 
(2)空中交通管制单位获取飞机位置信息的时间间隔大于15分钟。 
(c)局方可以根据一个由许可证持有人实施的经批准的风险评估过程的结果，允许与自动报告间隔存在差异。该过程应当展示如何管理此类差异对运行造成的风险，并且应当至少包含以下内容： 
(1)许可证持有人运行控制系统和流程的能力，包括与空中交通管制单位联系的系统和流程的能力。 
(2)飞机及其系统的综合能力。 
(3)确定飞机位置并与其通信的可用手段。 
(4)自动报告的频率和间隙的持续时间。
(5)飞行机组程序变化造成的人为因素后果。
(6)具体的缓解措施和应急程序。
(d)许可证持有人应当制定经符合局方要求的程序，以保留飞机追踪数据，用于协助搜寻和救援确定飞机最后已知位置。 
(e)2024年1月1日（含）之后首次颁发单机适航证的所有最大审定起飞质量超过27,000千克的飞机，应当在遇险时以每分钟至少一次的速率自主传输，许可证持有人由此可确定位置的信息。许可证持有人应当按照有关规定将遇险航班的位置信息提供给相关机构。
[bookmark: _Toc24796862][bookmark: _Toc24799561][bookmark: _Toc13268][bookmark: _Toc80689894][bookmark: _Toc32235][bookmark: _Toc29157978][bookmark: _Toc24798668][bookmark: _Toc24799860][bookmark: _Toc9610]第135.329条 飞行中模拟紧急情况
许可证持有人不得允许任何人、任何人也不得在载有旅客或者货物时模拟紧急或者非正常情况。
[bookmark: _Toc405][bookmark: _Toc8192]第135.330条 随机文件和装具
许可证持有人的飞机在实施境外运行时，应当配备以下随机文件和装具：
(a)在每一个机组成员座位处配备一个独立式的便携灯。
(b)噪声合格审定的证明文件。当此种文件或者证明噪声合格审定载于登记国批准的另一文件的适当声明是以英文以外的语言发布时，应当包括一份英文译文。
(c)经核验无误的附带英文译文的运营许可证的副本，以及与许可证同时颁发的与飞机相应的运营规范的副本。
(d)最低放行设备清单（MEL）。
(e)适用的运行手册。
[bookmark: _Toc24799861][bookmark: _Toc10083][bookmark: _Toc29157979][bookmark: _Toc80689895][bookmark: _Toc24798669][bookmark: _Toc24796863][bookmark: _Toc4091][bookmark: _Toc22331][bookmark: _Toc24799562]第135.331条 检查单
(a)在各个运行阶段，以及在紧急情况中，飞行机组应当使用本条(b)款所提供的检查单，以确保其操作符合飞机操作手册、飞行手册以及适航证相关的文件和运行手册中的操作程序。
(b)许可证持有人应当为驾驶员提供根据人的因素原则设计的检查单，并满足下列程序和检查项目要求：
(1)按照以下各个阶段列出检查项目：
(i)开车前。
(ii)起飞前。
(iii)起飞后。
(iv)着陆前。
(v)着陆后。
(vi)关车。
(2)对于多发飞机或者带可收放起落架的飞机，应当编制应急检查单，并包含以下方面的程序（如适用）：
(i)对燃油、液压、电气和机械系统的应急操作。
(ii)仪表和操纵系统的应急操作。
(iii)发动机失效程序。
(iv)其他保证安全所需的应急程序。
(c)检查单应当保持现行有效，并且放置在驾驶员从其驾驶座位上易于取用的地方。
[bookmark: _Toc8629][bookmark: _Toc28042][bookmark: _Toc24796864][bookmark: _Toc80689896][bookmark: _Toc24798670][bookmark: _Toc29157980][bookmark: _Toc23064][bookmark: _Toc24799862][bookmark: _Toc24799563]第135.332条 使用自动驾驶仪的最低高度
(a)对于航路上飞行，除本条(b)款和(c)款规定外，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的巡航状态下自动驾驶仪故障时最大高度损失的2倍，或者低于150米（500英尺）（取两者之中较高者）时，任何人不得在航路上，包括上升和下降阶段，使用自动驾驶仪。
(b)对于进近，当使用仪表进近设施时，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的进近状态自动驾驶仪故障时最大高度损失的2倍，或者低于批准的该进近设施最低下降高或者决断高之下15米（50英尺）（取上述两者之中较高者）时，任何人不得使用自动驾驶仪。但在下述情况下应当遵守以下规定：
(1)当报告的气象条件低于涉及民航管理的规章规定的基本目视飞行规则气象条件时，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的带进近耦合器的自动驾驶仪故障时最大高度损失之上15米（50英尺）时，任何人不得使用带进近耦合器的自动驾驶仪作仪表着陆系统（ILS）进近。
(2)当报告的气象条件等于或者高于涉及民航管理的规章规定的基本目视飞行规则最低条件时，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的带进近耦合器的自动驾驶仪故障时最大高度损失，或者低于15米（50英尺）（取两者中较高者）时，任何人不得使用带进近耦合器的自动驾驶仪作仪表着陆系统（ILS）进近。
(c)尽管有本条(a)款或者(b)款的规定，但在符合下列全部条件的情况下，局方仍可以颁发运营规范，允许使用经批准的带自动驾驶能力的飞行操纵引导系统，直至接地：
(1)飞机飞行手册中注明，在带进近耦合器的自动驾驶仪故障时，该系统不会出现任何高度损失（零高度之上）。
(2)局方认为，使用该系统直至接地，并不会对本条所要求的安全标准产生其他影响。
(d)尽管有本条(a)款的规定，但在符合下列全部条件的情况下，局方仍可以颁发运营规范，允许许可证持有人在起飞和初始爬升阶段低于本条(a)款规定的高度使用经批准的带自动驾驶能力的自动驾驶仪系统：
(1)飞机飞行手册中规定了经审定的最低接通高度限值。
(2)在到达飞机飞行手册中规定的最低接通高度限值或者局方规定的高度（两者取高者）之前，不接通该系统。
(3)局方确认使用该系统不会影响本条要求的安全标准。
[bookmark: _Toc31050][bookmark: _Toc25788]第135.333条 最低飞行高度
(a)许可证持有人应当根据已公布的航线最低航路高度，确定不低于该高度的最低飞行高度。
(b)许可证持有人应当在运行手册中建立确定最低飞行高度的方法。
(c)天气报告和预报：按照本规则运行航空器的人员，应当使用符合局方规定的民用航空气象服务机构提供的天气报告或者预报。
[bookmark: _Toc29157981][bookmark: _Toc8689][bookmark: _Toc24796865][bookmark: _Toc24799863][bookmark: _Toc80689897][bookmark: _Toc24798671][bookmark: _Toc24799564][bookmark: _Toc22110][bookmark: _Toc26144]第135.335条 旅客及飞行前简介
(a)在每次起飞前，载客飞机的机长应当保证所有旅客得到下列方面的口头简介：
(1)禁止吸烟。告知每个旅客机舱内禁止吸烟。申明局方要求旅客遵守客舱信息灯的信号、标志牌的指示，并说明现行法规禁止摆弄、损伤或者毁坏航空器厕所内烟雾探测器。
(2)安全带使用。包括系紧和松开安全带的方法，以及在何时、何地和何种情况下应当系紧安全带。该简介应当包括许可证持有人申明：涉及民航管理的规章要求旅客遵守点亮的旅客信息灯给出的指令，并听从机组成员关于使用安全带的相关指令。
(3)在起飞和降落前调直椅背。
(4)旅客登机门和紧急出口的位置和打开方法。
(5)救生设备的位置。
(6)如果该次飞行涉及延伸跨水运行，所需漂浮装置的使用和迫降程序。
(7)如果该次飞行涉及平均海平面高度3600米（12000英尺）以上的运行，氧气的正常和应急使用方法。
(8)手提灭火器的位置和使用方法。
(b)在每次起飞之前，机长应当确保每位在紧急情况下需要别人帮助才能迅速撤至出口的人员和该人员的护理人员（如适用）都得到了简介，被告知在发生紧急情况时撤离飞机的程序。本款不适用于那些在该架飞机的上一航程飞行中已接受此简介的人员。
(c)本条(a)款要求的口头简介应当由机长或者其他机组成员作出。
(d)尽管有本条(c)款的规定，对于经审定可以载运19名及以下旅客的飞机，本条(a)款要求的口头简介可以由机长、一名机组成员或者许可证持有人指定的合格人员作出。
(e)许可证持有人应当将本条(a)款要求的口头简介的内容印制在卡片上，卡片上的文字说明应当至少包括中文。这些卡片应当放置在飞机上方便每位旅客便于取用阅读的地方。卡片上不得印有任何广告，卡片的制作应当满足下列要求：
(1)适用于使用该卡片的飞机。
(2)包括紧急出口的示意图和使用方法。
(3)包括使用机上应急设备所必需的其他指令。
(f)本条(a)款要求的简介可以用符合局方要求的录音播放装置播放，并应当使每位旅客在正常噪音水平环境下能清晰地听到。
(g)许可证持有人应当保证在起飞、着陆，以及由于颠簸或者飞行中发生任何紧急情况而需要加以预防时，所有飞机上旅客都要回到各自座位上系好椅带或者安全带。对于将水上飞机推离码头或者将其系留在码头的人员无需满足前述座位和安全带要求。
(h)座椅上为该乘员配备的安全带不得被2周岁以上的人共用。但是：
(1)对于不满2周岁的儿童可以由占有经批准座椅或者卧铺的成年人抱着，无需满足本条(g)款的要求；
(2)可以乘坐于符合《便携式机上儿童限制装置》（GB 43469-2023）和《儿童约束系统审批和使用手册》（ICAO Doc10049）要求的装置内，该装置可以是许可证持有人配备的，也可以是儿童父母、监护人携带的，或者该儿童父母、监护人指定在飞行中照料其安全的护理人员携带的，但许可证持有人应当确保：
(i)儿童限制装置能够被恰当地固定在经批准的前向座椅或者卧铺上；
(ii)儿童能够被恰当地系紧在该限制装置内，并且其体重不超过该装置所规定的重量限制；
(iii)在飞机起飞、着陆和地面移动期间，不得使用助力式儿童限制装置、马甲式儿童限制装置、背带式儿童限制装 置和抱膝式儿童限制装置。
(3)如果儿童的父母、监护人或者指定的护理人员请求让 该儿童乘坐他们提供的儿童限制装置，当该儿童持有经批准座位或者卧铺的机票，或者这种座位或者卧铺能够由许可证持有人提供给该儿童使用，并且本条(a)款第(2)项中的要求能够满足，则许可证持有人不得拒绝该儿童乘坐飞机。本条并不阻止许可证持有人提供儿童限制装置，也不阻止许可证持有人遵循安全操作常规，为儿童限制装置确定最适合的旅客座椅位置。
(i)只有每一旅客座椅的椅背处于竖立位置，许可证持有人方可使航空器起飞或者着陆。
(j)要求装备组合式安全带和肩带装置的座椅上的每个乘员，在起飞和着陆过程中都应当用这种组合式安全带和肩带装置将乘员恰当扣紧，但在履行其正常职责需要时，可以松开肩带。
(k)在每个无人乘坐的座椅上，若装有安全带和肩带装置，则应当将其固定好，使其不妨碍机组成员执行任务或者应急情况下人员的迅速撤离。
(l)飞行中发生紧急情况时，机长应当保证旅客知晓与当时情况相对应的应急行动。
[bookmark: _Toc29157982][bookmark: _Toc24799565][bookmark: _Toc24796866][bookmark: _Toc80689898][bookmark: _Toc24799864][bookmark: _Toc23667][bookmark: _Toc11493][bookmark: _Toc8507][bookmark: _Toc24798672][bookmark: _Hlk15806314][bookmark: _Hlk15479403]第135.337条 为运行人员提供的航空信息资料
(a)许可证持有人应当为所有运行人员提供运营规范中适用于该人员职责的信息，并且应当为每个驾驶员提供下列现行有效的资料：
(1)必需的航空信息资料，包括导航设备、机场灯光和目视助航设备、空域、空中交通服务程序、应急程序、影响飞行安全的因素、航空图表等方面的信息，或者包含相同信息的商业出版资料。
(2)必需的机场资料应当符合以下要求：
(i)许可证持有人应当证明，所申请批准的航路上具有足够的机场，并且这些机场装备了适合于所申请运行的设施。其中所考虑的因素应当包括机场的等级、道面、障碍物、设施、公众保护、灯光、导航、通信、气象设施以及空中交通管制等。
(ii)许可证持有人应当证明，对于所使用的每个机场，都能够获得、保存现行有效的航行资料，包含但不限于航行通告（NOTAM）、中国民航国内航行资料汇编（NAIP）、航行资料汇编（AIP）（仅适用于国际运行）、航行资料通报（AIC）和航行资料定期颁发制（AIRAC）等与运行安全、规则和效率有关的信息，并且具有将其分发给每个有关人员的经批准的资料管理系统，以确保飞机在该机场运行的安全。
(iii)飞机操作手册、飞机飞行手册或者等效资料。
(b)本条所要求的资料应当放置在驾驶员从其驾驶座位上易于取用的地方。
[bookmark: _Toc1784][bookmark: _Toc5633][bookmark: _Toc80689899][bookmark: _Toc24799865][bookmark: _Toc24796867][bookmark: _Toc30133][bookmark: _Toc29157983][bookmark: _Toc24799566][bookmark: _Toc24798673]第135.338条 机场要求
(a)许可证持有人使用的任何机场，应当考虑到机场的规模、道面、障碍物和灯光等因素认定该机场足以供运行使用。
(b)驾驶员夜间载运旅客在机场起飞和着陆，应当满足下列条件：
(1)已经通过带照明的风向指示器或者与当地的通信联络中确定了风向，或者在起飞前通过驾驶员的个人观察确定了风向。
(2)用于起飞或者着陆的区域界线已使用边界标志灯、跑道标志灯等设施清晰标出。
(c)对于本条(b)款，如果起飞或者着陆区域使用马灯等其他发光装置标记，应当得到局方的批准。
[bookmark: _Toc21241][bookmark: _Toc22938]第135.339条 飞行准备
机长应当在飞机实施运行前，确认飞机已按照适当的检查清单核实并记录以下项目处于可接受的状态，方可实施运行：
(a)已完成所要求的维修工作并处于适航状态。
(b)已装备本章第一节所规定的相应仪表和设备。
(c)满足本规则第135.409条(a)款(1)项规定的要求。
(d)重量和重心位置符合安全飞行的要求。
(e)机上所有载荷分布适当并牢固固定。
(f)符合本章第四节中规定的各项使用限制。
(g)符合本规则第135.345条运行飞行计划的规定。
[bookmark: _Toc24796868][bookmark: _Toc16184][bookmark: _Toc24799567][bookmark: _Toc24798674][bookmark: _Toc29157984][bookmark: _Toc27333][bookmark: _Toc80689900][bookmark: _Toc24799866][bookmark: _Toc11394]第135.341条 关键阶段飞行机组成员的值勤要求
[bookmark: _Hlk47464985](a)在飞行的关键阶段，许可证持有人不得要求飞行机组成员、任何飞行机组成员也不得从事与飞机安全运行无关的任何其他工作。该类工作包括但不限于：预订厨房供应品、确认旅客的衔接航班、对旅客进行广告宣传或者介绍风景名胜及其他与安全无关的广播、填写与运行无关的公司报告表、记录表。
(b)在飞行的关键阶段，机长也不得允许、其他飞行机组成员也不得从事可能分散飞行机组其他成员工作精力，或者进行可能干扰其他成员正确完成相应工作的活动。该类活动包括但不限于：进餐、进行与飞行无关的交谈、阅读与正常飞行无关的刊物。
(c)在本条中，飞行关键阶段是指滑行、起飞、着陆和除巡航飞行以外在3000米（10000英尺）以下的飞行阶段。其中，滑行的定义是飞机在机场地面上靠自身动力移动。
[bookmark: _Toc12521][bookmark: _Toc4197][bookmark: _Toc24798675][bookmark: _Toc24799867][bookmark: _Toc24799568][bookmark: _Toc80689901][bookmark: _Toc24796869][bookmark: _Toc29157985][bookmark: _Toc16135]第135.342条 旅客占用驾驶员座位
许可证持有人严禁允许机长、副驾驶、公司航空检查人员、和局方监察员等以外人员占用驾驶员座位。
[bookmark: _Toc760][bookmark: _Toc28123]第135.343条 禁止干扰机组成员
任何人员不得在按照本规则运行的飞机上攻击、胁迫、威胁或者干扰履行机组职责的机组成员。
[bookmark: _Toc24798676][bookmark: _Toc30746][bookmark: _Toc7498][bookmark: _Toc24799569][bookmark: _Toc80689902][bookmark: _Toc24799868][bookmark: _Toc29157986][bookmark: _Toc24796870][bookmark: _Toc543]第135.345条 运行飞行计划
许可证持有人应当为每一次飞行制定运行飞行计划，该运行飞行计划须经机长签字确认并由许可证持有人保存，保存期至少6个日历月。
[bookmark: _Toc24796871][bookmark: _Toc10925][bookmark: _Toc29157987][bookmark: _Toc24799869][bookmark: _Toc80689903][bookmark: _Toc24798677][bookmark: _Toc19958][bookmark: _Toc29878][bookmark: _Toc24799570]第135.347条 备降机场
(a)起飞备降机场：
(1)如果起飞机场的气象条件低于许可证持有人规定的机场着陆最低标准，或者因其他原因不可能返回起飞机场时，应当在运行飞行计划中选择一个起飞备降机场。
(2)起飞备降机场距起飞机场的时间应当满足下列要求：
(i)对于双发飞机，不超过按飞机飞行手册确定并使用实际起飞重量计算的一台发动机不工作的巡航速度，在国际标准大气和静风条件飞行1小时的时间。
(ii)对于三发或者多于三发的飞机，不超过按飞机飞行手册确定并使用实际起飞重量计算的所有发动机都工作的巡航速度，在国际标准大气和静风条件下飞行2小时的时间。
(iii)对于实施延长改航时间运行（EDTO）的飞机，在没有符合(i)或者(ii)的距离标准的备降机场的情况下，起飞备降机场应当为考虑到实际起飞重量的位于许可证持有人经批准的最大改航时间的距离以内的第一个可用备降机场。
(3)对所选定的起飞备降机场，已获得的资料应当表明：在预计的使用时间内，机场的天气状况将等于或者高于许可证持有人规定的机场运行最低标准。
(b)航路备降机场：对于双发涡轮飞机的延长改航时间运行（EDTO），应当在运行飞行计划中，按照本规则第135.375条和第135.377条的要求选择和指定航路备降机场。
(c)目的地备降机场：
(1)按仪表飞行规则（IFR）进行的飞行，在运行飞行计划中至少应当选择和指定一个目的地备降机场。
(2)当目的地机场存在以下条件之一时，应当选择两个目的地备降机场，并在运行飞行计划中予以说明：
(i)在预计使用时间内，气象条件将低于许可证持有人为运行规定的机场运行最低标准。
(ii)未提供气象资料。
[bookmark: _Toc31677][bookmark: _Toc20744][bookmark: _Toc1837][bookmark: _Toc29157988][bookmark: _Toc80689904][bookmark: _Toc24799571][bookmark: _Toc24796872][bookmark: _Toc24799870][bookmark: _Toc24798678]第135.348条 结冰条件下的运行限制
参照本规则第135.143条。
[bookmark: _Toc21269][bookmark: _Toc31994]第135.349条 气象条件
(a)开始目视飞行规则（VFR）飞行前，天气实况报告和预报共同表明，按目视飞行规则（VFR）所飞航路或者航段的气象条件应当在相应的时间内符合目视飞行规则（VFR）要求。
(b)按照仪表飞行规则（IFR）的飞行，应当符合下列要求：
(1)在起飞机场起飞，该机场当时的气象条件应当等于或者高于许可证持有人规定的机场运行最低标准。
(2)起飞或者飞过重新放行点，预计着陆机场或者为遵守本规则第135.347条而选定的每个备降机场的天气实况报告和预报共同表明，在预计使用时间内，气象条件应当等于或者高于许可证持有人规定的最低标准。
[bookmark: _Hlk37919013](c)对于仪表飞行规则（IFR）飞行中所用的备降机场，应当有相应的天气实况报告、预报或者两者的组合表明，当飞机到达该机场时，该机场的天气条件等于或者高于备降机场最低天气标准。
(d)对于按本章运行的飞机，许可证持有人应当在经批准的机场最低运行标准上增加至少下列数值，作为该机场用作备降机场时的最低天气标准：
(1)对于只有一套进近设施与程序的机场，决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）增加120米（400英尺），能见度增加1600米（1英里）。
(2)对于具有两套（含）以上精密或者非精密进近设施与程序并且能提供不同跑道进近的机场，决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）增加60米（200英尺），能见度增加800米（1/2英里），在两条较低标准的跑道中取较高值。
(e)许可证持有人为机场的预计使用时间而确定的时间段应当得到局方批准。
(f)在已知或者预期结冰条件下运行，应当配备满足飞机型号合格审定要求的防冰装置。
(g)在已知或者可能存在地面结冰条件下运行时，除完成污染物检查并采取了必要的除冰和防冰措施外，飞机不得起飞。
[bookmark: _Toc15289][bookmark: _Toc24798679][bookmark: _Toc80689905][bookmark: _Toc11294][bookmark: _Toc24799572][bookmark: _Toc24799871][bookmark: _Toc24796873][bookmark: _Toc29157989][bookmark: _Toc8086]第135.351条 燃油要求
(a)飞机应当携带可以安全完成计划飞行和改航所需的足够的可用燃油。
(b)携带的可用燃油量应当至少基于：
(1)下列数据：
(i)从燃油消耗监控系统中获得的特定飞机的当前数据（如可用）。
(ii)采用飞机制造商提供的数据（如果没有特定飞机的数据）。
(2)计划飞行的运行条件，包括：
(i)飞机的预计重量。
(ii)航行通告。
(iii)天气实况和预报。
(iv)空中交通服务程序、限制及预期的延误。
(v)维修保留项或者构型偏离的影响。
(c)飞行前对所需可用燃油的计算应当包含：
(1)滑行燃油：考虑到起飞机场的当地条件和辅助动力装置（APU）的燃油消耗，起飞前预计消耗的燃油量。
(2)航程燃油：考虑到本条(b)款(2)项的运行条件，允许飞机从起飞机场或者从重新放行点飞到目的地机场着陆所需的燃油量。
(3)不可预期燃油：为补偿不可预见因素所需的燃油量。根据航程燃油方案使用的燃油消耗率计算，占计划航程燃油或者飞行中重新放行点5％的所需燃油，但在任何情况下不得低于以等待速度在目的地机场上空450米（1500英尺）高度上在标准条件下飞行5分钟所需的燃油量。
(4)目的地备降机场燃油，包含：
(i)当需要有目的地备降机场时，飞机所需的燃油应当能够：
(A)在目的地机场复飞。
(B)爬升到预定的巡航高度。
(C)沿预定航路飞行。
(D)下降到起始进近定位点。
(E)在目的地备降机场进近并着陆。
(ii)当需要两个目的地备降机场时，根据本条(c)款(4)项(i)目计算的所需燃油量，能够使飞机飞行到需要更多备用燃油的目的地备降机场。
(iii)当不需要有目的地备降机场时，所需油量能够使飞机在目的地机场上空450米（1500英尺）高度上在标准大气条件下飞行15分钟。
(iv)当预定着陆机场是一个孤立机场时：
(A)对于活塞式发动机飞机，飞行45分钟的所需油量与巡航高度层上消耗的计划飞行时间的15％所需油量之和（包括最后储备燃油）或者飞行2小时的所需油量，取其中较小者。
(B)对于涡轮发动机飞机，能够以正常巡航燃油消耗在目的地机场上空飞行2小时的所需油量（包括最后储备燃油）。
(5)最后储备燃油：使用到达目的地备降机场，或者不需要目的地备降机场时，到达目的地机场的预计重量计算得出的燃油量：
(i)对于活塞式发动机飞机，按照局方规定的速度和高度条件飞行45分钟所需的油量。
(ii)对于涡轮发动机飞机，以等待速度在机场上空450米（1500英尺）高度上在标准大气条件下飞行30分钟所需的油量。
(6)额外燃油：所需燃油的补充，即如果根据本条(c)款(2)项至(5)项计算的最低燃油不足以：
(i)假定在航路最困难临界点发动机发生失效或者丧失增压需要更多燃油的情况下，允许飞机在必要时下降并飞行到某一备降机场。
(A)以等待速度在该机场上空450米（1500英尺）高度上在标准条件下飞行15分钟。
(B)进近并着陆。
(ii)允许进行延长改航时间运行（EDTO）的飞机遵守局方批准的临界燃油方案。
(iii)满足上述未包含的其他规定。
(7)酌情燃油：机长自行决定携带的额外燃油。
(d)仅当机上可用的燃油按照要求符合本条(c)款(1)项至(6)项的要求，方可开始飞行（如适用）。仅当机上可使用的燃油按照要求符合本条(c)款(2)项至(6)项的要求（如适用），方可从重新放行点继续飞行。
(e)飞行开始之后，如果除了飞行前计划的原始意图之外，要为其他目的使用燃油，则应当重新进行燃油分析，并适当调整运行计划。
[bookmark: _Toc20870][bookmark: _Toc24798680][bookmark: _Toc5930][bookmark: _Toc24799872][bookmark: _Toc29157990][bookmark: _Toc15109][bookmark: _Toc24799573][bookmark: _Toc80689906][bookmark: _Toc24796874]第135.353条 飞行中的燃油管理
(a)许可证持有人应当制定飞行中实施燃油检查与燃油管理的政策和程序，并经局方批准。
(b)机长应当始终保证机上剩余的可用燃油量，不低于飞抵机场并完成安全着陆所需要的燃油量和计划的落地最后储备燃油量之和。
(1)当意外情况可能导致飞往孤立机场的所需燃油不足或者在目的地机场着陆时，剩余燃油量小于最后储备燃油与飞往备降机场的所需燃油之和，机长应当要求从空中交通服务得到相关延误的信息。
(2)当驾驶员计算飞往某一特定机场的现行许可的任何改变会导致着陆后的剩余燃油低于最后储备燃油时，机长应当通过宣布“MINIMUM FUEL”（最低燃油）向空中交通服务通知最低油量状态。宣布“MINIMUM FUEL”（最低燃油）是通知空中交通服务所有计划的机场的选择方案已降至一个特定的预定着陆机场，对现行许可的任何改变会导致着陆后的剩余燃油低于最后储备燃油。这并非紧急状况，仅表示如果再出现任何延误很可能发生紧急状况。
(3)当预计只能在可安全着陆的最近机场着陆，且着陆后的剩余燃油低于最后储备燃油量时，机长应当通过广播“MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL”（紧急燃油）宣布燃油紧急状况。
[bookmark: _Toc27867][bookmark: _Toc24799574][bookmark: _Toc3507][bookmark: _Toc80689907][bookmark: _Toc24796875][bookmark: _Toc24798681][bookmark: _Toc15119][bookmark: _Toc29157991][bookmark: _Toc24799873]第135.355条 旅客在飞机上时的加油
(a)仅当机长或者其他有资格的人员在场，并随时能以可行的最实用和快捷的方法引导旅客撤离飞机，方可在旅客登机、离机或者在机上时加油。
(b)如果在旅客登机、离机或者在机上时加油，则应当使用飞机的内话系统或者其他适当的方法，保持监督加油的地面人员与机长或者本条(a)款所要求的其他有资格的人员之间的双向通信。
[bookmark: _Toc24796876][bookmark: _Toc535999575][bookmark: _Toc534710949][bookmark: _Toc102100118][bookmark: _Toc1121][bookmark: _Toc17758][bookmark: _Toc529878205][bookmark: _Toc118183367][bookmark: _Toc31225][bookmark: _Toc80689908][bookmark: _Toc24799575][bookmark: _Toc24799874][bookmark: _Toc29157992][bookmark: _Toc24798682][bookmark: _Toc102094938][bookmark: _Toc21847438]第135.357条 仪表飞行规则起飞、进近和着陆最低标准
(a)在某一机场实施仪表进近程序前，应当满足下列条件：
[bookmark: _Toc102094939](1)该机场具有符合局方规定的民用航空气象服务机构。
(2)该民用航空气象服务机构发布的最新气象报告表明，天气条件达到或者高于该机场经批准的仪表飞行规则（IFR）着陆最低标准。
(b)当本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构发布的最新天气报告表明天气条件达到或者高于经批准的仪表着陆最低标准时，驾驶员方可进入仪表进近程序中的最后进近阶段继续实施进近。
(c)当驾驶员已经按照本条(b)款规定，进入最后进近阶段后，收到气象报告表明天气条件低于着陆最低标准，仍可以继续进近。当进近至经批准的决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）时，如果驾驶员断定实际的天气条件不低于该机场的最低着陆天气标准，则可以继续进近并完成着陆。本款所述的最后进近阶段是指下列情况之一：
(1)实施仪表着陆系统（ILS）进近时或者基于性能导航（PBN）的仪表进近，已经通过最后进近定位点。
(2)实施机场监视雷达（ASR）或者精密进近雷达（PAR）进近时，已经移交至进近管制员。
(3)使用甚高频全向信标台（VOR）、无方向性导航台（NDB）实施进近或者实施其他类似方法的进近时，已经通过相应的设施或者最后进近定位点，或者在没有规定最后进近定位点时，已经完成了程序转弯并且位于程序规定的距离内，按照最后进近航道向机场归航。
(d)对于在相应型别等级的涡轮发动机飞机上担任机长时间未达到100小时的驾驶员，应当在局方公布的机场运行最低标准或者许可证持有人的运营规范中规定的决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）之上增加30米（100英尺），能见度在着陆最低标准上增加800米（1/2英里）或者等效的跑道视程（RVR），但不超过许可证持有人将该机场作为备降机场时使用的着陆最低标准。
(e)在军方或者国外机场实施仪表飞行规则（IFR）起飞、进近和着陆时，应当遵守该机场规定的仪表进近程序和适用的最低天气标准。如果该机场没有规定最低天气标准，则应当遵守下列标准：
(1)按照仪表飞行规则（IFR）起飞时，能见度不得低于1600米(1英里)。
(2)仪表进近时，能见度不得低于800米（1/2英里）。
(f)当本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构报告的天气条件低于局方公布的机场运行最低标准或者许可证持有人运营规范中规定的起飞最低标准时，不得按照仪表飞行规则（IFR）起飞。
(g)除本条(h)款规定的情况外，当机场未规定起飞最低标准时，且本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构报告的天气条件低于CCAR-91部或者许可证持有人运营规范中规定的起飞最低标准时，不得按照仪表飞行规则（IFR）起飞。
(h)在具有局方公布的直接仪表进近程序的机场，当本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构报告的天气条件不低于直接进近着陆最低标准时，除另有限制外，如果满足下列条件，可以按照仪表飞行规则（IFR）起飞：
(1)起飞所用跑道的风向和风速可以允许在该跑道上实施直接仪表进近。
(2)有关的地面设施和机载设备工作正常。
(3)许可证持有人已经被批准实施此种运行。
[bookmark: _Toc27383][bookmark: _Toc19147]第135.358条 3D仪表进近的飞越跑道入口高
许可证持有人应当制定程序，以保证实施3D仪表程序进近的飞机在以着陆构型和姿态飞越跑道入口时，具备相应的安全裕度。
[bookmark: _Toc28667][bookmark: _Toc21598][bookmark: _Toc8401][bookmark: _Toc29157993][bookmark: _Toc80689909][bookmark: _Toc24796877][bookmark: _Toc24799576][bookmark: _Toc24798683][bookmark: _Toc24799875]第135.359条 机场运行最低标准
(a)许可证持有人应当采用经局方批准的方法，对其运行中使用的每个机场制定机场运行最低标准。仅当经机场所在国家或者地区特别批准，许可证持有人制定的最低标准方可低于机场所在国家或者地区为该机场规定的最低标准。
[bookmark: _Hlk197028688](b)许可证持有人确定机场运行最低标准的方法应当在运营规范中得到局方的批准。
(c)在确定相应机场运行最低标准时，应当充分考虑：
(1)飞机的型号、性能和操纵特性，以及飞行手册中列明的任何条件或者限制。
(2)飞行机组的组成及其能力和经验。
(3)跑道的尺寸、物理特征和特性。
(4) 可供使用的目视与非目视地面辅助设备的充足程度与性能。
(5)进近着陆和中断进近过程中，导航、建立目视参考或者控制航迹的机载设备。
(6)进近和中断进近区域内的障碍物，以及仪表进近程序的越障高度/越障高。
(7)测定和报告气象条件所用的方法。
(8)离场爬升区的障碍物和必要的越障裕度。
(9)运营规范中规定的条件。
(10)机场所在国家或者地区颁布的任何最低标准。
(d)仪表进近运行应当按照设计的最低运行标准分类，获得所需目视参考后，方可低于最低运行标准继续进近。
[bookmark: _Toc5479][bookmark: _Toc9727]第135.360条 运行增益
(a)许可证持有人为获得安装了自动着陆系统、平视显示器（HUD）或者等效显示器、增强视景系统（EVS）、增强飞行视景系统（EFVS）、合成视景系统（SVS）和/或组合视景系统（CVS）等设备的先进航空器运行增益的批准，应当满足下列要求：
(1)飞机符合适航审定的要求。
(2)确保每名驾驶员能获得有效完成其任务所必须的信息。
(3)已完成对运行设备的安全风险评估。
(4)制订了相关的正常和非正常程序以及最低设备清单（MEL）。
(5)为飞行机组成员和参与飞行前准备的相关人员制定了培训方案。
(6)为使用运行增益的低能见度运行（LVO）建立了数据收集、评价和趋势监测系统。
(7)为持续适航性制定了适当的程序。
(b)运行增益的批准不改变仪表进近程序的分类。
(c)除非经局方批准，许可证持有人不得实施低能见度运行（LVO）。
[bookmark: _Toc24799876][bookmark: _Toc29157994][bookmark: _Toc7285][bookmark: _Toc4658][bookmark: _Toc7697][bookmark: _Toc24798684][bookmark: _Toc24796878][bookmark: _Toc24799577][bookmark: _Toc80689910]第135.361条 报告潜在的危险气象和飞行条件、通信或者导航设施的不正常情况
(a)驾驶员在飞行中一旦遇到潜在的危险气象条件，或者发现某一地面通信或者导航设施不正常，认为严重影响飞行安全时，应当尽快通知控制交通管制单位。
(b)在遇到与气象条件无关的危险飞行条件时，驾驶员应当尽快向有关航站或者相关方进行报告，包括涉及飞行安全的相关细节。
(c)如果机场跑道刹车效应与公布的情况不符，驾驶员应当向控制交通管制单位及时报告。
[bookmark: _Toc80689911][bookmark: _Toc24799877][bookmark: _Toc24796879][bookmark: _Toc15998][bookmark: _Toc29157995][bookmark: _Toc24799578][bookmark: _Toc27374][bookmark: _Toc24798685][bookmark: _Toc19086]第135.363条 值勤岗位上的飞行机组成员
(a)驾驶舱值勤的所有飞行机组成员，在起飞和着陆阶段应当在各自的岗位上。
(b)驾驶舱值勤的所有飞行机组成员，在航路阶段，除为履行与飞机运行有关职责或者由于生理需要而有必要离开外，都应当在各自的岗位上。
(c)所有飞行机组成员在值勤岗位上时，应当始终系紧座椅安全带。
(d)驾驶员座椅上的飞行机组成员，在起飞和着陆阶段都应当始终系紧肩带。但对于其他飞行机组成员，在履行其正常职责需要时可以松开肩带。
[bookmark: _Toc6668][bookmark: _Toc12729]第135.364条 客舱机组
(a)许可证持有人应当按照飞机座位数量或者所载旅客人数，规定出符合局方要求的各机型所需客舱机组的最少人数，以确保在发生紧急情况或者需要应急撤离时，能够实施安全迅速的飞机撤离和履行必要的职责。
(b)负责应急撤离职责的每名客舱机组成员，在起飞、着陆过程中以及机长要求的任何时候，都应当占据一个配有安全带的座椅。
(c)每名客舱机组成员在起飞、着陆过程中以及机长要求的任何时候，都应当坐在座椅上系好安全带或肩带（如配备）。
[bookmark: _Toc10412][bookmark: _Toc3892][bookmark: _Toc13201][bookmark: _Toc24799878][bookmark: _Toc80689912][bookmark: _Toc29157996][bookmark: _Toc24799579][bookmark: _Toc24798686][bookmark: _Toc24796880]第135.365条 驾驶员使用氧气的要求
(a)非增压飞机的驾驶员在进行下列飞行时应当持续使用氧气：
(1)高度超过平均海平面高度3000米（10000英尺）但不超过3600米（12000英尺），在这些高度上飞行超过30分钟后的飞行时间段。
(2)高度超过平均海平面高度3600米（12000英尺）。
(b)对于增压飞机：
(1)增压飞机在座舱气压高度大于平均海平面高度3000米（10000英尺）时，每个驾驶员应当遵守本条(a)款的要求。
(2)增压飞机在平均海平面高度7600米（25000英尺）以上运行时，每个驾驶员应当配备一个快速佩戴型的氧气面罩。
(c)在本规则第135.693条要求的供氧情况下，所有飞行机组成员在飞行中执行与飞机安全运行密切相关的职责时，应当连续使用呼吸用氧。
[bookmark: _Toc17766][bookmark: _Toc80689913][bookmark: _Toc14839][bookmark: _Toc24796881][bookmark: _Toc24799879][bookmark: _Toc18355][bookmark: _Toc29157997][bookmark: _Toc24798687][bookmark: _Toc24799580]第135.367条 旅客医用氧气
(a)除本条(d)款、(e)款规定的情况外，仅当所携带的装置在制造上可以保证所有阀门、接头和仪表在携带和使用的过程中不会损坏，并且满足下列要求，许可证持有人方可允许携带或者使用储存、发生或者分配医用氧气的设备：
(1)该设备应：
(i)由旅客携带该设备时，许可证持有人应当确认其满足我国或者运行所在国家或者地区关于该设备制造、包装、标记、标签和维修方面的要求。
(ii)由许可证持有人配置该设备时，该设备应当符合我国关于其制造、包装、标记、标签和维修方面的要求，并且按照许可证持有人经批准的维修方案进行维护。
(iii)所有外表面无可燃污染物。
(iv)被恰当固定。
(2)当氧气以液态形式储存时，从购入新设备之日起或者从储存容器最后一次被清洗之日起，该设备应当已经按照许可证持有人经批准的维修方案进行维修。
(3)当氧气以国家的相应标准所定义的压缩气体形式储存时，应当满足下列要求：
(i)当许可证持有人拥有该设备时，应当按照许可证持有人经批准的维修方案维修。
(ii)氧气瓶中的压力不得超过氧气瓶的额定压力。
(4)在飞机上携带该设备时或者准备使用该设备时，应当通知飞机的机长。
(5)应当存放好该设备，并且使用该设备的人员应当在座位上就座，以便不妨碍接近和使用所需的任何应急出口、正常出口或者客舱中的过道。
(b)任何人不得、许可证持有人也不得允许任何人在距离按照本条(a)款载运的氧气储存和分配设备3米（10英尺）的范围内吸烟或者用火。
(c)在飞机上载有旅客时，除了在使用医用氧气方面受过训练的人员外，许可证持有人不得允许任何人连接或者拆卸氧气瓶或者其他附属部件。
(d)在紧急医疗事件中由于没有其他合理可用的运输方法而参加医疗飞行的飞机，如果该次飞行所运送的人员由一名在医用氧气方面受过训练的人员陪同，则对于飞机上载运的由专业或者医疗急救机构提供的氧气设备，本条(a)款(1)项(i)目不适用。
(e)根据本条(d)款规定偏离本条(a)款(1)项(i)目规定的许可证持有人参加应急医疗飞行，应当在作出偏离行动后10日内向其许可证主管民航地区管理局提交一份关于偏离所涉及运行的完整报告，在报告中包括对偏离行动的描述和偏离的原因。
[bookmark: _Toc11539][bookmark: _Toc2071]第135.368条 飞行中的运行指令
当涉及更改飞行计划时，应当预先与有关的空中交通管制单位进行协调。
[bookmark: _Toc24799880][bookmark: _Toc24799581][bookmark: _Toc24796882][bookmark: _Toc29157998][bookmark: _Toc13109][bookmark: _Toc80689914][bookmark: _Toc25739][bookmark: _Toc24798688][bookmark: _Toc839]第135.369条 禁止载运武器
除按照相关法律法规被批准携带武器的人员外，在许可证持有人所运行的飞机上的任何人员不得以隐秘或者公开的方式在机上放置或者随身携带武器。
[bookmark: _Toc12074][bookmark: _Toc27335]第135.370条 航空器拦截
许可证持有人在境外运行中，应当遵循所在国家或者地区关于空中拦截的法规要求。
[bookmark: _Toc24799881][bookmark: _Toc80689915][bookmark: _Toc24799582][bookmark: _Toc400][bookmark: _Toc19423][bookmark: _Toc24796883][bookmark: _Toc29157999][bookmark: _Toc24798689][bookmark: _Toc15566]第135.371条 仪表飞行程序
所有按照仪表飞行规则（IFR）运行的飞机都应当遵守机场所在国家或者地区批准的仪表飞行程序。
[bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc25357]第135.372条 飞机着陆性能的操作程序
仅当机长确认根据所掌握的跑道表面状况情报，飞机性能资料表明可以进行安全着陆，方可在低于机场标高上方300米（1000 英尺）以下继续进行着陆进近。
[bookmark: _Toc18363][bookmark: _Toc29158000][bookmark: _Toc24798690][bookmark: _Toc17137][bookmark: _Toc24799583][bookmark: _Toc24799882][bookmark: _Toc27605][bookmark: _Toc80689916][bookmark: _Toc24796884]第135.373条 机长职责
(a)机长在舱门关闭后应当对机上所有机组成员、旅客和货物的安全负责。机长还应当在从飞机为起飞目的准备移动时起到飞行结束最终停止移动和作为主要推进部件的发动机停车时止的时间内，对飞机的运行和安全负责，并具有最终决定权。
(b)机长应当保证飞行机组成员严格遵守本规则第135.331条所规定的检查单中的所有内容。
(c)机长应当负责以可用的最迅速的方法将导致人员严重受伤或者死亡、航空器或者财产的重大损坏的任何航空器事故通知最近的有关当局。
(d)在飞行结束时，机长应当负责将所有已知的或者怀疑的飞机故障向许可证持有人报告。
(e)机长应当对本规则第135.423条飞行记录本的内容负责。
[bookmark: _Toc80689917][bookmark: _Toc24799584][bookmark: _Toc24796885][bookmark: _Toc5884][bookmark: _Toc11383][bookmark: _Toc1185][bookmark: _Toc24798691][bookmark: _Toc29158001][bookmark: _Toc24799883]第135.375条 对飞往航路备降机场的运行超过60分钟的要求
(a)从航路上一个点飞往一个航路备降机场的运行超过60分钟时，许可证持有人应当确保：
(1)对于所有飞机：
(i)指定了航路备降机场。
(ii)向飞行机组提供指定航路备降机场的最新资料，包括备降机场运行状况与气象条件。
(2)对于双发涡轮飞机，指定的航路备降机场的条件在预计使用时间，达到许可证持有人规定的机场运行最低标准。
(b)除了前款要求以外，许可证持有人还应当考虑以下各项内容：
(1)运行控制与飞行计划程序。
(2)运行程序。
(3)培训大纲。
[bookmark: _Toc3536][bookmark: _Toc80689918][bookmark: _Toc24796886][bookmark: _Toc29158002][bookmark: _Toc24798692][bookmark: _Toc9646][bookmark: _Toc24799884][bookmark: _Toc24799585][bookmark: _Toc31117]第135.377条 对延长改航时间运行的要求
[bookmark: _Hlk43814796](a)除经局方批准外，许可证持有人不得实施以下延长改航时间运行（EDTO）：
(1)对于实施载客运行的双发涡轮动力飞机，以一台发动机不工作的巡航速度（在国际标准大气和静止空气条件计算）从航路任何一点飞到航路备降机场的改航时间超过180分钟的运行。
(2)对于实施载客运行的两台以上涡轮动力的飞机，以正常巡航速度（在国际标准大气和静止空气条件计算）从航路任何一点飞到航路备降机场的改航时间超过180分钟的运行。
(b)许可证持有人实施延长改航时间运行（EDTO）时，最大改航时间应当得到局方在其运营规范上的批准，且不得超过240分钟。
(c)除本条(d)款规定外，许可证持有人申请延长改航时间运行（EDTO）的最大改航时间时，应当满足下列要求：
(1)制定程序，确保不得超过飞机飞行手册对于延长改航时间运行（EDTO）关键系统规定的最大限制（如适用），以及与运行有关的其他限制。
(2)通过延长改航时间运行（EDTO）的合格审定。
(d)许可证持有人应当保证至少在下列方面能够保持相当的安全水平：
(1)许可证持有人的能力。
(2)飞机的全面可靠性。
(3)每个时间限制系统的可靠性。
(4)飞机制造商提供的相关资料。
(5)缓解风险的具体措施。
(e)对于进行延长改航时间运行（EDTO）的飞机，应当遵守第135.351条(c)款(6)项对额外燃油储备的要求。
(f)仅当对指定的航路备降机场的可用性重新做过评估，且最新资料表明该机场的条件在预计使用时间将达到许可证持有人规定的机场运行最低标准，方可超过本条(a)款规定的阈值时间飞行。如果经确定的任何条件不允许在预计使用时间在该机场安全进近并着陆，应当制定一个备用方案。
[bookmark: _Toc80689919][bookmark: _Toc415][bookmark: _Toc4767][bookmark: _Toc24798693][bookmark: _Toc24042][bookmark: _Toc24799885][bookmark: _Toc29158003][bookmark: _Toc24799586][bookmark: _Toc24796887]第135.379条 行李和货物载运
许可证持有人载运货物和行李（包括手提行李）时，应当满足下列要求：
(a)装载在飞机内经批准的货架、货箱或者货舱内。
(b)按照符合局方规定的方式固定在飞机内。
(c)以满足下列全部要求的方式装载在客舱内：
(1)对于货物，用安全带或者其他有足够强度的系留装置予以固定，在正常可以预见的飞行与地面条件下不会产生移动。对于手提行李，进行系留以避免空中颠簸时发生移动。
(2)进行包装或者封盖，以避免伤害旅客。
(3)不会对座椅或者地板结构施加超过载荷限制的力。
(4)不得放在妨碍通达或者使用应急出口和正常出口的位置，或者妨碍使用驾驶舱和客舱之间过道的位置。仅当有辅助的标牌或者其他符合局方要求的方法能为旅客提供明确的提示，方可放在挡住旅客视线，使旅客无法见到“安全带”标牌、“禁止吸烟”标牌或者任何要求的出口标牌的位置。 
(5)不得直接放置在就座旅客的正上方。
(6)对于某些在飞行过程中需要移动的物品，在起飞和着陆阶段也应当按照本条规定进行存放。
(7)对于全货物运行，如果在发生紧急情况时，货物的装载能够保证至少有一个应急或者正常出口供机上所有乘员顺利撤离飞机，则本条(c)款(4)项的要求不适用。
(d)在旅客座位下方安放行李时，应当有措施能保证在飞机受到碰撞所产生的极限惯性力的作用下，所放行李不会发生滑动，该力是由飞机型号合格审定所依据的紧急着陆条件规则确定的。
(e)如果装载货物的货舱在设计上要求飞行机组成员在飞行中发生火灾时进入货舱灭火，则货物的装载应当保证机组成员能够使用手提式灭火器将灭火剂喷射到货舱所有部位。
(f)许可证持有人应当制定用于在货舱中运输物品的政策和程序，包括具体的安全风险评估。该风险评估应当至少包括：
(1)与运输物品特性相关的危害。
(2)许可证持有人运输和处理危险性物品的能力。
(3)运营规范的要求（至少包括运行区域、改航时间）。
(4)飞机及其防火系统的能力（例如货舱灭火/抑火能力）。
(5)集装设备的密封性能。
(6)包装和包装件。
(7)运输物品供应链的安全性（例如货源、安检以及相关人员的培训）。
(8)运输危险物品的数量和分布（如适用）。 
(g)飞机飞行手册或者支持飞机运行的其他文件中，应当包含经局方批准的货舱防火保护系统相关信息，以及货舱防火审定标准的验证摘要。
(h)许可证持有人应当制定政策和程序以确保货舱中运输的物品在合理范围内，一旦出现失火情况，火情能够被飞机货舱防火保护系统探测到并充分抑制或者密封控制，直至飞机安全着陆。
[bookmark: _Toc12254][bookmark: _Toc11708][bookmark: _Toc62564174][bookmark: _Toc80689920][bookmark: _Toc14217][bookmark: _Toc24799886][bookmark: _Toc24796888][bookmark: _Toc29158004][bookmark: _Toc24799587][bookmark: _Toc24798694]第135.380条 客舱乘务员的飞行值勤期限制
(a)当按照本规则第135.263条规定的最低数量配备客舱乘务员时，客舱乘务员的飞行值勤期不得超过14小时。
(b)在按照本规则第135.263条规定的最低数量配备上增加客舱乘务员人数时，客舱乘务员的飞行值勤期限制和休息要求应当符合如下规定：增加1名客舱乘务员，飞行值勤期不得超过16小时；增加2名客舱乘务员，飞行值勤期不得超过18小时；增加3名或者3名以上客舱乘务员，飞行值勤期不得超过20小时。
(c)发生意外运行情况下飞行值勤期的延长，许可证持有人可以将本条(a)款或者(b)款规定的值勤期限制延长2小时或者延长至可以将飞机安全地降落在下一个目的地机场或者备降机场。
[bookmark: _Toc25993][bookmark: _Toc28396]第135.381条 对单一驾驶员按照仪表飞行规则或者在夜间运行的附加要求
单一驾驶员按照仪表飞行规则（IFR）或者在夜间运行飞机，应当符合下列要求： 
(a)经适航审定为单人制机组。
(b)螺旋桨驱动的飞机。
(c)最大审定旅客座位数9座及以下。
(d)至少安装以下设备：
(1)有保持高度和航向选择模式的可供使用的自动驾驶仪。
(2)装有伸臂式麦克风的头戴耳机或相同的设备。
(3)能够在周围各种灯光条件下判读航图的设备。
(e)该单一驾驶员必须具备机长资格，且符合本章规定的对经历、培训、检查和近期经历的要求。
[bookmark: _Toc21986][bookmark: _Toc15563]第135.382条 驾驶员值勤期限制、飞行时间限制和休息要求
(a)许可证持有人在实施本规则运行中，不得指派机组成员在超出本章规定的机组成员适用的值勤期限制、飞行时间限制和不符合休息要求的情况下执行飞行任务，任何机组成员也不得接受超出这些限制和要求的飞行任务指派。
(b)当飞行机组配备1名驾驶员时，驾驶员的值勤期限制、飞行时间限制和休息要求应当符合以下规定：
(1)值勤期最多14小时，该值勤期内的飞行时间不得超过8小时，值勤期后应当安排至少10个连续小时的休息期，这个休息期应当安排在该值勤期结束时刻与下一值勤期开始时刻之间。
(2)发生运行延误时，如驾驶员的实际值勤时间未超过14小时的限制，则该值勤期后的休息期可以缩短至9小时。
(3)发生运行延误时，值勤期最多可以延长至16小时，但该值勤期后10小时的休息期不得缩短。
(c)当飞行机组配备2名驾驶员时，驾驶员的值勤期限制、飞行时间限制和休息要求应当符合以下规定：
(1)值勤期最多14小时，该值勤期内的飞行时间不得超过10小时，值勤期后应当安排至少10个连续小时的休息期，这个休息期应当安排在该值勤期结束时刻与下一值勤期开始时刻之间。
(2)发生运行延误时，如驾驶员的实际值勤时间未超过14小时的限制，则该值勤期后的休息期可以缩短至9小时。
(3)发生运行延误时，值勤期最多可以延长至16小时，但该值勤期后10小时的休息期不得缩短。
(d)当飞行机组配备3名驾驶员，其中包含2名具有机长资格的驾驶员时，驾驶员的值勤期限制、飞行时间限制和休息要求应当符合以下规定：
(1)值勤期最多16小时，该值勤期内的飞行时间不得超过12小时，值勤期后应当安排至少14个连续小时的休息期，这个休息期应当安排在该值勤期结束时刻与下一值勤期开始时刻之间。
(2)发生运行延误时，如驾驶员的实际值勤时间未超过16小时的限制，则该值勤期后的休息期可以缩短至12小时。
(3)发生运行延误时，值勤期最多可以延长至18小时，但该值勤期后14小时的休息期不得缩短。
(e)当飞行机组配备3名驾驶员，其中包含2名具有机长资格的驾驶员并且为飞行机组提供睡眠区时，驾驶员的值勤期限制、飞行时间限制和休息要求应当符合以下规定：
(1)值勤期最多18小时，该值勤期内的飞行时间不得超过16小时，但每个驾驶员在飞行中应当有机会在经批准的睡眠区得到休息，值勤期后应当安排至少18个连续小时的休息期，这个休息期应当安排在该值勤期结束时刻与下一值勤期开始时刻之间。
(2)发生运行延误时，如驾驶员的实际值勤时间未超过18小时的限制，则该值勤期后的休息期可以缩短至16小时。
(3)发生运行延误时，值勤期最多可以延长至20小时，但该值勤期后18小时的休息期不得缩短。
(f)在包含一个境外着陆地点的运行中，当飞行机组配备4名驾驶员，其中包含2名具有机长资格的驾驶员并且为飞行机组提供经批准的睡眠区时，驾驶员的值勤期限制、飞行时间限制和休息要求应当符合以下规定：
(1)值勤期最多22小时，该值勤期内的飞行时间不得超过18小时，但每个驾驶员在飞行中应当有机会在批准的睡眠区得到休息，值勤期后应当安排至少22个连续小时的休息期，这个休息期应当安排在该值勤期结束时刻与下一值勤期开始时刻之间。
(2)发生运行延误时，如驾驶员的实际值勤时间未超过22小时的限制，则该值勤期后的休息期可以缩短至20小时。
(3)发生运行延误时，值勤期最多可以延长至24小时，但该值勤期后22小时的休息期不得缩短。
[bookmark: _Toc24799887][bookmark: _Toc29158005][bookmark: _Toc80689921][bookmark: _Toc24799588][bookmark: _Toc965][bookmark: _Toc21973][bookmark: _Toc24796889][bookmark: _Toc6409][bookmark: _Toc24798695]第135.383条 机组成员的周、月、年飞行时间限制
许可证持有人在为飞行机组成员安排飞行时，应当保证飞行机组成员的总飞行时间遵守以下规定，总飞行时间包括按照本规则实施运行的飞行时间和训练、调机飞行等的其他飞行时间：
(a)任何7个连续日历日内不得超过40小时。
(b)任一日历月内不得超过100小时，且在任何连续3个日历月内的总飞行时间不得超过270小时。
(c)任一日历年内不得超过1000小时。
[bookmark: _Toc26630][bookmark: _Toc16564]第135.384条 机组成员值勤期和飞行时间安排的附加限制
(a)如果机组成员以取酬为目的参加其他运行，则在参加本规则运行时，值勤时间、飞行时间的总和应当满足本规则规定的值勤期和飞行时间限制。
(b)许可证持有人安排机组成员的值勤期时，如果按照正常情况能够在限制时间内终止值勤期，但由于运行延误，所安排的飞行没有按照预计时间到达目的地，超出了值勤期的限制时间，则不认为该机组成员在排班时超出了值勤期限制。但是，应当遵守本规则第135.382条的规定，值勤期的延长最多不超过2个小时。
(c)许可证持有人安排机组成员的飞行时间时，如果正常情况下能够在限制飞行时间内结束飞行，但由于运行延误，所安排的飞行没有按照预计时间到达目的地，超出了飞行时间限制，则不认为该机组成员在排班时超出了飞行时间限制。
(d)机组成员在起飞前由于延误造成的待命时间，计入值勤期时间之内。
[bookmark: _Toc28391][bookmark: _Toc11585]第135.385条 机组成员休息时间的附加要求
(a)许可证持有人不得在机组成员规定的休息期内为其安排任何工作，该机组成员也不得接受许可证持有人的任何工作安排。
(b)本章要求的休息期可以包含在其他休息期之内。
(c)当许可证持有人为机组成员安排了其他工作任务时，该任务时间可以计入、也可以不计入值勤期。当不计入值勤期时，在值勤期开始前应当为其安排至少10个小时的休息期。
(d)许可证持有人将机组成员运送到执行飞行任务的机场，或者将其从解除任务的机场运送回驻地，这些路途上所耗费的时间不应当被认为是休息期的组成部分。
(e)只有在发生运行延误时，才允许按照本规则第135.382条中的规定缩短休息期，不允许作事先安排。
(f)如果飞行值勤期的终止地点所在时区与机组成员的基地所在时区之间有6个或者6个小时以上的时差，则当机组成员回到基地以后，许可证持有人必须为其安排一个至少连续48个小时的休息期。这一休息期应当在机组成员进入下一值勤期之前安排。
(g)除非机组成员在前一个飞行值勤期结束后至下一个飞行值勤期开始前，获得了至少连续10个小时的休息期，任何许可证持有人不得安排，且任何机组成员也不得接受任何飞行值勤任务。
[bookmark: _Toc80689922][bookmark: _Toc24799888][bookmark: _Toc24798696][bookmark: _Toc29158006][bookmark: _Toc24796890][bookmark: _Toc24799589][bookmark: _Toc19302][bookmark: _Toc22561][bookmark: _Toc7851]第135.386条 疲劳管理
许可证持有人可以通过建立符合局方要求的疲劳风险管理系统，申请替代本章部分条款的限制和要求。许可证持有人的疲劳风险管理系统应当在运营规范中得到批准，并能保证不低于本章要求的安全水平。
(a)许可证持有人应当按照附件C的要求，建立疲劳风险管理系统并得到局方批准，以管理与疲劳有关的安全风险。
(b)许可证持有人应当规定飞行时间、飞行值勤期、值勤期的最大数值和休息期的最小数值。这些数值应当以科学原理知识为基础，通过安全保证程序确定。
(c)当许可证持有人的数据显示这些数值过高或者过低时，局方将责令其分别降低最高值或者提高最低值。
(d)只有根据积累的疲劳风险管理系统经验和与疲劳的相关数据对许可证持有人上述变动的理由进行评估之后，方可经局方批准提高最高值或者降低最低值。
(e)许可证持有人执行疲劳风险管理系统来管理与疲劳有关的安全风险时，至少应当满足下列条件：
(1)疲劳风险管理系统内包含有科学原理知识。
(2)不断确定与疲劳有关的安全危害和由此产生的风险。
(3)确保迅速实施为切实有效地减轻与危害有关风险的必要补救行动。
(4)保证持续监测和定期评估这类行动实现的疲劳风险缓解措施。
(5)保证不断提高疲劳风险管理系统的整体表现。
[bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc29781]第135.387条 飞行机组的矫正眼镜
如果飞行机组成员需要佩戴合适的矫正眼镜才能符合体检要求，并具备资格行使执照所授予的权利，则在履行执照权利时，应当备有一副随时可用的、矫正视力的备用眼镜。
[bookmark: _Toc14032][bookmark: _Toc15849]第135.389条 驾驶舱的安保措施
(a)所有安装有驾驶舱舱门的飞机，其舱门应当具备锁闭功能。许可证持有人应当制订程序，以便在客舱有可疑活动或者出现安保风险时，客舱机组能够谨慎的通知飞行机组。
(b)所有最大审定起飞重量超过54,500千克，或者超过45,500千克且旅客座位数超过19座的实施载客运行的飞机，均应当配备经符合局方要求的驾驶舱舱门，该舱门设计能够抵御小型武器射击和手榴弹弹片的穿透，并能抵挡未经授权人员的强行闯入。此舱门应当能从任一飞行员座位上锁闭和打开。
(c)根据本条(b)款装有驾驶舱舱门的飞机：
(1)自登机后所有外部门关闭开始直至这些门为离开飞机打开，除非必要时允许授权人员进出外，驾驶舱门必须关闭并上锁。
(2)应当提供从任何一飞行员座位对整个驾驶舱门外侧区域进行监视的手段，以核实请求进入的人员身份，并辨识可疑行为或者潜在威胁。
[bookmark: _Toc26766][bookmark: _Toc138]第135.390条 酒精饮料
(a)除许可证持有人所供应的含酒精饮料外，任何人不得在航空器上饮用其他含酒精饮料。
(b)对于航空器上显示出醉酒状态的人员，许可证持有人不得再为其提供任何含酒精饮料。
(c)对于显示出醉酒状态的人员，许可证持有人不得允许其登机。
[bookmark: _Toc21707][bookmark: _Toc27821]第135.391条 飞机的机上爆炸物搜寻程序检查单
许可证持有人应当制定爆炸物搜寻程序检查单，并在有理由怀疑飞机可能是非法干扰行为的目标时，检查飞机上隐藏的武器、爆炸物或者其他危险装置。该检查单应当包括在发现爆炸物或者可疑物时所采取适当行动步骤的指南，以及有关飞机上最低风险爆炸位置的信息。
[bookmark: _Toc21674][bookmark: _Toc17817]第135.393条 高海拔机场运行
按照本章在高海拔机场运行的许可证持有人、驾驶员和维修人员应当满足有关高海拔机场安全运行的飞机构型和适航性、飞行机组构成和资质、维修人员资质、运行管理、维修管理等运行要素的附加要求。
[bookmark: _Toc27736][bookmark: _Toc30384]第135.395条 医疗救护运行 
按照本章进行医疗救护运行的许可证持有人、驾驶员和其他运行相关人员应当满足有关医疗救护安全运行的航空器性能、机载设备、飞行机组构成和资质、飞行及其他运行相关人员训练、运行控制、最低运行标准、起降场地等运行要素的附加要求。
[bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc11467]第135.397条 电子导航数据管理
(a)许可证持有人应当配备适当的电子导航数据（含导航数据库）管理工具。
(b)许可证持有人使用的电子导航数据产品应当支持导航应用，满足所需的数据完好性标准。
(c)在特殊批准的导航应用中使用电子导航数据前，许可证持有人应当向局方演示证明数据处理流程和导航数据满足要求的数据完好性标准。
(d)许可证持有人应当通过直接或者通过监控第三方供应商符合性的方式，持续监控数据处理流程和导航数据的完好性。
(e)许可证持有人应当确保在所有相关的飞机上及时地安装电子导航数据，保证数据当前有效和未被更改。
(f)许可证持有人预见或者发现电子导航数据存在缺陷并对飞行运行构成危险时，应当将相关信息通报给相关运行人员及电子导航数据产品提供商。
[bookmark: _Toc30598][bookmark: _Toc21588]第135.398条 出口座位
(a)本条适用于根据本135部运行的所有许可证持有人，但载客座位数为19座及以下的不定期运营除外。
(1) 每个许可证持有人应当根据本条(d)款所列适用功能的履行需要，判定其允许就座于出口座位的每个人员的适用性。就本条而言：
(i) 出口座位是指：
(A) 每个可直接进入出口的座位；以及
(B) 旅客要到达出口必须经过的那一排座位中，从该排最内侧靠近出口的座位到最内侧靠近通道的座位。
(ii) 旅客座位具有直接通道是指，旅客可以从该座位直接到达出口，而无需进入通道或绕过障碍物。
(2) 指定判定人员。 每个许可证持有人应以其运行手册中指定的人员，以非歧视性的方式，并符合本条的要求，作出本条要求的旅客出口座位适用性判定。
(3) 提交指定方案以供批准。 每个许可证持有人应当根据本款中的定义，为其机队中的每种旅客座位布局指定出口座位，并将这些指定作为根据本条(m)和(o)款要求提交审批的程序的一部分，提交审批。
(b) 如果许可证持有人认定某人很可能无法履行本条(d)款所列的一项或多项适用功能，则不得将该人安排在受本条限制的座位就座，原因包括：
(1) 该人双臂、双手及双腿缺乏足够的灵活性、力量或灵巧度以：
(i) 向上、向侧方和向下触摸到应急出口和出口滑梯操作机构的位置；
(ii) 抓握并推、拉、转动或以其他方式操作这些机构；
(iii) 推、猛推、拉或以其他方式打开应急出口；
(iv) 提起、握住、放置在附近座位上，或越过座椅靠背移动到下一排，尺寸和重量相当于机翼上方窗户应急出口门物体；
(v) 移除尺寸和重量与机翼上方应急出口门相似的障碍物；
(vi) 迅速到达应急出口；
(vii) 在移除障碍物时保持平衡；
(viii) 迅速撤离；
(ix) 在滑梯展开后将其稳定；或
(x) 协助他人从逃生滑梯上撤离；
(2) 该人未满15周岁，或在没有成人伴侣、父母或其他亲属的协助下，缺乏履行本条(d)款所列一项或多项适用功能的能力；
(3) 该人缺乏阅读和理解许可证持有人以印刷或图形形式提供的、与应急撤离相关的本条要求的指令的能力，或缺乏理解口头机组指令的能力；
(4) 该人缺乏足够的视觉能力，在超出隐形眼镜或眼镜的视觉辅助器具帮助下，无法履行本条(d)款的一项或多项适用功能；
(5) 该人缺乏足够的听觉能力，在超出助听器的帮助下，无法听到并理解乘务员喊出的指令；
(6) 该人缺乏向其他乘客充分口头传达信息的能力；或
(7) 该人有：
(i) 某种状况或责任，例如照看幼儿，可能妨碍其履行本条(d)款所列的一项或多项适用功能；或
(ii) 某种状况，如果其履行本条(d)款所列的一项或多项适用功能，可能对其造成伤害。
(c) 每位旅客应当遵守机组成员或许可证持有人其他授权雇员为执行根据本条制定的出口座位限制而给出的指令。
(d) 每个许可证持有人应当在受本条限制的每个出口座位处的旅客信息卡上，以机组进行简介和口头指令所使用的语言，印有下述信息：在发生紧急情况且无机组人员协助时，就座于出口座位的旅客需要履行以下职责：
(1) 找到应急出口；
(2) 识别应急出口打开机构；
(3) 理解操作应急出口的指令；
(4) 操作应急出口；
(5) 评估打开应急出口是否会增加旅客可能面临的危险；
(6) 遵循机组成员给出的口头指示和手势；
(7) 收好或固定应急出口门，使其不妨碍出口的使用；
(8) 评估逃生滑梯的状况，启动滑梯，并在滑梯展开后将其稳定，以协助他人从滑梯撤离；
(9) 迅速通过应急出口；以及
(10) 评估、选择并遵循远离应急出口的安全路径。
(e) 每个许可证持有人应当在每个出口座位处的旅客信息卡上列明：
(1) 以机组发出紧急指令的主要语言，列出本条(b)款规定的筛选标准，并请求旅客主动告知以便重新安排座位，如果该旅客——
(i) 不能满足本条(b)款规定的筛选标准；
(ii) 有不易察觉的状况会阻碍其履行本条(d)款所列的适用功能；
(iii) 因履行一项或多项该等功能而可能遭受身体伤害；或
(iv) 不希望履行该等功能；以及
(2) 以许可证持有人在旅客信息卡上使用的每种语言，请求旅客主动告知以便重新安排座位，如果该旅客缺乏阅读、叙述或理解许可证持有人提供的、以印刷或图形形式呈现的本条要求的、与应急撤离相关指令的能力，或缺乏理解紧急情况下机组指令所使用的特定语言的能力；
许可证持有人不得要求旅客披露其需要重新安排座位的理由。
(f) 每个许可证持有人应当在所有其进行旅客运行的机场的旅客登机口和售票柜台，备有关于出口座位判定的书面程序，以供公众查阅。
(g) 除非至少有一名必需的机组成员已核实，没有出口座位被其认定可能无法履行本条(d)款所列适用功能的人员占用，否则许可证持有人不得允许滑行或推出。
(h) 每个许可证持有人应在其旅客简介中提及(d)款和(e)款要求的旅客信息卡、(b)款规定的筛选标准以及(d)款规定的需履行功能。
(i) 每个许可证持有人应在其旅客简介中请求旅客主动告知以便重新安排座位，如果该旅客：
(1) 不能满足本条(b)款规定的筛选标准；
(2) 有不易察觉的状况会阻碍其履行本条(d)款所列的适用功能；
(3) 因履行一项或多项该等功能而可能遭受身体伤害；或
(4) 不希望履行该等功能。
许可证持有人不得要求旅客披露其需要重新安排座位的理由。
(j) 如果许可证持有人根据本条认定，很可能被分配到出口座位的旅客无法履行本条(d)款所列功能，或旅客要求非出口座位，许可证持有人应立即将该旅客重新安排到非出口座位。
(k) 如果非出口座位已全部订满，且为安置从出口座位重新安排的旅客有必要，许可证持有人应将一名愿意且能够承担可能需要的撤离功能的旅客移至出口座位。
(l) 许可证持有人仅可在以下情况下拒绝运输旅客：
(1) 旅客拒绝遵守机组成员或许可证持有人其他授权雇员为执行根据本条制定的出口座位限制而给出的指令；或
(2) 唯一能够容纳该人身体残疾状况的座位是出口座位。
(m) 为遵守本条，许可证持有人应当：
(1) 制定程序，解决以下事项：
(i) 本条(b)款列出的筛选标准；
(ii) 本条(d)款列出的功能；
(iii) 本条规定的关于机场信息、旅客信息卡、机组成员对出口座位适当就座的核实、旅客简介、座位分配以及拒绝运输的要求；
(iv) 如何解决因执行本条而产生的争议，包括指明许可证持有人的机场员工，投诉应向其提出以解决争议；以及
(2) 将其程序提交给主任运行监察员进行初步审查和批准。
(n) 许可证持有人应在登机前，在最大可行范围内，根据本条(b)款列出的标准和(d)款列出的功能分配座位。
(o) 本条(m)款要求的程序，在获得局方的最终批准之前不得生效。批准将仅基于许可证持有人程序的安全方面。
[bookmark: _Toc24798697][bookmark: _Toc24796891][bookmark: _Toc20729][bookmark: _Toc80689923][bookmark: _Toc24799590][bookmark: _Toc24799889][bookmark: _Toc10603][bookmark: _Toc14399][bookmark: _Toc29158007]第四节  性能使用限制
[bookmark: _Toc24798698][bookmark: _Toc24796892][bookmark: _Toc29158008][bookmark: _Toc24799890][bookmark: _Toc523314464][bookmark: _Toc80689924][bookmark: _Toc24799591][bookmark: _Toc10256][bookmark: _Toc17437][bookmark: _Toc1183]第135.401条 一般要求
(a)飞机的运行应当符合适航审定所确定的性能要求，并且不得超出在其飞行手册中的使用限制。
(b)飞机的运行应当满足局方制定的性能规范。仅当飞机飞行手册所提供的性能资料，结合局方规定的其他补充数据（如适用），表明所要实施的飞行符合本条(c)款至(h)款的标准，方可开始飞行。
(c)在应用本节各项标准时，应当考虑严重影响飞机性能的所有因素，这些因素应当直接作为运行参数加以考虑，或者用裕度的方法间接地加以考虑，可以通过性能数据表或者在飞机据以运行的、全面而详细的性能规范规定该裕度。这些因素应当至少包括：
(1)对于陆上飞机，飞机的重量、使用程序、与机场标高相应的气压高度、外界温度、风、跑道坡度和道面状况，以及是否存在雪、雪浆、水或者冰等。
(2)对于水上飞机，水面情况等。
(d)重量限制：
(1)起飞重量不得超过本条(e)款至(h)款规定的重量，同时应当考虑到飞行过程中的燃油消耗、发生本条(f)款和(g)款的情况时可能出现的应急放油以及本款(3)项和(h)款关于备降机场的规定。
(2)起飞重量不得超过飞行手册中规定的与机场标高及其他气象条件相对应的最大起飞重量。
(3)着陆重量不得超过飞行手册中规定的与机场标高及其他气象条件相对应的最大着陆重量。
(4)除经局方批准外，起飞和着陆重量不得超过相应的噪声审定标准所规定的最大重量。
(e)在起飞过程中的任一点发生临界发动机失效时，飞机应当能够中止起飞并在可用加速停止距离内停住，或者能继续起飞并以足够的垂直或者水平距离超越沿航迹的所有障碍物，直至满足本条(f)款的规定。在确定越障性能时，应当考虑侧风分量和导航精度等运行条件。在确定可用跑道长度时，应当考虑因飞机在起飞前对正跑道所损失的跑道长度。
(f)在航路或者计划改航航路上的任一点，一台发动机不工作或者发生临界发动机不工作的情况下，飞机应当能够飞往满足本条(h)款要求的机场，并在任何一点上不低于最低飞行高度。
(g)对于具有三台或者三台以上发动机的飞机，在航路的任一航段发生一台发动机不工作时，应当考虑第二台发动机不工作的可能性，以确保在两台发动机不工作时继续飞至航路备降机场并着陆。
(h)在进近过程中，应当保证足够的超障裕度，能够在预定机场或者任一备降机场着陆，对于陆上飞机，应当在可用着陆距离内停住。对于水上飞机，应当在此距离内降低到合适的速度。在制定性能数据时，应当结合进近和着陆技术水平，如有必要，增加相应的余量。
(i)对于备降机场，应当能使飞机在跑道有效长度的70％（螺旋桨飞机）或者60％（喷气动力飞机）以内完成全停着陆。
[bookmark: _Toc29158009][bookmark: _Toc24798699][bookmark: _Toc80689925][bookmark: _Toc16841][bookmark: _Toc24799592][bookmark: _Toc24799891][bookmark: _Toc24796893][bookmark: _Toc21097][bookmark: _Toc523314465][bookmark: _Toc9059]第135.403条 障碍物数据
(a)许可证持有人应当根据障碍物数据，制定符合本规则第135.401条(f)款的程序。
(b)许可证持有人在确定与本规则第135.401条(e)款的符合性时，应当考虑航图的精度。
[bookmark: _Toc1866][bookmark: _Toc27355]第135.406条 运输类飞机云上或者仪表飞行规则条件下运行的性能要求
实施云上或者仪表飞行规则条件下运行的运输类飞机的性能应当符合本规则第135.215条。
[bookmark: _Toc17545][bookmark: _Toc14249]第135.407条 运输类飞机跨水运行的性能要求
实施跨水运行的运输类飞机的性能应当符合本规则第135.214条要求。

[bookmark: _Toc31778][bookmark: _Toc24798700][bookmark: _Toc80689926][bookmark: _Toc24796894][bookmark: _Toc24799892][bookmark: _Toc4049][bookmark: _Toc24799593][bookmark: _Toc29158010][bookmark: _Toc18328]第五节  维修
[bookmark: _Toc8901][bookmark: _Toc25915][bookmark: _Toc25268][bookmark: _Toc24799893][bookmark: _Toc24799594][bookmark: _Toc24798701][bookmark: _Toc80689927][bookmark: _Toc24796895][bookmark: _Toc29158011]第135.409条 一般要求
(a)许可证持有人应当对保持飞机的适航性状态负责，按照下列要求建立由维修主管负责的维修系统，并落实其适航性责任：
(1)由按照CCAR-145部批准的维修单位实施维修工作。
(2)具有直接向维修主管报告的工程技术、生产计划、质量安全和培训管理部门，对维修系统符合本章的要求实施管理。
(b)上述按照CCAR-145部获得批准的维修单位可以是自建的，也可以是与他人合作共同组建的。对于与他人合作共同组建的情况，许可证持有人应当以与维修单位签署协议的方式委托维修。
(c)发动机、螺旋桨及部件的维修，和其他不具备维修能力的维修工作，应当送至具有相应维修能力且按照CCAR-145部批准的维修单位实施维修。
(d)本章所述维修工作包括对飞机或者部件所进行的任何检查、测试、修理、排故或者翻修工作。对于已经获得适航审定部门批准的设计更改的实施，也视为维修工作。
[bookmark: _Toc26233][bookmark: _Toc8403][bookmark: _Toc18143](e)许可证持有人应当保证其飞机及其部件、维修系统接受局方为保证其对本章规定的符合性而进行的检查和监督。
[bookmark: _Toc24796896][bookmark: _Toc29158012][bookmark: _Toc24799894][bookmark: _Toc24798702][bookmark: _Toc24799595][bookmark: _Toc80689928]第135.411条 维修方案
(a)许可证持有人应当为每架按照本章运行的飞机编制维修方案，维修方案的设计应当考虑人的因素的影响。初始的维修方案编制应当基于下列适用的持续适航文件，并经局方批准：
(1)局方发布的适航指令或者其他强制性要求中规定的维修任务。
(2)飞机制造厂家发布并经局方批准的适航性限制要求中规定的维修任务。
(3)飞机制造厂家发布并经局方批准的计划维修文件中要求的维修任务。 
(4)飞机、发动机、螺旋桨、部件制造厂家发布的维修手册中建议的维修任务。
(5)飞机、发动机、螺旋桨、部件制造厂家发布的服务文件中建议的维修任务。
(b)在建立维修可靠性管理体系并基于可靠性分析的基础上，可以调整上述持续适航文件中要求或者建议的维修任务；但不得在未获得适航审定部门批准的情况下，更改适航指令或者适航性限制中要求的维修任务。
(c)如计划允许飞机带故障放行，许可证持有人应当根据飞机型号适用的主最低设备清单制定最低设备清单，并获得局方批准。
(d)当局方基于事故、事件或者报告的调查，提出其他维修要求时，飞机维修责任人或者单位应当严格执行。
[bookmark: _Toc31248][bookmark: _Toc22032][bookmark: _Toc21149][bookmark: _Toc29158013][bookmark: _Toc24796897][bookmark: _Toc24799596][bookmark: _Toc80689929][bookmark: _Toc24799895][bookmark: _Toc24798703]第135.413条 维修管理要求
(a)维修系统的工程技术部门应当配备足够的符合本条(e)款资质的专业技术工程师，并符合下列管理要求：
(1)确保包括飞机、发动机、螺旋桨、部件制造厂家公开发布资料在内的，经局方批准或者认可的持续适航文件齐全有效。
(2)编制符合本规则第135.411条要求的维修方案，并准备合适的计划维修任务工作单卡或者对外送修技术要求。
(3)如果计划通过可靠性分析持续优化维修方案，应当建立有效的维修可靠性管理体系。
(4)对维修实施提供技术支持，并开展必要的工程调查。
(b)维修系统的生产计划部门应当配备足够的具备机型维修经验的人员，并符合下列管理要求：
(1)建立有效的维修计划控制，确保计划维修任务在规定的间隔前完成。
(2)协调维修系统内维修单位按照CCAR-145部的要求实施具备维修能力的维修任务。
(3)当维修系统不具备飞机或者部件维修的能力时，应当及时组织对外送修。
(4)妥善保存飞机维修记录并建立飞机技术档案。
(c)维修系统的质量安全和培训管理部门应当配备足够的具备机型维修经验的管理人员，并符合下列管理要求：
(1)建立合适的质量安全管理规范和工作程序，确保安全管理体系及维修系统内各部门的职责能够有效落实。
(2)建立合适的维修系统人员培训及资质评估制度，确保各类人员在上岗前具备相应的资质，确保维修人员经过合格的培训，并在实施维修任务前熟悉相关的维修工作内容。
(3)建立合适的供应商和对外送修的评估制度，确保维修中使用工具设备、器材的合法性和对外送修的维修质量。
(4)建立和实施定期的内部质量审核，持续监督质量管理规范和工作程序的落实情况。
(5)监控并定期检查每架飞机的适航性状态。
(6)对飞机发生的维修质量问题开展有效的调查。
(7)维修差错管理。
(8)建立并保存维修系统所有人员的技术档案及培训记录，并保证现行有效。人员技术档案及培训记录应当妥善保存，防止非授权人员接近和修改。人员技术档案应当在维修人员离开后至少保存2年。人员技术档案至少应当包括下列内容：
(i)现任职务或者工作范围；
(ii)按照年月填写的技术简历；
(iii)参加过的培训课程、培训形式、培训学时及考试成绩(如适用)；
(iv)学历证明及合格证件的复印件。
(d)为落实上述管理要求，维修系统应当具备足够的办公场所和设施设备，支持维修系统各部门工作的有效开展。
(e)维修系统的专业技术工程师应当至少具备相应机型的维修经验，并且具有符合局方要求的英语能力。
(f)当飞机、发动机、螺旋桨、部件制造厂家发布的持续适航文件为英文版本时，维修人员的维修技术英语等级应与维修中使用的技术文件相匹配或通过等效方式能够正确使用。
(g)除本条(c)款规定的质量审核和监督要求外，许可证持有人可以将本条中规定的其他维修管理要求进行外委。
[bookmark: _Toc26634][bookmark: _Toc14401][bookmark: _Toc23153][bookmark: _Toc24799597][bookmark: _Toc80689930][bookmark: _Toc29158014][bookmark: _Toc24798704][bookmark: _Toc24796898][bookmark: _Toc24799896]第135.415条 维修工程管理手册
(a)许可证持有人应当就如何落实适航性责任并符合本章要求制定维修工程管理手册，并经局方批准。
(b)维修工程管理手册应当至少包括下列内容，并考虑人的因素的影响：
(1)维修主管声明。
(2)维修系统总体介绍。
(3)机构和人员职责。
(4)工程技术管理。
(5)生产计划管理
(6)质量安全管理。
(7)人员培训管理。
(8)相关工作表格样式和附件。

[bookmark: _Toc23437][bookmark: _Toc18489][bookmark: _Toc5670][bookmark: _Toc24796899][bookmark: _Toc24798705][bookmark: _Toc24799598][bookmark: _Toc24799897][bookmark: _Toc80689931][bookmark: _Toc29158015]第135.417条 飞机技术档案
(a)许可证持有人应当为运行的每架飞机建立飞机技术状态记录，连续记录飞机的技术状态信息，并至少包括下列内容：
(1)飞机的型号、制造厂家、出厂日期、购买日期。
(2)国籍登记证、适航证件号及有效期。
(3)购买前飞机所有人及累计使用时间。
(4)购买后累计使用时间，包括日历时间、飞行小时和起落次数。
(5)完成的计划维修工作的日期、累计使用时间、项目、实施人员或者单位、批准恢复使用人员（包括姓名、签名和执照编号）。
(6)适航指令执行记录，包括自出厂以来完成的所有适航指令。
(7)重要修理和改装记录，包括自出厂以来完成的所有重要修理和改装。
(b)许可证持有人应当妥善保存飞机技术档案，并且建立有效的备份措施，以保证记录丢失或者损毁后的可恢复性。
[bookmark: _Toc7110][bookmark: _Toc24988][bookmark: _Toc4221][bookmark: _Toc80689932][bookmark: _Toc24798706][bookmark: _Toc29158016][bookmark: _Toc24796900][bookmark: _Toc24799599][bookmark: _Toc24799898]第135.419条 飞机的适航性检查
(a)许可证持有人的每架飞机在首次投入运行前应当通过局方或符合要求的单位或人员的检查，经批准列入运营规范后方可投入运行。
(b)许可证持有人应当对每架飞机在每年度开展一次适航性检查。年度适航性检查应当由局方或符合要求的单位或人员开展，并接受局方针对飞机适航性状况的抽查。许可证持有人应当接受局方在任何时间对其正在运营的飞机进行的适航性检查。
(c)年度适航性检查应当基于飞机技术状态及记录、维修记录和维修放行证明开展，确认飞机当前状态和是否完成了规定的维修要求。
(d)完成年度适航性检查后，许可证持有人应当及时向局方如实报告下列信息：
(1)年度累计飞行时间和起落次数。
(2)当前状态，包括运行中、停场待修、油封、拆解储存等。
(3)维修要求的实施情况，对于未完成的计划维修任务、长期未修复的故障或者缺陷，应当具体说明。
(4)适航指令的实施情况，对于未完成的，应当具体说明。
(5)重要修理和改装（如适用）的实施情况，并具体说明。
(e)当年度适航性检查发现存在未完成的计划维修任务、适航指令等导致飞机不适航的情况，维修主管应当及时安排纠正，并控制在纠正前停止运行。
(f)完成年度适航性检查的飞机才能继续投入运行。
(g)对于局方实施的飞机首次投入运行的检查和年度适航性检查，许可证持有人应当按照规定支付检查费用。
[bookmark: _Toc523314538][bookmark: _Toc24799899][bookmark: _Toc3349][bookmark: _Toc22231][bookmark: _Toc29158017][bookmark: _Toc24796901][bookmark: _Toc80689933][bookmark: _Toc1117][bookmark: _Toc24798707][bookmark: _Toc24799600]第六节  记录和报告
[bookmark: _Toc24799900][bookmark: _Toc80689934][bookmark: _Toc24799601][bookmark: _Toc7523][bookmark: _Toc24796902][bookmark: _Toc9572][bookmark: _Toc13068][bookmark: _Toc24798708][bookmark: _Toc29158018][bookmark: _Hlk15478774][bookmark: _Toc523314540]第135.421条 记录保持要求
(a)许可证持有人应当在其主运行基地或者符合局方规定的其他地方保存下列资料，并处于能随时接受局方检查的状态：
(1)运营许可证。
(2)运营规范。
(3)一份按照本规则运行的飞机清单，并列出每架飞机的装备及与其相应的运行种类。
(4)实施运行的每名驾驶员的记录，包括下列内容：
(i)驾驶员姓名。
(ii)驾驶员持有的执照种类、等级和编号。
(iii)用于判断驾驶员资格满足本规则相应要求的详细飞行经历记录。
(iv)驾驶员当前的职位和被委派的日期。
(v)驾驶员持有的体检合格证等级和有效期。
(vi)本规则要求的各种资格考试、熟练检查和航线检查的日期、结果，以及所使用的飞机的型号。
(vii)驾驶员飞行时间的详细记录。
(viii)飞行检查员的指派文件。
(ix)解除驾驶员职位的有关记录。
(x)本规则要求的初始训练和定期复训的完成日期。
(5)每个客舱乘务员的个人记录（如适用），其内容应当足以确定其符合本章相应要求。
(6)飞行机组用于飞行准备的检查清单，该清单应当保存至少3个月。
(b)许可证持有人应当将本条(a)款(3)项要求的记录保存至少6个月。驾驶员不再服务于该许可证持有人时，许可证持有人应当自其退出运行之日起，将本条(a)款(4)项要求的记录保存至少24个月，并在其提出要求时向其提供训练记录的复印件。
(c)对于多发飞机，许可证持有人应当制定一式两份包含飞机装载信息的装载舱单并对其准确性负责。舱单应当在每次起飞之前准备完毕，并且应当包括下列内容：
(1)旅客人数。
(2)装载后飞机的总重。
(3)该次飞行的最大允许起飞重量。
(4)重心限制。
(5)装载后的飞机重心。如果飞机根据装载表或者其他经局方批准的方法进行装载，能够确保装载后的飞机重心不会超出批准的限制，则不需要计算实际的重心。在这种情况下，需在舱单上注明，根据装载表或者其他经批准的方法，该飞机的重心在限制之内。
(6)飞机的登记号或者航班号。
(7)该次飞行的始发地和目的地。
(d)对于要求制定装载舱单的飞机，机长应当将一份完整的舱单随飞机携带至目的地。许可证持有人应当在其主运行基地或者另一局方同意的地点保存一份完整的舱单至少30日。
(e)许可证持有人应当保存其所有机组成员的飞行时间、飞行值勤期和休息期的记录至少12个月。
(f)许可证持有人应当将填好的各种飞行准备表单保存3个月。
(g)许可证持有人应当保存燃油记录，以使局方能够确认许可证持有人在每一次飞行中都遵守了本规则第135.351条和第135.353条的要求。许可证持有人应当至少将燃油记录保存3个月。
(h)许可证持有人应当保存滑油记录，以使局方能够根据滑油消耗趋势确认飞机有足够滑油完成每次飞行。许可证持有人应当至少将滑油记录保存3个月。
(i)许可证持有人应当保存飞机每次高于15000米（49000英尺）飞行的记录，以便能确定每一机组成员在连续12个月内所受到的宇宙辐射总量。
[bookmark: _Toc8630][bookmark: _Toc30485][bookmark: _Toc28950][bookmark: _Toc24798709][bookmark: _Toc29158019][bookmark: _Toc24796903][bookmark: _Toc24799901][bookmark: _Toc24799602][bookmark: _Toc80689935]第135.423条 飞行记录本
(a)许可证持有人应当对于每架飞机建立飞行记录本，记录与飞行安全有关的运行信息、飞行机组和维修人员需要了解的有关数据和信息，包括运行中发现的缺陷和工作不正常情况、所进行的维修工作和推迟维修项目、维修放行签署等。
(b)飞行记录本的格式应当符合局方规定。如使用纸质记录，各项内容应当使用墨水或者不可以更改的书写工具及时填写，并且有足够的复页以保证满足使用和保存要求。
(c)除经局方批准采用的电子飞行记录本外，许可证持有人应当在驾驶舱或者其他飞行机组成员易于取用的地方放置一份飞机飞行记录本原件，其中至少记录包括每次飞行前三次飞行期间填写内容的连续记录，并且每次起飞前在地面保存一份记录上一次飞行和该次飞行前填写内容的飞机飞行记录本的复页。
[bookmark: _Toc24171][bookmark: _Toc23746][bookmark: _Toc9108][bookmark: _Toc80689936][bookmark: _Toc24799902][bookmark: _Toc24798710][bookmark: _Toc24796904][bookmark: _Toc24799603][bookmark: _Toc29158020]第135.425条 使用困难报告及机械原因中断使用汇总报告
(a)许可证持有人应当按照本条(b)款的要求向局方报告飞机出现或者发现的下列事件：
(1)飞行中的失火以及有关火警系统工作不正常。
(2)飞行中的假火警信号。
(3)在飞行中引起发动机、相邻结构、设备或者部件损坏的发动机排气系统故障或者失效。
(4)飞行中引起烟、蒸汽、有毒或者有害烟雾在驾驶舱或者客舱积聚或者流动的飞机部件的故障或者失效。
(5)飞行中或者地面发动机熄火或者停车。
(6)飞行中螺旋桨顺桨系统失效或者该系统控制超速的能力不正常。
(7)飞行中燃油系统或者应急放油系统的故障导致燃油流量受影响或者渗漏。
(8)飞行中非正常的起落架收放或者起落架舱门的开启和关闭。
(9)导致飞机在地面运动时制动力异常的刹车系统部件的失效或者故障。
(10)飞机系统及其部件的故障或者失效导致中断起飞或者在飞行中采取紧急措施的情况。 
(11)在实际撤离、培训、测试、维修、演示或者无意使用时，任何应急撤离系统或者其部件（包括应急出口、旅客应急撤离灯光系统、撤离设备）的缺陷或者不能完成预定的功能。
(12)需要重大修理的航空器结构问题。
(13)超出飞机制造厂家或者局方允许的结构裂纹、永久变形或腐蚀。
(14)其他已经危及或者可能危及航空器安全运行的故障或者缺陷。
(b)许可证持有人应当在发生或者发现系统工作不正常事件、结构失效或者缺陷情况的24小时之内向局方报告，并及时开展或者按要求配合局方开展相应的调查。报告应当至少包括下列可获得的适用信息，并按照局方要求的方式如实填报：
(1)飞机、发动机、螺旋桨的制造厂家、型号和序号。
(2)飞机、发动机、螺旋桨或者部件的总使用时间和循环。
(3)飞机国籍登记号。
(4)发生或者发现的日期和地点。
(5)不正常事件、失效或者缺陷具体描述和排故措施。
(6)不正常事件、失效或者缺陷发生的飞行阶段。
(7)故障、失效或者缺陷部件和具体描述。
(8)故障、失效或者缺陷部件所属的章节、件号、名称、序号、部位、使用时间和循环，维修经历以及修后使用时间和循环。
(9)采取的预防或者紧急措施。
(c)对于自行开展调查的情况，许可证持有人应当在调查完成后及时向局方补报上述未填报完整的适用信息，并报告所采取的安全改进或者预防措施。如涉及到维修差错，应当及时向局方报告涉及的维修单位和具体情况。如涉及设计或者制造缺陷，应当及时向局方和飞机制造厂家报告。
(d)许可证持有人应当按照局方规定的格式和方式，在每月10日之前向局方报告前一个月机队基本运行情况、航空器状态、运行地点，飞行小时等使用信息，以及因机械原因导致的下述情况的汇总报告：
(1) 中断飞行；
(2) 非计划更换航空器；
(3) 延误、备降或者改航；
(4) 因已知或者怀疑的机械原因引起的非计划换发；
(5) 飞行中螺旋桨顺桨的次数，并列明螺旋桨和其所装的发动机、飞机型号（训练、演示和飞行检查中的螺旋桨顺桨无需报告）。
[bookmark: _Toc24799604][bookmark: _Toc24799903][bookmark: _Toc18765][bookmark: _Toc523314542][bookmark: _Toc80689937][bookmark: _Toc9153][bookmark: _Toc29158021][bookmark: _Toc24796905][bookmark: _Toc24798711][bookmark: _Toc25351]第135.427条 携带的应急和救生设备记录
许可证持有人应当对其参与国际运行的飞机上携带的应急和救生设备建立清单，以便随时能够将清单提交救援协调中心。如适用，清单内应当包括救生筏和信号弹的数量、颜色和型号、应急医药用品、水的储备量以及便携式应急无线电设备的型号和频率等的详细信息。
[bookmark: _Toc24796906][bookmark: _Toc80689938][bookmark: _Toc29158022][bookmark: _Toc24799904][bookmark: _Toc26247][bookmark: _Toc24798712][bookmark: _Toc3531][bookmark: _Toc24799605][bookmark: _Toc9401][bookmark: _Toc523314543]第135.429条 飞行记录器的记录
[bookmark: _Toc523314544]当许可证持有人的飞机涉及某一事故或者事件时，许可证持有人应当将飞行记录器的记录信息（必要时连同飞行记录器一起）保存至少60天并妥善保管，以待局方事故或事件调查人员按照相关规定予以处理。
[bookmark: _Toc152179367][bookmark: _Toc152156558][bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc196748652][bookmark: _Toc24610]第135.431条 航空器观测和报告
(a)许可证持有人应当制定政策和程序，以保证其飞机根据所飞越国家或者情报区（管制区）的要求完成航空器例行观测、航空器特殊观测和其他非例行观测，记录并向空中交通管制员报告观测到的情况。
(b)对于许可证持有人没有配备空地数据链的飞机，可以免除航空器例行观测。
[bookmark: _Hlk150771169][bookmark: _Hlk157444406](c)许可证持有人的飞机针对喷发前的火山活动、火山喷发或火山灰云所进行的航空器特殊观测情况，应当记录在火山活动报告表上。当气象部门认为火山灰可能会影响航线上的飞行时，许可证持有人应当在提供给飞行机组的飞行文件中附上火山活动报告表。
[bookmark: _Toc11756][bookmark: _Toc27279]第135.433条 境外运行中对可疑传染病的报告
按照目的机场所在地的规定，当飞行中发现可疑传染病病例时，机长应当立即报告正在通信的空中交通管制单位，报告内容应当包括：飞机注册号、出发地机场、目的地机场、预计抵达时间、机上人数、可疑传染病病例人数、症状及风险（如已知）等信息。
[bookmark: _Toc6366][bookmark: _Toc25666]第135.435条 非法干扰行为的报告
在非法干扰行为发生后，机长应当立即向指定的当地相关主管部门提交一份该行为的报告。
[bookmark: _Toc32614][bookmark: _Toc13028]第 135.437条 运行中人为差错报告
许可证持有人应当在72小时内向局方报告运行中出现的飞行机组成员、维修及其他运行控制人员发生的人为差错。


[bookmark: _Toc24798713][bookmark: _Toc23472][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc9454][bookmark: _Toc29158023][bookmark: _Toc24796907][bookmark: _Toc24799606][bookmark: _Toc80689939][bookmark: _Toc24799905][bookmark: _Toc523314545]E章  运输类直升机商业载客或者载货飞行
[bookmark: _Toc24799607][bookmark: _Toc23663][bookmark: _Toc24796908][bookmark: _Toc24798714][bookmark: _Toc10855][bookmark: _Toc80689940][bookmark: _Toc24799906][bookmark: _Toc23543][bookmark: _Toc29158024]第一节  直升机及仪表、设备要求
[bookmark: _Toc3439][bookmark: _Toc25406]第135.451条 一般要求
(a)按照本章运行的直升机及其设备应当满足涉及民航管理的规章的适用要求。
(b)除本规则第135.705条规定的情况外，要求在直升机上安装的仪表及设备应当经过批准并且处于可工作状态，否则不得按照本章运行该直升机。
(c)按照本章运行的直升机应当符合本规则第F章的航空器和设备要求。
[bookmark: _Toc18682][bookmark: _Toc1103]第135.453条 直升机要求
(a)许可证持有人应当具有对按照本章运行的直升机的使用权，并在运行时携带现行有效的下列证件： 
(1)国籍登记证。
(2)标准适航证。
(3)民用航空器电台执照。
(4)噪声合格审定的证明文件，可以载于本规则要求的直升机飞行手册中。
(b)除符合航空器飞行手册中规定的外形缺损清单情况外，按照本章运行的直升机应当处于适航状态。
(c)当对直升机及其部件实施设计更改时，该设计更改应当按照CCAR-21部的规定获得批准。
(d)许可证持有人可以租用不含机组人员的国际民用航空公约缔约国所属的某一国家登记的直升机实施本规则运行，但应当符合下列规定：
(1)该航空器带有原国籍登记国颁发的适航证和由中国民航局颁发的外国适航证认可书，以及无线电电台执照和噪声合格审定的证明文件；
(2)许可证持有人已将该直升机的租赁合同副本报局方。
[bookmark: _Toc2129][bookmark: _Toc29158031][bookmark: _Toc24799913][bookmark: _Toc12767][bookmark: _Toc80689947][bookmark: _Toc24796915][bookmark: _Toc11235][bookmark: _Toc24798721][bookmark: _Toc24799614]第二节  飞行机组成员
[bookmark: _Toc24798722][bookmark: _Toc24799615][bookmark: _Toc24796916][bookmark: _Toc28569][bookmark: _Toc29158032][bookmark: _Toc80689948][bookmark: _Toc24799914][bookmark: _Toc22534][bookmark: _Toc2130]第135.461条 机组成员的组成
(a)飞行机组的组成和人数不得少于运行手册的规定。除直升机飞行手册或者其他与适航证有关的文件中规定的最少人数外，飞行机组还应当考虑到所用直升机的型别、运行的种类以及飞行机组换班间隔的飞行持续时间等因素需要增加的成员。
(b)在飞行机组必需成员中要求有飞行机械员的每次飞行中，应当有飞行机组成员在飞行机械员生病或者由于其他原因而丧失工作能力时能代替其工作，合格于应急完成相应的职能，以保证安全完成飞行。在这种情况下，飞行人员完成所代替的职能时，无需持有相应的执照。
(c)许可证持有人运行旅客座位数19座以上的直升机，还应当配备一名客舱乘务员。
[bookmark: _Toc24798723][bookmark: _Toc24799915][bookmark: _Toc10348][bookmark: _Toc29158033][bookmark: _Toc24796917][bookmark: _Toc25316][bookmark: _Toc9475][bookmark: _Toc80689949][bookmark: _Toc24799616]第135.463条 机长或者副驾驶的指派要求
(a)许可证持有人在按照本章运行时，应当满足下列要求：
(1)为每次飞行指派一名机长。
(2)为每次需要两名驾驶员的飞行，指派一名副驾驶。
(3)对于定期载客飞行，应当至少配备两名驾驶员。
(4)许可证持有人使用直升机实施II类或者III类等低能见度运行时，除机长外，还应当指派一名副驾驶。
(b)机长应当按照许可证持有人的指派，在该次飞行的所有时间内承担机长职责。
[bookmark: _Toc2465][bookmark: _Toc24799916][bookmark: _Toc681][bookmark: _Toc80689950][bookmark: _Toc24796918][bookmark: _Toc24798724][bookmark: _Toc29158034][bookmark: _Toc13169][bookmark: _Toc24799617]第135.465条 仪表飞行规则运行中要求配备的副驾驶
(a)除本条(b)款规定的情况外，在根据仪表飞行规则（IFR）实施载客运行时，应当配备一名副驾驶。
(b)除按照本规则第135.461条和第135.463条(a)款(3)项的规定配备副驾驶的情况外，当装备有经批准的自动驾驶仪系统并且相应的运营规范中也已批准使用该系统时，可以偏离本条(a)款的要求，无需配备副驾驶。在此种情况下担任机长的驾驶员，应当在该厂家和型号的直升机上具有至少100小时的机长经历时间。许可证持有人申请使用自动驾驶仪系统代替副驾驶，应当向局方申请颁发相应的运营规范条款。
(c)如果满足下列条件，局方可以批准其使用自动驾驶仪代替副驾驶：
(1)该自动驾驶仪能够操纵直升机来保持飞行和进行绕三轴旋转的机动飞行。
(2)许可证持有人经演示证明，机长能够在合理的工作负荷下完成所有职责，使用自动驾驶仪的运行能够安全实施，符合本规则所有的运行要求。
(3)相应的运营规范条款中包含了局方认为出于安全考虑所需规定的使用自动驾驶仪的条件和限制。
[bookmark: _Toc31753][bookmark: _Toc24796919][bookmark: _Toc80689951][bookmark: _Toc24798725][bookmark: _Toc27348][bookmark: _Toc24799917][bookmark: _Toc29158035][bookmark: _Toc24799618][bookmark: _Toc22447]第135.467条 应急职责
(a)对于每一型号的直升机，许可证持有人应当为每一机组必需成员指派其在紧急情况下或者需要应急撤离的情况下应当履行的职责。许可证持有人的训练大纲应当包含完成上述职责的年度训练，且包括对规定要携带的所有应急和救生设备使用的讲解和应急撤离的演练。
(b)许可证持有人应当在本规则第135.513条所要求的手册中规定本条(a)款要求的每类机组必需成员的职责。
[bookmark: _Toc29158036][bookmark: _Toc24799619][bookmark: _Toc683][bookmark: _Toc6993][bookmark: _Toc4247][bookmark: _Toc24796920][bookmark: _Toc80689952][bookmark: _Toc24799918][bookmark: _Toc24798726]第135.469条 酒精和药物的使用限制
(a)处于下列身体状况的人员，不得担任按照本章运行的机组成员：
(1)饮用含酒精饮料之后8小时以内。
(2)处于酒精作用之下。
(3)其呼出气体或者血液中酒精含量等于或者大于0.04克。酒精含量是指每210升呼出气体中含有的酒精克数或者每100毫升血液中含有的酒精克数。
(4)使用了大麻、可卡因、鸦片、天使粉或者安非他明等禁用药物或者影响人体官能的药品。
(b)除紧急情况外，驾驶员不得载运呈现醉态或者由其举止、身体状态可以判明处于药物控制之下的人员（受到看护的病人除外）。
(c)机组成员应当在局方要求时，接受局方人员或者局方委托的人员检查其血液中酒精含量的测试。当局方认为某人有可能违反本条(a)款(1)项或者(3)项的规定时，此人应当根据局方的要求，将其担任或者试图担任机组成员之后4小时内所做的血液酒精含量百分比测试结果提供给局方。
(d)如果局方认为某人有可能违反本条(a)款(4)项的规定，此人应当根据局方的要求，将其担任或者试图担任机组成员之后4小时内所做的每次体内药物测试的结果提供给局方。
(e)局方根据本条(c)款或者(d)款所取得的测试结果可以用来判定该人员是否具备担任机组成员执行该次飞行任务的资格，或者是否有违反中国民用航空法规的行为。
[bookmark: _Toc29158037][bookmark: _Toc24798727][bookmark: _Toc24799919][bookmark: _Toc24799620][bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc80689953][bookmark: _Toc10560][bookmark: _Toc24796921][bookmark: _Toc8122]第135.471条 机长的资格要求
(a)使用型号合格审定为两名驾驶员的直升机按照本章运行时，担任机长的驾驶员，应当持有相应类别、级别和型别（如适用）等级的航线运输驾驶员执照。
(b)在本章中担任机长的驾驶员应当至少符合本条(c)款和(d)款的要求。
(c)驾驶员应当向许可证持有人证明其具有下列足够的知识：
(1)所实施的运行相关知识，包括：
(i)地形和最低安全高度。
(ii)季节性气象特点。
(iii)气象、通信和空中交通设施、服务与程序。
(iv)搜寻与援救程序。
(v)与飞行航路或者区域有关的导航设施和程序。
(2)适用于飞越人口稠密区和空中交通密集地区、障碍物、建筑群、灯光、进近导航设备的程序。
(3)进场、离场、等待和仪表进近程序，以及适用的运行最低标准。
(d)机长应当在一名具有相应运行资格的驾驶员陪同下，作为飞行机组成员实施过一次能够代表相应运行的飞行，至少包括在一个具有代表性的起降场的一次着陆。
(e)许可证持有人应当保存用于满足本条要求的驾驶员资格的相关记录。
(f)驾驶员在本章运行中担任机长，应当在履行机长职责前12个月内，作为飞行机组成员实施至少一次具有代表性的飞行或者按本条(c)款和(d)款重新取得资格。
[bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc26815][bookmark: _Toc80689954][bookmark: _Toc24799920][bookmark: _Toc29158038][bookmark: _Toc24799621][bookmark: _Toc24796922][bookmark: _Toc24798728][bookmark: _Toc1143]第135.473条 副驾驶的资格要求
(a)在型号合格审定为两名驾驶员的运行中或者按照本规则第135.465条要求配备副驾驶的运行中，担任副驾驶的驾驶员应当至少持有相应类别、级别和型别（如适用）等级的商用驾驶员执照。
(b)按照仪表飞行规则（IFR）运行时，担任副驾驶的驾驶员应当持有直升机仪表等级，并满足CCAR-61部中的近期仪表经历要求。
(c)对于本章未作要求而许可证持有人出于自身运行需要配备的副驾驶，应当至少持有相应类别和级别等级的商用驾驶员执照，并且在本章要求机长持有仪表等级时，该驾驶员也应当持有仪表等级并满足CCAR-61部中的近期仪表经历要求。
[bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc29158039][bookmark: _Toc80689955][bookmark: _Toc9601][bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc24796923][bookmark: _Toc24798729][bookmark: _Toc24799921][bookmark: _Toc24799622]第135.475条 运行经历
(a)仅当驾驶员在指派为机长前已经在该型号的直升机上和该机组成员职位上取得了下列运行经历，许可证持有人方可使用该驾驶员在按照本章运行的载客直升机上担任机长，该驾驶员方可接受许可证持有人的安排担任机长：
(1)活塞式发动机驱动的直升机为15小时。
(2)涡轮发动机驱动的直升机为20小时。
(b)在获取上述运行经历时应当符合下列要求：
(1)该经历应当在圆满完成针对该直升机和机组职位的相应地面和飞行训练后获取。在许可证持有人的训练大纲中应当包括关于获取运行经历的规定。
(2)该经历应当在按照本规则实施的载客运行的飞行中获取。如果该直升机先前没有在许可证持有人按照本规则实施的运行中使用过，可以使用在参加验证飞行或者调机飞行的直升机上获取的运行经历来满足这一要求。
(3)驾驶员在获取运行经历时，应当在有资格的飞行教员或者飞行检查员的监视下履行机长职责。
(4)在非载客运行中完成的一次起飞和着陆，或者载客运行中飞行时间不足1小时的飞行中完成的一次起飞和着陆，可以算作一个飞行小时数，用于满足本条(a)款要求的运行经历小时数，但以该种方法计算的飞行小时数不得超过本条(a)款要求的小时数的50%。
[bookmark: _Toc918][bookmark: _Toc7227][bookmark: _Toc29158040][bookmark: _Toc80689956][bookmark: _Toc1509][bookmark: _Toc24796924][bookmark: _Toc24799623][bookmark: _Toc24799922][bookmark: _Toc24798730]第135.477条 近期经历
许可证持有人不得指派机长或者副驾驶在起飞和着陆期间操作某一机型或者其衍生型号直升机的飞行操纵装置，除非该驾驶员在前90日内已在同一机型直升机上或者经批准的飞行模拟机上至少操作过3次起飞和3次着陆。
[bookmark: _Toc23325][bookmark: _Toc24798731][bookmark: _Toc24799923][bookmark: _Toc80689957][bookmark: _Toc29158041][bookmark: _Toc10863][bookmark: _Toc22764][bookmark: _Toc24796925][bookmark: _Toc24799624]第135.479条 用于满足近期飞行经历的直升机和设施
许可证持有人应当提供直升机和设施，用于满足驾驶员近期飞行经历要求，并持续保持其技术熟练水平，胜任所有被批准的运行。
[bookmark: _Toc24799625][bookmark: _Toc29158042][bookmark: _Toc6671][bookmark: _Toc24798732][bookmark: _Toc24796926][bookmark: _Toc24799924][bookmark: _Toc80689958][bookmark: _Toc12381][bookmark: _Toc12439]第135.481条 熟练检查要求
(a)仅当驾驶员在参加该次服务之前6个日历月内，通过了由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施的，在其所飞每个型别的直升机上，按照CCAR-61部第61.59条所要求的熟练检查，许可证持有人方可使用该驾驶员、该人员方可为其担任驾驶员。该熟练检查应当包括演示驾驶员遵守仪表飞行规则（IFR）的能力。对于本规则不要求驾驶员持有仪表等级的目视飞行规则（VFR）运行，只需在前12个日历月内通过其所飞每个型别直升机的熟练检查。
(b)经局方批准，熟练检查中的某些部分可以在直升机模拟机或者其他相应的训练设备上完成。
(c)熟练检查不得在按照本规则实施的运行中进行。
[bookmark: _Toc24796927][bookmark: _Toc28482][bookmark: _Toc14847][bookmark: _Toc24799626][bookmark: _Toc24798733][bookmark: _Toc24799925][bookmark: _Toc80689959][bookmark: _Toc29158043][bookmark: _Toc18409]第135.483条 机长航线检查
(a)仅当驾驶员在该次服务之前12个日历月内，在其所飞的一种型别的直升机上通过了航线检查，许可证持有人方可使用该驾驶员担任机长，该驾驶员方可担任这一职位。该检查应当符合下列要求：
(1)由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施。
(2)包括了至少一次一个航段的飞行。对于按照仪表飞行规则（IFR）运行的驾驶员，该检查应当按照仪表飞行规则（IFR）实施。
(3)包括在一个或者多个许可证持有人运行的机场实施的起飞和着陆。
(b)实施该次检查的人员应当确定接受检查的驾驶员是否合格于在本章运行中担任机长，并在该驾驶员的训练记录中予以确认。
(c)许可证持有人应当在本规则第135.513条所要求的手册中建立一套程序，确保在前90天之内未飞过某条航线或者某一机场的驾驶员，能够在开始飞行前熟悉该次飞行所必需的安全运行资料。
[bookmark: _Toc15401][bookmark: _Toc9690][bookmark: _Toc24796928][bookmark: _Toc29158044][bookmark: _Toc8000][bookmark: _Toc24798734][bookmark: _Toc24799627][bookmark: _Toc24799926][bookmark: _Toc80689960]第135.485条 考试和检查的附加规定
(a)按照本章接受考试或者飞行检查的机组成员，在所要求的那个日历月之前或者之后一个日历月内完成相应考试或者飞行检查，则认为该机组成员是在所要求的那个日历月内完成了考试或者检查。
(b)如果被检查的驾驶员未圆满完成规定的动作，实施检查的人员可以在实施检查的飞行过程中对该驾驶员进行附加训练。除了需要重复先前未通过的动作外，检查人员可以要求该驾驶员重复其他判断该驾驶员的熟练性所必需的动作。如果接受检查的驾驶员不能向实施检查的人员演示令人满意的能力，则许可证持有人不得允许该驾驶员参加运行，该驾驶员也不得作为飞行机组成员参加运行，直至其圆满完成该检查。
[bookmark: _Toc27887][bookmark: _Toc19426][bookmark: _Toc80689961][bookmark: _Toc24799628][bookmark: _Toc24799927][bookmark: _Toc29158045][bookmark: _Toc24798735][bookmark: _Toc31872][bookmark: _Toc24796929]第135.487条 训练的管理政策
(a)本章训练规定适用于下列许可证持有人：
(1)委托按照CCAR-142部审定合格的训练中心为其实施训练、考试和检查的许可证持有人。
(2)为每个雇佣或者使用的机组成员、飞行检查员、教员或者其他运行人员建立并保持经批准的训练大纲的许可证持有人。
(3)为实施大纲而使用经批准的飞行模拟机和飞行训练器的许可证持有人。
(b)除许可证持有人自身外，只有其他按照本规则或者CCAR-142部审定合格的训练中心，有资格按照合同或者其他协议为按照本章要求接受训练的人员提供训练、考试和检查。
(c)按照本规则第135.491条要求具备训练大纲的许可证持有人应当：
(1)制定训练大纲，获得批准，提供满足本章要求的训练，确保每个机组成员、飞行教员和飞行检查员能得到充分的训练以履行被指派的职责。
(2)对本章所要求的训练，提供足够的地面和飞行训练设施。
(3)提供足够的飞行教员、飞行检查员和合格的地面教员，以实施本章要求的训练和飞行检查。
(4)对于每一机型，提供实施本规则训练和检查所需的合适的训练资料、考试题、表格、指南、程序，并使其保持现行有效。
(d)涉及获取航线运输驾驶员执照和型别等级的上述训练大纲应当按照CCAR-61部要求获得局方批准。
(e)获取航线运输驾驶员执照和型别等级的训练和考试，应当由满足CCAR-61部要求的具备相应教员等级的飞行教员和具备相应资质的考试员实施。该考试可以替代本章要求的熟练检查。
(f)负责按照本章实施的某一特定地面训练课目和飞行检查的每个教员、主管人员或者飞行检查员，在完成这些训练或者检查后，应当对被训练或者检查合格的机组成员、飞行教员或者飞行检查员的技术熟练程度和知识水平作出合格证明。这种合格证明应当作为该人员个人记录的一部分。
(g)适用于一种以上直升机或者机组成员职位的训练科目，如果作为该许可证持有人的雇员在先前的训练中已经在另一直升机或者另一机组成员职位上完成了该训练科目，则这些科目在以后的训练中，除定期地面训练外，不需要重复训练。
[bookmark: _Toc523314570](h)对于履行危险品处理或者载运职责的人员（含地面人员）应当按照CCAR-276部规定进行训练并保存训练记录。
[bookmark: _Toc24798736][bookmark: _Toc24799928][bookmark: _Toc80689962][bookmark: _Toc24799629][bookmark: _Toc4545][bookmark: _Toc29158046][bookmark: _Toc24796930][bookmark: _Toc15769][bookmark: _Toc29265]第135.489条 机组成员训练要求
(a)许可证持有人应当根据驾驶员的职位，在其训练大纲中包含下列初始增加型别等级和转机型地面训练：
(1)对于新招聘的驾驶员，至少包括下列内容的基础教育地面训练：
(i)机组成员的相应职责。
(ii)本章的相应规定。
(iii)许可证持有人的运营许可证及其运营规范中的内容。
(iv)许可证持有人的运行手册中的相应部分。
(2)按照适用情况，本规则第135.495条规定的初始增加型别等级和转机型地面训练。
(3)本规则第135.501条规定的应急生存训练。
(3)本规则第135.501条规定的应急生存训练。
(4)机组资源管理训练。
(b)每一训练大纲中应当按照适用情况，提供本规则第135.497条规定的初始增加型别等级和转机型飞行训练。
(c)每一训练大纲中应当提供针对驾驶员的本规则第135.499条规定的定期复训地面训练。对于定期载客飞行的驾驶员，还应当提供第135.499条规定的定期复训飞行训练。
(d)训练大纲中应当包括本规则第135.495条和第135.497条规定的、作为合格的副驾驶在服务过的一特定型别直升机上转升机长的升级训练。
(e)除初始增加型别等级、转机型、升级和定期复训训练外，许可证持有人还应当提供必要的地面和飞行训练内容、教学和实践，以确保每一机组成员达到下列要求：
(1)对于所服务的每架直升机、机组成员工作位置及运行类型，持续保持充分的训练和近期熟练水平。
(2)对新的设备、设施、程序和技术，包括对航空器的改装，具有合格水平。
(3)先前训练过并获得资格的驾驶员，由于在要求的期限内没有满足下列要求而失去资格后应当进行重新获得资格训练：
(i)本规则第135.481条的熟练检查要求。
(ii)本规则第135.483条的航线检查要求。
(iii)本规则第135.499条的定期复训要求。
(4)在某一特定型别等级的直升机上审定合格并服务过的机组成员，在其到该直升机一个特定改型的相同职位上服务之前，当局方认为需要时应当进行差异训练。
[bookmark: _Toc80689963][bookmark: _Toc24798737][bookmark: _Toc511][bookmark: _Toc24799929][bookmark: _Toc24796931][bookmark: _Toc26196][bookmark: _Toc31235][bookmark: _Toc24799630][bookmark: _Toc29158047]第135.491条 机组的训练大纲
(a)许可证持有人应当制定并保持一份经批准的驾驶员训练大纲。训练大纲应当与每个驾驶员被指派参加的运行（包括本规则附件F规定的适用的特殊运行）相适应，并保证对其所担负的工作接受了充分的训练。如果局方认为由于运行的规模和范围的限制，偏离这些要求可以保证安全，局方可以批准其对本条要求的偏离。训练大纲应当包括部分或者全部关于下列训练的地面和飞行训练课程：
(1)初始增加型别等级训练。
(2)转机型训练。
(3)升级训练。
(4)定期复训。
(5)差异训练。 
(6)重新获得资格训练。
(7)机组成员应急生存训练。
(8)特殊运行训练（如适用）。
(b)许可证持有人应当针对每种型别直升机上每一必需机组成员制定书面的训练大纲课程，并保持其最新有效。该课程应当包括本章要求的地面和飞行训练。
(c)每个训练大纲课程中应当包括下列内容：
(1)所提供的主要地面训练科目的清单，包括应急训练科目。
(2)许可证持有人使用的所有训练设备、模拟设备、系统练习设备、程序练习设备和其他训练辅助设备的清单。
(3)在飞行训练各阶段中或者飞行检查时将用到的正常、非正常和紧急操作动作、程序，以及用以表明在飞行训练和飞行检查的空中阶段要完成的动作、程序和职能功能的详尽文字描述或者图解。
(d)经局方批准后，许可证持有人的训练大纲中可以包括使用飞行模拟机和其他训练设备的训练课程。
(e)每一按照本条(a)款要求具有训练大纲的许可证持有人，应当提供每位必需驾驶员使用的有效和适当的学习材料。
(f)许可证持有人应当为局方提供机组成员训练大纲及其所有修订的副本。如果许可证持有人使用他人的训练设施，还应当提供在这些训练设施上使用的训练大纲或者其适当部分的副本。
[bookmark: _Toc4331][bookmark: _Toc31757][bookmark: _Toc24798738][bookmark: _Toc24799631][bookmark: _Toc24799930][bookmark: _Toc29158048][bookmark: _Toc24796932][bookmark: _Toc80689964][bookmark: _Toc9281]第135.492条 安保训练
(a)许可证持有人应当制定供机组成员使用的安保训练大纲，并经局方批准后按照该大纲实施训练。该训练大纲应当根据国务院有关主管部门不同时期的具体要求、国内外形势变化以及运行区域和特点等情况及时进行更新和修订。机组成员的安保训练大纲至少包括下列内容：
(1)事件严重性的确定。
(2)机组成员之间的信息传递和协调。
(3)恰当的自我防卫。
(4)经批准供机组成员使用的非致命性保护器具的使用方法。
(5)了解恐怖分子的行为，以使机组成员有能力应对劫机者的行为和乘客的反应。
(6)针对不同威胁情况的真实场景演练。
(7)用于保护直升机的驾驶舱程序。
(8)直升机的搜查程序。
(b)许可证持有人还应当制定供地面人员使用的安保培训方案，使相关员工熟悉针对计划在直升机上载运的乘客、行李、货物、邮件、设备、物品及补给品的预防措施，以防止破坏行为或者其他形式的非法干扰。
[bookmark: _Toc19499][bookmark: _Toc1026]第135.493条 训练大纲制定、修订及批准
(a)为了获得训练大纲以及一份经批准的训练大纲的修订项的初始批准和最终批准，每个许可证持有人应当向局方提交：
(1)建议的或者修订后的课程纲要和可以为建议的训练大纲或者修订项提供初步评审的足够资料。
(2)局方要求的相关附加资料。
(b)对于符合本章要求的训练大纲或者其修订项，局方发出初始批准，许可证持有人即可以依照该大纲实施训练。局方在训练过程中对该训练大纲的训练效果作出评估，并向许可证持有人指出应当予以纠正的缺陷。
(c)如果局方确认许可证持有人按照本条(b)款得到初始批准后的大纲实施的训练能保证每个受训人员获得充分的训练以履行其指派的职责，局方可以为其颁发该训练大纲或者其修订的最终批准。
(d)在颁发训练大纲或者其修订的初始批准和最终批准，局方主要考虑该许可证持有人训练中使用的资料、设备、方法和程序，是否有助于保证教学质量和提高效率。在颁发减少训练计划小时数的批准时，局方将向许可证持有人提供一份作出这种批准所依据的必要条件的文件。
(e)当局方认为应当对最终批准的训练大纲作出某些修订，以保持良好训练效果时，许可证持有人在收到局方通知后应当对大纲进行相应的修改。许可证持有人在收到通知之日起30日内，可以向局方提出重新考虑的请求。在对请求未作出决定的期间，上述局方通知暂停生效。如果局方认为出于安全考虑应当使修订立即生效时，局方可以在向许可证持有人说明原因后，要求其立即对训练大纲作出修改。
[bookmark: _Toc24799931][bookmark: _Toc7049][bookmark: _Toc24798739][bookmark: _Toc24796933][bookmark: _Toc1298][bookmark: _Toc29158049][bookmark: _Toc24799632][bookmark: _Toc80689965][bookmark: _Toc28311]第135.495条 驾驶员初始增加型别等级、转机型和升级地面训练
驾驶员的初始增加型别等级、转机型和升级地面训练中，应当包括适用其职责的至少下列方面的教学，对于接受初始增加型别等级的驾驶员还应当通过由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施的本规则第135.499条(d)款所要求的考试：
(a)一般课目：
(1)许可证持有人的飞行定位程序。
(2)确定重量与平衡的原则和方法，以及对起飞和着陆的跑道限制。
(3)足够的气象学知识，以保证具有对天气现象的实践知识，包括锋面系统、结冰、雾、雷暴、风切变以及适用时的高空天气条件的原理。
(4)空中交通服务系统、程序和术语。
(5)导航和导航设备的使用，包括仪表进近程序。
(6)正常和应急通信程序。
(7)下降到决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）以下之前和下降到低于决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）过程中的目视参考。 
(8)其他保证驾驶员能力所需的教学。
(b)对于每一型别：
(1)一般介绍。
(2)性能特征。
(3)发动机和旋翼。
(4)主要部件。
(5)主要系统（如飞行操纵、电气和液压系统），其他系统（如适用），正常、非正常和应急操作的原理，适用的程序和限制。
(6)下列方面的知识和程序：
(i)识别和避开恶劣天气条件。
(ii)从恶劣天气条件中脱离（不要求作脱离低空风切变的考试）。
(iii)进入或者靠近雷暴（包括最佳穿越高度）、颠簸（包括晴空颠簸）、结冰、冰雹和其他危险天气环境。
(iv)在地面结冰条件（如霜、冰或者雪）下运行，包括：
(A)使用除冰和防冰液时对保持时间的限制。
(B)航空器除冰和防冰程序，包括检查程序和责任。
(C)通信。
(D)航空器表面污染物（如霜、冰或者雪的附着）和关键区域的辨别，以及污染物如何对航空器性能和飞行特性带来不利影响的知识。
(E)许可证持有人使用的除冰和防冰液的类型和特性。
(F)寒冷天气下的飞行前检查程序。
(G)辨别航空器上污染物的方法。
(7)使用限制。
(8)燃油消耗和巡航控制。
(9)飞行计划。
(10)正常和应急程序。
(11)经批准的飞行手册和等效文件。
(12)本规则第135.491条规定的特殊运行的相关知识（如适用）。
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(a)驾驶员的初始增加型别等级、转机型、升级和差异训练中应当包括经批准的训练大纲课程中每种动作和程序的飞行和练习。
(b)除经局方批准某些特定的动作和程序可以在飞行模拟机或者适当的飞行训练器上完成外，本条(a)款要求的动作和程序应当在飞行中完成。
(c)如果许可证持有人经批准的训练大纲中包括使用直升机模拟机或者其他训练器的训练课程，每个驾驶员应当圆满完成：
(1)模拟机或者训练器上的训练，该训练应当至少满足本章规定的且可以在模拟机和训练器上实施的动作和程序。
(2)一次为检查机长或者副驾驶（如适用）的熟练水平，在直升机上实施的飞行检查，或者在模拟机或者训练器上的检查，该检查至少包含可以在模拟机或者训练器上实施的动作和程序。
[bookmark: _Toc18398][bookmark: _Toc21093]第135.498条 驾驶员的差异训练
(a)驾驶员的差异训练，应当至少包括适用于其所担负的任务与职责的下列内容和时间：
(1)讲授该直升机初始地面训练所要求的每一相应科目或者其一部分的差异。
(2)进行该直升机初始飞行训练所要求的每一相应动作或者程序的差异飞行训练。
(3)局方认为对于直升机相应运行和驾驶员所必需的地面和飞行训练计划小时数。
(b)某一具体型别直升机的所有改型的差异训练，可以包括在该直升机的新雇员训练、初始训练、转机型训练、升级训练和定期复训中。
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[bookmark: _Hlk47859555](a)仅当飞行机组成员在前12个日历月内，完成了与其所服务的运行类型相适应的训练大纲中的定期复训课程，并通过相应的考试，许可证持有人方可在按照本章运行中使用该人员担任、该人员方可担任飞行机组成员。本章要求的初始增加型别等级地面训练和考试可以替代定期复训和本条要求的考试。
(b)许可证持有人应当确保每位飞行机组成员以每12个日历月为一周期得到定期复训，并将定期复训的要求、实施程序和质量控制等相关内容列入本规则第135.491条要求的机组成员训练大纲中，以确保对于相应型别和机组成员岗位得到充分理论训练。
(c)飞行机组成员的定期复训地面训练应当至少包括下列内容：
(1)一次确定飞行机组成员对于相关直升机和机组成员岗位所具备的知识的问答或者其他形式的复习。
(2)涵盖本章对新雇员训练中的地面基础教育内容规定的课目中所必需的教学，包括低空风切变训练、机组资源管理训练、在地面结冰条件下的操纵训练、应急训练以及特殊运行训练（如适用）等。
(d)完成定期复训地面训练后，飞行机组成员应当通过由局方人员或者符合局方要求的飞行检查员实施的对下列知识的笔试或者口试：
(1)CCAR-61部、CCAR-91部和本规则的相应条款内容，以及许可证持有人的运营规范和手册。
(2)针对该飞行机组成员所飞的每一型号直升机的动力装置、主要部件和系统、主要设备、性能和使用限制、标准和应急操作程序，以及经批准的直升机飞行手册或者等效资料中的适用内容。
(3)针对该飞行机组成员所飞的每一型别直升机，确定其符合起飞、着陆和航路运行的重量与平衡限制的方法。
(4)导航和适用的导航设备的使用，包括适用的仪表进近设施和程序。
(5)空中交通服务程序，包括适用的仪表飞行规则（IFR）程序。
(6)一般气象学知识，包括锋面系统、结冰、雾、雷暴和风切变的原理，以及适用于许可证持有人运行的高空天气。
(7)下列程序：
(i)识别和避开恶劣天气条件。
(ii)从恶劣天气条件中脱离，不要求作脱离低空风切变的考试。
(iii)进入或者靠近雷暴（包括最佳穿越高度），颠簸（包括晴空颠簸），结冰，冰雹和其他危险天气环境。
(8)新的设备、程序和技术（如适用）。
(e)飞行机组成员的定期复训飞行训练应当至少完成与运行各阶段相适应或者熟练检查时将用到的正常、非正常和紧急操作动作、程序训练。对于具有高级飞行模拟机的机型，定期复训飞行训练应当在经局方鉴定合格，至少B级以上的高级飞行模拟机上进行。对于没有飞行模拟机的机型，定期复训可以在地面利用该型号航空器或者训练设备训练应急操作动作与程序。定期复训飞行训练的计划小时数为每12个日历月不少于4小时。
(f)飞行机组成员的定期复训飞行训练还应当包括附件J要求的特殊条件下的直升机仪表飞行训练。
(g)完成定期复训后，许可证持有人应当通过考试确定该客舱乘务员已具备与其指派的职责相适应的下列知识和胜任能力：
(1)机长的权力和机组成员的职责。
(2)处理旅客事务，包括处理精神错乱的或者其行为可能危及安全的旅客时需遵守的程序。
(3)在飞机迫降（包括陆上和水上迫降）和紧急撤离时，机组成员的分工、职能和责任，包括帮助需要他人协助的人员快速撤至出口。
(4)对旅客所作的安全讲解。
(5)便携式灭火器与其他紧急设备的位置和使用方法。
(6)客舱中的设备和控制开关的正确使用方法。
(7)旅客氧气装置的位置和使用方法。
(8)所有正常和紧急出口的位置和使用方法，包括撤离滑梯和绳索的使用方法。
(9)许可证持有人的运行手册中规定的，在紧急情况时需他人帮助方可快速撤至出口的人员的就座方法。
(h)对于按照本章要求进行定期复训的飞行机组成员，在要求进行本条(d)款考试的那个日历月之前或者之后一个日历月中完成训练的，被视为在所要求的那个日历月中完成了训练。
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(a)每一机组成员应当完成训练大纲规定的应急生存训练。该训练大纲应当针对每一型别、型号和布局，以及与每位机组成员和许可证持有人相适应的每种运行类型制定。
(b)应急生存训练应当包括下列内容：
(1)应急工作的任务分派和程序，包括机组成员之间的协调配合。
(2)下列应急设备的所在位置、功能和使用方法：
(i)用于水上迫降和撤离的设备。
(ii)急救设备及其正常使用。
(iii)手提灭火瓶，重点是适用不同类型失火的灭火瓶型号。
(3)紧急情况的处理，包括下列内容：
(i)急剧释压。
(ii)空中或者地面的失火和烟雾控制程序，重点是找到客舱区域内的电气设备和相关的跳开关。
(iii)水上迫降和撤离。
(iv)旅客或者机组成员生病、受伤等非正常情况的处置。
(v)劫机和其他偶然事件。
(4)回顾和讨论该许可证持有人以前与实际紧急情况有关的飞行事故和事件。
(c)除下列特定的演练外，除经局方批准，对于某项特定演练，可通过演示使机组成员得到充分培训，否则，每名机组成员应当使用适当的应急设备和程序，至少完成以下应急演练：
(1)水上迫降（如适用）。
(2)应急撤离。
(3)灭火和烟雾控制。
(4)操作和使用紧急出口，包括在适用时，展开和使用撤离滑梯。
(5)机组和旅客氧气的使用方法。
(6)从直升机上放下救生筏，充气，使用救生绳索，以及旅客和机组的登筏（如适用）。
(7)救生衣的穿戴和充气，以及其他漂浮装置的使用（如适用）。
(d)在25000英尺以上高度飞行的机组成员，应当接受下列内容的培训：
(1)呼吸原理。
(2)缺氧。
(3)高空不供氧情况下的有知觉持续时间。
(4)气体膨胀。
(5)气泡的形成。
(6)减压的物理现象和事件。
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(a)在本条和本规则第135.505条中：
(1)飞行教员（直升机）是指有资格针对特定型别等级的直升机，在直升机、飞行模拟机或者飞行训练器上实施教学的人员。
(2)飞行教员（模拟机）是指有资格针对特定型别等级的直升机，在飞行模拟机和/或飞行训练器上实施教学的人员。
(3)飞行教员（直升机）和飞行教员（模拟机）是指履行本规则第135.487条(a)款(1)项和(c)款(3)项以及(f)款相应职能的人员。
(b)仅当驾驶员对于相应的直升机型别等级符合下列要求，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行教员（直升机）：
(1)持有在按照本章运行中担任机长所需的航空人员执照和等级。
(2)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的在该直升机上的训练阶段，包括定期复训。
(3)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的熟练检查和资格检查。
(4)对于实施获取航线运输驾驶员执照和增加型别等级训练的飞行教员应当满足CCAR-61部中相应飞行教员的执照、等级和训练的要求。对于实施其他训练的飞行教员应当满足本规则第135.505条规定的适用的训练要求。
(5)持有I级体检合格证。
(6)满足本规则第135.477条中的近期经历要求。
(c)仅当驾驶员对于相应的直升机型别等级符合本条(b)款的要求，或者符合以下要求，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行教员（模拟机）：
(1)持有在按照本章运行中担任机长所需的航空人员执照和等级（体检合格证除外）。
(2)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的在该直升机上的训练阶段，包括定期复训。
(3)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的熟练检查和资格检查。
(4)对于实施获取航线运输驾驶员执照和增加型别等级训练的飞行教员应当满足CCAR-61部中飞行教员的相应执照、等级和训练的要求。对于实施其他训练的飞行教员应当满足本规则第135.505条规定的适用的训练要求。
(d)在许可证持有人建立的个人训练记录中，应当按照适用情况记入对飞行教员满足本条(b)款(2)、(3)和(4)项或者(c)款(2)、(3)和(4)项要求的记录。
(e)未持有适当体检合格证的飞行教员可以作为非机组必需成员在直升机上担任教员，但不得在按照本规则运行中担任飞行机组成员。
(f)飞行教员（模拟机）应当满足下列条件之一：
(1)在飞行模拟机上履行飞行教员职责前12个日历月内，作为该型别等级直升机的机组必需成员完成至少两个航段的飞行。
(2)顺利完成了经批准的航线观察大纲，参加航线观察的期限在该大纲中规定并且应当是在飞行模拟机上履行飞行教员职责之前。
(g)本条(f)款要求的飞行航段或者航线观察大纲，如果在应当完成的那个日历月之前或者之后一个日历月内完成，则被认为是在所要求的那个日历月内完成。
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实施获取航线运输驾驶员执照和增加型别等级训练的飞行教员应当按照CCAR-61部有关规定完成相应飞行教员等级的训练。对于实施其他训练的飞行教员应当按照下列要求完成训练：
(a)飞行教员的初始地面训练应当包括：
(1)飞行教员的职能、作用和责任。
(2)适用的民用航空法规以及许可证持有人的政策和程序。
(3)实施要求的教学的适用方法、程序和技术。
(4)对学员表现的正常评估，包括发现：
(i)不正常的和不充分的训练。
(ii)申请人可能对安全有不利影响的个性。
(5)针对训练效果不满意时的纠正措施。
(6)经批准的在直升机上实施要求的正常、非正常和应急程序的方法、程序和限制。
(7)对于未持有飞行教员等级的，还需完成下列训练：
(i)教学过程的基本原理。
(ii)教授方法和程序。
(iii)教员和学员的关系。
(b)在飞行教员的转机型地面训练中，应当包括实施适用于该飞行教员型别等级直升机的正常、非正常和应急程序的经批准的方法、程序和限制。
(c)飞行教员（直升机）的初始和转机型飞行训练应当包括：
(1)在教学期间可能会遇到的紧急情况下的安全措施。
(2)在教学期间采取的安全措施不及时、不正确所带给安全飞行的潜在后果。
(3)从左座和右座实施必需的正常、非正常和应急机动飞行的训练和实践，确保其具备实施本章要求的飞行教学的能力。
(4)教学期间，在可能产生的紧急情况下，从任一驾驶员座位采取的安全措施。
(d)对于本条(c)款的要求，可以按照适用情况全部和部分在飞行中、飞行模拟机上和飞行训练器上完成。
(e)飞行教员（模拟机）的飞行训练应当包括：
(1)实施必需的正常、非正常和应急程序的训练和实践，确保其实施本章要求的飞行教学的能力。这种飞行和程序应当全部和部分在飞行模拟机或者飞行训练器上完成。
(2)操作飞行模拟机、飞行训练器或者两者的训练，确保其具备实施本章要求的飞行教学的能力。
[bookmark: _Toc24796939][bookmark: _Toc14495][bookmark: _Toc24799638][bookmark: _Toc29158055][bookmark: _Toc24799937][bookmark: _Toc24798745][bookmark: _Toc80689971][bookmark: _Toc30281][bookmark: _Toc12515]第135.507条 飞行检查员的资格要求
(a)在本条和本规则第135.509条中飞行检查员分为飞行检查员（直升机）和飞行检查员（模拟机）：
(1)飞行检查员（直升机）是指有资格针对特定型别等级的直升机，在直升机、飞行模拟机或者飞行训练器上实施飞行检查的人员。
(2)飞行检查员（模拟机）是指有资格针对特定型别等级的直升机，在飞行模拟机和/或飞行训练器上实施飞行检查的人员。
(3)飞行检查员（直升机）和飞行检查员（模拟机）是指履行本规则第135.487条(a)款(1)项和(c)款(3)项以及(f)款相应职能的人员。
(b)仅当驾驶员对于相应的直升机型别等级符合下列条件，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行检查员（直升机）：
(1)持有在按照本章运行中担任机长所需的驾驶员执照和等级。
(2)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的在该直升机上的训练，包括定期复训。
(3)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的熟练检查和资格检查。
(4)对于实施航线运输驾驶员执照和增加型别等级的飞行检查，应当符合CCAR-61部中相应考试员资格的要求。对于实施其他飞行检查的飞行检查员应当满足本规则第135.509条规定的适用的训练要求。
(5)持有I级体检合格证。
(6)满足本规则第135.477条中的近期经历要求。
(7)具有许可证持有人指派的飞行检查职能。
(c)对于相应的直升机型别等级，仅当驾驶员符合本条(b)款的要求，或者符合以下要求，许可证持有人方可使用该驾驶员、该驾驶员方可在按照本章制定的训练大纲中担任飞行检查员（模拟机）：
(1)持有在按照本章运行中担任机长所需的驾驶员执照和等级（体检合格证除外）。
(2)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的针对该直升机的训练。
(3)圆满完成在按照本章运行中担任机长所需的熟练检查和资格检查。
(4)对于实施航线运输驾驶员执照和增加型别等级的飞行检查，应当符合CCAR-61部中相应考试员资格的要求。对于实施其他飞行检查的飞行检查员应当满足本规则第135.509条规定的适用的训练要求。
(5)具有许可证持有人批准的模拟机飞行检查职能。
(d)在许可证持有人建立的个人训练记录中，应当按照适用情况记入对飞行检查员满足本条(b)款(2)、(3)和(4)项或者(c)款(2)、(3)和(4)项要求的记录。
(e)未持有适当体检合格证的飞行检查员可以担任飞行检查员（模拟机），但不得在本章运行中担任飞行机组成员。
(f)飞行检查员（模拟机）应当满足下列条件之一：
(1)在飞行模拟机上履行飞行检查员职责前12个日历月内，作为该型别等级直升机的机组必需成员完成至少两个航段的飞行。
(2)顺利完成了经批准的航线观察大纲，参加航线观察的期限在该大纲中规定并且应当是在飞行模拟机上履行飞行检查员职责之前。
(g)本条(f)款要求的飞行航段或者航线观察大纲，如果在应当完成的那个日历月之前或者之后一个日历月内完成，则被认为是在所要求的那个日历月内完成。
[bookmark: _Toc24796940][bookmark: _Toc29158056][bookmark: _Toc15784][bookmark: _Toc80689972][bookmark: _Toc24799639][bookmark: _Toc24798746][bookmark: _Toc29980][bookmark: _Toc24799938][bookmark: _Toc17760]第135.509条 飞行检查员的初始和转机型训练要求
飞行检查员应当按照下列要求完成训练：
(a)飞行检查员的初始地面训练，应当包括：
(1)飞行检查员的职能、作用和责任。
(2)适用的民用航空法规以及许可证持有人的政策和程序。
(3)实施要求的检查的适用方法、程序和技术。
(4)对学生表现的评估，包括发现：
(i)不正常的和不充分的训练。
(ii)可能对安全有不利影响的个性。
(5)检查不满意时的纠正措施。
(6)经批准的在直升机上实施要求的正常、非正常和应急程序的方法、程序和限制。
(b)在飞行检查员的转机型地面训练中，应当包括实施适用于该飞行检查员的直升机的正常、非正常和应急程序的经批准的方法、程序和限制。
(c)飞行检查员（直升机）的初始和转机型飞行训练，应当包括：
(1)在检查期间可能会遇到的紧急情况下的安全措施。
(2)在检查期间采取的安全措施不正常、不及时或者不执行安全措施会造成的潜在结果。
(3)从左座和右座实施必需的正常、非正常和应急程序的飞行检查的训练和实践，确保其实施本章要求的驾驶员飞行检查的能力。
(4)在检查期间可能产生的紧急情况下，从任一驾驶员座位采取的安全措施。
(d)对于本条(c)款的要求可以按照适用情况，全部和部分在飞行中、飞行模拟机上和飞行训练器上完成。
(e)飞行检查员（模拟机）的飞行训练，应当包括：
(1)实施必需的正常、非正常和应急程序的飞行检查的训练和实践，确保其具备实施本章要求的驾驶员飞行检查的能力。这种训练和实践应当在飞行模拟机或者飞行训练器上完成。
(2)操作飞行模拟机、飞行训练器或者两者的训练，确保其具备实施本章要求的飞行检查的能力。
[bookmark: _Toc24416][bookmark: _Toc21890]第135.510条 客舱乘务员的初始和转机型训练要求
客舱乘务员的初始和转机型地面训练必须至少包括以内容：
(a) 一般科目
(1) 机长的权力；
(2) 旅客处理，包括处理精神失常的旅客或其他其行为可能危及安全的人员时应遵循的程序。
(b) 对于每种航空器型别
(1) 航空器的一般描述，重点强调可能对水上迫降、撤离、飞行中应急程序以及其他相关职责产生影响的机体物理特性；
(2) 机上广播系统以及与其他飞行机组成员沟通手段的使用，包括在遇到劫机企图或其他异常情况时的应急手段；
(3) 厨房电气设备的正确使用以及客舱加温和通风的控制装置。
[bookmark: _Toc24796941][bookmark: _Toc24799939][bookmark: _Toc21508][bookmark: _Toc29158057][bookmark: _Toc2553][bookmark: _Toc23001][bookmark: _Toc24799640][bookmark: _Toc24798747][bookmark: _Toc80689973]第三节  飞行运行
[bookmark: _Toc26576][bookmark: _Toc30904][bookmark: _Toc24799940][bookmark: _Toc24796942][bookmark: _Toc24798748][bookmark: _Toc29158058][bookmark: _Toc25451][bookmark: _Toc24799641][bookmark: _Toc80689974]第135.511条 运行设施
(a)许可证持有人应当通过航行情报服务机构公布的官方资料或者从其他来源可随时获取的资料，确保飞行中所需和可用的地面或者水上设施（包括通信设施和导航设备）满足实施飞行运行要求。
(b)开始飞行前，机长应当获得所有可能影响飞行安全的有关机场条件和导航设施不正常情况的最新报告或者信息。在飞行期间，机长应当获得所有可能影响飞行安全的气象条件、设施和服务不正常情况的附加信息。
(c)在运行过程中发现设施不完善时，许可证持有人应当通过适当的方式及时向局方报告。
(d)通过合理的手段表明，为了直升机运行安全和旅客利益，仅当地面或者水上运行设施可以保障飞行运行类型正常运转，方可放行直升机。
(e)通过合理的手段确定，对于起飞机场至到达机场的预计航路，包括预计起飞、目的地和航路备降机场的空域可安全的用于所计划的运行时，方可放行或者按照计划继续飞行。如需在冲突区上空或者附近运行时，应当进行风险评估并采取适当的风险减缓措施以确保飞行安全。
[bookmark: _Toc24799642][bookmark: _Toc19218][bookmark: _Toc24796943][bookmark: _Toc27846][bookmark: _Toc24798749][bookmark: _Toc29158059][bookmark: _Toc80689975][bookmark: _Toc2742][bookmark: _Toc24799941]第135.513条 运行手册
(a)除在运行中仅使用一名驾驶员的许可证持有人外，许可证持有人应当具有为实施其各种运行的全体飞行、维修和其他地面运行工作人员制定并供其使用和指导其操作的手册，并且有合适的手册管理系统，负责制定、分发、修订和补充手册，使其保持现行有效。
(1)手册中应当包含许可证持有人的程序和政策，并满足本规则附件E直升机运行手册内容的要求。
(2)为许可证持有人实施运行的飞行、维修和其他地面人员应当使用该手册。
(b)许可证持有人应当在其主运行基地保存至少一套手册。
(c)手册不得与所有适用的涉及民航管理的规章、许可证持有人在境外运行时适用的运行所在国家或者地区法规以及许可证持有人的运营许可证及其运营规范相抵触。
(d)手册或者手册的相应部分，包括其修订和增补，应当由许可证持有人提供给飞行、维修和其他地面人员使用。
(e)本条(d)款所述的许可证持有人的工作人员应当及时更新手册，保持手册的最新状态，并使用最新有效的手册内容。上述人员在履行其职责时应当能随时查阅手册或者手册的相应部分。如果许可证持有人已经在直升机上配备了手册或者手册的相应部分，则不要求机组成员随身携带这些手册，但应当有专人负责这些手册的更新。
(f)手册应当具有中文版本，如果许可证持有人在运行中使用了不熟悉中文的人员，则应当为其提供相应熟悉文字的手册，并且应当保证这些手册的一致性和同等有效性。
(g)为了遵守本条(d)款的要求，许可证持有人可以用印刷形式或者其他符合局方规定的形式为(d)款中所列的人员提供手册或者手册的相应部分。如果许可证持有人使用印刷形式之外的形式，则应当保证为这些人员提供配套的阅读设备。
(h)如果许可证持有人将直升机飞往存有相应维修资料的特定航站实施检查和维修时，则该直升机上不需携带该相应维修资料。
[bookmark: _Toc14877][bookmark: _Toc31002]第135.514条 直升机飞行手册
(a)许可证持有人应当确保其使用的每一型号直升机具备经局方批准的直升机飞行手册。
(b)许可证持有人的每架直升机都应当携带用机组人员所熟悉的语言编写，且满足本条(a)款所要求的直升机飞行手册。许可证持有人也可以携带按本规则第135.513条要求编写的手册，但该手册应当包含适用本条(a)款直升机飞行手册规定的信息。
(c)许可证持有人选择按照本规则第135.513条编写手册时，可以对适用本条(a)款直升机飞行手册的操作程序部分进行修改和对性能数据的编排形式进行调整，但经修改的操作程序和性能数据编排形式应当被局方批准。
(d)许可证持有人应当制定并执行适用的管理程序，以保证满足本条(a)、(b)款的手册现行有效。
[bookmark: _Toc28187][bookmark: _Toc24796944][bookmark: _Toc24798750][bookmark: _Toc24799643][bookmark: _Toc15377][bookmark: _Toc80689976][bookmark: _Toc24799942][bookmark: _Toc29158060][bookmark: _Toc15673]第135.515条 许可证持有人名称的使用
(a)许可证持有人按照本规则实施运行时，所使用的名称应当与其运营许可证上所列名称一致。
(b)在按照本规则运行的直升机上，应当明显地标出运行该直升机的许可证持有人的名称，否则许可证持有人不得运行该直升机。直升机上标示名称的方法及其可识别性应当符合局方规定。
[bookmark: _Toc24799943][bookmark: _Toc29158061][bookmark: _Toc24798751][bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc24799644][bookmark: _Toc24796945][bookmark: _Toc80689977]第135.516条  用于航路检查的前观察员座位
(a)当局方监察员在执行检查任务时，向许可证持有人运营的航空器的机长出示航空安全监察员证件时，必须给予该监察员自由且不受干扰地进入该航空器驾驶舱的权限。但是，本款不限制机长在安全方面的紧急权限，即为了安全利益而将任何人排除在驾驶舱之外。
(b)必须在驾驶舱内提供一个前观察员座位，或提供一个配备耳机或扬声器的前旅客座位，供局方在执行航路检查时使用。该座位位置以及耳机或扬声器是否适合用于进行航路检查，由局方决定。
[bookmark: _Toc28608][bookmark: _Toc20134]第135.517条 基本运行指令
(a)许可证持有人应当通过合适的方法，指导所有运行人员明确其职责，以及在整体运行中所处的地位和作用。
(b)仅当满足下列要求之一时，许可证持有人方可允许操作人员、操作人员方可出于飞行目的通电转动直升机旋翼：
(1)操作人员是具有相应资质的驾驶员。
(2)已接受许可证持有人提供的适当的专门培训并有能力遵守相应程序的人员。
(c)除符合下列规定的人员外，机长不得允许任何人员在按照本规则实施的飞行中操作直升机的操纵装置，任何人员也不得在这些飞行中操作直升机的操纵装置：
(1)许可证持有人雇佣的对该直升机具备资格的驾驶员。
(2)正在履行飞行检查工作职责，符合操作该直升机合格要求的监察员或者委任代表。
(d)在按照本规则实施飞行期间，如果许可证持有人或者机长了解到会影响运行安全的实际情况（包括机场和跑道情况），则应当根据情况对继续飞行加以限制或者中止飞行，直至相关的情况得到改善。
(e)除下列情况外，机长不得允许在出现本条(d)款规定的情况时继续飞向计划着陆机场：
(1)有足够的理由认定在预计到达计划着陆机场时，影响运行安全的实际情况将得到消除。
(2)除飞向着陆机场外已经没有更为安全的方法。对于该种情况，继续飞向上述机场将构成本规则第135.37条所规定的紧急状态。
[bookmark: _Toc24799645][bookmark: _Toc24796946][bookmark: _Toc26547][bookmark: _Toc24798752][bookmark: _Toc24799944][bookmark: _Toc449][bookmark: _Toc26518][bookmark: _Toc80689978][bookmark: _Toc29158062]第135.519条 飞行中模拟紧急情况
许可证持有人不得允许任何人、任何人也不得在载有旅客或者货物时模拟紧急或者非正常情况。
[bookmark: _Toc16516][bookmark: _Toc30590]第135.520条 使用自动驾驶仪的最低高度
(a)对于航路上飞行，除本条(b)款和(c)款规定外，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的巡航状态下自动驾驶仪故障时最大高度损失的2倍，或者低于150米（500英尺）（取两者之中较高者）时，任何人不得在航路上，包括上升和下降阶段，使用自动驾驶仪。
(b)对于进近，当使用仪表进近设施时，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的进近状态自动驾驶仪故障时最大高度损失的2倍，或者低于批准的该进近设施最低下降高或者决断高之下15米（50英尺）（取上述两者之中较高者）时，任何人不得使用自动驾驶仪。但在下述情况下应当遵守以下规定：
(1)当报告的气象条件低于涉及民航管理的规章规定的基本目视飞行规则气象条件时，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的带进近耦合器的自动驾驶仪故障时最大高度损失之上15米（50英尺）时，任何人不得使用带进近耦合器的自动驾驶仪作仪表着陆系统（ILS）进近。
(2)当报告的气象条件等于或者高于涉及民航管理的规章规定的基本目视飞行规则最低条件时，在离地高度低于飞机飞行手册中注明的带进近耦合器的自动驾驶仪故障时最大高度损失，或者低于15米（50英尺）（取两者中较高者）时，任何人不得使用带进近耦合器的自动驾驶仪作仪表着陆系统（ILS）进近。
(c)尽管有本条(a)款或者(b)款的规定，但在符合下列全部条件的情况下，局方仍可以颁发运营规范，允许使用经批准的带自动驾驶能力的飞行操纵引导系统，直至接地：
(1)飞机飞行手册中注明，在带进近耦合器的自动驾驶仪故障时，该系统不会出现任何高度损失（零高度之上）。
(2)局方认为，使用该系统直至接地，并不会对本条所要求的安全标准产生其他影响。
(d)尽管有本条(a)款的规定，但在符合下列全部条件的情况下，局方仍可以颁发运营规范，允许许可证持有人在起飞和初始爬升阶段低于本条(a)款规定的高度使用经批准的带自动驾驶能力的自动驾驶仪系统：
(1)飞机飞行手册中规定了经审定的最低接通高度限值。
(2)在到达飞机飞行手册中规定的最低接通高度限值或者局方规定的高度（两者取高者）之前，不接通该系统。
(3)局方确认使用该系统不会影响本条要求的安全标准。
[bookmark: _Toc24796947][bookmark: _Toc29158063][bookmark: _Toc14903][bookmark: _Toc24798753][bookmark: _Toc9022][bookmark: _Toc20362][bookmark: _Toc24799945][bookmark: _Toc24799646][bookmark: _Toc80689979]第135.521条 检查单
(a)在各个运行阶段，以及在紧急情况中，飞行机组应当使用本条(b)款所提供的检查单，以确保其操作符合直升机操作手册、飞行手册以及适航证相关的文件和运行手册中的操作程序。
(b)许可证持有人应当为驾驶员提供根据人的因素原则设计的检查单，并满足下列程序和检查项目要求：
(1)按照以下各个阶段列出检查项目：
(i)开车前。
(ii)起飞前。
(iii)起飞后。
(iv)着陆前。
(v)着陆后。
(vi)关车。
(2)对于多发直升机，应当编制应急检查单，并包含以下方面的程序（如适用）：
(i)对燃油、液压、电气和机械系统的应急操作。
(ii)仪表和操纵系统的应急操作。
(iii)发动机失效程序。
(iv)其他保证安全所需的应急程序。
(c)检查单应当保持现行有效，并且放置在驾驶员从其驾驶座位上易于取用的地方。
[bookmark: _Toc20654][bookmark: _Toc428][bookmark: _Toc31332][bookmark: _Toc29158064][bookmark: _Toc24796948][bookmark: _Toc24799647][bookmark: _Toc24799946][bookmark: _Toc24798754][bookmark: _Toc80689980]第135.522 天气报告和预报
按照本规则运行航空器的人员，应当使用符合局方规定的民用航空气象服务机构提供的天气报告或者预报。
[bookmark: _Toc21015][bookmark: _Toc26855]第135.523条 最低飞行高度
(a)根据目视飞行规则（VFR）实施运行时：
(1)驾驶员应当建立足够的目视地面或者水面参考，或者在夜间飞行时建立足够的目视地面或者水面灯光参考，能够保证其安全操作直升机。
(2)在飞越人口稠密区上空时，离地高度不得低于90米（300英尺）。
(b)根据仪表飞行规则（IFR）实施运行时：
(1)在已规定最低航路高度的航线上，许可证持有人可以自行建立最低飞行高度，但仅当得到特别批准，该高度方可低于相关当局规定的最低航路高度。
(2)对尚未规定最低航路高度的航线，许可证持有人应当在运行手册中建立确定最低飞行高度的方法。
[bookmark: _Toc80689981][bookmark: _Toc24799648][bookmark: _Toc29158065][bookmark: _Toc24798755][bookmark: _Toc24796949][bookmark: _Toc13445][bookmark: _Toc24799947][bookmark: _Toc9603][bookmark: _Toc7518]第135.525条 旅客及飞行前简介
(a)在每次起飞前，载客直升机的机长应当保证所有旅客得到下列方面的口头简介：
(1)禁止吸烟。告知每个旅客机舱内禁止吸烟。申明局方要求旅客遵守客舱信息灯的信号、标志牌的指示，并说明现行法规禁止摆弄、损伤或者毁坏航空器厕所内烟雾探测器。
(2)安全带使用。包括系紧和松开安全带的方法，以及在何时、何地和何种情况下应当系紧安全带。该简介应当包括许可证持有人申明：涉及民航管理的规章要求旅客遵守点亮的旅客信息灯给出的指令，并听从机组成员关于使用安全带的相关指令。
(3)在起飞和降落前调直椅背。
(4)旅客登机门和紧急出口的位置和打开方法。
(5)救生设备的位置。
(6)如果该次飞行涉及延伸跨水运行，所需漂浮装置的使用和迫降程序。
(7)如果该次飞行涉及平均海平面高度3600米（12000英尺）以上的运行，氧气的正常和应急使用方法。
(8)手提灭火器的位置和使用方法。
(9)如果直升机运行涉及超出海岸线自转滑翔距离的飞行，救生衣的使用、迫降程序和发生迫降时从直升机紧急撤离的方法，以及救生筏和其他救生设备（如适用）的位置和使用方法。
(b)在每次起飞之前，机长应当确保每位在紧急情况下需要别人帮助才能迅速撤至出口的人员和该人员的护理人员（如适用）都得到了简介，被告知在发生紧急情况时撤离直升机的程序。本款不适用于那些在该架直升机的上一航程飞行中已接受此简介的人员。
(c)本条(a)款要求的口头简介应当由机长或者其他机组成员作出。
(d)尽管有本条(c)款的规定，对于经审定可以载运19名及以下旅客的直升机，本条(a)款要求的口头简介可以由机长、一名机组成员或者许可证持有人指定的合格人员作出。
(e)许可证持有人应当将本条(a)款要求的口头简介的内容印制在卡片上，卡片上的文字说明应当至少包括中文。这些卡片应当放置在直升机上方便每位旅客便于取用阅读的地方。卡片上不得印有任何广告，卡片的制作应当满足下列要求：
(1)适用于使用该卡片的直升机。
(2)包括紧急出口的示意图和使用方法。
(3)包括使用机上应急设备所必需的其他指令。
(f)本条(a)款要求的简介可以用符合局方要求的录音播放装置播放，并应当使每位旅客在正常噪音水平环境下能清晰地听到。
(g)许可证持有人应当保证在起飞、着陆，以及由于颠簸或者飞行中发生任何紧急情况而需要加以预防时，所有直升机上旅客都要回到各自座位上系好椅带或者安全带。对于将安装有浮筒的直升机推离码头或者将其系留在码头的人员无需满足前述座位和安全带要求。
(h)座椅上为该乘员配备的安全带不得被2周岁以上的人共用。但是：
(1)对于不满2周岁的儿童可以由占有经批准座椅或者卧铺的成年人抱着，无需满足本条(g)款的要求；
(2)可以乘坐于符合《便携式机上儿童限制装置》（GB 43469-2023）和《儿童约束系统审批和使用手册》（ICAO Doc10049）要求的装置内，该装置可以是许可证持有人配备的，也可以是儿童父母、监护人携带的，或者该儿童父母、监护人指定在飞行中照料其安全的护理人员携带的，但许可证持有人应当确保：
(i)儿童限制装置能够被恰当地固定在经批准的前向座椅或者卧铺上；
(ii)儿童能够被恰当地系紧在该限制装置内，并且其体重不超过该装置所规定的重量限制；
(iii)在飞机起飞、着陆和地面移动期间，不得使用助力式儿童限制装置、马甲式儿童限制装置、背带式儿童限制装 置和抱膝式儿童限制装置。
(3)如果儿童的父母、监护人或者指定的护理人员请求让 该儿童乘坐他们提供的儿童限制装置，当该儿童持有经批准座位或者卧铺的机票，或者这种座位或者卧铺能够由许可证持有人提供给该儿童使用，并且本条(a)款第(2)项中的要求能够满足，则许可证持有人不得拒绝该儿童乘坐飞机。本条并不阻止许可证持有人提供儿童限制装置，也不阻止许可证持有人遵循安全操作常规，为儿童限制装置确定最适合的旅客座椅位置。
(i)只有每一旅客座椅的椅背处于竖立位置，许可证持有人方可使航空器起飞或者着陆。
(j)要求装备组合式安全带和肩带装置的座椅上的每个乘员，在起飞和着陆过程中都应当用这种组合式安全带和肩带装置将乘员恰当扣紧，但在履行其正常职责需要时，可以松开肩带。
(k)在每个无人乘坐的座椅上，若装有安全带和肩带装置，则应当将其固定好，使其不妨碍机组成员执行任务或者应急情况下人员的迅速撤离。
[bookmark: _Toc80689982][bookmark: _Toc28055][bookmark: _Toc5945][bookmark: _Toc24799649][bookmark: _Toc29158066][bookmark: _Toc13102][bookmark: _Toc24799948][bookmark: _Toc24798756][bookmark: _Toc24796950]第135.527条 跨水运行
在恶劣环境条件下实施水上飞行的所有直升机均应当通过局方组织的水上迫降适航审定。
[bookmark: _Toc6210][bookmark: _Toc4137][bookmark: _Toc29158067][bookmark: _Toc22898][bookmark: _Toc24799650][bookmark: _Toc24798757][bookmark: _Toc24796951][bookmark: _Toc80689983][bookmark: _Toc24799949]第135.528条 直升机追踪
(a)实施定期载客或者载货飞行的许可证持有人应当建立直升机追踪能力，确保在直升机的整个运行区域对其进行追踪。
(b)当直升机追踪无法确定其位置且尝试建立联系未成功时，通知相关空中交通服务单位。
[bookmark: _Toc11534][bookmark: _Toc3376]第135.529条 为运行人员提供的航空信息资料
(a)许可证持有人应当为所有运行人员提供运营规范中适用于该人员职责的信息，并且应当为每个驾驶员提供下列现行有效的资料：
(1)必需的航空信息资料，包括导航设备、机场灯光和目视助航设备、空域、空中交通服务程序、应急程序、影响飞行安全的因素、航空图表等方面的信息，或者包含相同信息的商业出版资料。
(2)必需的机场资料应当符合以下要求：
(i)许可证持有人应当证明，所申请批准的航路上具有足够的机场，并且这些机场装备了适合于所申请运行的设施。其中所考虑的因素应当包括机场的等级、道面、障碍物、设施、公众保护、灯光、导航、通信、气象设施以及空中交通管制等。
(ii)许可证持有人应当证明，对于所使用的每个机场，都能够获得、保存现行有效的航行资料，包含但不限于航行通告（NOTAM）、航行资料汇编（AIP）、航行资料通报（AIC）和航行资料定期颁发制（AIRAC）等与运行安全、规则和效率有关的信息，并且具有将其分发给每个有关人员的经批准的资料管理系统，以确保直升机在该机场运行的安全。
(iii)直升机操作手册、直升机飞行手册或者等效资料。
(b)本条所要求的资料应当放置在驾驶员从其驾驶座位上易于取用的地方。
[bookmark: _Toc15064][bookmark: _Toc10609]第135.530条 运行通告
对于定期载客飞行，许可证持有人应当将设备和运行程序方面的任何变动通知其相关的人员，包括已知的正在使用的任何导航设施、机场、空中交通管制程序与规则、机场交通管制规则等方面的变化，以及已知的威胁飞行安全的信息，包括结冰和其他危险气象条件、地面和导航设施不正常的情况等。
[bookmark: _Toc24798758][bookmark: _Toc15492][bookmark: _Toc80689984][bookmark: _Toc24799651][bookmark: _Toc24796952][bookmark: _Toc10331][bookmark: _Toc29158068][bookmark: _Toc25014][bookmark: _Toc24799950]第135.531条 飞行准备
在直升机实施运行前，机长应当确认其已按照适当的检查清单核实并记录以下项目处于可接受的状态，否则不得实施运行：
(a)已完成所要求的维修工作并处于适航状态。
(b)已装备本章第一节所规定的相应仪表和设备。
(c)满足本规则第135.587条(a)款(1)项规定的要求。
(d)重量和重心位置符合安全飞行的要求。
(e)机上所有载荷分布适当并牢固固定。
(f)符合本章第四节中规定的各项使用限制。
(g)符合本规则第135.537条关于运行飞行计划的规定。
[bookmark: _Toc7692][bookmark: _Toc24796953][bookmark: _Toc15652][bookmark: _Toc24798759][bookmark: _Toc80689985][bookmark: _Toc24799951][bookmark: _Toc29158069][bookmark: _Toc9801][bookmark: _Toc24799652]第135.533条 关键阶段飞行机组成员的值勤要求
(a)在飞行的关键阶段，许可证持有人不得要求飞行机组成员、任何飞行机组成员也不得从事与直升机安全运行无关的任何其他工作。该类工作包括但不限于：预订厨房供应品、确认旅客的衔接航班、对旅客进行广告宣传或者介绍风景名胜及其他与安全无关的广播、填写与运行无关的公司报告表、记录表。
(b)在飞行的关键阶段，机长也不得允许、其他飞行机组成员也不得从事可能分散飞行机组其他成员工作精力，或者进行可能干扰其他成员正确完成相应工作的活动。该类活动包括但不限于：进餐、进行与飞行无关的交谈、阅读与正常飞行无关的刊物。
(c)在本条中，飞行关键阶段是指滑行、起飞、着陆和除巡航飞行以外在3000米（10000英尺）以下的飞行阶段。
(d) 就本条而言，滑行定义为航空器在机场地面上靠自身动力移动，并包括悬停滑行（即直升机或任何垂直起降航空器在地面效应内、以低于约20节空速在地表之上进行的移动）和空中滑行（即直升机或任何垂直起降航空器在地表之上、但通常不超过100英尺AGL进行的移动）。
[bookmark: _Toc3312][bookmark: _Toc21737][bookmark: _Toc80689986][bookmark: _Toc3948][bookmark: _Toc24799952][bookmark: _Toc24798760][bookmark: _Toc24799653][bookmark: _Toc29158070][bookmark: _Toc24796954]第135.534条 旅客占用驾驶员座位
许可证持有人严禁允许机长、副驾驶、公司航空检查人员和局方监察员等以外人员占用驾驶员座位。
[bookmark: _Toc12451][bookmark: _Toc1613]第135.535条 禁止干扰机组成员
任何人员不得在按照本规则运行的直升机上攻击、胁迫、威胁或者干扰履行机组职责的机组成员。
[bookmark: _Toc4278][bookmark: _Toc29158071][bookmark: _Toc80689987][bookmark: _Toc24798761][bookmark: _Toc26389][bookmark: _Toc24799654][bookmark: _Toc24796955][bookmark: _Toc8910][bookmark: _Toc24799953]第135.537条 运行飞行计划
许可证持有人应当为每一次飞行或者系列飞行制定运行飞行计划，该运行飞行计划须经机长签字确认并由许可证持有人保存，保存期至少6个日历月。
[bookmark: _Toc3727][bookmark: _Toc31270]第135.538条 机场运行最低标准
(a)许可证持有人应当采用经局方批准的方法，对其运行中使用的每个机场制定机场运行最低标准。仅当经机场所在国家或者地区特别批准，许可证持有人制定的最低标准方可低于机场所在国家或者地区为该机场规定的最低标准。
(b)许可证持有人确定机场运行最低标准的方法应当在运营规范中得到局方的批准。
(c)在确定相应机场运行最低标准时，应当充分考虑：
(1)直升机的型号、性能和操纵特性，以及飞行手册中列明的任何条件或者限制。
(2)飞行机组的组成及其能力和经验。
(3)跑道的尺寸、物理特征和特性。
(4)可供使用的目视与非目视地面辅助设备的充足程度与性能。
(5)进近着陆和中断进近过程中，导航、建立目视参考或者控制航迹的机载设备。
(6)进近和中断进近区域内的障碍物，以及仪表进近程序的越障高度/越障高。
(7)测定和报告气象条件所用的方法。
(8)离场爬升区的障碍物和必要的越障裕度。
(9)运营规范中规定的条件。
(10)机场所在国家或者地区颁布的任何最低标准。
(d)仪表进近运行应当按照设计的最低运行标准分类，获得所需目视参考后，方可低于最低运行标准继续进近。
[bookmark: _Toc24799954][bookmark: _Toc24796956][bookmark: _Toc13132][bookmark: _Toc29158072][bookmark: _Toc24798762][bookmark: _Toc24799655][bookmark: _Toc797][bookmark: _Toc80689988][bookmark: _Toc13961]第135.539条 备降机场
(a)起飞备降机场
(1)如果离场起降场的天气条件等于或者低于适用的起降场运行最低标准，则应当选择一个起飞备降机场，并在运行飞行计划中予以说明。
(2)对于被选定作为起飞备降机场的起降场，其现有的资料应当表明，就该次运行而言，在预计使用的时间段内，该起降场的条件将等于或者高于起降场运行最低标准。
(b)目的地备降机场
(1)除下列情况外，按仪表飞行规则（IFR）实施的飞行，在运行飞行计划中应当至少指定一个目的地备降机场：
(i)根据其飞行持续时间和当时的气象条件，在预计到达预定着陆起降场的时刻以及在预计到达时刻前后一段合理时间内，可以在局方规定的目视气象条件下进近和着陆。
(ii)预定着陆的起降场地处孤立，无法选择适当的备降机场时，应当确定一个不能返航点（PNR）。
(2)对于被选定作为目的地备降机场的起降场，其现有的资料应当表明，在预计使用的时间，气象条件等于或者高于起降场运行最低标准。
(c)在下列情况下，可以指定适当的离岸备降机场：
(1)只有在不能返航点之后才可使用离岸备降机场。在不能返航点之前应当使用陆上备降机场。
(2)在确定备降机场适用性时，应当考虑关键性操纵系统和关键性部件的机械可靠性。
(3)在到达备降机场之前，应当能达到一台发动机不工作时的性能水平。
(4)应当保证起降平台可用。
(5)天气资料应当准确可靠。
[bookmark: _Toc21875][bookmark: _Toc5689][bookmark: _Toc80689989][bookmark: _Toc24799656][bookmark: _Toc24799955][bookmark: _Toc29158073][bookmark: _Toc24796957][bookmark: _Toc22789][bookmark: _Toc24798763]第135.540条 结冰条件下的运行限制
参照本规则第135.143条。
[bookmark: _Toc2074][bookmark: _Toc31699]第135.541条 气象条件
(a)除本条(b)款规定的情形外，根据目视飞行规则（VFR）实施运行时，应当遵守CCAR-91部相关规定。
(b)在修正海平面气压高度900米（3000英尺）以下或者离地高度300米（1000英尺）以下（以高者为准）按照目视飞行规则（VFR）运行直升机时，飞行能见度不得小于5000米。
(c)对于仪表飞行规则（IFR）飞行中所用的备降机场，应当有相应的天气实况报告、预报或者两者的组合表明，当直升机到达该机场时，该机场的天气条件等于或者高于备降机场最低天气标准。
(d)对于按照本规则运行的直升机，许可证持有人应当在经批准的机场进近程序决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）上增加60米，能见度至少1600米，但是不小于所用进近程序最低能见度标准，作为该机场用作备降机场时的最低天气标准。
(e)在已知或者预期结冰条件下运行，应当配备满足直升机型号合格审定要求的防冰装置。
(f)在已知或者可能存在地面结冰条件下运行时，在完成污染物检查并采取了必要的除冰和防冰措施后，直升机方可起飞。
[bookmark: _Toc1567][bookmark: _Toc13171]第135.542条 运行增益
(a)许可证持有人为获得安装了直升机自动着陆系统、平视显示仪或者等效显示仪等设备的先进航空器运行增益的批准，应当满足下列要求：
(1)直升机符合适航审定的要求。
(2)确保每名驾驶员能获得有效完成其任务所必须的信息。
(3)已完成对运行设备的安全风险评估。
(4)制订了相关的正常和非正常程序以及最低设备清单（MEL）。
(5)为飞行机组成员和参与飞行前准备的相关人员制定了培训方案。
(6)为使用运行增益的低能见度运行（LVO）建立了数据收集、评价和趋势监测系统。
(7)为持续适航性制定了适当的程序。
(b)运行增益的批准不改变仪表进近程序的分类。
(c)除非经局方批准，许可证持有人不得实施低能见度运行（LVO）。
[bookmark: _Toc29158074][bookmark: _Toc24796958][bookmark: _Toc80689990][bookmark: _Toc20822][bookmark: _Toc12278][bookmark: _Toc24799657][bookmark: _Toc24798764][bookmark: _Toc31981][bookmark: _Toc24799956]第135.543条 燃油和滑油供应
(a)直升机应当载有足够的燃油和滑油，以及携带应付紧急情况的备份油量，否则不得开始飞行。
(b)按目视飞行规则（VFR）运行时，为符合本条(a)款的规定所装载的燃油和滑油量，应当至少包括：
(1)飞往目的地起降场的所需油量。
(2)以最大航程速度飞行20分钟所需的最后储备燃油。
(3)许可证持有人规定的额外燃油，以便在发生可能的意外情况下足以应付增加的油耗。
(c)在按照仪表飞行规则（IFR）运行时，为符合本条(a)款的规定所装载的燃油和滑油量，应当至少包括：
(1)当按本规则第135.539条(b)款(1)项(i)目所述不要求有一备降机场时，飞往目的地起降场：
(i)在标准大气条件下，在目的地起降场上空450米（1500英尺），以等待速度飞行30分钟所需的最后储备燃油，然后进近和着陆。
(ii)许可证持有人规定的额外燃油，以便在发生可能的意外情况下足以应付增加的油耗。
(2)在要求有一备降机场时，飞往目的地起降场并在该机场做一次进近和一次复飞：
(i)飞往备降机场并执行一次进近。
(ii)在标准大气条件下，在备降机场上空450米（1500英尺），以等待速度飞行30分钟所需的最后储备燃油，然后进近和着陆。
(iii)许可证持有人规定的额外燃油，以便在发生可能的意外情况下足以应付增加的油耗。
(3)当按本规则第135.539条(b)款(1)项所述没有适当备降机场可用时（如孤立的起降场），应当携带足够的燃油以使直升机飞往目的地起降场，然后考虑地理和环境后再飞行一段时间，直至能够安全着陆。
(d)在计算本条(a)款中所需的燃油和滑油量时，应当至少考虑下列因素：
(1)预报的气象条件。
(2)可能的空中交通服务航路和交通延误。
(3)按照仪表飞行规则（IFR）飞行时，在目的地起降场进行一次仪表进近，包括一次复飞。
(4)运行手册规定的释压程序或者航路上一台发动机失效的程序（如适用）。
(5)可能造成延误或者增加燃油和滑油消耗的任何其他情况。
[bookmark: _Toc31288][bookmark: _Toc19017][bookmark: _Toc24798765][bookmark: _Toc30061][bookmark: _Toc24799658][bookmark: _Toc24796959][bookmark: _Toc80689991][bookmark: _Toc29158075][bookmark: _Toc24799957]第135.544条 载有乘客时或旋翼转动情况下的加油
(a)在下列任一情况下，不得对直升机进行加油（无论旋翼停止或者转动）：
(1)乘客正在上下机。
(2)正在补充氧气。
(b)当直升机在载有乘客的情况下进行加油（无论旋翼停止或者转动）时，应当由足够数量的合格人员妥善看护，随时准备以最实用、安全和快捷的可用方式启动并指挥直升机撤离。为此：
(1)飞行机组应当确保乘客已被告知在加油过程中发生意外时应采取的行动。
(2)监督加油的地面人员与飞行机组之间，应当通过直升机内部通信系统或者其他适当手段保持持续的双向通信。
(3)在紧急关车程序中，飞行机组应当确保直升机外部的任何人员或者乘客远离旋翼区域。
(c)许可证持有人应当制定程序并规定允许进行此类加油的条件。
(d)除本条(b)款要求外，许可证持有人制定的运行程序中应当规定至少采取以下预防措施：
(1)直升机加油一侧的舱门应当尽可能保持关闭，除非这些舱门是唯一合适的出口。
(2)在天气条件允许的情况下，直升机非加油一侧的舱门应当保持打开，除非旋翼机飞行手册另有规定。
(3)应当将相应规模的消防设施置于一旦发生火灾即可立即使用的位置。
(4)如果在直升机内部检测到燃油蒸汽的存在，或在加油过程中出现任何其他危险，应当立即停止加油。
(5)预定用于紧急撤离的出口下方的地面或者甲板区域应当保持畅通。
(6)应当解开安全带以利于快速撤离。
(7)在旋翼转动的情况下，应当仅让正在上机或者下机的乘客留在机上。
(e)当乘客在机上时，不得使用航空汽油、宽馏分燃油或者上述两种燃油的混合物为直升机加油。
(f)在下列任一情况下，不得对直升机进行放油：
(1)乘客留在机上。
(2)乘客正在上下机。
(3)正在补充氧气。
[bookmark: _Toc7746][bookmark: _Toc4183]第135.545条 仪表飞行规则起飞、进近和着陆最低标准
(a)在某一机场实施仪表进近程序前，应当满足下列条件：
(1)该机场具有符合局方规定的民用航空气象服务机构。
(2)该民用航空气象服务机构发布的最新气象报告表明，天气条件达到或者高于该机场经批准的仪表飞行规则（IFR）着陆最低标准。
(b)最新天气报告正文中的云高和能见度值用于控制机场所有跑道或者起降点上的目视飞行规则和仪表飞行规则起飞、着陆和仪表进近程序。然而，如果最新天气报告，包括从管制塔台发出的口头报告，含有针对机场某一特定跑道的跑道能见度或者跑道视程等数值，或者针对起降点的能见度数值，这些特定值用于控制该跑道的目视飞行规则和仪表飞行规则着陆、起飞和仪表直接进近。
(c)当本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构发布的最新天气报告表明天气条件达到或者高于经批准的仪表着陆最低标准时，驾驶员方可进入仪表进近程序中的最后进近阶段继续实施进近。
(d)当驾驶员已经按照本条(b)款规定，进入最后进近阶段后，收到气象报告表明天气条件低于着陆最低标准，仍可以继续进近。当进近至经批准的决断高度/高（DA/DH）或者最低下降高度/高（MDA/MDH）时，如果驾驶员断定实际的天气条件不低于该机场的最低着陆天气标准，则可以继续进近并完成着陆。本款所述的最后进近阶段是指下列情况之一：
(1)实施仪表着陆系统（ILS）进近或者基于性能导航（PBN）的仪表进近时，已经通过最后进近定位点。
(2)实施机场监视雷达（ASR）或者精密进近雷达（PAR）进近时，已经移交至进近管制员。
(3)使用甚高频全向信标台（VOR）、无方向性导航台（NDB）实施进近或者实施其他类似方法的进近时，已经通过相应的设施或者最后进近定位点，或者在没有规定最后进近定位点时，已经完成了程序转弯并且位于程序规定的距离内，按照最后进近航道向机场归航。
(e)在军方或者国外机场实施仪表飞行规则（IFR）起飞、进近和着陆时，应当遵守该机场规定的仪表进近程序和适用的最低天气标准。如果该机场没有规定最低天气标准，则应当遵守下列标准：
(1)按照仪表飞行规则（IFR）起飞时，能见度不得低于1600米(1英里)。
(2)仪表进近时，能见度不得低于800米（1/2英里）。
(f)当本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构报告的天气条件低于局方公布的机场运行最低标准或者许可证持有人运营规范中规定的起飞最低标准时，不得按照仪表飞行规则（IFR）起飞。
(g)除本条(h)款规定的情况外，当机场未规定起飞最低标准时，且本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构报告的天气条件低于CCAR-91部或者许可证持有人运营规范中规定的起飞最低标准时，不得按照仪表飞行规则（IFR）起飞。
(h)在具有局方公布的直接仪表进近程序的机场，当本条(a)款(1)项规定的民用航空气象服务机构报告的天气条件不低于直接进近着陆最低标准时，除另有限制外，如果满足下列条件，可以按照仪表飞行规则（IFR）起飞：
(1)起飞所用跑道的风向和风速可以允许在该跑道上实施直接仪表进近。
(2)有关的地面设施和机载设备工作正常。
(3)许可证持有人已经被批准实施此种运行。
[bookmark: _Toc8997][bookmark: _Toc25258]第135.546条 起始进近高度
当按照仪表飞行规则（IFR）飞往无线电导航设施作起始进近时，仅当飞达该设施的上空时，驾驶员方可将航空器下降到按照该设施制定的仪表进近程序中规定的起始进近最低高度之下。 
[bookmark: _Toc29158076][bookmark: _Toc13552][bookmark: _Toc24798766][bookmark: _Toc24799958][bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc80689992][bookmark: _Toc24799659][bookmark: _Toc24796960][bookmark: _Toc5417]第135.547条 报告潜在的危险气象和飞行条件、通信或者导航设施的不正常情况
(a)驾驶员在飞行中一旦遇到潜在的危险气象条件或者发现某一地面通信或者导航设施不正常，认为严重影响飞行安全时，应当尽快通知控制交通管制单位。
(b)在遇到与气象条件无关的危险飞行条件时，驾驶员应当尽快向有关航站或者相关方进行报告，包括涉及飞行安全的相关细节。
(c)如果机场跑道刹车效应与公布的情况不符，驾驶员应当向控制交通管制单位及时报告。
[bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc24798767][bookmark: _Toc520][bookmark: _Toc24799660][bookmark: _Toc24799959][bookmark: _Toc80689993][bookmark: _Toc20981][bookmark: _Toc29158077][bookmark: _Toc24796961]第135.549条 值勤岗位上的飞行机组成员
(a)驾驶舱值勤的所有飞行机组成员，在起飞和着陆阶段应当在各自的岗位上。
(b)驾驶舱值勤的所有飞行机组成员，在航路阶段，除为履行与直升机运行有关职责或者由于生理需要而有必要离开外，都应当在各自的岗位上。
(c)所有飞行机组成员在值勤岗位上时，应当始终系紧座椅安全带。
(d)驾驶员座椅上的飞行机组成员，在起飞和着陆阶段都应当始终系紧肩带。但对于其他飞行机组成员，在履行其正常职责需要时可以松开肩带。
[bookmark: _Toc80689994][bookmark: _Toc24799960][bookmark: _Toc24799661][bookmark: _Toc29301][bookmark: _Toc24798768][bookmark: _Toc24796962][bookmark: _Toc25562][bookmark: _Toc29158078][bookmark: _Toc25006]第135.551条 驾驶员使用氧气的要求
(a)非增压直升机的驾驶员在进行下列飞行时应当持续使用氧气：
(1)高度超过平均海平面高度3000米（10000英尺）但不超过3600米（12000英尺），在这些高度上飞行超过30分钟后的飞行时间段。
(2)高度超过平均海平面高度3600米（12000英尺）。
(b)对于增压直升机：
(1)增压直升机在座舱气压高度大于平均海平面高度3000米（10000英尺）时，每个驾驶员应当遵守本条(a)款的要求。
(2)增压直升机在平均海平面高度7600米至10600米（25000英尺至35000英尺）的高度上运行时，每个驾驶员应当配备一个快速佩戴型的氧气面罩。
[bookmark: _Toc29158079][bookmark: _Toc20770][bookmark: _Toc24799961][bookmark: _Toc24796963][bookmark: _Toc24799662][bookmark: _Toc80689995][bookmark: _Toc31632][bookmark: _Toc24798769][bookmark: _Toc12674]第135.553条 旅客医用氧气
(a)除本条(d)款、(e)款规定的情况外，仅当所携带的装置在制造上可以保证所有阀门、接头和仪表在携带和使用的过程中不会损坏，并且满足下列要求，许可证持有人方可允许携带或者使用储存、发生或者分配医用氧气的设备：
(1)该设备应：
(i)由旅客携带该设备时，许可证持有人应当确认其满足我国或者运行所在国家或者地区关于该设备制造、包装、标记、标签和维修方面的要求。
(ii)由许可证持有人配置该设备时，该设备应当符合我国关于其制造、包装、标记、标签和维修方面的要求，并且按照许可证持有人经批准的维修方案进行维护。
(iii)所有外表面无可燃污染物。
(iv)被恰当固定。
(2)当氧气以液态形式储存时，从购入新设备之日起或者从储存容器最后一次被清洗之日起，该设备应当已经按照许可证持有人经批准的维修方案进行维修。
(3)当氧气以国家的相应标准所定义的压缩气体形式储存时，应当满足下列要求：
(i)当许可证持有人拥有该设备时，应当按照许可证持有人经批准的维修方案维修。
(ii)氧气瓶中的压力不得超过氧气瓶的额定压力。
(4)在直升机上携带该设备时或者准备使用该设备时，应当通知直升机的机长。
(5)应当存放好该设备，并且使用该设备的人员应当在座位上就座，以便不妨碍接近和使用所需的任何应急出口、正常出口或者客舱中的过道。
(b)任何人不得、许可证持有人也不得允许任何人在距离按照本条(a)款载运的氧气储存和分配设备3米（10英尺）的范围内吸烟或者用火。
(c)在直升机上载有旅客时，除了在使用医用氧气方面受过训练的人员外，许可证持有人不得允许任何人连接或者拆卸氧气瓶或者其他附属部件。
(d)在紧急医疗事件中由于没有其他合理可用的运输方法而参加医疗飞行的直升机，如果该次飞行所运送的人员由一名在医用氧气方面受过训练的人员陪同，则对于直升机上载运的由专业或者医疗急救机构提供的氧气设备，本条(a)款(1)项(i)目不适用。
(e)根据本条(d)款规定偏离本条(a)款(1)项(i)目规定的许可证持有人参加应急医疗飞行，应当在作出偏离行动后10日内向其许可证主管民航地区管理局提交一份关于偏离所涉及运行的完整报告，在报告中包括对偏离行动的描述和偏离的原因。
[bookmark: _Toc24799663][bookmark: _Toc29158080][bookmark: _Toc24799962][bookmark: _Toc24796964][bookmark: _Toc6812][bookmark: _Toc5378][bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc80689996][bookmark: _Toc24798770]第135.555条 禁止载运武器
除按照相关法律法规被批准携带武器的人员外，在许可证持有人所运行的直升机上的任何人员不得以隐秘或者公开的方式在机上放置或者随身携带武器。
[bookmark: _Toc11454][bookmark: _Toc2137]第135.556条 航空器拦截
许可证持有人在境外运行中，应当遵循所在国家或者地区关于空中拦截的法规要求。
[bookmark: _Toc24796965][bookmark: _Toc24913][bookmark: _Toc24798771][bookmark: _Toc80689997][bookmark: _Toc24799664][bookmark: _Toc28782][bookmark: _Toc24799963][bookmark: _Toc29158081][bookmark: _Toc5468]第135.557条 飞行中的燃油管理
(a)许可证持有人应当制定飞行中实施燃油检查与燃油管理的政策和程序，并经局方批准。
(b)机长应当始终保证机上剩余的可用燃油量，不低于飞抵目的地起降场并完成安全着陆所需要的燃油量和计划的落地最后储备燃油量之和。
(c)当驾驶员计算飞往某一特定起降场的现行许可的任何改变会导致着陆后的剩余燃油低于最后储备燃油时，机长应当通过宣布“MINIMUM FUEL”向空中交通服务通知最低油量状态。
(d)当预计只能在可安全着陆的最近起降场着陆，且着陆后的剩余燃油低于最后储备燃油量时，机长应当通过广播“MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL”宣布燃油紧急状况。
[bookmark: _Toc20455][bookmark: _Toc3436]第135.558条 危险天气和地面设施与导航设施不正常的报告
(a)在飞行中遇到气象条件、地面设施或者导航设施不正常时，包括机场跑道刹车效应与公布的情况不符，如果机长认为这些情况对其他飞行的安全十分重要，应当尽快通知有关的地面站或者空中交通管制员。
(b)机长按照本规则第135.431条进行航空器观测时，应当根据相应的要求进行观测、记录并报告空中交通管制员。
(c)按照本条(a)款接到通知的人员，应当把情况报告给直接负责运行该设施的机构。
[bookmark: _Toc913][bookmark: _Toc2910][bookmark: _Toc24799665][bookmark: _Toc24796966][bookmark: _Toc24799964][bookmark: _Toc9171][bookmark: _Toc24798772][bookmark: _Toc80689998][bookmark: _Toc29158082]第135.559条 机长职责
    (a)从发动机起动时起，直至直升机结束飞行最终停止移动、发动机关闭且旋翼叶片停止转动时止，机长应当对直升机的运行和安全及机上所有机组成员、旅客和货物的安全负责。
(b)机长应当保证飞行机组成员严格遵守第135.521条所规定的检查单中的所有内容。
(c)机长应当负责以可用的最迅速的方法将导致人员严重受伤或者死亡、航空器或者财产的重大损坏的任何航空器事故通知最近的有关当局。
(d)在飞行结束时，机长应当负责将所有已知的或者怀疑的直升机故障向许可证持有人报告。
[bookmark: _Toc24799965][bookmark: _Toc29158083][bookmark: _Toc24798773][bookmark: _Toc20958][bookmark: _Toc80689999][bookmark: _Toc21715][bookmark: _Toc24796967][bookmark: _Toc15680][bookmark: _Toc24799666][bookmark: _Hlk15737001]第135.561条 行李和货物的载运
许可证持有人载运货物和行李（包括手提行李）时，应当满足下列要求：
(a)装载在直升机内经批准的货架、货箱或者货舱内。
(b)按照符合局方规定的方式固定在直升机内。
(c)以满足下列全部要求的方式装载在客舱内：
(1)对于货物，用安全带或者其他有足够强度的系留装置予以固定，在正常可以预见的飞行与地面条件下不会产生移动。对于手提行李，进行系留以避免空中颠簸时发生移动。
(2)进行包装或者封盖，以避免伤害旅客。
(3)不会对座椅或者地板结构施加超过载荷限制的力。
(4)不得放在妨碍通达或者使用应急出口和正常出口的位置，或者妨碍使用驾驶舱和客舱之间过道的位置。仅当有辅助的标牌或者其他符合局方要求的方法能为旅客提供明确的提示，方可放在挡住旅客视线，使旅客无法见到“安全带”标牌、“禁止吸烟”标牌或者任何要求的出口标牌的位置。
(5)不得直接放置在就座旅客的正上方。
(6)对于某些在飞行过程中需要移动的物品，在起飞和着陆阶段也应当按照本条规定进行存放。
(7)对于全货物运行，如果在发生紧急情况时，货物的装载能够保证至少有一个应急或者正常出口供机上所有乘员顺利撤离直升机，则本条(c)款(4)项的要求不适用。
(d)在旅客座位下方安放行李时，应当有措施能保证在直升机受到碰撞所产生的极限惯性力的作用下，所放行李不会发生滑动，该力是由直升机型号合格审定所依据的紧急着陆条件规则确定的。
(e)如果装载货物的货舱在设计上要求飞行机组成员在飞行中发生火灾时进入货舱灭火，则货物的装载应当保证机组成员能够使用手提式灭火器将灭火剂喷射到货舱所有部位。
[bookmark: _Toc29017][bookmark: _Toc18294][bookmark: _Toc24798774][bookmark: _Toc24796968][bookmark: _Toc24799966][bookmark: _Toc80690000][bookmark: _Toc31417][bookmark: _Toc24799667][bookmark: _Toc29158084]第135.562条 酒精饮料
(a)除许可证持有人所供应的含酒精饮料外，任何人不得在航空器上饮用其他含酒精饮料。
(b)对于航空器上显示出醉酒状态的人员，许可证持有人不得再为其提供任何含酒精饮料。
(c)对于显示出醉酒状态的人员，许可证持有人不得允许其登机。
[bookmark: _Toc21517][bookmark: _Toc17413]第135.563条 驾驶员值勤期限制、飞行时间限制和休息要求
(a)许可证持有人在实施本章运行中不得指派机组成员在超出本章规定的机组成员适用的值勤期限制、飞行时间限制和不符合休息要求的情况下执行飞行任务，任何机组成员也不得接受超出这些限制和要求的飞行任务指派。
(b)当飞行机组配备1名驾驶员时，驾驶员的值勤期限制、飞行时间限制和休息要求应当符合以下规定：
(1)值勤期最多14小时，该值勤期内的飞行时间不得超过8小时，值勤期后应当安排至少10个连续小时的休息期，这个休息期应当安排在该值勤期结束时刻与下一值勤期开始时刻之间。
(2)发生运行延误时，如驾驶员的实际值勤时间未超过14小时的限制，则该值勤期后的休息期可以缩短至9小时。
(3)发生运行延误时，值勤期最多可以延长至16小时，但该值勤期后10小时的休息期不得缩短。
(c)当飞行机组配备2名驾驶员时，驾驶员的值勤期限制、飞行时间限制和休息要求应当符合以下规定：
(1)值勤期最多14小时，该值勤期内的飞行时间不得超过10小时，值勤期后应当安排至少10个连续小时的休息期，这个休息期应当安排在该值勤期结束时刻与下一值勤期开始时刻之间。
    (2)发生运行延误时，如驾驶员的实际值勤时间未超过14小时的限制，则该值勤期后的休息期可以缩短至9小时。
[bookmark: _Toc24798775][bookmark: _Toc24799967][bookmark: _Toc80690001][bookmark: _Toc29158085][bookmark: _Toc27683][bookmark: _Toc24796969][bookmark: _Toc24799668](3)发生运行延误时，值勤期最多可以延长至16小时，但该值勤期后10小时的休息期不得缩短。
[bookmark: _Toc1959][bookmark: _Toc3025]第135.564条 客舱乘务员的飞行值勤期限制
(a)当按照本规则第135.461条规定的最低数量配备客舱乘务员时，客舱乘务员的飞行值勤期不得超过14小时。
(b)在按照本规则第135.461条规定的最低数量配备上增加客舱乘务员人数时，客舱乘务员的飞行值勤期限制和休息要求应当符合如下规定：增加1名客舱乘务员，飞行值勤期不得超过16小时；增加2名客舱乘务员，飞行值勤期不得超过18小时；增加3名或者3名以上客舱乘务员，飞行值勤期不得超过20小时。
(c)发生意外运行情况下飞行值勤期的延长，许可证持有人可以将本条(a)款或者(b)款规定的值勤期限制延长2小时或者延长至可以将飞机安全地降落在下一个目的地机场或者备降机场。
[bookmark: _Toc4010][bookmark: _Toc1520]第135.565条 机组成员的周、月、年飞行时间限制
    许可证持有人在为飞行机组成员安排飞行时，应当保证飞行机组成员的总飞行时间遵守以下规定，总飞行时间包括按照本规则实施运行的飞行时间和训练、调机飞行等的其他飞行时间：
(a)任何7个连续日历日内不得超过40小时。
(b)任一日历月内不得超过100小时，且在任何连续3个日历月内的总飞行时间不得超过270小时。
(c)任一日历年内不得超过1000小时。
[bookmark: _Toc24796970][bookmark: _Toc29158086][bookmark: _Toc17724][bookmark: _Toc1317][bookmark: _Toc80690002][bookmark: _Toc24799968][bookmark: _Toc24799669][bookmark: _Toc24798776][bookmark: _Toc11610]第135.567条 机组成员值勤期和飞行时间安排的附加限制
(a)如果机组成员以取酬为目的参加其他运行，则在参加本规则运行时，值勤时间、飞行时间的总和应当满足本规则规定的值勤期和飞行时间限制。
(b)许可证持有人安排机组成员的值勤期时，如果按照正常情况能够在限制时间内终止值勤期，但由于运行延误，所安排的飞行没有按照预计时间到达目的地，超出了值勤期的限制时间，则不认为该机组成员在排班时超出了值勤期限制。但是，应当遵守本规则第135.563条的规定，值勤期的延长最多不超过2个小时。
(c)许可证持有人安排机组成员的飞行时间时，如果正常情况下能够在限制飞行时间内结束飞行，但由于运行延误，所安排的飞行没有按照预计时间到达目的地，超出了飞行时间限制，则不认为该机组成员在排班时超出了飞行时间限制。
(d)机组成员在起飞前由于延误造成的待命时间，计入值勤期时间之内。
[bookmark: _Toc24799670][bookmark: _Toc22482][bookmark: _Toc6283][bookmark: _Toc24798777][bookmark: _Toc29158087][bookmark: _Toc24796971][bookmark: _Toc7887][bookmark: _Toc24799969][bookmark: _Toc80690003]第135.569条 机组成员休息时间的附加要求
(a)许可证持有人不得在机组成员规定的休息期内为其安排任何工作，该机组成员也不得接受许可证持有人的任何工作。
(b)本章要求的休息期可以包含在其他休息期之内。
(c)当许可证持有人为机组成员安排了其他工作任务时，该任务时间可以计入、也可以不计入值勤期。当不计入值勤期时，在值勤期开始前应当为其安排至少10个小时的休息期。
(d)许可证持有人将机组成员运送到执行飞行任务的机场，或者将其从解除任务的机场运送回驻地，这些路途上所耗费的时间不应当被认为是休息期的组成部分。
(e)只有在发生运行延误时，才允许按照本规则第135.563条中的规定缩短休息期，不允许作事先安排。
(f)如果飞行值勤期的终止地点所在时区与机组成员的基地所在时区之间有6个或者6个小时以上的时差，则当机组成员回到基地以后，许可证持有人必须为其安排一个至少连续48个小时的休息期。这一休息期应当在机组成员进入下一值勤期之前安排。
[bookmark: _Toc24180][bookmark: _Toc24796972][bookmark: _Toc29158088][bookmark: _Toc24799970][bookmark: _Toc24798778][bookmark: _Toc24799671][bookmark: _Toc80690004](g)除非机组成员在前一个飞行值勤期结束后至下一个飞行值勤期开始前，获得了至少连续10个小时的休息期，任何许可证持有人不得安排，且任何机组成员也不得接受任何飞行值勤任务。
[bookmark: _Toc6633][bookmark: _Toc25171]第135.570条 航空器在地面移动、起飞和着陆期间食品、饮料和旅客服务设备的存放
(a) 当许可证持有人提供的任何食品、饮料或餐具位于任何旅客座位上时，许可证持有人不得移动航空器在地面移动、起飞或着陆。
(b) 除非每个食品和饮料托盘以及座椅后背的折叠桌板已固定在收起位置，否则许可证持有人不得移动航空器在地面移动、起飞或着陆。
(c) 除非每个旅客服务手推车已固定在收起位置，否则许可证持有人不得允许航空器在地面移动、起飞或着陆。
(d) 每位旅客应当遵守机组成员关于遵守本条规定的指令。
[bookmark: _Toc8434][bookmark: _Toc24049]第135.571条 机场要求
(a)许可证持有人使用的任何机场，应当考虑到机场的规模、道面、障碍物和灯光等因素认定该机场足以供运行使用。
(b)驾驶员夜间载运旅客在机场起飞和着陆，应当满足下列条件：
(1)已经通过带照明的风向指示器或者与当地的通信联络中确定了风向，或者在起飞前通过驾驶员的个人观察确定了风向。
(2)用于起飞或者着陆的区域界线已使用边界标志灯、跑道标志灯或者反光材料等设施清晰标出。
(c)对于本条(b)款，如果起飞或者着陆区域使用马灯等其他发光装置标记，应当得到局方的批准。
[bookmark: _Toc7134][bookmark: _Toc18083]第135.573条 高海拔机场和区域运行
按照本章在高海拔机场和区域运行的许可证持有人、驾驶员和维修人员应当满足有关高海拔机场和区域安全运行的直升机构型和适航性、飞行机组构成和资质、维修人员资质、运行管理、维修管理等运行要素的附加要求。
[bookmark: _Toc1692][bookmark: _Toc21298][bookmark: _Toc2442][bookmark: _Toc24796973][bookmark: _Toc24798779][bookmark: _Toc24799672][bookmark: _Toc80690005][bookmark: _Toc24799971][bookmark: _Toc29158089]第135.574条 水上平台运行 
按照本章进行水上平台飞行运行的许可证持有人和驾驶员应当满足有关水上平台安全运行的机载设备、飞行机组构成和资质、最低飞行高度、天气标准、直升机性能、水上平台评估等运行要素的附加要求，且水上平台的设施设备应当符合相关标准。如果实施离岸进近程序、机载雷达进近和直升机巡航下降区域程序等运行，以及海上风电作业飞行，还应当满足相应运行的附加要求。
[bookmark: _Toc20278][bookmark: _Toc3999]第135.575条 应急救援飞行 
(a)按照本章实施应急救援飞行的许可证持有人、驾驶员和其他运行相关人员应当满足有关应急救援安全运行的直升机性能、机载设备、飞行机组构成和资质、飞行及其他运行相关人员训练、运行控制、最低运行标准、起降场地等运行要素的附加要求。
(b)许可证持有人应当建立应急救援飞行运行安全评估制度，在实施飞行前开展运行安全评估，并动态跟踪运行情况，根据运行条件变化动态更新评估结论，科学调整运行决策。
[bookmark: _Toc32501][bookmark: _Toc14279]第135.576条 出口座位
(a)本条适用于根据本135部运行的所有许可证持有人，但载客座位数为19座及以下的不定期运营和载客座位数为9座及以下定期运营除外。
(1) 每个许可证持有人应当根据本条(d)款所列适用功能的履行需要，判定其允许就座于出口座位的每个人员的适用性。就本条而言：
(i) 出口座位是指：
(A) 每个可直接进入出口的座位；以及
(B) 旅客要到达出口必须经过的那一排座位中，从该排最内侧靠近出口的座位到最内侧靠近通道的座位。
(ii) 旅客座位具有直接通道是指，旅客可以从该座位直接到达出口，而无需进入通道或绕过障碍物。
(2) 指定判定人员。 每个许可证持有人应以其运行手册中指定的人员，以非歧视性的方式，并符合本条的要求，作出本条要求的旅客出口座位适用性判定。
(3) 提交指定方案以供批准。 每个许可证持有人应当根据本款中的定义，为其机队中的每种旅客座位布局指定出口座位，并将这些指定作为根据本条(m)和(o)款要求提交审批的程序的一部分，提交审批。
(b) 如果许可证持有人认定某人很可能无法履行本条(d)款所列的一项或多项适用功能，则不得将该人安排在受本条限制的座位就座，原因包括：
(1) 该人双臂、双手及双腿缺乏足够的灵活性、力量或灵巧度以：
(i) 向上、向侧方和向下触摸到应急出口和出口滑梯操作机构的位置；
(ii) 抓握并推、拉、转动或以其他方式操作这些机构；
(iii) 推、猛推、拉或以其他方式打开应急出口；
(iv) 提起、握住、放置在附近座位上，或越过座椅靠背移动到下一排，尺寸和重量相当于机翼上方窗户应急出口门物体；
(v) 移除尺寸和重量与机翼上方应急出口门相似的障碍物；
(vi) 迅速到达应急出口；
(vii) 在移除障碍物时保持平衡；
(viii) 迅速撤离；
(ix) 在滑梯展开后将其稳定；或
(x) 协助他人从逃生滑梯上撤离；
(2) 该人未满15周岁，或在没有成人伴侣、父母或其他亲属的协助下，缺乏履行本条(d)款所列一项或多项适用功能的能力；
(3) 该人缺乏阅读和理解许可证持有人以印刷或图形形式提供的、与应急撤离相关的本条要求的指令的能力，或缺乏理解口头机组指令的能力；
(4) 该人缺乏足够的视觉能力，在超出隐形眼镜或眼镜的视觉辅助器具帮助下，无法履行本条(d)款的一项或多项适用功能；
(5) 该人缺乏足够的听觉能力，在超出助听器的帮助下，无法听到并理解乘务员喊出的指令；
(6) 该人缺乏向其他乘客充分口头传达信息的能力；或
(7) 该人有：
(i) 某种状况或责任，例如照看幼儿，可能妨碍其履行本条(d)款所列的一项或多项适用功能；或
(ii) 某种状况，如果其履行本条(d)款所列的一项或多项适用功能，可能对其造成伤害。
(c) 每位旅客应当遵守机组成员或许可证持有人其他授权雇员为执行根据本条制定的出口座位限制而给出的指令。
(d) 每个许可证持有人应当在受本条限制的每个出口座位处的旅客信息卡上，以机组进行简介和口头指令所使用的语言，印有下述信息：在发生紧急情况且无机组人员协助时，就座于出口座位的旅客需要履行以下职责：
(1) 找到应急出口；
(2) 识别应急出口打开机构；
(3) 理解操作应急出口的指令；
(4) 操作应急出口；
(5) 评估打开应急出口是否会增加旅客可能面临的危险；
(6) 遵循机组成员给出的口头指示和手势；
(7) 收好或固定应急出口门，使其不妨碍出口的使用；
(8) 评估逃生滑梯的状况，启动滑梯，并在滑梯展开后将其稳定，以协助他人从滑梯撤离；
(9) 迅速通过应急出口；以及
(10) 评估、选择并遵循远离应急出口的安全路径。
(e) 每个许可证持有人应当在每个出口座位处的旅客信息卡上列明：
(1) 以机组发出紧急指令的主要语言，列出本条(b)款规定的筛选标准，并请求旅客主动告知以便重新安排座位，如果该旅客——
(i) 不能满足本条(b)款规定的筛选标准；
(ii) 有不易察觉的状况会阻碍其履行本条(d)款所列的适用功能；
(iii) 因履行一项或多项该等功能而可能遭受身体伤害；或
(iv) 不希望履行该等功能；以及
(2) 以许可证持有人在旅客信息卡上使用的每种语言，请求旅客主动告知以便重新安排座位，如果该旅客缺乏阅读、叙述或理解许可证持有人提供的、以印刷或图形形式呈现的本条要求的、与应急撤离相关指令的能力，或缺乏理解紧急情况下机组指令所使用的特定语言的能力；
许可证持有人不得要求旅客披露其需要重新安排座位的理由。
(f) 每个许可证持有人应当在所有其进行旅客运行的机场的旅客登机口和售票柜台，备有关于出口座位判定的书面程序，以供公众查阅。
(g) 除非至少有一名必需的机组成员已核实，没有出口座位被其认定可能无法履行本条(d)款所列适用功能的人员占用，否则许可证持有人不得允许滑行或推出。
(h) 每个许可证持有人应在其旅客简介中提及(d)款和(e)款要求的旅客信息卡、(b)款规定的筛选标准以及(d)款规定的需履行功能。
(i) 每个许可证持有人应在其旅客简介中请求旅客主动告知以便重新安排座位，如果该旅客：
(1) 不能满足本条(b)款规定的筛选标准；
(2) 有不易察觉的状况会阻碍其履行本条(d)款所列的适用功能；
(3) 因履行一项或多项该等功能而可能遭受身体伤害；或
(4) 不希望履行该等功能。
许可证持有人不得要求旅客披露其需要重新安排座位的理由。
(j) 如果许可证持有人根据本条认定，很可能被分配到出口座位的旅客无法履行本条(d)款所列功能，或旅客要求非出口座位，许可证持有人应立即将该旅客重新安排到非出口座位。
(k) 如果非出口座位已全部订满，且为安置从出口座位重新安排的旅客有必要，许可证持有人应将一名愿意且能够承担可能需要的撤离功能的旅客移至出口座位。
(l) 许可证持有人仅可在以下情况下拒绝运输旅客：
(1) 旅客拒绝遵守机组成员或许可证持有人其他授权雇员为执行根据本条制定的出口座位限制而给出的指令；或
(2) 唯一能够容纳该人身体残疾状况的座位是出口座位。
(m) 为遵守本条，许可证持有人应当：
(1) 制定程序，解决以下事项：
(i) 本条(b)款列出的筛选标准；
(ii) 本条(d)款列出的功能；
(iii) 本条规定的关于机场信息、旅客信息卡、机组成员对出口座位适当就座的核实、旅客简介、座位分配以及拒绝运输的要求；
(iv) 如何解决因执行本条而产生的争议，包括指明许可证持有人的机场员工，投诉应向其提出以解决争议；以及
(2) 将其程序提交给主任运行监察员进行初步审查和批准。
(n) 许可证持有人应在登机前，在最大可行范围内，根据本条(b)款列出的标准和(d)款列出的功能分配座位。
(o) 本条(m)款要求的程序，在获得局方的最终批准之前不得生效。批准将仅基于许可证持有人程序的安全方面。
[bookmark: _Toc27939][bookmark: _Toc14134]第135.577条 非紧急医疗救护运行 
按照本章实施非紧急医疗救护运行的许可证持有人、驾驶员和其他运行相关人员应当满足有关医疗救护安全运行的航空器性能、机载设备、飞行机组构成和资质、飞行及其他运行相关人员训练、运行控制、最低运行标准、起降场地等运行要素的附加要求。
[bookmark: _Toc14456][bookmark: _Toc17660]第135.578条 电子导航数据管理
(a)许可证持有人应当配备适当的电子导航数据（含导航数据库）管理工具。
(b)许可证持有人使用的电子导航数据产品应当支持导航应用，满足所需的数据完好性标准。
(c) 在特殊批准的导航应用中使用电子导航数据前，许可证持有人应当向局方演示证明数据处理流程和导航数据满足要求的数据完好性标准。
(d)许可证持有人应当通过直接或者通过监控第三方供应商符合性的方式，持续监控数据处理流程和导航数据的完好性。
(e)许可证持有人应当确保在所有相关的直升机上及时地安装电子导航数据，保证数据当前有效和未被更改。
(f)许可证持有人预见或者发现电子导航数据存在缺陷并对飞行运行构成危险时，应将相关信息通报给相关运行人员及电子导航数据产品提供商。
[bookmark: _Toc6695][bookmark: _Toc12734]第135.579条 直升机的机上爆炸物搜寻程序检查单
许可证持有人应当制定爆炸物搜寻程序检查单，并在有理由怀疑直升机可能是非法干扰行为的目标时，检查直升机上隐藏的武器、爆炸物或者其他危险装置。该检查单应当包括在发现爆炸物或者可疑物时所采取适当行动步骤的指南。
[bookmark: _Toc24796974][bookmark: _Toc80690006][bookmark: _Toc24799972][bookmark: _Toc18668][bookmark: _Toc24799673][bookmark: _Toc12038][bookmark: _Toc29158090][bookmark: _Toc24798780][bookmark: _Toc23141]第四节  性能使用限制
[bookmark: _Toc523314571][bookmark: _Toc516219560][bookmark: _Toc29158091][bookmark: _Toc24799674][bookmark: _Toc24798781][bookmark: _Toc24799973][bookmark: _Toc24796975][bookmark: _Toc239][bookmark: _Toc80690007][bookmark: _Toc12630][bookmark: _Toc6615]第135.581条 一般要求
(a)直升机运行应当满足局方制定的性能规范。
(b)在发生临界发动机失效不能确保继续安全飞行的情况下，许可证持有人应当考虑下列因素，以成功实施安全迫降：
(1)根据直升机特性确定的最小能见度。
(2)是否在飞行航径下方存在安全迫降的场地。
(c)在人口稠密的恶劣环境条件下的起降场之间往返运行时，考虑发动机失效风险，起飞和着陆应当以1级性能运行。
(d)直升机的运行应当符合适航审定所确定的性能要求，并且不得超出在其飞行手册中的使用限制。
(e)仅当直升机飞行手册提供的性能资料表明，将要进行的飞行符合本条(f)款和本规则第135.583条的标准方可开始飞行。
(f)在应用本节各项标准时，应当考虑严重影响直升机性能的所有因素，包括重量、操作程序、与运行所在地标高相应的气压高度、气温、风和地面条件等。这些因素应当直接作为运行参数加以考虑，或者用裕度的方法间接地加以考虑，可以通过性能数据表或者在直升机据以运行的、全面而详细的性能规范规定该裕度。
(g)起飞和着陆阶段，只有能够实施安全迫降，方可按照2级性能运行。
[bookmark: _Toc516219562][bookmark: _Toc21430][bookmark: _Toc10489][bookmark: _Toc24799675][bookmark: _Toc24799974][bookmark: _Toc523314573][bookmark: _Toc24798782][bookmark: _Toc80690008][bookmark: _Toc24796976][bookmark: _Toc4015][bookmark: _Toc29158092]第135.583条 重量限制
(a)起飞重量不得超过本规则第135.581条(a)款中性能规范规定的重量，同时应当考虑飞行过程中的燃油消耗，以及必要时的应急放油。
(b)起飞重量不得超过直升机飞行手册规定的最大起飞重量。
(c)着陆重量不得超过直升机飞行手册中规定的最大着陆重量。
(d)除经局方批准外，起飞和着陆重量不得超过相应的噪声审定标准所规定的最大重量。
(e)起飞和初始爬升阶段
(1)实施1级性能运行时，在起飞决断点或者该点之前发生临界发动机失效时，直升机应当能够终止起飞并在可用中断起飞区内停住，或者在起飞决断点或者该点之后发生临界发动机失效时，直升机应当能够继续起飞，保持足够的越障裕度，直至满足本条(f)款(1)项的规定。
(2)实施2级性能运行时，达到起飞后限定点（DPATO）之后的任何时间发生临界发动机失效，直升机应当能够继续起飞，并保持足够的越障裕度，直至满足本条(f)款(1)项的规定。在起飞后限定点（DPATO）之前，临界发动机失效可能导致直升机迫降，应当满足本规则第135.581条(b)款的要求。
(f)航路阶段
(1)实施1级和2级性能运行时，在任一点临界发动机发生失效时，所有飞行均不得低于相应的最低飞行高度。对于1级性能运行，应当能够继续飞行到一个符合本条(g)款(1)项的条件的场地。对于2级性能运行，应当能够继续飞行到一个符合本条(g)款(2)项条件的场地。
(2)在所有发动机都工作的情况下，应当能够继续沿航路飞行，且不得低于相应的最低飞行高度。任何时候，一台发动机失效将导致直升机迫降，应当满足本规则第135.581条(b)款的要求。
(g)进近和着陆阶段
(1)实施1级性能运行时，在着陆决断点之前的进近和着陆阶段任一点临界发动机发生失效时，应当能够在目的地机场或者任何备降机场的进近过程中，保持足够的越障裕度，并在可用着陆距离内停住。当复飞时，应当满足本条(e)款(2)项的越障要求。当失效发生在着陆决断点之后，应当能够继续着陆并在可用着陆距离内停住。
(2)实施2级性能运行时，在着陆前限定点（DPBL）之前临界发动机发生失效时，应当能够在目的地机场或者任何备降机场的进近过程中，保持足够的越障裕度，并在可用着陆距离内停住。当复飞时，应当满足本条(e)款(2)项的越障要求。在着陆前限定点（DPBL）之后，一台发动机发生失效可能导致直升机迫降，应当满足本规则第135.581条(b)款的要求。
[bookmark: _Toc3017][bookmark: _Toc28300]第135.584条 运输类直升机跨水运行的性能要求
[bookmark: _Toc24796977][bookmark: _Toc4893][bookmark: _Toc24799676][bookmark: _Toc29158093][bookmark: _Toc516219563][bookmark: _Toc24799975][bookmark: _Toc24798783][bookmark: _Toc80690009][bookmark: _Toc25141][bookmark: _Toc523314574][bookmark: _Toc30177]实施跨水运行的运输类直升机的性能应当符合本规则第135.214条要求。
第135.585条 障碍物数据
许可证持有人应当根据障碍物数据，制定符合性能规范中规定的起飞、初始爬升、进近和着陆阶段要求的程序。
[bookmark: _Toc28913][bookmark: _Toc8749]第135.586条 运输类直升机云上或者仪表飞行规则条件下运行的性能要求
实施云上或者仪表飞行规则条件下运行的运输类直升机的性能应当符合本规则第135.215条。

[bookmark: _Toc24799677][bookmark: _Toc24798784][bookmark: _Toc24796978][bookmark: _Toc28253][bookmark: _Toc24799976][bookmark: _Toc19680][bookmark: _Toc29158094][bookmark: _Toc80690010][bookmark: _Toc16613][bookmark: _Toc523314597]第五节  维修
[bookmark: _Toc6694][bookmark: _Toc3764][bookmark: _Toc1551][bookmark: _Toc24799977][bookmark: _Toc29158095][bookmark: _Toc24796979][bookmark: _Toc80690011][bookmark: _Toc24798785][bookmark: _Toc24799678]第135.587条 一般要求
(a)许可证持有人应当对保持直升机的适航性状态负责，按照下列要求建立由维修主管负责的维修系统，并落实其适航性责任：
(1)由按照CCAR-145部批准的维修单位实施维修工作。
(2)具有直接向维修主管报告的工程技术、生产计划、质量安全和培训管理部门，对维修系统符合本章的要求实施管理。
(b)上述按照CCAR-145部批准的维修单位可以是自建的，也可以是与他人合作共同组建的。对于与他人合作共同组建的情况，许可证持有人应当以与维修单位签署协议的方式委托维修。
(c)发动机、旋翼及部件的维修，和其他不具备维修能力的维修工作，应当送至具有相应维修能力且按照CCAR-145部批准的维修单位实施维修。
(d)本章所述维修工作包括对直升机或者部件所进行的任何检查、测试、修理、排故或者翻修工作。对于已经获得适航审定部门批准的设计更改的实施，也视为维修工作。
[bookmark: _Toc28206][bookmark: _Toc23383][bookmark: _Toc25453](e)许可证持有人应当保证其直升机及其部件、维修系统接受局方为保证其对本章规定的符合性而进行的检查和监督。
[bookmark: _Toc24799978][bookmark: _Toc24799679][bookmark: _Toc24798786][bookmark: _Toc80690012][bookmark: _Toc29158096][bookmark: _Toc24796980]第135.589条 维修方案
(a)许可证持有人应当为每架按照本章运行的直升机编制维修方案，维修方案的设计应当考虑人的因素的影响。初始的维修方案编制应当基于下列适用的持续适航文件，并经局方批准：
(1)局方发布的适航指令或者其他强制性要求中规定的维修任务。
(2)直升机制造厂家发布并经局方批准的适航性限制要求中规定的维修任务。
(3)直升机制造厂家发布并经局方批准的计划维修文件中要求的维修任务。 
(4)直升机、发动机、旋翼、部件制造厂家发布的维修手册中建议的维修任务。
(5)直升机、发动机、旋翼、部件制造厂家发布的服务文件中建议的维修任务。
(b)在建立维修可靠性管理体系并基于可靠性分析的基础上，可以调整上述持续适航文件中要求或者建议的维修任务；但不得在未获得适航审定部门批准的情况下，更改适航指令或者适航性限制中要求的维修任务。
(c)如计划允许直升机带故障放行，许可证持有人应当根据直升机型号适用的主最低设备清单制定最低设备清单，并获得局方批准。
(d)当局方基于事故、事件或者报告的调查，提出其他维修要求时，直升机维修责任人或者单位应当严格执行。
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(a)维修系统的工程技术部门应当配备足够的符合本条(e)款资质的专业技术工程师，并符合下列管理要求：
(1)确保包括直升机、发动机、旋翼、部件制造厂家公开发布资料在内的，经局方批准或者认可的持续适航文件齐全有效。
(2)编制符合本规则第135.589条要求的维修方案，并准备合适的计划维修任务工作单卡或者对外送修技术要求。
(3)如果计划通过可靠性分析持续优化维修方案，应当建立有效的维修可靠性管理体系。
(4)对维修实施提供技术支持，并开展必要的工程调查。
(b)维修系统的生产计划部门应当配备足够的具备机型维修经验的人员，并符合下列管理要求：
(1)建立有效的维修计划控制，确保计划维修任务在规定的间隔前完成。
(2)协调维修系统内维修单位按照CCAR-145部的要求实施具备维修能力的维修任务。
(3)当维修系统不具备直升机或者部件维修的能力时，及时组织对外送修。
(4)妥善保存直升机维修记录并建立直升机技术档案。
(c)维修系统的质量安全和培训管理部门应当配备足够的具备机型维修经验的管理人员，并符合下列管理要求：
(1)建立合适的质量安全管理规范和工作程序，确保安全管理体系要求及维修系统内各部门的职责能够有效落实。
(2)建立合适的维修系统人员培训及资质评估制度，确保各类人员在上岗前具备相应的资质，确保维修人员经过合格的培训，并在实施维修任务前熟悉相关的维修工作内容。
(3)建立合适的供应商和对外送修的评估制度，确保维修中使用工具设备、器材的合法性和对外送修的维修质量。
(4)建立和实施定期的内部质量审核，持续监督质量管理规范和工作程序的落实情况。
(5)定期检查每架直升机的适航性状态。
(6)对直升机发生的维修质量问题开展有效的调查。
(7)维修差错管理。
(8)建立并保存维修系统所有人员的技术档案及培训记录，并保证现行有效。人员技术档案及培训记录应当妥善保存，防止非授权人员接近和修改。人员技术档案应当在维修人员离开后至少保存2年。人员技术档案至少应当包括下列内容：
(i)现任职务或者工作范围；
(ii)按照年月填写的技术简历；
(iii)参加过的培训课程、培训形式、培训学时及考试成绩(如适用)；
(iv)学历证明及合格证件的复印件。
(d)为落实上述管理要求，维修系统应当具备足够的办公场所和设施设备，支持维修系统各部门工作的有效开展。
(e)维修系统的专业技术工程师应当至少具备相应机型的维修经验，并且具有符合局方要求的英语能力。
(f)当飞机、发动机、螺旋桨、部件制造厂家发布的持续适航文件为英文版本时，维修人员的维修技术英语等级应与维修中使用的技术文件相匹配或通过等效方式能够正确使用。 
(g)除上述(c)款规定的质量审核和监督要求外，许可证持有人可以将本条中规定的其他维修管理要求进行外委。
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(a)许可证持有人应当就如何落实适航性责任并符合本章要求制定维修工程管理手册，并经局方批准。
(b)维修工程管理手册应当至少包括下列内容，并考虑人的因素的影响：
(1)维修主管声明。
(2)维修系统总体介绍。
(3)机构和人员职责。
(4)工程技术管理。
(5)生产计划管理
(6)质量安全管理。
(7)人员培训管理。
(8)相关工作表格样式和附件。
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(a)许可证持有人应当为运行的每架直升机建立直升机技术状态记录，连续记录直升机的技术状态信息，并至少包括下列内容：
(1)直升机的型号、制造厂家、出厂日期、购买日期。
(2)国籍登记证、适航证件号及有效期。
(3)购买前直升机所有人及累计使用时间。
(4)购买后累计使用时间，包括日历时间、飞行小时和起落次数。
(5)完成的计划维修工作的日期、累计使用时间、项目、实施人员或者单位、批准恢复使用人员（包括姓名、签名和执照编号）。
(6)适航指令执行记录，包括自出厂以来完成的所有适航指令。
(7)重要修理和改装记录，包括自出厂以来完成的所有重要修理和改装。
(b)许可证持有人应当妥善保存直升机技术档案，并且建立有效的备份措施，以保证记录丢失或者损毁后的可恢复性。
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(a)许可证持有人的每架直升机在首次投入运行前应当通过局方或符合要求的单位或人员的检查，经批准列入运营规范后方可投入运行。
(b)许可证持有人应当对每架直升机在每年度开展一次适航性检查。年度适航性检查应当由局方或符合要求的单位或人员开展，并接受局方针对直升机适航性状况的抽查。许可证持有人应当接受局方在任何时间对其正在运营的航空器进行的适航性检查。
(c)年度适航性检查应当基于直升机技术状态及记录、维修记录和维修放行证明开展，确认直升机当前状态和是否完成了规定的维修要求。
(d)完成年度适航性检查后，许可证持有人应当及时向局方如实报告下列信息：
(1)年度累计飞行时间和起落次数。
(2)当前状态，包括运行中、停场待修、油封、拆解储存等。
(3)维修要求的实施情况，对于未完成的计划维修任务、长期未修复的故障或者缺陷，应当具体说明。
(4)适航指令的实施情况，对于未完成的，应当具体说明。
(5)重要修理和改装（如适用）的实施情况，并具体说明。
(e)当年度适航性检查发现存在未完成的计划维修任务、适航指令等导致直升机不适航的情况，维修主管应当及时安排纠正，并控制在纠正前停止运行。
(f)完成年度适航性检查的航空器才能继续投入运行。
(g)对于局方实施的直升机首次投入运行的检查和年度适航性检查，许可证持有人应当按照规定支付检查费用。
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(a)许可证持有人应当在其主运行基地或者符合局方规定的其他地方保存以下资料，并处于能随时接受局方检查的状态：
(1)运营许可证。
(2)运营规范。
(3)一份按照本规则运行的直升机清单，并列出每架直升机的装备及与其相应的运行种类，该记录至少保存6个月。
(b)许可证持有人应当使用经局方批准的计算机记录系统，建立和保存实施运行的每名驾驶员的下列记录：
(1)技术档案，包括驾驶员姓名，驾驶员持有的执照种类、等级和编号，驾驶员当前的职位和被委派的日期，持有的体检合格证等级和有效期，驾驶员飞行时间的详细记录，飞行检查员的指派文件，各种训练和检查的记录，本规则要求的初始训练和定期复训的完成日期，事故、事故征候结论，奖励和惩罚记录，解除驾驶员职位的有关记录等。
(2)用于判断驾驶员资格满足本规则相应要求的详细记录，包括本规则要求的各种资格考试、熟练检查和航线检查的日期、结果（含使用的直升机的型号），航路检查，直升机和航路资格审定，体检鉴定和疾病治疗，飞行时间、值勤时间和休息时间的记录、飞行机组用于飞行准备的检查清单等。 
(3)驾驶员的体检鉴定和疾病治疗记录应当长期保存。
(4)应当将本条(b)款(1)项和(2)项要求的每项记录保存至少12个月。
(c)许可证持有人应当在驾驶员所服务的基地保存本条(b)款要求的记录，以便接受局方的检查。驾驶员不再服务于该许可证持有人时，许可证持有人应当自其退出运行之日起，将本条(b)款(1)项要求的记录保存至少24个月，并在其提出要求时向其提供训练记录的副本。
(d)对于多发直升机，许可证持有人应当制定一式两份包含直升机装载信息的装载舱单并对其准确性负责。舱单应当在每次起飞之前准备完毕，并且应当包括下列内容：
(1)旅客人数。
(2)装载后直升机的总重。
(3)该次飞行的最大允许起飞重量。
(4)重心限制。
(5)装载后的直升机重心。如果直升机根据装载表或者其他经局方批准的方法进行装载，能够确保装载后的直升机重心不会超出批准的限制，则不需要计算实际的重心。在这种情况下，需在舱单上注明，根据装载表或者其他经批准的方法，该直升机的重心在限制之内。
(6)直升机的登记号或者航班号。
(7)该次飞行的始发地和目的地。
(e)对于要求制定装载舱单的直升机，机长应当将一份完整的舱单随直升机携带至目的地。许可证持有人应当在其主运行基地或者另一局方同意的地点保存一份完整的舱单至少30日。
(f)许可证持有人应当将填好的各种飞行准备表单保存3个月。
(g)许可证持有人应当保存燃油记录，以使局方能够确认许可证持有人在每一次飞行中都遵守了本规则第135.543条和第135.557条的要求。许可证持有人应当至少保存燃油记录3个月。
(h)许可证持有人应当保存滑油记录，以使局方能够根据滑油消耗趋势确认有足够滑油完成每次飞行。许可证持有人应当至少保存滑油记录3个月。
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(a)许可证持有人应当对于每架直升机建立飞行记录本，记录与飞行安全有关的运行信息、飞行机组和维修人员需要了解的有关数据和信息，包括运行中发现的缺陷和工作不正常情况、所进行的维修工作和推迟维修项目、维修放行签署等。
(b)飞行记录本的格式应当符合局方规定。如使用纸质记录，各项内容应当使用墨水或者不可以更改的书写工具及时填写，并且有足够的复页以保证满足使用和保存要求。
(c)除经局方批准采用的电子飞行记录本外，许可证持有人应当在驾驶舱或者其他飞行机组成员易于取用的地方放置一份直升机飞行记录本原件，其中至少记录包括每次飞行前三次飞行期间填写内容的连续记录，并且每次起飞前在地面保存一份记录上一次飞行和该次飞行前填写内容的直升机飞行记录本的复页。
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(a)许可证持有人应当按照本条(b)款的要求向局方报告直升机出现或者发现的下列事件：
(1)飞行中的失火以及有关火警系统工作不正常。
(2)飞行中的假火警信号。
(3)在飞行中引起发动机、相邻结构、设备或者部件损坏的发动机排气系统故障或者失效。
(4)飞行中引起烟、蒸汽、有毒或者有害烟雾在驾驶舱或者客舱积聚或者流动的直升机部件的故障或者失效。
(5)飞行中或者地面发动机熄火或者停车。
(6)飞行中燃油系统或者应急放油系统的故障导致燃油流量受影响或者渗漏。
(7)飞行中非正常的起落架收放或者起落架舱门的开启和关闭。
(8)导致直升机在地面运动时制动力异常的刹车系统部件的失效或者故障。
(9)直升机系统及其部件的故障或者失效导致中断起飞或者在飞行中采取紧急措施的情况。 
(10)需要重大修理的结构问题。
(11)超出直升机制造厂家或者局方允许的结构裂纹、永久变形或腐蚀。
(12)其他已经危及或者可能危及直升机安全运行的故障或者缺陷。
(b)许可证持有人应当在发生或者发现系统工作不正常事件、结构失效或者缺陷情况的24小时之内向局方报告，并及时开展或者按要求配合局方开展相应的调查。报告应当至少包括下列可获得的适用信息，并按照局方要求的方式如实填报：
(1)直升机、发动机、旋翼的制造厂家、型号和序号。
(2)直升机、发动机、旋翼或者部件的总使用时间和循环。
(3)直升机国籍登记号。
(4)发生或者发现的日期和地点。
(5)不正常事件、失效或者缺陷具体描述和排故措施。
(6)不正常事件、失效或者缺陷发生的飞行阶段。
(7)故障、失效或者缺陷部件和具体描述。
(8)故障、失效或者缺陷部件所属的章节、件号、名称、序号、部位、使用时间和循环，维修经历以及修后使用时间和循环。
(9)采取的预防或者紧急措施。
(c)对于自行开展调查的情况，许可证持有人应当在调查完成后及时向局方补报上述未填报完整的适用信息，并报告所采取的安全改进或者预防措施。如涉及到维修差错，应当及时向局方报告涉及的维修单位和具体情况。如涉及设计或者制造缺陷，应当及时向局方和直升机制造厂家报告。
(d)许可证持有人应当按照局方规定的格式和方式，在每月10日之前向局方报告前一个月机队基本运行情况、航空器状态、运行地点，飞行小时等使用信息，以及因机械原因导致的下述情况的汇总报告：
(1) 中断飞行；
(2) 非计划更换航空器；
(3) 延误、备降或者改航；
(4) 因已知或者怀疑的机械原因引起的非计划换发。
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许可证持有人应当对其参与国际运行的直升机上携带的应急和救生设备建立清单，以便随时能够将清单提交援救协调中心。如适用，清单内应当包括救生筏和信号弹的数量、颜色和型号、应急医药用品、水的储备量以及便携式应急无线电设备的型号和频率等的详细信息。
[bookmark: _Toc29158106][bookmark: _Toc24799689][bookmark: _Toc32248][bookmark: _Toc80690022][bookmark: _Toc29971][bookmark: _Toc24796990][bookmark: _Toc523314632][bookmark: _Toc24798796][bookmark: _Toc22572][bookmark: _Toc24799988]第135.607条 飞行记录器记录
[bookmark: _Toc523314633]当许可证持有人的直升机涉及某一事故或者事件时，许可证持有人应当将飞行记录器的记录信息（必要时连同飞行记录器一起）保存至少60天并妥善保管，以待局方事故或事件调查人员按照相关规定予以处理。
[bookmark: _Toc12580][bookmark: _Toc30347]第135.609条 非法干扰行为的报告
在非法干扰行为发生后，机长应当立即向指定的当地相关主管部门提交一份该行为的报告。
[bookmark: _Toc24307][bookmark: _Toc1372]第 135.611条 运行中人为差错报告
许可证持有人应当在72小时内向局方报告运行中出现的飞行机组成员、维修及其他运行控制人员发生的人为差错。

[bookmark: _Toc11323][bookmark: _Toc15602]F章  航空器和设备
[bookmark: _Toc6468][bookmark: _Toc102100076][bookmark: _Toc102094869][bookmark: _Toc118183322][bookmark: _Toc21847390][bookmark: _Toc529878160][bookmark: _Toc18141][bookmark: _Toc534710904][bookmark: _Toc102094870][bookmark: _Toc21847391][bookmark: _Toc102100077][bookmark: _Toc529878161][bookmark: _Toc534710905][bookmark: _Toc118183323][bookmark: _Hlt37034848]第135.651条 适用范围
本章规定了按照本规则运行的航空器基本飞行仪表和设备要求。本章是对CCAR-91部的飞行仪表和设备要求的补充，要求重复安装的设备除外。
[bookmark: _Toc28075][bookmark: _Toc12410]第135.653条 应答设备
在管制空域飞行时，应当安装符合以下要求的空中交通管制应答设备：
(a)一套能够对空中交通服务的询问进行编码回答和自动发送气压高度信息的应答机，并且在涉及下列区域运行的还应当能够对其他航空器进行对点编码回答和自动发送气压高度信息：
(1)在运输机场空域运行。
(2)穿越或者占用局方公布的中、高空航路。
(b)符合CTSO-74C（C模式）或者CTSO-C112（S模式）相应技术标准规定的性能和环境要求。
[bookmark: _Toc26579][bookmark: _Toc102094871][bookmark: _Toc102100078][bookmark: _Toc23109][bookmark: _Toc529878162][bookmark: _Toc534710906][bookmark: _Toc118183324][bookmark: _Toc21847392]第135.655条 便携式电子设备
(a)从航空器为开始飞行而滑行起，直到航空器着陆后安全脱离跑道时为止，任何机上乘员不得开启和使用，许可证持有人或者机长也不得允许其开启和使用任何具有主动发射无线电信号功能的便携式电子设备，此类电子设备包括：
(1)对讲机。
(2)遥控玩具和其他带遥控装置的电子设备。
(3)许可证持有人确定会干扰航空器安全运行的其他便携式电子设备。
(b)除(a)款规定的外，许可证持有人确定在机上使用不会影响航空器通讯和导航系统正常工作的便携式电子设备，可以在巡航飞行阶段使用，但是在航空器起飞、爬升、下降、进近、着陆等飞行关键阶段不得使用。
(c)在航空器运行期间，当机组成员发现机上乘员打开了或者正在使用可能干扰航空器安全运行的便携式电子设备，或者飞行机组成员发现存在电子干扰并怀疑该干扰可能来自机上乘员所携带的便携式电子设备时，机组成员应当要求携带人立即关闭这些便携式电子设备的电源。
(d)本条(a)款第(4)项和(b)款所述的便携式电子设备应当由许可证持有人确定。
[bookmark: _Toc30102][bookmark: _Toc29394]第135.657条 航空器验证试飞
(a)对于涡喷飞机或者按照型号合格审定程序要求在目视飞行规则（VFR）下配备两名驾驶员的航空器，如果该航空器或者相同制造和类似设计的航空器先前未按照本规则或者CCAR-121部实施运行，则除了该航空器的审定试飞外，许可证持有人还应当至少实施符合局方要求的25小时验证试飞，包括：
(1)如果批准进行夜间飞行，至少5小时夜航时间。
(2)如果批准实施仪表飞行规则（IFR）飞行，在模拟或者实际的仪表天气条件下至少5次仪表进近程序飞行。
(3)进入一定数量的局方确定的有代表性的航路和机场。
(b)许可证持有人不得在验证试飞的航空器上载运旅客，但可以载运实施试飞所必需的人员以及局方指定的观察试飞的人员。可以在验证试飞的同时实施驾驶员训练飞行。
(c)对于本条(a)款，如果经过下列改装，则不认为航空器具有类似设计：
(1)所安装的动力装置与航空器合格审定时所装的动力装置型号不具相似性。
(2)航空器或者其部件的重大改装影响了飞行特性。
(d)如果局方认为存在特殊情况，无需完全符合本条的要求，局方可以批准许可证持有人对本条的偏离。
[bookmark: _Toc102094874][bookmark: _Toc16328][bookmark: _Toc31441][bookmark: _Toc102100080][bookmark: _Toc21847394][bookmark: _Toc529878165][bookmark: _Toc118183327][bookmark: _Toc534710909]第135.659条 要求双套操纵装置
对于在运行中要求两名驾驶员操作的航空器，应当装备可以使用的双套操纵装置。但是，对于型号审定仅要求一名驾驶员的航空器，可以使用可转移式驾驶盘替代两套驾驶盘。
[bookmark: _Toc29587][bookmark: _Toc534710910][bookmark: _Toc102094875][bookmark: _Toc3633][bookmark: _Toc102100081][bookmark: _Toc118183328][bookmark: _Toc529878166][bookmark: _Toc21847395]第135.661条 设备的基本要求
按照本规则实施运行的航空器应当安装下列设备：
[bookmark: _Toc102094876](a)一个可以调节气压基准的灵敏气压高度表。
(b)供每个汽化器使用的加温或者除冰设备。对于没有前述设备的压力式汽化器，则应具有一个备用气源。
(c)对于涡喷飞机，除供在驾驶员位置使用的两套陀螺坡度－俯仰显示仪（人工地平仪）外，还应当按照下列要求安装第三台指示器：
[bookmark: _Toc102094877](1)由独立于飞机正常发电系统的应急备用电源供电。
(2)在正常发电系统全部失效之后至少能继续可靠地工作30分钟。
[bookmark: _Toc102094878](3)不依赖任何其他姿态指示系统而独立工作。
(4)在正常发电系统全部失效之后无需选择就能工作。
(5)位于仪表板局方认可的位置上，使得任一驾驶员在其工作位置上即能清楚地看见并使用。
(6)在使用的所有阶段均有适当照明。
(d)对于涡轮发动机驱动的航空器，局方要求的其他设备。
[bookmark: _Toc1534][bookmark: _Toc17834]第135.663条 旅客广播和机组内话系统
按照本规则实施运行的旅客座位数超过19座的航空器应当安装有满足下列要求的设备：
(a)满足下列要求的旅客广播系统：
(1)除手持式送受话器、头戴式送受话器、麦克风、选择器开关和信号装置外，能够不依赖于本条(b)款所要求的机组内话系统而独立工作。
(2)按照CCAR-21部的相关规定获得批准。
(3)能从驾驶舱中机长、副驾驶位置处立即获取使用。
(4)对于每一个要求的、地板高度旅客应急出口，如果有邻近的客舱乘务员座位，则该处应当安装可以供在该处就座的客舱乘务员易于取用的麦克风。当出口间的距离允许就座的客舱乘务员之间进行无障碍口头通讯，一个麦克风可以用于多个出口。
(5)客舱中可以使用该系统的每一位置上的客舱乘务员能在10秒之内使用该系统。
(6)广播语音应当使所有旅客座位、厕所和客舱乘务员座位和工作位置处的人员听到。
(7)对于运输类飞机，应当满足CCAR-25部第25.1423条的要求。
(b)机组内话系统，应当满足下列要求：
(1)除手持式送受话器、头戴式送受话器、麦克风、选择器开关和信号设备外，能够不依赖于本条(a)款所要求的旅客广播系统而独立工作。
(2)按照CCAR-21部的相关规定获得批准。
(3)提供驾驶舱与下列各处的双向通讯：
(i)每一客舱。
(ii)除位于主客舱地板高度外的每一厨房。
(4)能从驾驶舱中机长、副驾驶位置立即获取使用。
(5)每一客舱中至少能从一个正常客舱乘务员位置获取使用。
(6)客舱中可以使用该系统的每一位置上的客舱乘务员能在10秒之内使用该系统。
(7)对于大型涡喷飞机：
(i)能从足够多的客舱乘务员位置上获取使用，使得从一个或者多个这些位置上能观察到每一客舱所有地板高度的应急出口（或者出口位于厨房内的情况下到这些出口的通道）。
(ii)具有一个带音频或者视觉信号的、供飞行机组成员提醒客舱乘务员和客舱乘务员提醒飞行机组成员使用的提示装置；该装置具有使呼叫接受者能识别是正常呼叫还是紧急呼叫的功能。
(8)当飞机在地面时，提供地面人员和驾驶舱飞行机组成员之间的双向通讯。供地面人员使用的机内通话系统位置应当使得从飞机内看不到使用该系统的人员。
[bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc3028]第135.665条 飞行记录器
(a)除经局方批准外，按本规则实施运行的航空器应当按照以下要求安装飞行记录器：
(1)运输类直升机和2022年1月1日（含）之后首次颁发单机适航证的小型航空器应当至少安装一个飞行数据记录器和一个驾驶舱话音记录器，或者安装一个组合式飞行记录器。
(2)运输类飞机应当至少安装一个飞行数据记录器和一个驾驶舱话音记录器，或者安装两个组合式飞行记录器分别替代本条(a)款(1)项的飞行数据记录器和驾驶舱话音记录器。
(b)除经局方批准外，飞机上安装的飞行记录器应当满足以下要求：
(1)飞行数据记录器记录时间不少于25小时，记录参数应当符合局方规定。
(2)驾驶舱话音记录器记录时间不少于2小时。
(3)2022年1月1日（含）之后首次颁发单机适航证的最大审定起飞重量超过27,000千克的飞机，驾驶舱话音记录器应当至少保存最后25小时运行所记录的信息。
(c)除经局方批准外，直升机上安装的飞行记录器应当满足以下要求：
(1)飞行数据记录器记录时间不少于10小时，记录参数应符合局方规定。
(2)驾驶舱话音记录器记录时间不少于2小时。
(d)对于使用数据链通信的航空器，其飞行记录器上应当记录与驾驶舱话音记录持续时间相同的所有发送和接收的数据链通信信息，并且与所记录的驾驶舱语音相互关联。
(e)对于飞行数据记录器和驾驶舱话音记录器的记录，许可证持有人应当按照局方的要求进行运行检查和校准，以保证记录器的持续可用性。
(f)特殊类别航空器的飞行记录器安装要求由局方另行规定。
[bookmark: _Toc17296][bookmark: _Toc27008]第135.667条 快速存取记录器或者等效设备
[bookmark: _Toc102094884][bookmark: _Toc534710914][bookmark: _Toc529878170][bookmark: _Toc102100083][bookmark: _Toc118183332][bookmark: _Toc21847399][bookmark: _Toc3432][bookmark: _Toc20393](a)许可证持有人应当对所有运行的最大起飞重量超过27000千克的航空器安装一个经局方批准的快速存取记录器（QAR）或者等效设备，并制定飞行品质监控程序。
(b)许可证持有人可以与另一方签订合同，由其负责飞行品质监控具体工作，但本条(a)款要求的符合性责任仍由许可证持有人负责。
(c)局方认为必要时可以随时查阅或者分析快速存取记录器（QAR）或者等效设备的原始数据。
(d)飞行品质监控程序应当是无惩罚性的，该程序应当包含保护数据的妥当措施。
第135.669条 地形感知与告警系统（TAWS）
(a)除经局方批准外，按照本规则实施运行的最大审定起飞重量超过5700千克或者9座以上的涡轮发动机飞机，应当安装经批准的满足CTSO-C151要求的A类地形感知与告警系统（TAWS）。
(b)地形感知与告警系统（TAWS）应当能自动向飞行机组发出及时和清楚的下列告警：
(1)下降率过大。
(2)接近地形速率过大。
(3)起飞或者复飞后的高度损失过大。
(4)未处于着陆形态时距地形过近，包括起落架未处于放下锁定位或者襟翼未处于着陆位。
(5)低于仪表下滑道时下降过多。
(c)对于本条所要求的系统，飞机飞行手册应当包含下列适当的程序：
(1)设备的使用。
(2)飞行机组人员对该设备所发出的听觉和视觉告警的正确应对措施。
(3)计划的非正常和应急情况下使设备停止工作。
(d)除飞机飞行手册中的程序规定的外，任何人不得使本条所要求的系统停止工作。
(e)凡使本条所要求的系统停止工作时，应当在飞机飞行记录本中记录停止系统工作的日期和时间。
(f)许可证持有人应当建立数据库管理程序，确保及时更新地形感知与告警系统（TAWS）的地形和障碍物数据。
[bookmark: _Toc118183336][bookmark: _Toc31124][bookmark: _Toc102094890][bookmark: _Toc28051][bookmark: _Toc534710918][bookmark: _Toc21847404][bookmark: _Toc529878174][bookmark: _Toc102100087]第135.671条 按照目视飞行规则（VFR）夜间或者云上载客运行的设备要求
按照本规则在目视飞行规则下实施夜间或者云上载客运行的航空器应当至少装有以下设备：
(a)一个陀螺转弯速率指示器，但下述情况除外：
(1)如果飞机按照下列要求安装了在俯仰和横滚360的所有飞行姿态中都可以使用的第三套姿态指示仪表系统：
[bookmark: _Toc102094891](i)由独立于飞机正常发电系统的应急备用电源供电。
(ii)在正常发电系统全部失效之后至少能继续可靠地工作30分钟。
[bookmark: _Toc102094892](iii)不依赖任何其他姿态指示系统而独立工作。
(iv)在正常发电系统全部失效之后无需选择就能工作。
(v)位于仪表板局方认可的位置上，使得任一驾驶员在其工作位置上即能清楚地看见并使用。
(vi)在使用的所有阶段均有适当照明。
(2)如果直升机按照CCAR-29部第29.1303条(g)款的规定安装了第三套姿态指示仪表系统。
(3)如果直升机的最大审定起飞重量为2730千克（6000磅）（含）以下。
(b)一个侧滑指示器。
(c)一个陀螺横滚和俯仰姿态指示器。
(d)一个陀螺航向指示器。
(e)一台或者数台发电机，能按照飞行中持续电负载的各种可能组合向所需设备供电以及向电瓶充电。
(f)对于夜间飞行：
[bookmark: _Toc102094893](1)一套防撞灯系统。
(2)仪表照明灯，使所有仪表、开关和量表易于判读，灯的直射光线应当予以遮挡，避免直接射到驾驶员的眼睛。
(3)一个至少带两节1号电池的手电筒或者等效品。
(g)对于本条(e)款，飞行中持续电负载包括在飞行中持续耗电的设备，如无线电设备、电动仪表和灯等，但不包括偶尔的间歇性负载。
第135.672条 直升机运行无线电高度表的要求
[bookmark: _Toc118183337][bookmark: _Toc529878175][bookmark: _Toc21847405][bookmark: _Toc534710919][bookmark: _Toc102094894][bookmark: _Toc102100088]除经局方批准外，按照本规则实施运行的9座以上直升机应当配备无线电高度表，或内含无线电高度表的装置。
[bookmark: _Toc6352][bookmark: _Toc16874]第135.673条 按照目视飞行规则（VFR）运行的无线电和导航设备要求
(a) 任何人不得在需要地标领航的航线上以目视飞行规则操纵飞机，除非该飞机配备了在正常操作条件下履行下列职责所必需的双向无线电通信设备，：
(1) 除由于地理限制使得通信不可能实现的偏远地区和山区以外，从航线上的任意点均能与至少一个合适的电台进行通信。
(2) 在拟进行飞行的区域内，与相应的空中交通管制单位进行通信；以及
(3) 接收来自沿途任何地点的气象信息，但因地理限制使得此类通信无法实现的偏远地区及地形复杂的山区除外。
(b) 任何人不得在夜间按照目视飞行规则驾驶飞机飞越需要地标领航才能导航的航线，除非该飞机配备了——
(1) 在正常操作条件下，为实现本节(a)款所规定的功能所必需的双向无线电通信设备；以及
(2) 适合所飞航线的导航设备。
[bookmark: _Toc102094895][bookmark: _Toc7309][bookmark: _Toc118183338][bookmark: _Toc3480][bookmark: _Toc102100089][bookmark: _Toc529878176][bookmark: _Toc534710920][bookmark: _Toc21847406]第135.675条 按照仪表飞行规则（IFR）载客运行的航空器设备要求
按照本规则在仪表飞行规则下实施载客运行的航空器应当至少装有下述设备：
(a)一个垂直速度指示器。
(b)一个大气温度指示器。
(c)每一空速指示器带有一个加温空速管。
(d)一个动力源故障警告装置或者真空指示器，用于显示每一动力源对陀螺仪表提供动力的情况。
[bookmark: _Toc102094896](e)用于高度、空速和垂直速度指示器的一套备用静压源。
(f)单发航空器应当满足下列条件之一：
(1)两套独立的发电系统，其中每一套均能向飞行中所需仪表和设备持续电负载的各种可能组合供电。
(2)除主发电系统外，还有一备用电瓶或者备用电源，能够提供航空器安全应急运行所必需的所有仪表和设备电负荷的150%的电能至少1小时。
(g)对于多发航空器，至少两台发电机分别安装在不同的发动机上，占总数一半的发电机的任何组合都应当具有足够的额定功率，能向航空器安全应急运行所必需的所有仪表和设备供电，但是对于多发直升机，所要求的两台发电机可以安装在主旋翼传动机构上。
(h)具有可以选择其中任一套的功能的两套独立动力源，其中至少一套是发动机驱动泵或者发电机，每套都能驱动所有的由该套动力源驱动或者将由其驱动的陀螺仪表，并且在一台仪表或者一套动力源故障时不会妨碍向其余仪表提供动力源或者干扰其他动力源。但是，实施全载货运行的单发航空器只要求转弯速率指示器的动力源与侧滑、俯仰和方位指示器的动力源分开。在本款中，对于多发航空器，每一发动机驱动的动力源应当位于不同的发动机上。
(i)对于本条(f)款，飞行中持续电负载包括在飞行中持续耗电的设备，如无线电设备、电动仪表和灯等，但不包括偶尔的间歇性负载。
[bookmark: _Toc31608][bookmark: _Toc102094897][bookmark: _Toc8987][bookmark: _Toc118183339][bookmark: _Toc529878177][bookmark: _Toc21847407][bookmark: _Toc102100090][bookmark: _Toc534710921]第135.677条 仪表飞行规则（IFR）或者延伸跨水运行的无线电和导航设备要求
(a)按照本规则实施仪表飞行规则运行或者实施延伸跨水运行的9座以上的涡喷飞机，或者实施定期载客运行的多发飞机应当至少装有与所用台站相适应的下列无线电通讯与导航设备，能够在所飞航路上任何一点向至少一个地面台站发送和接收信号：
(1)两台无线电发射机。
(2)两个麦克风。
(3)两副耳机或者一副耳机和一个扬声器。
(4)一个信标台接收机。
(5)两台独立的导航接收机。
(6)两台独立的通信接收机。
(b)除本条(a)款规定的航空器外，按照仪表飞行规则运行或者实施延伸跨水运行的航空器应当至少装有与所用台站相适应的下列无线电通信与导航设备，能够在所飞航路上任何一点向至少一个地面台站发送和接收信号：
(1)一台无线电发射机。
(2)两个麦克风。
(3)两副耳机或者一副耳机和一个扬声器。
(4)一个信标台接收机。
(5)两台独立的导航接收机。
(6)两台独立的通信接收机。
(7)对于延伸跨水运行，还需要安装另一台无线电发射机。
(c)在本条(a)款第(5)、(6)项和(b)款第(5)、(6)项中，如果接收机任一部分的功能不依赖于另一台接收机任一部分的功能，则该接收机是独立的。但是，可以使用既能接收通信又能接收导航信号的一台接收机来替代一台独立的通信接收机和一台独立的导航信号接收机。
(d)尽管本条(a)款和(b)款中有要求，但局方可以在许可证持有人的运营规范中批准安装并使用单一的远程导航系统和单一的远程通信系统用于延伸跨水运行。局方在批准时应当考虑下列运行因素：
(1)飞行机组具备将飞机可靠的定位在空中交通管制要求的导航精度内的能力。
(2)所飞航路距离。
(3)甚高频通信的间隙时间。
[bookmark: _Toc534710924][bookmark: _Toc102100093][bookmark: _Toc102094902][bookmark: _Toc21847410][bookmark: _Toc118183342][bookmark: _Toc13248][bookmark: _Toc16928][bookmark: _Toc529878180]第135.679条 机载雷暴探测设备的要求
(a)除昼间目视飞行规则条件下运行的直升机外，按照本规则实施载客运行的9座以上的航空器，应当配备经批准的机载雷暴探测设备或者机载气象雷达设备。
(b)当现行有效的气象报告表明沿所飞航路预期会有机载雷暴探测设备能探测到的雷暴或者其他潜在的危险气象条件时，按照本规则在夜间目视飞行规则下实施载客运行的9座以上的直升机应当配备经批准的机载雷暴探测设备或者机载气象雷达设备。
(c)当现行有效的气象报告表明沿所飞航路预期会有本条(a)或者(b)款要求的机载雷暴探测设备能探测到的雷暴或者其他潜在的危险气象条件时，航空器的机载雷暴探测设备应当处于完好的工作状态，方可以开始在仪表飞行规则或者夜间目视飞行规则条件下运行。
(d)如果机载雷暴探测设备在航路上失效，则应当按照许可证持有人针对此类情况规定的程序和指令操作航空器。
(e)本条规定不适用于训练、试飞或者调机飞行。
(f)本条要求的机载雷暴探测设备无需配备备用电源。
[bookmark: _Toc529878181][bookmark: _Toc21847411][bookmark: _Toc7639][bookmark: _Toc535999554][bookmark: _Toc534710925][bookmark: _Toc102100094][bookmark: _Toc118183343][bookmark: _Toc7811][bookmark: _Toc102094903]第135.681条 机载气象雷达设备的要求
(a)按照本规则实施载客运行的运输类航空器应当安装经批准的机载气象雷达设备。
(b)当现行有效的气象报告表明沿所飞航路预期会有机载气象雷达设备能探测到的雷暴或者其他潜在的危险气象条件时，本条(a)款要求的机载气象雷达设备应当处于完好的工作状态，方可实施在仪表飞行规则或者夜间目视飞行规则条件下的运行。
(c)如果机载气象雷达设备在航路上失效，则应当按照许可证持有人运行手册针对此类情况规定的程序和指令操作航空器。
(d)本条不适用于任何训练、试飞或者调机飞行。
(e)本条要求的机载气象雷达设备无需配备备用电源。
[bookmark: _Toc21847415][bookmark: _Toc102094912][bookmark: _Toc118183347][bookmark: _Toc534710929][bookmark: _Toc12459][bookmark: _Toc102100098][bookmark: _Toc529878185][bookmark: _Toc5300]第135.683条 机载防撞系统（ACASII）
(a)按照本规则实施运行的所有最大审定起飞重量超过5700千克或者批准旅客座位数量（不包括机组座位）为19座以上的涡轮发动机飞机，应当安装经批准的机载防撞系统（ACASII）。
(b)许可证持有人运行手册中应当包含以下有关机载防撞系统（ACASII）的信息：
[bookmark: _Toc102094913](1)设备的操作使用程序及飞行机组的正确处置程序。
(2)列出所有与机载防撞系统（ACASII）正常工作相关的输入源。
(c)飞机的机载防撞系统（ACASII）及其安装应当符合相应的适航要求。
(d)本条中规定的机载防撞系（ACASII）等同于TCASII 7.1版本。
[bookmark: _Toc21845][bookmark: _Toc31425]第135.685条 空重和重心数据的更新要求
(a)仅当航空器的空重与重心通过最近36个日历月内实际称重确定的数据计算得出时，方可运行多发航空器。
(b)本条(a)款不适用下列情况：
(1)自颁发初始适航证之日起不满36个日历月的航空器。
(2)航空器在许可证持有人运营规范批准的重量与平衡系统控制下运行。
[bookmark: _Toc7835][bookmark: _Toc28333]第135.687条 座椅和安全带
任何航空器都应当按照以下要求配备座椅和安全带：
(a)每一个2周岁（含）以上乘员有一个座椅或者卧铺。
(b)每个座椅或者卧铺配有一条安全带。
(c)在驾驶舱内的飞行机组或者与其平行的座位还应当配有一副肩带。
(d)配备客舱乘务组的载客运行航空器，应当为每一个客舱乘务组成员配备带有安全带的座椅。客舱乘务组座椅应当按局方对紧急撤离的要求位于靠近地板高度的出口和其他应急出口处。
[bookmark: _Toc8132][bookmark: _Toc13244]第135.689条 载客航空器的灭火瓶要求
按照本规则实施载客运行的航空器，应当按照下列要求装备经批准型号的手提灭火瓶供在驾驶舱和客舱中使用：
(a)灭火剂的型号和数量应当适合于可能发生的火情种类。
(b)在驾驶舱或者驾驶舱附近便于飞行机组取用的位置至少配备一个。
(c) 最大审定9座以上的航空器应当在客舱至少配备一个，并方便取用。
(d)如果设有厨房隔舱，应当在厨房区域至少配备一个，并方便客舱机组取用。
(e)如果直升机设有货舱，且货舱未装备灭火系统，应当在货舱区域至少配备一个，并方便灭火时取用。
[bookmark: _Toc12651][bookmark: _Toc3668]第135.691条 航空器标记和标牌的配备要求
(a)航空器上所有对旅客进行的提示、警告和通知的文字标记和标牌应当至少有中文表述。
(b)机上所有向旅客或者机外营救人员指示应急出口和门的位置以及开启方法的文字标记和标牌应当至少有中文表述。
(c)旅客可能使用的所有应急设备的操作、使用说明应当至少有中文表述。
[bookmark: _Toc19382][bookmark: _Toc30896]第135.693条 氧气设备要求
(a)按照本规则运行的非增压航空器，应当配备充足的氧气分配器和氧气，在下述不同高度飞行时按照本规则第135.173条(a)款、135.365条(a)款和135.551条(a)款的规定为驾驶员配备氧气，并按照下列要求为机上乘员配备氧气：
(1)在3000米（10000英尺）到4000米（13000英尺）平均海平面高度飞行超过30分钟以后的那部分飞行时间内，向航空器上除驾驶员以外至少10％的其他乘员提供氧气。
(2)在4000米（13000英尺）平均海平面高度以上飞行时，向航空器上除驾驶员以外的其他所有乘员提供氧气。
(b)按照本规则运行的增压航空器，应当满足下列要求：
(1)在7600米（25000英尺）平均海平面高度以上飞行，向航空器上除驾驶员以外的其他所有乘员提供10分钟补充用氧，以供客舱失压需要下降时使用。
(2)航空器应当配备有充足的氧气分配器和氧气，使得在客舱压力高度超过3000米（10000英尺）平均海平面高度时能符合本条(a)款的规定，以及当客舱增压失效时，能为每位驾驶员提供本规则第135.173条(a)款、135.365条(a)款和135.551条(a)款规定的氧气或者为每位驾驶员供氧2小时（取两者中较大值），并且在下述飞行时为机上其他乘员提供氧气：
(i)在3000米（10000英尺）到4000米（13000英尺）平均海平面高度飞行超过30分钟以后的那部分飞行时间内，向航空器上除驾驶员以外至少10％的其他乘员提供氧气。
(ii)在4000米（13000英尺）平均海平面高度以上飞行时，向航空器上除驾驶员以外的其他所有乘员供氧1小时。但是，如果在该高度以上的任何飞行时刻，该航空器能在4分钟内安全下降到4000米（13000英尺）平均海平面高度，则仅需供氧30分钟。
(c)本条所要求的设备应当具有下列功能：
(1)使驾驶员在飞行中易于确定每个供氧源的可用氧气量以及氧气是否输送到分配组件；或者在采用个人分配装置的情况下，使每个使用者能自己决定氧气的供应和输送。
(2)允许驾驶员在7600米（25000英尺）平均海平面高度以上自己决定使用纯氧。
(3)在7600米（25000英尺）以上的高度飞行，应当为每名机组成员提供一个密封的快戴型氧气面罩，每位驾驶员能在5秒钟内用单手从待用位置戴上面部供氧和正确固定，该设备应当能一直供氧或者当航空器座舱气压高度超过修正海平面气压高度4000米（13000英尺）时自动供氧。
[bookmark: _Toc21078][bookmark: _Toc20927]第135.694条 空速管加温指示系统
除经局方批准外，按照本规则实施运行的运输类航空器应当配备有符合相应适航要求的工作正常的空速管加温指示系统。
[bookmark: _Toc17381][bookmark: _Toc21523]第135.695条 导航设备
对于按照本规则D章实施的运行，在根据区域空中航行协议规定了最低导航性能规范（MNPS）的特定空域范围内运行时，飞机应当配备满足下列要求的导航设备：
(a)能够沿航迹任意点上按所需精度，连续向飞行机组提供保持在航迹上或偏离航迹的指示。
(b)已获得局方在特定空域的最低导航性能规范（MNPS）运行的批准。
[bookmark: _Toc26444][bookmark: _Toc5692]第135.697条 跨水运行的应急设备要求
(a)按照本规则实施满足下列条件的跨水运行时，应当携带供机上每位乘员使用的配备有经批准幸存者定位灯的救生衣或者经批准的等效漂浮装置，存放在每个座位或者铺位上的乘员易于取用的地方：
(1)距最近海岸线的水平距离超过航空器滑翔距离或者自转着陆距离的跨水运行。
(2)航空器的起飞或者进近路线经过水面上空，局方认为航空器发生不正常情况时有可能迫降水上的情况。
(3)考虑特定水域的深度和范围，局方要求携带上述设备的在该水域上空实施的运行。
(b)按照本规则实施延伸跨水运行的航空器应当携带下列设备，此类设备应当安装在有明显标记的地方，且在发生水上迫降时机上乘员易于取用：
(1)供航空器上每一乘员使用的、经批准的救生衣，其上配有一个经批准的救生衣定位灯。救生衣的存放应当易于为每位就座的乘员取用。
(2)经批准的、具有额定浮力和容量能运载航空器上所有乘员的救生筏。
(c)本条(b)款所要求的救生筏应当至少配备或者包含有下列设备：
(1)一个经批准的救生筏定位灯。
(2)一个经批准的烟火信号装置。
(3)一套依据所飞航路适当配备的救生包，或者等效物品。
(d)实施延伸跨水运行的航空器按照本条(b)款规定配备的救生筏应当装有一个经批准的救生型应急定位发射机。当发射机的累计使用时间超过1小时或者当已达到经批准的发射机生产厂家确定的使用寿命的50％（或者，对于充电电池，达到电池充电使用寿命的50％）时，应当更换发射机中的电池（或者如果是充电电池，重新充电）。更换的新电池或者充好电的电池的新有效期应当清楚地标注在发射机外表面。本款中的电池的使用寿命（或者充电使用寿命）要求不适用于在可能的储存期内基本上不受影响的电池（如水激活电池）。
(e)对于实施延伸跨水运行的直升机，应当配备永久性或者可迅速展开的漂浮设备，以保证在水上安全迫降。
[bookmark: _Toc8453][bookmark: _Toc26388]第135.699条 应急定位发射机
按照本规则实施运行的航空器应当按照以下规定安装应急定位发射机：
(a)任何航空器应当至少装备一台自动应急定位发射机。
(b)最大审定旅客座位数19座以上的航空器至少装备两台，其中一台应当为自动触发工作的。
(c)对于按照本规则实施跨水运行的直升机，在临界动力装置失效的情况下，如果距岸边的距离超过直升机的规定性能，直升机无法实施安全着陆或者迫降，则其上应当至少配备两台应急定位发射机，其中一个应急定位发射机应当是自动触发工作的，另一个非自动触发工作的应急定位发射机应当安装在救生筏内。
(d)实施延伸跨水运行的飞机，应当至少装备两台应急定位发射机，其中一台应当是自动触发工作的，且其中一台为救生型应急定位发射机（可放置在救生筏内）。
(e)对于无人烟地区上空运行的航空器，应当至少装备两台应急定位发射机，其中一台应当是自动触发工作的，且其中一台为救生型应急定位发射机。
(f)应急定位发射机工作频率应当能同时工作在121.5MHz和406MHz。
[bookmark: _Toc27960][bookmark: _Toc18122]第135.701条 附加应急设备的要求
(a)任何航空器在搜寻和救援困难的陆地区域上空运行时，应当配备至少一个烟火信号装置，并根据机上乘员数量配备足够的救生包。
(b)如果有适于救援人员在紧急情况时要破开的机身部位，这些部位应当予以标出。标志的颜色应当为红色或者黄色，必要时用白色勾画出轮廓，以便与底色形成反差。如果角的标志相距超过2米，则其间应当另加一条9×3厘米的线，使任何两个相邻标志的距离不超过2米。
(c)旅客座位数19座以上的飞机应当配备以下应急设备：
(1)一个符合局方要求的急救箱，用于处置飞行中或者轻微事故中可能发生的伤害，该急救箱应当：
(i)便于机组成员取用。
(ii)妥善存放，并防止灰尘、潮湿及有害温度的影响。
(2)可供机组人员取用，但乘客无法在正常运行期间触及的应急斧。
(3)供所有乘员可见的标志，用于告知他们何时禁止吸烟，以及何时必须系好安全带。这些标志的设置必须确保航空器在地面上移动时、每次起飞或着陆时，以及机长认为必要的其他时刻都能被点亮。
(d)本条要求的应急设备，在许可证持有人运行手册所规定的周期内接受定期检查，以确保其具备继续使用的状态，并能随时履行其预定的应急功能。
[bookmark: _Toc29624][bookmark: _Toc2889]第135.703条 其他设备
(a)对于审定为水上飞机或者水陆两用的飞机，应当满足下列要求：
(1)为每个乘员配备一件带有救生定位灯的救生衣或者等效漂浮装置，并存放在使用该装置者的座椅或者卧铺处等易于取用的位置。
(2)装有《国际海上避碰规则》所规定的声音信号设备（如适用）。
(3)配备一副海锚。 
(b)对于在水面上空实施运行的直升机，装有漂浮装置，以确保水上迫降安全。
(c)在15000米（49000英尺）高度以上运行的飞机，应当在飞行机组成员易于看到的位置，安装能连续检测和显示所接受到的全部宇宙辐射的辐射率和每次飞行中累积剂量的指示设备。
(d)除经局方批准外，2025年1月1日起，2024年1月1日（含）之后首次颁发单机适航证的所有最大审定起飞重量超过27,000千克的飞机，在遇险时应当以至少每分钟一次的频率自主发射可用于确定其位置的信息。
[bookmark: _Hlk220315469](e) 除经局方批准外，2026年1月1日（含）之后首次颁发单机适航证的最大审定起飞重量超过5700千克的所有涡轮动力飞机，应当装备预测冲出跑道感知和告警系统（ROAAS）。
[bookmark: _Toc7372][bookmark: _Toc534710928][bookmark: _Toc118183346][bookmark: _Toc7755][bookmark: _Toc529878184][bookmark: _Toc21847414][bookmark: _Toc102094910][bookmark: _Toc102100097]第135.705条 不工作的仪表和设备
(a)在航空器所装的仪表或者设备失效时，仅当符合下列条件时方可起飞：
(1)该航空器具有经批准的最低设备清单。
(2)局方已经颁发给该许可证持有人的运营规范授权其按照最低设备清单运行。飞行机组应当能在飞行之前直接查阅经批准的最低设备清单上的所有信息。通过运营规范授权的经批准最低设备清单，构成了一个经批准的对型号设计的修改，不需要重新进行型号合格审定。
(3)经批准的最低设备清单应当符合以下规定：
[bookmark: _Toc102094911](i)根据本条(b)款规定的限制编写。
(ii)在某些仪表和设备处于不工作状态时对该航空器的运行作出规定。
(4)应当向驾驶员提供注明不工作仪表与设备的记录和本款第(3)项第(ii)目要求的信息。
(5)该航空器按照最低设备清单和授权使用该最低设备清单的运营规范中规定的所有适用条件与限制实施运行。
(6)对于具有经评估认可的主最低设备清单的航空器，最低设备清单应当以该主最低设备清单为依据编制。
(b)下列仪表和设备不得包含在最低设备清单中：
(1)该航空器型号合格审定所依据的适航规章中明确规定或者所要求的，并且在所有运行条件下对安全运行都是必需的仪表和设备。
(2)适航指令要求应当处于工作状态的仪表和设备，但适航指令提供了其他方法的除外。
(3)本规则要求特定运行应当具有的仪表和设备。
(c)尽管有本条(b)款第(1)、(3)项的规定，但是航空器上涉及此两项规定的仪表或者设备不工作时，仍可以按照局方依据CCAR-21部颁发的特许飞行证运行。

[bookmark: _Toc24798797][bookmark: _Toc80690023][bookmark: _Toc5467][bookmark: _Toc24799690][bookmark: _Toc8721][bookmark: _Toc28045][bookmark: _Toc29158107][bookmark: _Toc24796991][bookmark: _Toc24799989][bookmark: OLE_LINK4]G章  法律责任
[bookmark: _Toc80690024][bookmark: _Toc19827][bookmark: _Toc21021][bookmark: _Toc78959745][bookmark: _Toc22027][bookmark: _Toc29158108][bookmark: _Toc24799691][bookmark: _Toc24796992][bookmark: _Toc24798798][bookmark: _Toc24799990]第135.711条 一般规定 
违反本规则规定，《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国飞行基本规则》等有关法律、行政法规对其处罚有明确规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc80690028][bookmark: _Toc29158111][bookmark: _Toc11238][bookmark: _Toc16754][bookmark: _Toc9119]第135.713条 对违反本规定实施运行的处罚（一）
许可证持有人违反本规则第135.13条、第135.21条、第135.23条、第135.25条、第135.26条、第135.27条、第135.29条、第135.39条、第135.43条有关法规程序、安全管理体系、管理机构、管理人员或者基地、飞行数据使用、航空器湿租、监督检查相关要求的，由局方责令其限期改正，可以给予警告、通报批评，处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节特别严重的，处10万元以上20万元以下的罚款；但是违反本规则第135.21条(h)款规定的除外。
[bookmark: _Toc80690029][bookmark: _Toc25298][bookmark: _Toc9295][bookmark: _Toc31041][bookmark: _Toc29158112]第135.715条 对违反本规定实施运行的处罚（二）
许可证持有人违反本规则C章、D章、E章或者F章相关规定，实施本规则第135.3条规定的运行种类的运行的，由局方责令其限期改正，可以给予警告、通报批评，处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节特别严重的，处10万元以上20万元以下的罚款。
[bookmark: _Toc27385698][bookmark: _Toc29158114][bookmark: _Toc5432][bookmark: _Toc16388][bookmark: _Toc31485][bookmark: _Toc80690030]第135.717条 人员的责任处罚
对于未按照许可证持有人的手册或者管理规则履行职责而导致违反本规则规定，或者其本人直接违反本规则规定的人员，由局方责令其限期改正，局方可以处警告或者1万元以上3万元以下的罚款。
[bookmark: _Toc24796994][bookmark: _Toc80690032][bookmark: _Toc4505][bookmark: _Toc29158116][bookmark: _Toc523314634][bookmark: _Toc24799992][bookmark: _Toc30783][bookmark: _Toc12739][bookmark: _Toc24798800][bookmark: _Toc24799693]H章  附则
[bookmark: _Toc16267][bookmark: _Toc21827][bookmark: _Toc2278][bookmark: _Toc80690033][bookmark: _Toc29158117]第135.801条 施行和废止
(a)本规则自202X年X月X日起施行。
(b)自本规则施行之日起，原民航总局于2005年9月20日以民航总局令第151号公布，交通运输部于2017年1月23日以交通运输部令2017年第2号、2018年11月16日以交通运输部令2018年第39号修改的《小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则》、2022年1月4日以交通运输部令2022年第4号修改的《小型商业运输和空中游览运营人运行合格审定规则》同时废止。
(c)在202X年X月X日前已持有按照《小型商业运输和空中游览运营人运行合格审定规则》颁发的小型航空器商业运输运营人运行合格证，应当于2027年6月30日前完全符合本规则或者其他适用民航管理规章的要求，并取得相应运营许可证。
[bookmark: _Toc24796995][bookmark: _Toc395120633][bookmark: _Toc118360108][bookmark: _Toc420808588][bookmark: _Toc523314635][bookmark: _Toc13493][bookmark: _Toc29158118][bookmark: _Toc24799694][bookmark: _Toc24799993][bookmark: _Toc15199][bookmark: _Toc102100207][bookmark: _Toc118183456][bookmark: _Toc80690034][bookmark: _Toc27278][bookmark: _Toc439131431][bookmark: _Toc432382550][bookmark: _Toc102095086][bookmark: _Toc451310654][bookmark: _Toc24798801][bookmark: _Toc523314636]附件A 定义
运营许可证：批准运营人从事特定航空运行种类的行政许可证件。
运营规范：许可证持有人应当遵守的，与行使运营许可证权利相关的批准、条件和限制等规范。
定期载客运行：航空承运人或者运营人以取酬或者出租为目的，通过本人或者其代理人以广告或者其他形式提前向公众公布的，包括起飞地点、起飞时间、到达地点和到达时间在内的任何载客运行。 
特殊类别航空器：局方指定的尚未颁布适航规章的某些种类航空器，如滑翔机、飞艇、甚轻型飞机和其他非常规航空器。
豁免：对于规章中没有明确允许偏离的条款，许可证持有人在提出恰当的理由、相应的安全措施并证明这些安全措施能保证同等安全水平的情况下，经民航局批准，可以不执行相应的规章条款，而执行民航局在作出此项批准时所列的规定、条件或者限制。豁免是遵守规章的一种替代做法，遵守所颁发的豁免及其条件和限制，就是遵守规章。
湿租：按照租赁协议，承租人租赁飞机时携带出租人一名或者多名机组成员的租赁。
运行控制：为了航空器的安全和飞行的正常与效率，对某次飞行的起始、继续、改航或者终止行使职权。
运行基地：设立在不同于许可证持有人主运行基地的地点，具有飞行运行或者适航维修，或者两者兼有的运行资源和能力，且连续6个日历月内定期载客运行达到10班，非定期或者全货机运行达到15班的基地。
运行飞行计划：许可证持有人根据飞机性能、其他运行限制及所飞航路与有关机场的预期条件，为安全实施飞行所制定的计划。
低能见度运行：跑道视程小于550米或者决断高低于60米（200英尺）情况下进近的运行，或者在跑道视程小于400米情况下起飞的运行，或者机场所在国家或者地区民航当局规定的其他标准。
恶劣环境条件：存在以下因素的环境条件：
(a)由于地面和周边环境原因无法实施安全迫降。
(b)直升机乘员不能得到适当的保护，以免受到恶劣天气的影响。 
(c)未能提供与预期风险相适应的搜寻与援救响应能力。
(d)威胁地面上的人员或者财产安全的风险超出可接受程度。
人口稠密区：就城镇或者居民区而言，大量用于居住、商业或者娱乐目的的任何地区。
起飞后限定点（DPATO）：起飞和起始爬升阶段之内的一个点，在此点之前直升机一台发动机不工作不能保证继续安全飞行，可能需要迫降。限定点只适用于以2级性能运行的直升机。
着陆前限定点（DPBL）：进近和着陆阶段之内的一个点，在该点之后直升机一台发动机不工作时不能保证继续安全飞行，可能需要迫降。限定点只适用于以2级性能运行的直升机。
3级性能运行：直升机在飞行中任何时候发生发动机失效的情况下，都必须实施迫降的运行。
飞行值勤期：机组成员接受合格证持有人安排的飞行任务后(包括飞行、调机或者转场等)，从为完成该次任务而到指定地点报到时刻的开始，到飞机在最后一次飞行后发动机关车且机组成员没有再次移动飞机的意向为止的时间段。一个飞行值勤期还可能包括机组成员在某一航段前或者航段之间代表合格证持有人执行的其他任务，但没有必要休息期的情况(如置位、主备份、飞机或者模拟机培训发生在某一航段前或者航段之间，但没有安排必要的休息期)。在一个值勤期内，如机组成员能在适宜的住宿场所得到休息，则该休息时间可以不计入该飞行值勤期的值勤时间。
值勤：机组成员按照合格证持有人的要求执行的所有任务，包括但不限于飞行值勤、置位、备份(包括主备份和其他备份)和培训等。
休息期：从机组成员到达适宜的住宿场所起，到为执行下一次任务离开休息地点为止的连续时间段，在该段时间内，许可证持有人不得为该员安排任何工作和给予任何干扰。为完成指派的飞行任务使用交通工具往来于适宜的住宿场所和值勤地点的时间不得计入休息期；
运行延误：由于出现恶劣的气象条件、航空器设备故障、空中交通不畅等客观情况而导致的延误。
    机组成员的飞行时间：机组成员在航空器飞行期间的值勤时间，包括在座飞行时间（飞行经历时间）和不在座飞行时间。
新雇员训练：许可证持有人新雇佣的人员，或者已雇佣但没有在机组成员岗位上工作过的人员，在进入机组成员岗位之前所需进行的训练。新雇员训练包括基础理论教育和针对特定机型和岗位的训练。
初始增加型别等级训练：未曾在具有型别等级航空器的相同职务上经审定合格并服务过的机组成员需要进行的增加型别等级训练。
转机型训练：曾在不同型别航空器的相同职务上经审定合格并服务过的机组成员需要进行的改飞机型训练。
升级训练：已在某一特定型别的航空器上经审定合格并担任副驾驶的机组成员，在该型别航空器上担任机长之前需要进行的训练。
定期复训：已取得资格的机组成员，为了保持其资格和技术熟练水平，在规定的期限内按照规定的内容所进行的训练。
重新获得资格训练：已在特定航空器型别和特定工作岗位上经审定合格，但因某种原因失去资格的机组成员，为恢复这一资格所应当进行的训练。
差异训练：对于已在相同级别等级或者某一特定型别的航空器上经审定合格并服务过的机组成员，当局方认为其使用的同级别等级不同型号航空器或者同型别航空器与原航空器在性能、设备或者操作程序等方面存在差异，需要进行补充性训练时应当完成的训练。
非精密进近：使用全向信标（VOR）、导航台（NDB）或者航向台（LLZ）（仪表着陆系统下滑台不工作）等地面导航设施，只提供方位引导，不具备下滑引导的进近。
精密进近： 使用精确方位和垂直引导，并根据不同的运行类型规定相应最低标准的仪表进近，包括仪表着陆系统（ILS）和精密进近雷达（PAR）等。
决断高度/高（DA/DH）：精密进近中，如不能建立继续进近所必需的目视参考，则应当开始复飞的特定高度或者高。
最低下降高度/高（MDA/MDH）：在非精密进近或者盘旋进近中，如不能建立必需的目视参考，则不能继续下降的特定高度或者高。
机场运行最低标准：对于起飞，用跑道视程或者能见度以及必要时用云的条件表示；对于2D仪表进近着陆运行，用能见度或者跑道视程最低下降高度/下降高（MDA/H）以及必要时用云的条件表示；对于3D 仪表进近着陆运行，用与运行类型或者类别相对应的能见度或者跑道视程以及决断高度/决断高（DA/H）表示。
仪表进近运行分类： 
A类仪表进近运行：最低下降高度（MDA）或决断高（DH）在75米（250英尺）或者以上。
B类仪表进近运行：决断高（DH）低于75米（250英尺）。B类仪表进近运行分类如下：
(1)I类（CAT I）：决断高（DH）不低于60米（200英尺），能见度（VIS）不小于800米或者跑道视程（RVR）不小于550米。
(2)II类（CAT II）：决断高（DH）低于60米（200英尺）但不低于30米（100英尺）和跑道视程（RVR）不小于300米。
(3)III类（CAT III）：决断高（DH）低于30米（100英尺）或者无决断高和跑道视程（RVR）小于300米或者无跑道视程限制。
备降机场：当航空器不能或者不宜飞往预定着陆机场或者在该机场着陆时可以飞往的另一个机场。备降机场包括起飞备降机场、航路备降机场和目的地备降机场。
起飞备降机场：当航空器在起飞后较短时间内需要着陆而又不能使用原起飞机场时，用以进行着陆的备降机场。
航路备降机场：当航空器在航路中遇到不正常或者紧急情况后，用以进行着陆的备降机场。
目的地备降机场：当航空器不能或者不宜在预定着陆机场着陆时可以飞往着陆的备降机场。
孤立机场：是指没有合适目的地备降机场的目的地机场。
主最低设备清单（MMEL）：局方确定在特定运行条件下可以不工作并且仍能保持可以接受的安全水平的设备清单。主最低设备清单包含这些设备不工作时航空器运行的条件、限制和程序，是运营人制定各自最低设备清单的依据。
最低设备清单（MEL）：运营人依据主最低设备清单并考虑到各航空器的构型、运行程序和条件为其运行所编制的设备清单。最低设备清单经局方批准后，允许航空器在规定条件下，所列设备不工作时继续运行。最低设备清单应当遵守相应航空器型号的主最低设备清单，或者比其更为严格。
最大商载：
(a)对于在局方批准的技术文件中列出最大无燃油重量的航空器，用最大无燃油重量减去空重、适用的航空器携带设备的重量和运行载重（包括最少机组、餐饮及与餐饮有关的补给和设备，不包括可用燃油和滑油）。
(b)对于其他航空器，用审定的最大起飞重量减去空重、适用的航空器携带设备的重量和运行载重（包括最少燃油、滑油和机组重量）。机组、滑油和燃油的重量计算如下：
(1)机组－对于局方认可的每名机组成员（含随身携带行李）：
(i)男性飞行机组－82公斤。
(ii)女性飞行机组－64公斤。
(iii)男性客舱乘务员－82公斤。
(iv)女性客舱乘务员－59公斤。
(2)滑油－157公斤或者根据航空器型号合格证数据单中列出的滑油容量计算出的数据。
(3)燃油－按照涉及民航管理的规章要求实施飞行所需的最低燃油重量。
跑道有效长度：飞机在着陆时跑道进近端的超障面与跑道中心线的交点至跑道最远端的距离。
超障面：与水平面成1：20的斜率从跑道向上倾斜，并与跑道周围规定区域内的所有障碍物相切或者越过其上的平面。
可用加速停止距离（ASDA）：指起飞滑跑可用的长度，如有停止道则再加上其长度。
先进航空器：配备有对于特定起飞、进近或者着陆运行除基本航空器所需设备之外的附加设备的航空器。
机场：全部或者部分供航空器进场、离场和地面活动使用的陆上或者水上的一个划定区域（包括所有建筑物、设施和设备）。
运行增益：基于先进航空器系统利用可用外部基础设施的性能，对使用先进航空器运行所授予的裕度，以实现比在一般情况下授权基本航空器的更低的机场运行最低标准。
航空器追踪/飞机追踪/直升机追踪：由许可证持有人按标准的时间间隔，针对每架飞行中的航空器在地面记录并更新航空器4D位置信息（经度、纬度、高度、时刻）的过程。
应急救援飞行：属于通用航空领域的特殊任务飞行‌，是指依托航空器针对自然灾害、事故灾难等突发公共安全事件，以及突发伤病等特情，执行人员搜救、伤员转运、物资投送、火情侦察、通信保障、灾害处置等应急救援任务的航空活动。
极地运行：航空器在北纬78度以北或者南纬60度以南区域的运行。
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[bookmark: _Toc523314637]1. 术语
本附件所用的下列术语含义如下：
覆盖角：
(a)覆盖角A是沿纵轴向后看，由通过纵轴的垂直向右70度和向左70度的两个相交的垂直面形成。
(b)覆盖角F是沿纵轴向前看，由通过纵轴的垂直向右110度和向左110度的两个相交的垂直面形成。
(c)覆盖角L是沿纵轴向前看，由一个平行于飞机纵轴而另一个在前者的左110度的两个相交垂直面形成。
(d)覆盖角R是沿纵轴向前看，由一个平行于飞机纵轴而另一个在前者的右110度的两个相交垂直面形成。
水平面：包含纵轴并垂直于飞机对称平面的平面。
飞机的纵轴：平行于以正常巡航速度飞行的方向，并通过飞机中心的一条选定的轴线。
在行进中：当一架在水面上的飞机处于“可动状态”并与水已有了相对速度时，称为“在行进中”。
在控制下：当一架在水面上的飞机为避免与其他船只相撞能够执行《国际海上避碰规则》所要求的机动动作时，称为“在控制下”。
可动：当一架在水面上的飞机不是搁浅或者锚定在海底或者系留在地面或者水面上的任何固定物体时，称为“可动”。
垂直面：垂直于水平面的平面。
可见：在明朗大气的夜间能看得见的。
[bookmark: _Toc523314638]2. 在空中需显示的航行灯光
如图1所示，应当显示下列无阻挡的航行灯：
(a)一红灯通过覆盖角L范围向水平面上方和下方照射。
(b)一绿灯通过覆盖角R范围向水平面上方和下方照射。
(c)一白灯通过覆盖角A范围向水平面上方和下方照射。
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[bookmark: _Toc523314639]3. 在水上需显示的灯光
[bookmark: _Toc523314640]3.1 通则
《国际海上避碰规则》要求在下列每一种情况下显示不同的灯光：
(a)当可动时。
(b)当牵引另一只船或者飞机时。
(c)当被牵引时。
(d)当未在控制下和未在行进中时。
(e)当已在行进中但未在控制下时。
(f)当抛锚时。
(g)当搁浅时。
[bookmark: _Toc523314641]3.2 飞机在每一种情况下所需要的灯光叙述如下：
当可动时：
如图2所示，稳定显示下列无阻挡的灯光：
(a)一红灯通过覆盖角L范围向水平面上方和下方照射。
(b)一绿灯通过覆盖角R范围向水平面上方和下方照射。
(c)一白灯通过覆盖角A范围向水平面上方和下方照射，和
(d)一白灯通过覆盖角F范围照射。
(a)、(b)和(c)所述的灯光应该在至少3.7公里（2海里）的距离内可见。对于(d)所述的灯光，当飞机的长度为20米或者更长时，该灯光应该在9.3公里（5海里）的距离内可见，当飞机的长度少于20米时则应该在5.6公里（3海里）的距离内可见。
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[bookmark: _Toc523314642]3.3 当牵引另一船只或者飞机时：
如图3所示，稳定显示下列无阻挡的灯光：
(a)本附件3.2所述的灯光。
(b)具有和本附件3.2(d)所述相同的第二个灯，安装在过原灯的垂直线上，在原灯上方或者下方至少2米处。和
(c)具有和本附件3.2(c)所述相同的黄色灯，安装在过原灯的垂直线上，在原灯上方至少2米处。
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[bookmark: _Toc523314643]3.4 当被牵引时
本附件3.2(a)、(b)和(c)所述的灯光为稳定显示的无阻挡的灯光。
[bookmark: _Toc523314644]3.5 当未在控制下和未在行进中时
如图4所示，两个稳定的红灯装在最易见到的位置，一个灯在另一个灯的垂直上方不少于1米处，并具有能在地平线各个方向上至少3.7公里（2海里）的距离内可见的特性。
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[bookmark: _Toc523314645]3.6 当已在行进中但未在控制下时
[image: ]如图5所示，本附件3.5所示的灯光加上3.2(a)、(b)和(c)所述的灯光。



[bookmark: _Toc523314646]3.7 当抛锚时
[image: ](a)如果飞机长度小于50米，为了更好地看到它，一个稳定的白灯（见图6），装在最易看到的位置上，以便从地平面的各个方向至少3.7公里（2海里）的距离内可见。



[image: ](b)如果飞机长度是50米或者更长，为了更好地看到它，一个稳定的白色前灯和一个稳定的白色尾灯（见图7），装在最易看到的位置上，以便从地平面的各个方向至少5.6公里（3海里）的距离内可见。




(c)如果飞机翼展为50米或者更宽，则在每边翼尖有一个稳定的白灯（见图8和图9）以显示最大翼展，并尽可能做到从地平线的各个方向至少1.9公里（1海里）的距离内可见。
[image: ][image: ]



[bookmark: _Toc523314647]
3.8 当搁浅时
本附件3.7所述的灯加上在垂直线上的两个稳定的红灯，两个灯至少分开1米，其位置要使得从地平面的各个方向均可见。
[bookmark: _Toc80690036][bookmark: _Toc12461][bookmark: _Toc21690]附件C 疲劳风险管理系统的要求
根据本规则第135.386条建立的疲劳风险管理系统应当至少包括：
(a)疲劳风险管理系统的政策和文件
(1)疲劳风险管理系统的政策
(i)许可证持有人应当详细阐明其疲劳风险管理系统的政策，清晰确定疲劳风险管理系统的所有要素。
(ii)政策应当包括要求在运行手册内明确规定疲劳风险管理系统适用的范围。
(iii)政策应当：
(A)反映出管理层、飞行和客舱机组人员（如适用）以及其他有关人员的共同责任。
(B)明确陈述疲劳风险管理系统的安全目标。
(C)由许可证持有人主管负责人签字。
(D)用明显可见的授权方式分发给许可证持有人的所有相关领域和各个层级。
(E)宣布管理层对有效的安全报告的承诺。
(F)宣布管理层对向疲劳风险管理系统提供充足资源的承诺。
(G)宣布管理层对不断完善疲劳风险管理系统的承诺。
(H)需要明确界定管理层、飞行和客舱机组人员（如适用）以及其他有关人员的责任界限。 
(I)需要定期审查以确保保持相关政策的相关性和适当性。
(2)疲劳风险管理系统的文件
许可证持有人应当制定并保持最新的疲劳风险管理系统的文件，以规定并记录：
(i)疲劳风险管理系统的政策与目标。
(ii)疲劳风险管理系统的过程及程序。
(iii)过程和程序的问责制、责任和权力。
(iv)管理层、飞行和客舱机组人员（如适用）以及其他有关人员持续参与风险管理的机制。
(v)疲劳风险管理系统的培训大纲、培训要求和培训记录。
(vi)计划和实际飞行时间，涉及到值勤期和休息期的重大符合性偏离以及该偏离的原因。
(vii)疲劳风险管理系统的输出，包括从收集的数据中识别的风险、建议及所采取的行动。
(b)疲劳风险管理的过程
(1)识别风险
许可证持有人应当建立并保持三个基本的以文件形式确认的过程以识别疲劳风险：
(i)预测（事前风险控制）
预测过程应当通过检查机组人员的排班表，并综合考虑影响睡眠、疲劳及其对行为能力影响的已知因素识别疲劳风险。检查方法可以包括但不限于：
(A)许可证持有人或者行业的运行经验和从类似运行中收集的数据。
(B)以循证为基础的排班操作。
(C)生物数学模型。
(ii)主动（事中风险控制）
主动过程应当识别当前飞行运行存在的疲劳风险。检查方法可以包括但不限于：
(A)疲劳风险的自我报告。
(B)机组人员疲劳问卷调查。
(C)飞行和客舱机组行为能力的相关数据。
(D)现有的安全数据库和科学研究。
(E)计划与实际工作时间的对比分析。
(iii)反应（事后风险控制）
反应过程应当核实疲劳风险对具有潜在负面安全后果的报告和事件中所起的作用，以确定如何将疲劳影响降至最低。这个过程至少可能会由以下任一情况触发：
(A)疲劳报告。
(B)非公开报告。
(C)审计报告。
(D)征候。
(E)飞行数据分析活动。
(2)风险评估
(i)许可证持有人应当制定并实施风险评估程序，以确定与疲劳有关事件的概率和潜在严重性，并确定相关风险何时需要加以缓解。
(ii)风险评估程序应当结合以下因素对识别的风险进行审核：
(A)操作过程。
(B)风险概率。
(C)可能产生的后果。
(D)现有的安全屏障和控制措施的有效性。
(3)风险缓解
许可证持有人应当制定并实施包含以下要素的风险缓解程序：
(i)选择适当的缓解策略。
(ii)执行缓解策略。
(iii)监测策略的执行情况与效果。
(c)疲劳风险管理系统的安全保证过程
许可证持有人应当制定并保持疲劳风险管理系统的安全保证过程以便：
(1)对疲劳风险管理系统的绩效进行持续监测、趋势分析和衡量，以验证疲劳安全风险控制措施的有效性。数据来源可能包括但不限于：
(i)风险报告与调查。
(ii)审计与调查。
(iii)审查和疲劳研究。
(2)提供一种正式过程以管理相关要素的变化，包括但不限于：
(i)确定运行环境当中可能会影响疲劳风险管理系统的变化。
(ii)确定组织内部可能会影响疲劳风险管理系统的变化。
(iii)考虑在实施变革之前可用于保持或者提高疲劳风险管理系统绩效的可用工具。
(3)保证不断改进疲劳风险管理系统。包括但不限于：
(i)取消或者修改产生非计划后果或者由于运行或者组织环境发生变化而不再需要的风险控制措施。
(ii)定期对设施、设备、文件和程序进行评估。
(iii)确定是否有必要采取新的过程与程序以缓解新出现的与疲劳有关的风险。
(d)疲劳风险管理制度的促进过程
疲劳风险管理制度的促进过程支持疲劳风险管理制度的不断发展，以持续提高其整体效能和实现最佳的安全水平。作为疲劳风险管理制度的组成部分，许可证持有人应当建立并实施下列各要素：
(1)训练大纲，以确保管理层、飞行和客舱机组人员以及其他有关人员的能力与计划的疲劳风险管理制度下的角色和职责相适应。
(2)有效的疲劳风险管理制度的交流计划，以便向所有利益相关方解释疲劳风险管理制度的政策、程序和责任；同时形成用于收集和传播疲劳风险管理制度有关信息的交流渠道。
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[bookmark: _Toc523314684]1. 编制：
按本规则第135.323条提供的运行手册可依据具体的运行分为几部分颁发，运行手册应当按下列结构编制：
(a)总则
(b)航空器运行资料
(c)区域、航路和机场
(d)训练
(e)安全管理体系
(f)遵守本规则D章其他有关要求的程序
[bookmark: _Toc523314685]2. 内容：
本附件第1条所述的运行手册应当至少包含下列内容：
[bookmark: _Toc523314686](a)总则
(1)概述与实施飞行运行相关运行人员的职责。
(2)有关疲劳管理的信息和政策，包括：
(i)适用于飞行和客舱机组人员（如适用）的飞行时间、飞行值勤期、值勤期的限制和休息期要求的有关规则。
(ii)根据附件C适用于许可证持有人的疲劳风险管理系统的有关政策和文件（如适用）。
(3)各运行类型的飞行机组，包括指挥权顺序的指定。
(4)适用时，驾驶员的航路资格审定程序。
(5)机上有旅客时加油的安全防范措施。
(6)地面服务安排与程序，包括对合格人员及适当的设施与设备的明确要求。如委托第三方提供地面服务，应当包含对第三方制定的监督政策和程序，明确许可证持有人应当始终履行对地面服务的控制职责，并对外委方操作的安全性负责。
(7)装备的导航设备的清单，包括与在规定有基于性能导航空域运行相关的任何要求。
(8)确保机长了解航空器已经完成要求的适航检查、符合相关维修要求并被批准返回使用的程序。
(9)报告和记录机长在飞行前、飞行中和飞行后发现的机械不正常情况的程序。
(10)机长确认上次飞行中发现的机械不正常情况或者缺陷是否修复或者推迟修复的程序。
(11)批准的航空器维修方案。
(12)需要保持无线电监听的情况。
(13)所用的与运行相关的远程导航程序，延长改航时间运行（EDTO）发动机故障程序和改航机场的指定及使用。
(14)关于ATC指令的证实与接受的操作指示，特别是涉及地形越障的情况。
(15)确定最低飞行高度的方法。
(16)确定机场运行最低标准的方法。
(17)应当使用氧气的情况以及按本规则第135.693条确定的氧气量。
(18)重量与平衡控制的指令。
(19)实施和控制地面除冰和防冰作业的指令。
(20)要装载的燃油与滑油量计算的具体说明，并将运行的所有情况纳入考虑，包括在航路上失去增压和一台发动机发生失效的可能性。
(21)在飞行中实行燃油检查与燃油管理的政策和程序。
(22)运行飞行计划的规范。
(23)飞行各阶段的标准操作程序。
(24)正常检查单及其使用时机的指令。
(25)离场应急程序。
(26)保持高度意识和使用自动或者飞行组高度呼叫的指令。
(27)在仪表气象条件下使用自动驾驶仪与自动油门的指令。
(28)离场与进近简令。
(29)熟悉区域、航路和机场的程序。
(30)稳定进近程序。
(31)接近地面时的过高下降率限制。
(32)开始或者继续仪表进近所需的条件。
(33)实施精密和非精密进近程序的指令。
(34)在夜间与仪表气象条件仪表进近与着陆运行中的飞行组职责分配和管理机组工作量的程序。
(35)避免受控飞行撞地的指令与训练要求以及近地警告系统的使用原则。
(36)防撞政策、指令、程序和培训要求及机载防撞系统（ACAS）的使用，明确即使目视相对飞机，机组人员也应当遵守决断咨询（RA）指令并采取相应行动。
(37)对拟在15000米（49000英尺）以上运行的飞机：
(i)使驾驶员能确定在受到太阳宇宙线辐射时采取最佳行动路线的资料。
(ii)决定下降时的程序，包括：
(A)向适当的空中交通服务单位提出预先情况警告的必要性以及获得临时下降许可的必要性。
(B)不能建立与空中交通服务单位之间的通信或者通信被中断时采取的措施。
(38)可以接受的救援和消防服务保障水平的相关信息。
(39)运行飞行计划的内容和使用方法。
(40)许可证持有人的运营规范或者相应的摘录信息，包括批准运行的区域、批准使用的航空器类别和级别、机组组成以及批准的运行种类。
(41)遵守事故通报要求的程序。
(42)机长观察到另一架航空器或者一艘水上船只遇险或者截获遇险信号时的程序。
(43)与民用航空器拦截有关的资料与指令，包括：
(i)被拦截航空器的机长采取的程序。
(ii)拦截和被拦截航空器所用的目视信号。
(44)如适用，载运危险品的政策、程序、指令、资料，包括紧急情况下采取的措施，以及训练大纲的详细内容。
(45)相应的运行控制程序。
(46)遵守中国民用航空有关安保规定的程序，包括防止非法干扰、劫机、破坏行为的程序。
(47)机上搜寻隐藏危险品的检查单。
(48)电子飞行包（EFB）管理程序和要求（如适用）。
(49)符合许可证持有人运行要求的救援和消防服务（RFFS）保护等级的相关信息。
(b)航空器运行资料
(1)合格审定限制和运行限制。
(2)本规则第135.331条所要求的飞行机组使用的正常、非正常及应急程序、及相关检查单。
(3)全发工作时爬升性能的资料与操作指令。
(4)飞行前的飞行计划数据和飞行过程中的计划，配有不同的推力/功率和速度的设置。
(5)运行的各种型号飞机的侧风和顺风的最大分量以及考虑到阵风、低能见度、跑道道面条件、机组经历、自动驾驶仪的使用、不正常或者紧急情况，或者任何其他相关的运行因素而对这些数值的降低。
(6)计算重量和重心的指令和数据。
(7)航空器装载和固定装载的指导。
(8)本规则第135.337条要求的航空器系统、相关的控制和其使用的指导。
(9)飞机型别及经批准的特定运行最低设备清单和外形缺损清单，包括在基于性能导航空域中运行相关的任何要求。
(10)应急与安全设备的检查单及其使用说明。
(11)应急撤离程序，包括特定类型的程序、机组协调、机组紧急岗位的指定以及为各机组成员指定的应急职责。
(12)客舱机组使用的正常、非正常和应急程序、相关的检查清单和必要的航空器系统资料，包括飞行和客舱机组之间进行必要协调程序的说明。
(13)不同航路的救生和应急设备及起飞前核实其能正常运作的必要程序，包括确定所需的氧气量及可用数量的程序。
(c)区域、航路和机场
(1)航路指南，以确保每次飞行的飞行机组拥有与通信设施、助航设备、机场、运行所适用的仪表进近、仪表进场和仪表离场有关的资料以及许可证持有人认为正确实施飞行运行所需的其他资料。
(2)所飞各航路的最低航路高度。
(3)可能用作计划着陆机场或者备降机场的各机场的机场运行最低标准。
(4)进近或者机场设施性能降低时机场运行最低标准的增加。
(5)确定使用平视显示仪和增强视景系统的仪表进近机场运行最低标准的说明，以及该设备的说明和训练要求（如适用）。
(6)遵守规定所要求的全部飞行剖面的必要资料，包括但不限于确定：
(i)干、湿和污染条件下起飞跑道的长度要求。
(ii)起飞爬升限制。
(iii)航路中的爬升限制。
(iv)进近和着陆爬升限制。
(v)干、湿和污染条件下对着陆跑道长度的要求，包括系统失灵影响着陆的距离。
(vi)补充资料，例如轮胎速度限制。
(d)训练
(1)本规则第135.295条要求飞行机组训练大纲的详细内容。
(2)客舱乘务组职责训练大纲的详细内容（如适用）。
(3)与运行性质和范围相符的适当员工训练方案，且应当包含为其提供外委地面服务的人员所需的必要训练。
(e) 安全管理体系。
(f)遵守本规则D章其他有关要求的程序。
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[bookmark: _Toc523314691]1. 编制
按本规则第135.513条提供的运行手册可依据具体的运行分为几部分颁发，运行手册应当按下列结构编制：
(a)总则
(b)航空器运行资料
(c)航路、机场和起降场
(d)训练
(e)安全管理体系
(f)遵守本规则E章其他有关要求的程序
2. 内容
本附件第1条所述的运行手册应当至少包含下列内容：
(a)总则
(1)概述与实施飞行运行相关运行人员的职责。
(2)有关疲劳管理的信息和政策，包括适用于飞行机组的飞行时间、飞行值勤期、值勤期的限制和休息期要求的有关规则。
(3)各运行类型的飞行机组，包括指挥权顺序的指定。
(4)适用时，驾驶员的航路资格审定程序。
(5)机上有旅客时加油的安全防范措施。
(6)地面服务安排与程序，包括对合格人员及适当的设施与设备的明确要求。如委托第三方提供地面服务，应当包含对第三方制定的监督政策和程序，明确许可证持有人应当始终履行对地面服务的控制职责，并对外委方操作的安全性负责。
(7)装备的导航设备的清单，包括与在规定有基于性能导航空域运行相关的任何要求。
(8)确保机长了解航空器已经完成要求的适航检查、符合相关维修要求并被批准返回使用的程序。
(9)报告和记录机长在飞行前、飞行中和飞行后发现的机械不正常情况的程序。
(10)机长确认上次飞行中发现的机械不正常情况或者缺陷是否修复或者推迟修复的程序。
(11)批准的航空器维修方案。
(12)需要保持无线电监听的情况。
(13)关于ATC许可的澄清与接受指引，尤其涉及地形越障许可时。
(14)确定最低飞行高度的方法。
(15)确定机场运行最低标准的方法。
(16)应当使用氧气的情况以及按本规则第135.693条确定的氧气量。
(17)重量与平衡控制的指令。
(18)实施和控制地面除冰和防冰作业的指令。
(19)在飞行中实行燃油检查与燃油管理的政策和程序。
(20)运行飞行计划的规范。
(21)飞行各阶段的标准操作程序。
(22)正常检查单及其使用时机的指令。
(23)离场应急程序。
(24)保持高度意识的指令。
(25)离场与进近简令。
(26)熟悉区域、航路和机场的程序。
(27)开始或者继续仪表进近所需的条件。
(28)实施精密和非精密进近程序的指令。
(29)在夜间与仪表气象条件仪表进近与着陆运行中的飞行机组职责分配和管理机组工作量的程序。
(30)运行飞行计划的内容和使用方法。
(31)许可证持有人的运营规范或者相应的摘录信息，包括批准运行的区域、批准使用的航空器类别和级别、机组组成以及批准的运行种类。
(32)遵守事故通报要求的程序。
(33)机长观察到另一架航空器或者一艘水上船只遇险或者截获遇险信号时的程序。
(34)与民用航空器拦截有关的资料与指令，包括：
(i)被拦截航空器的机长采取的程序。
(ii)拦截和被拦截航空器所用的目视信号。
(35)如适用，载运危险品的政策、程序、指令、资料，包括紧急情况下采取的措施，以及训练大纲的详细内容。
(36)相应的运行控制程序。
(37)根据本规则第135.528条制定的直升机追踪程序（如适用）。
(38)遵守中国民用航空有关安保规定的程序，包括防止非法干扰、劫机、破坏行为的程序。
(39)如适用，按照本规则第135.575条制定的应急救援飞行运行安全评估制度。
(b)航空器运行资料
(1)合格审定限制和运行限制。
(2)飞行机组使用的正常、非正常及应急程序、及相关检查单。
(3)飞行前的飞行计划数据和飞行过程中的计划，配有不同的推力/功率和速度的设置。
(4)计算重量和重心的指令和数据。
(5)航空器装载和固定装载的指导。
(6)航空器系统、相关的控制和其使用的指导。
(7)直升机型别及经批准的特定运行的最低设备清单和外形缺损清单，包括在基于性能导航空域内运行的任何相关要求。
(8)应急与安全设备的检查单及其使用说明。
(9)应急撤离程序，包括特定类型的程序、机组协调、机组应急岗位的指定以及为各机组成员指定的应急职责。
(10)不同航路的救生和应急设备及起飞前核实其能正常运作的必要程序，包括确定所需要的氧气量及可用数量的程序。
(11)供幸存者使用的地空目视信号含义代码表。
(c)航路、机场和起降场
(1)航路指南，以确保每次飞行的飞行机组拥有与通信设施、助航设备、机场、仪表进近、仪表进场和仪表离场等与运行有关的资料以及许可证持有人认为正确实施飞行运行所需的其他资料。
(2)所飞各航路的最低航路高度。
(3)可能用作计划着陆机场或者备降机场的起降场的机场运行最低标准。
(4)进近或者起降场设施性能降低时机场运行最低标准的增加。
(5)使用机场运行最低标准进行适合于使用平视显示仪和增强视景系统的仪表进近的说明，以及该设备的说明和训练要求（如适用）。
(6)驾驶员的航路资格审定程序（如适用）。
(d)训练
(1)飞行机组训练大纲与要求的详细内容。
(2)与运行性质和范围相符的适当员工训练方案，应当包含为其提供外委地面服务的人员所需的必要训练。
(e)安全管理体系。
(f)遵守本规则E章其他有关要求的程序。
1
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	电子飞行包（EFB）

	广播式自动相关监视（ADS-B）

	数据链通信

	在缩小垂直间隔（RVSM）空域的运行

	基于性能导航（PBN）运行

	授权的所需导航性能（RNP AR）仪表进近

	低能见度起飞运行（LVTO）

	II类仪表进近和着陆运行

	III类仪表进近和着陆运行

	使用平视显示器（HUD）实施标准I类及低能见度运行

	延长改航时间运行（EDTO）

	水上平台运行

	直升机巡航下降区域程序

	其他特殊运行
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本规则第135.96条和第135.97条对且具有型别等级的飞机的驾驶员初始、转机型和升级飞行训练所要求的动作与程序规定在本附件中。这些动作与程序的训练按照本附件的规定分别在经批准的飞行训练器、飞行模拟机和飞机上进行，但低空风切变动作与程序应当在经批准可以完成这些动作与程序的飞行模拟机上进行。
规定在飞行训练器上完成的动作与程序可以在飞行模拟机上完成，或者在某些情况下，在静止飞机上完成。除低空风切变训练外，规定在飞行模拟机上完成的动作与程序可以在飞机上完成。
按照本附件实施飞行训练时，所用的飞行模拟机应当经局方认可，但不需要遵守附件I中的高级飞行模拟机要求，在这些飞行模拟机上完成训练后还应当在飞机上完成本附件规定应当在飞行中完成的动作与程序。如果在实际训练中使用的飞行模拟机是根据附件I审定合格为B级、C级或者D级的高级飞行模拟机，且许可证持有人的训练大纲符合附件I中的要求，则可以按照附件I中的规定，用高级飞行模拟机全部或者部分代替飞机，来完成本附件中规定应当在飞机上完成的动作与程序。
驾驶员在各个职位上的训练，用下列符号表示：
P＝机长（PIC）
S＝副驾驶（SIC）
B＝机长和副驾驶
PJ＝机长从喷气飞机转机型到喷气飞机
PP＝机长从螺旋桨飞机转机型到螺旋桨飞机
SJ＝副驾驶从喷气飞机转机型到喷气飞机
SP＝副驾驶从螺旋桨飞机转机型到螺旋桨飞机
AT＝所有转机型类（PJ，PP，SJ，SP）
PS＝副驾驶升为机长（同一机型）

	动作/程序
	初始训练
	转机型训练
	升级训练

	
	飞机上
	训练设备上
	飞机上
	训练设备上
	飞机上
	训练设备上

	
	飞行中
	静止
	模
拟
机
	训
练
器
	飞行中
	静止
	模
拟
机
	训
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器
	飞行中
	静止
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	根据所涉及的飞机和运行，驾驶员的飞行训练应当包括下列动作与程序。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.飞行前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(a)目视检查飞机的外部和内部，指出需检查的每个项目的位置，说明检查它的目的。如该机型必需飞行机械员，目视检查可用图形教具代替，该教具应真实描绘飞行前检查项目的位置和细节。
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	
	

	(b)起动前检查单的使用，相应操纵系统的检查，起动程序，无线电和电子设备的检查，飞行前选择合适的导航与通信无线电设备和频率。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(c)按照相应交通管制当局或者实施训练人员发布的指令，完成滑行和进出停机位程序。
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	AT
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	(d)起飞前检查，包括发动机检查。
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	AT
	
	
	
	PS

	Ⅱ.起飞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(a)正常起飞。
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	
	
	

	(b)模拟仪表条件下起飞，在机场标高之上30米（100英尺）高度或在此之前进入仪表飞行。
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	(c)侧风起飞。
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	
	
	

	(d)模拟临界发动机在下列时刻失效时起飞：
(1)在V1后到V2前的一点，实施训练的人员认为在当时条件下适合于该机型，或者
(2)当V1和V2或者V1和VR相同时，在V1后尽量靠近V1的一点，或者
(3)对于非运输类飞机，在适当的速度上。
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	(e)中断起飞，在正常起飞期间达到一个合理速度时进行，该速度的确定应当考虑到飞机特性、跑道长度、道面条件、风向风速、刹车热能及其他影响安全的因素。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	以上(a)至(e)款起飞至少一次应当在夜间完成。对于转机型的驾驶员，本款要求的夜间起飞可以在满足本规则第135.77条(c)款要求的运行经历时完成。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ.飞行动作与程序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(a)转弯。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(b)俯冲和马赫抖振。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(c)最大续航时间和最大航程程序。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(d)在飞行机械员位置上操作各系统和操纵装置。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(e)安定面失控和卡阻。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(f)下列系统的正常和非正常（或者备用）操作与程序：
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(1)增压。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(2)引气。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(3)空调。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(4)燃油和滑油。
	
	B
	
	B
	
	AT
	
	AT
	
	PS
	
	PS

	(5)电气。
	
	B
	
	B
	
	AT
	
	AT
	
	PS
	
	PS

	(6)液压。
	
	B
	
	B
	
	AT
	
	AT
	
	PS
	
	PS

	(7)飞行操纵。
	
	B
	
	B
	
	AT
	
	AT
	
	PS
	
	PS

	(8)防冰与除冰。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(9)自动驾驶仪。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(10)自动进近设备或者其他进近设备。
	B
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(11)失速警告装置、失速防止装置和增稳装置。
	B
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(12)机载雷达设备。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(13)其他可用系统、装置或者设备。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(14)电气、液压、飞行操纵、飞行仪表系统的故障或者失效。
	
	B
	
	B
	
	AT
	
	AT
	
	PS
	
	PS

	(15)起落架和襟翼系统故障或者失效。
	
	B
	
	B
	
	AT
	
	AT
	
	PS
	
	PS

	(16)导航或者通信设备失效。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(g)飞行应急程序，至少包括下列训练：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)动力装置、加热设备、货舱、客舱、驾驶舱、机翼、和电气的失火。
	
	B
	
	B
	
	AT
	
	AT
	
	PS
	
	PS

	(2)烟雾控制。
	
	B
	
	B
	
	AT
	
	AT
	
	PS
	
	PS

	(3)动力装置失效。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(4)应急放油。
	
	B
	
	B
	
	AT
	
	AT
	
	PS
	
	

	(5)相应飞行手册中规定的其他应急程序。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(h)在每个方向上的大坡度转弯。每个大坡度转弯应当用45度坡度，航向改变至少180度，但不大于360度。
	
	
	
	P
	
	
	
	PJ
	
	
	
	PS

	(i)以起飞形态（除只用零襟翼形态起飞的飞机外）、光洁形态和着陆形态接近失速，其中至少有一次在以15至30度坡度的转弯中完成。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(j)从该机型特有的飞行特性中改出。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(K)仪表程序，包括：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)区域离场和进场。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(2)导航系统的使用，包括切入并保持指定的方位线。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(3)等待。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(l)ILS仪表进近，包括：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)正常ILS进近。
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	
	
	

	(2)人工操纵ILS进近，并模拟一台发动机失效，失效发生在进入最后进近航道之前，持续到接地或者完成中断进近程序。
	B
	
	
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	(m)除ILS外的仪表进近程序，包括：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)受训人员很可能使用的非精密进近。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	PS
	

	(2)除(1)款外，受训人员很可能使用的至少一种其他非精密进近和中断进近程序。
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	对于第Ⅲ条(k)款和第Ⅲ条(l)款，每次仪表进近应当按照所用进近设施经批准的程序和限制进行。仪表进近开始于飞机飞越所用程序的起始进近点，结束于飞机接地时或者完成中断进近形态的转换时。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(n)盘旋进近，应当符合下列要求：
(l)对于所用程序，盘旋进近到经批准最低下降高度的那部分应当在模拟仪表条件下进行。
(2)盘旋进近应当做到经批准最低盘旋最低下降高度，然后改变航向并作必要的机动（以目视参考），保持能在跑道上正常着陆的飞行航道，该航道与模拟仪表部分的最后进近航道至少差90度以上。
(3)盘旋进近不得超过飞机正常操作限制和没有过大的机动动作，坡度不得超过30度。
下列驾驶员不必进行本款训练：(1)如果许可证持有人的运行手册中禁止某些机型在气象条件低于云高300米/能见度5000米时作盘旋进近，该许可证持有人相应机型的所有驾驶员。(2)许可证持有人的运行手册中禁止副驾驶在本规则运行中作盘旋进近时，相应的副驾驶。
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	
	
	

	(0)无襟翼进近。如果局方认为，由于系统设计原因，该型别飞机襟翼放出故障的概率极低，则该型别飞机可以不要求本动作训练。在作出这种决定时，局方将确定是否需要训练只放缝翼进近和部分襟翼进近。
	P
	
	
	
	
	
	PP
PJ
	
	
	
	PS
	

	(p)中断进近，包括：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)从ILS进近中中断进近。
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	(2)从其他进近中中断进近。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(3)包含完整经批准中断进近程序的中断进近。
	
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS

	(4)包含发动机失效的中断进近。
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	(q)复杂状态改出。
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	Ⅳ.着陆和进近到着陆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(a)正常着陆。
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	
	
	

	(b)水平安定面配平不正确时的着陆与复飞。
	P
	
	
	
	
	
	PJ
PP
	
	
	
	
	PS

	(c)从ILS仪表进近中进入着陆。
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	
	
	PS
	

	(d)侧风着陆。
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	
	
	

	(e)模拟发动机失效后机动到着陆，按照以下规定：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)对于3发飞机，模拟两台发动机（中发和一侧外发）失效后按照经批准程序机动到着陆。
	P
	
	
	
	
	
	PJ
PP
	
	
	
	PS
	

	(2)对于其他多发飞机，模拟50％的动力装置失效（在飞机一侧）后机动到着陆。
	P
	
	
	
	
	
	PJ
PP
	
	
	
	PS
	

	(3)在飞行模拟机上完成第(1)或者第(2)项要求的飞行机组成员，还应当在飞机上完成一台发动机失效后着陆的飞行训练。
对于副驾驶升机长训练，如果该员从未在实际飞行中完成第(1)或者第(2)项动作，则应当按照第(1)或者第(2)项机长初始训练的要求完成。
	
	
	
	
	PJ
PP
	
	
	
	PS
	
	
	

	(4)对于副驾驶，只需完成最临界一台发动机模拟失效后机动到着陆。
	S
	
	
	
	SJ
SP
	
	
	
	
	
	
	

	(f)模拟盘旋进近条件下的着陆（第Ⅲ条(n)款中最后一段的例外条款，同样适用于本款）。
	B
	
	
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	(g)中断着陆，包括中断着陆后的正常中断进近程序。对于本动作，应在约15米（50英尺）高度并飞越跑道入口时中断着陆。
	B
	
	
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	(h)无襟翼着陆，如局方认为该动作适合于在飞机上训练的话。
	P
	
	
	
	
	
	PJ
PP
	
	
	
	PS
	

	(i)人工恢复（如适用）。
	
	
	B
	
	
	
	AT
	
	
	
	PS
	

	着陆和进近到着陆的训练应当包括第Ⅳ条(a)款至(i)款规定的各种类型和条件，但在适合时可以将一种以上组合起来。
以上着陆之一的训练应当在夜间进行。对于转机型的驾驶员，本要求可以在按照本规则第135.77条(c)款要求的运行经历期间完成。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc12772][bookmark: _Toc117519444][bookmark: _Toc3442]附件H 飞机熟练检查要求
本附件规定了本规则第135.83条要求的，对于使用9座以上且具有型别等级的飞机实施定期载客飞行的驾驶员以及本规则第135.283条要求的运输类飞机驾驶员，进行熟练检查的动作与程序。这些动作与程序应当在飞行中进行，但在相应栏目中有适当符号表示的那些动作与程序，可以按照符号的表示在飞行模拟机或者飞行训练器上进行。
当某一动作或者程序批准在飞行训练器上进行时，也可以在飞行模拟机上进行。
如果在实际训练中使用根据附件I审定合格的飞行模拟机，许可证持有人可以按照附件I中的规定，在飞行模拟机上完成本附件中规定应当在飞机上完成的动作与程序。
本附件中下述符号表示：
P＝机长
B＝机长和副驾驶
*＝符号上带星号（如B*）表示在动作与程序栏中规定了特殊条件。
#＝当某一动作前标有该符号时，表示该动作由实施检查的人员确定，可以要求在飞机上进行。
在完成本附件规定的所有动作中，驾驶员应当表现出保证飞行安全所需的良好判断力。实施检查的人员在判定驾驶员是否具有这种判断力时，应当考虑被检查人员能否严格遵守经批准的程序，在没有规定程序或者推荐常规的情况下能否根据当时情况的分析采取正确措施，以及在实施飞行操作过程中是否考虑周到和顾及后果。
	动作/程序
	要求
模拟
仪表
条件
	要求
在飞
机上
完成
	允许
模拟
机上
完成
	允许
训练
器上
完成
	允许按照本规则第135.83条(e)款放弃检查

	在完成本附件规定的动作与程序时，应当令人满意地演示下列项目有关的知识和技术：
(1)该飞机及其系统和部件。
(2)根据经批准的飞机飞行手册、许可证持有人的运行手册、检查单或者适合于该型别飞机的其他经批准资料中规定的程序和限制，正确控制空速、形态、航向、高度和姿态。
(3)遵守进近程序、空中交通管制程序或者其他适用程序。
	
	
	
	
	

	I.飞行前
	
	
	
	
	

	(a)设备考试（口试或者笔试）。作为实践考试一部分的设备考试应当密切联系飞行操作部分，考试那些在飞行操作检查中不大可能检查到的内容。设备考试应当包含：
(1)该飞机及其动力装置、各系统、部件和运行、性能等方面的实用知识。
(2)正常、非正常和应急程序及其有关的操作与限制。
(3)经批准飞机飞行手册的有关规定：
实施考试的人员可以认可在许可证持有人地面训练中前6个日历月内对该驾驶员进行的设备考试，作为本款设备考试。
	
	
	
	B
	

	(b)飞行前检查。该驾驶员应当：
(1)对飞机外部和内部进行实际的目视检查，指出每个项目的位置并简要说明检查的目的。
(2)演示飞行前检查单的使用，相应操纵系统的检查，起动程序，无线电和电子设备检查，飞行前选用合适的导航和通信无线电设施。
可以用逼真地描绘飞行前检查项目位置与细节并能提供不正常状态图示的图形教具代替进行飞行前检查。如果该型别飞机的飞行机组必需成员中有飞行机械员，目视检查可以按照本规则第135.83条(e)款放弃。
	
	
	
	B
	B*

	(c)滑行。包括按照相应交通管制当局或者实施检查的人员发布的指令滑行（对于副驾驶熟练检查，达到在副驾驶位置上能做到的程度）、进出停机位程序。
	
	B
	
	
	

	(d)动力系统检查。按照相应飞机机型要求。
	
	
	
	B
	

	Ⅱ.起飞
	
	
	
	
	

	(a)正常起飞1次。
	
	B*
	
	
	

	(b)仪表条件下起飞1次，模拟在到达机场标高之上30米（100英尺）高度时或者在此之前进入仪表飞行。
	B
	
	B*
	
	

	(c)侧风起飞1次，如在当时气象、机场、交通条件下可以进行的话。
	
	B*
	
	
	

	(a)和(c)款要求可以合并，如果(b)款在飞行中进行，则(a)、(b)、(c)三款要求可以合并。
	
	
	
	
	

	(d)发动机失效时的起飞。模拟最临界的发动机在下列时刻失效的1次起飞：
(1)在V1后至V2前的一点，根据检查人员的判断，该点适合于该机型和当时条件。
(2)当V1和V2或者V1和VR相同时，V1后尽量靠近V1的一点，或者
(3)对于非运输类飞机，在适当的速度上。
	
	
	B
	
	

	(e)中断起飞。中断起飞可以在飞机正常起飞滑跑期间达到某个合理速度时进行，该速度的确定应考虑飞机特性、跑道长度、道面条件、风向风速、刹车热能和可能严重影响安全或者飞机的其他有关因素。
	
	
	
	B*
	B

	Ⅲ.仪表程序
	
	
	
	
	

	(a)区域离场和区域进场。在完成这些动作期间，驾驶员应当：
(1)遵守实际的或者模拟的空中交通管制指令（包括指定的方位线）。
(2)正确使用可用的导航设施。
区域离场或者区域进场之一，可以按照本规则第135.83条(e)款放弃。
	B
	
	
	B
	B*

	(b)等待。包括进入、保持、脱离等待航线图。可以与区域离场或者区域进场结合进行。
	B
	
	
	B
	B

	(c)ILS和其他仪表进近。应当包括下列项目：
	
	
	
	
	

	(1)至少1次正常ILS进近。
	B
	
	B
	
	

	(2)至少1次模拟一台发动机失效的人工操纵ILS进近。应当在进入最后进近航道之前模拟发动机失效，并保持到接地或者完成中断进近程序。
	B
	
	
	
	

	(3)至少1次非精密进近程序，该程序是许可证持有人很可能使用的有代表性的非精密进近程序。
	B
	
	B
	
	

	(4)至少在一程序下降设施上演示1次非精密进近程序，该程序是许可证持有人经批准使用的本款第(3)项以外的进近程序。
	B
	
	
	B
	

	每次仪表进近应当按照所用进近设施经批准程序和限制进行。仪表进近开始于飞机飞越所用进近程序的起始进近点，结束于飞机在跑道上接地或者完成中断进近形态的转换。仪表条件不必模拟到低于接地区之上30米（100英尺）。
	
	
	
	
	

	(d)盘旋进近。如果许可证持有人经批准的盘旋最低标准低于300米/5000米，应当按照下列要求至少作一次盘旋进近：
(1)进近到经批准最低盘旋进近高度的那部分应当在模拟仪表条件下进行。
(2)进近应当作到经批准最低盘旋进近高度，然后改变航向并作必要的机动（按照目视参考），保持能在跑道上正常着陆的飞行航道，该航道与模拟仪表最后进近航道至少差90度。
(3)盘旋进近不得有过大的机动动作，不得超过该飞机正常使用限制。坡度不得超过30度。
	B
	
	B*
	
	B*

	如果存在该驾驶员不能控制的当地条件，阻止做该动作，或者使其不能按照要求完成，则可以按照本规则第135.83条(e)款规定放弃检查。但是，该动作不得在连续两次熟练检查中按照此规定放弃检查。如果许可证持有人手册中禁止副驾驶在本规则运行中做盘旋进近，则对副驾驶不要求盘旋进近动作。
	
	
	
	
	

	(e)中断进近。
	
	
	
	
	

	(1)每个驾驶员应当至少完成一次从ILS进近中中断进近。
	
	
	B*
	
	

	(2)每个机长应当至少再完成一次中断进近。
	
	
	P*
	
	

	应当至少完成一次完整的经批准中断进近程序。由实施检查的人员确定，在中断进近期间任何时刻，可以要求模拟发动机失效。这些动作可以单独完成，也可以与本附件第Ⅲ条或者第Ⅴ条要求的动作结合进行。至少一次中断进近应当在飞机上完成。
	
	
	
	
	

	Ⅳ.空中动作
	
	
	
	
	

	(a)大坡度转弯。应当在每个方向完成至少一次大坡度转弯。每个大坡度转弯应当用45度坡度，航向改变至少180度，但不大于360度。
	P
	
	
	P
	P

	(b)接近失速。对于本动作，当出现可以察觉的抖振或者开始进入失速的其他反应时，即达到了接近失速。除后面规定者外，应当至少按照下列要求做三次接近失速：
(1)一次起飞形态（只用零襟翼起飞形态的飞机除外）。
(2)一次光洁形态。
(3)一次着陆形态。
由实施检查的人员确定，一次接近失速应当以上述形态之一并在15至30度坡度转弯中完成。本款要求的三次接近失速中的两次可以放弃检查。
如果许可证持有人经批准可以签派失速警告设备不工作的飞机飞行，则在这些动作期间不得使用该设备。
	B
	
	
	B
	B*

	(c)特有飞行特性。从该机型特有的飞行特性中改出。
	
	
	
	B
	B

	(d)动力装置失效。除某些动作明确要求需在动力装置模拟失效时完成外，实施检查的人员可以在检查期间任何时刻要求模拟动力装置失效。
	
	
	
	B
	

	Ⅴ.着陆和进近到着陆
	
	
	
	
	

	尽管允许一些动作可以结合完成，或者可以放弃，或者可以使用模拟机，但是，所有机长的熟练检查和副驾驶在一机型上的首次熟练检查应当至少做两次实际着陆（一次全停）。着陆和进近到着陆应当包括下列各项，但在合适时，可以将一项以上的动作结合进行：
	
	
	
	
	

	(a)正常着陆。
	
	B
	
	
	

	(b)从ILS进近到着陆，如果存在该驾驶员不能控制的情况妨碍实际着陆，实施检查的人员可以允许其进近到他判断能完成全停着陆的一点而不着陆。
	
	B*
	
	
	

	(c)侧风着陆，按照当时气象、机场、交通条件可行程度确定的侧风条件。
	
	B*
	
	
	

	(d)按照下列要求，模拟发动机失效后机动到着陆：
	
	B*
	
	
	

	(1)对于三发飞机，以失去两台发动机（中和一外侧发动机）的经批准程序机动到着陆。
	
	
	B*
	
	

	(2)对于其他多发飞机，模拟50％的动力装置失效并在飞机一侧模拟失去动力时机动到着陆。
	
	
	B*
	
	

	对于本条(d)款第(1)和第(2)项要求，副驾驶可以只模拟最临界的一台发动机失效。如果驾驶员在有视景模拟机上满足本条(d)款第(1)或者第(2)项要求，他还应当在飞行中模拟最临界的一台发动机失效机动到着陆。
	
	
	
	
	

	(e)如果许可证持有人经批准的盘旋最低标准低于300米/5000米，则模拟盘旋进近条件下的着陆。但是，当在飞机上完成时，如存在该驾驶员不能控制的情况妨碍着陆，实施检查的人员可以允许其进近到他判断能完成全停着陆的一点而不着陆。
	
	
	B*
	
	

	(f)中断着陆，包括正常中断进近程序，约在跑道之上15米（50英尺）并飞越跑道入口时中断着陆。本动作可以与仪表进近、盘旋进近、或者中断进近程序结合，但在低于跑道之上30米（100英尺）时，不必模拟仪表条件。
	
	
	B
	
	

	Ⅵ.正常和非正常程序
	
	
	
	
	

	每个驾驶员应当按照检查员为了确定被检查者对该飞机相应系统与设备实用知识水平而认为需要的数量，演示下列系统与设备的正确使用：
	
	
	
	
	

	(a)防冰和除冰系统。
	
	
	
	B
	

	(b)自动驾驶系统。
	
	
	
	B
	

	(c)自动进近或者其他进近辅助系统。
	
	
	
	B
	

	(d)失速警告装置、失速防止装置和增稳装置。
	
	
	
	B
	

	(e)机载雷达设备。
	
	
	
	B
	

	(f)其他可用系统、设备、装置。
	
	
	
	B
	

	(g)液压和电气系统失效与故障。
	
	
	
	B
	

	(h)起落架和襟翼系统失效与故障。
	
	
	
	B
	

	(i)导航或者通信设备失效。
	
	
	
	B
	

	Ⅶ.应急程序
	
	
	
	
	

	每个驾驶员应当按照飞行检查员为了确定被检查者是否具有完成应急程序的足够知识和能力而认为需要的数量，演示下列紧急情况下的正确应急程序：
	
	
	
	
	

	(a)飞行中失火。
	
	
	
	B
	

	(b)烟雾控制。
	
	
	
	B
	

	(c)急剧释压。
	
	
	
	B
	

	(d)应急下降。
	
	
	
	B
	

	(e)相应经批准飞机飞行手册所列的其他应急程序。
	
	
	
	B
	





[bookmark: _Toc30432][bookmark: _Toc117519445][bookmark: _Toc11385]附件I 高级飞行模拟机的使用
本附件适用于使用且具有型别等级的飞机按照本规则实施定期载客飞行的驾驶员训练，为在高级飞行模拟机上进行驾驶员训练规定了基本准则和方法。许可证持有人使用的每台飞行模拟机都应当经局方鉴定合格。对于经局方鉴定为B级、C级或者D级高级飞行模拟机的，在符合本附件下列规定的前提下，可以用于完成附件G、附件H中规定应当在实际飞行中完成的动作和程序，从而全部或者部分代替本规则附件G、附件H规定需在飞机上进行的飞行训练或者检查：
1．训练大纲要求
用本附件规定的高级飞行模拟机代替或者部分代替飞机进行飞行训练和检查时，许可证持有人的训练大纲应当满足下列附加要求：
(a)训练大纲（提纲）中应当包含使用B、C或者D级飞行模拟机的完整课程，并且说明如何将B、C、D级飞行模拟机与其他训练设备结合起来，以最大发挥其整体训练、检查和执照考试功能。
(b)用文件证明每个教员和飞行检查员符合本规则第135.101条和第135.105条的要求。
(c)建立一种程序，用于保证每个教员和飞行检查员在所教学或者检查的相同型别飞机上，作为机组成员实际参加经批准的定期航班飞行的计划，或者参加经批准的航线观察的计划。
(d)建立一种程序，用于保证每年至少给予每个教员和飞行检查员4小时的训练，以熟悉该许可证持有人的训练大纲及其修订，并强调他们在该大纲中的各自责任，对飞行模拟机教员和飞行检查员的训练，应当包括训练政策和程序、教学方法和技术、飞行模拟机控制装置的使用（包括环境和故障设置面板）、飞行模拟机的限制及每个训练课程所要求的最低限度设备。
(e)训练大纲中包含有航线模拟飞行训练（LOFT），这种航线模拟飞行训练应当对每个飞行机组成员进行至少4小时的训练课程，并包含许可证持有人航路的至少2个有代表性的飞行航段，其中一个航段应当包含从某一机场推飞机开始至到达另一机场的完整的正常运行程序，另一航段应当包含合适的非正常和应急飞行操作训练。
2．允许在高级飞行模拟机上实施的训练和检查
用本附件规定的高级飞行模拟机代替或者部分代替飞机飞行训练和检查时，应当按照下列规定确定允许各级模拟机实施的训练和检查。其中在较低等级的飞行模拟机上允许完成的训练和检查，允许在较高等级的飞行模拟机上完成：
(a)B级飞行模拟机允许完成下列训练和检查：
(1)本规则第135.79条要求的近期经历的建立。
(2)本规章附件G要求在飞机上进行的夜间起飞和着陆。
(3)本规则第135.83条要求的熟练检查，但该驾驶员应当在航线检查或者其他检查中在飞机上完成2次着陆（可以在按照本规则实施的运行中进行）。
(b)确定C级飞行模拟机允许的训练和检查时，应当符合下列规定：
(1)对于下述训练和检查，在完成模拟机飞行训练或者检查后，经局方考试合格，可以减少直至免除受训者的飞机实际飞行时次：
(i)且具有型别等级的不同飞机之间的转机型训练及其执照考试。
(ii)持有航线运输驾驶员执照并且已在且具有型别等级的飞机上具有担任机长至少500小时飞行经历的驾驶员的升级训练及其执照考试。
(iii)对于已持有航线运输驾驶员执照的驾驶员，本规则要求的初始训练（不包括机长训练）。
(2)对于上述第(1)项规定之外的训练和检查，受训人员在飞行模拟机训练结束后，还需在飞机上完成包括至少5次起落的实际飞行。
(c)确定D级飞行模拟机允许的训练和检查时，应当符合下列规定：
对于所有本规则要求的驾驶员飞行训练和检查以及CCAR-61部第61.187条要求的执照实践考试，在完成模拟机飞行训练或者检查后，经局方考试合格，可以减少直至免除受训人员的飞机实际飞行时次。
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为针对驾驶员在实施直升机定期载客飞行时提供额外的安全裕度，许可证持有人应当为驾驶员提供包括直升机仪表飞行训练的定期复训飞行训练，该直升机仪表飞行训练包括按照以下要求实施的特殊条件下的训练：
(a)模拟机/训练器的使用。
(1)可以通过使用飞行模拟机/训练器加强在意外仪表气象条件（IIMC）、单调光和其他特殊条件下的训练。飞行模拟机/训练器能够降低能见度并模拟各种飞行中可能出现的不正常情况。飞行模拟机/训练器可以在突发性紧急状况下（如发动机失效）提供实战化训练。
(2)教员完全熟悉许可证持有人所使用的模拟机/训练器类型和模拟机/训练器实操。
(b)飞行训练课程。飞行训练可以在模拟机或者直升机上实施，主要内容至少包括：
(1)基本仪表飞行。
(2) 意外仪表气象条件（IIMC）运行。
(3)夜间训练。
(c)对于意外仪表气象条件（IIMC）的运行训练，应当包括意外仪表气象条件（IIMC）的规避和恢复程序，并符合以下要求：
(1)训练应当强调意外仪表气象条件（IIMC）会导致无法幸存的失控状况，驾驶员应当在条件恶化时终止继续进行目视飞行。当目视条件下无法判断可用地平线时，如单调光情况和低光照明条件下在不发光表面上的夜间运行，可能出现意外仪表气象条件（IIMC）现象。这些情况可能发生在较高的云底和能见度环境下，可能会导致驾驶员在目视飞行规则飞行中驾驶直升机时，失去水平或地面参考。
(2)驾驶员应当接受基本的仪表飞行技能训练，以从意外仪表气象条件（IIMC）下恢复运行。该训练应当假设非计划地从目视飞行规则（VFR）飞行转换为紧急仪表飞行规则（IFR）飞行，其中包括驾驶员所采取的一系列不同措施，包括导航、运行程序、与空中交通管制单位的交流和机组资源管理（CRM）。
(3) 意外仪表气象条件（IIMC）训练应当包括，确保最低的高度/空速组合不超过预设值。若无法维持最低的高度/空速组合值，首要行动应当是改航至更好的条件或者返回出发地。训练时应当强调，在不断恶化的条件下也可决定实施未到达目的地的着陆（甚至是机场外的预防性着陆），或者在适当的情况下紧急转变为仪表飞行规则（IFR）。应当进一步强调，机长做出该决定是在飞行员的应急权力范围之内，不会仅因转换到仪表飞行规则（IFR）或者实行预防性改航或者着陆操作而受到处罚。
(4)按要求对驾驶员进行口头询问或者书面作答，包括直升机在单调光、乳白天空和低能见扬沙情况下的运行流程、识别方法和规避意外仪表气象条件（IIMC）。
(5)无论驾驶员是否具备直升机仪表等级，训练应当包括依靠仪表保持姿态的飞行、非正常姿态改出和空中交通管制陆空通话。目的是证明不具备仪表等级的飞行员有能力恢复到目视气象条件（VMC）。不管其是否具备仪表飞行资格，驾驶员都应当接受该训练，确保其在进入意外仪表气象条件（IIMC）后，能够仅通过参考仪表将直升机从仪表气象条件（IMC）操纵至目视气象条件（VMC）。
(6)对于不具备按照仪表飞行规则（IFR）运行能力的直升机，训练应当包括使用适当的已安装设备，按照许可证持有人的运营规范和运行环境进行仪表机动飞行。
(7)如果直升机安装了适当设备，应当在基于下列设备的进近程序可用的位置实施训练：仪表着陆系统（ILS）、基于卫星定位系统（RNP APCH）、全向信标台（VOR）、自动定向仪（ADF）。
(8)如果许可证持有人不具备进行夜间或者仪表飞行的能力，且直升机未配备地平仪、转弯侧滑仪或姿态陀螺仪，以及运行环境主要适合目视飞行规则（VFR），接受训练的驾驶员可无需演示意外仪表气象条件（IIMC）恢复到目视气象条件（VMC）的运行。在这些情况下，驾驶员应当接受许可证持有人规定的意外仪表气象条件（IIMC）识别和规避技术方面的口头询问。
(d)对于意外仪表气象条件（IIMC）的夜间训练，应当符合以下要求：
(1)应当根据许可证持有人的具体需求和能力，考虑驾驶员的经验水平、运行区域、直升机类型及所安装的设备，进行有针对性的夜间训练。
(2)夜间飞行训练可使用夜视成像系统（NVIS）、直升机地形提示和警告系统（HTAWS）和雷达高度表。适当使用此类技术有助于提高驾驶员在夜间、意外仪表气象条件（IIMC）和特殊条件下操作的熟练性。
(e)如果无资质合格、具备能力、操作熟练的驾驶员，且未装备适用的直升机以及仪表飞行规则（IFR）的放行许可，不得在真实的仪表气象条件（IMC）环境下进行直升机训练与操作。
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