附件2 
[bookmark: _GoBack]境内外特定类RNP AR飞行程序名单
	机场
	程序阶段
	RNPAR飞行程序名称
	RNPAR飞行程序特征
	备注

	ZXXX
（示例）
	离场
	RWY 08 XXXXXX(飞行程序代号)
	①⑦
	

	
	进场
	RWY 08 XXXXXX(飞行程序代号)
	①⑨
	“需要单独训练”

	
	进近
	RWY 08 XXXXXX(飞行程序代号，RNP 0.3&0.2)
	①②⑤
	

	
	
	RWY 08 XXXXXX(飞行程序代号，RNP 0.1)
	①②③⑤
	“需开展实地验证或目视运行3次替代”

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	①最大转弯坡度大于设计规范要求；
②最后进近改出点(FROP)设置偏离设计规范；
③最后进近航段(FAS)RNP值＜0.2；
④复飞航段RNP值＜0.3；
⑤在低于DA/H（OCA/H）的着陆阶段，存在RF航段；
	⑥复飞航段中，在DER点前存在RF航段；
⑦离场转弯高度＜400 ft AAL；
⑧最后进近偏置对正；
⑨进近能量管理困难;
⑩其他，请备注具体因素。


注1：一个机场多个特定类程序具有同样特征，建议合并填写；
注2：不需要填写普通类程序；
注3：对于运行特别困难的机场，认为有必要开展实地验证（或每个跑道方向前3次目视气象条件下RNP AR起降替代）的，请在备注栏中注明“需开展实地验证或目视运行3次替代”；
[bookmark: _Toc8921][bookmark: _Toc15915]注4：对于运行特别困难的机场。认为飞行员必须开展针对该机场训练（符合正文9.2飞行员资格中民航局特别指定的要求），请在备注栏中注明“需要单独训练”。
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