
[bookmark: _Hlk120113252]专用条件：  EA300/SC/LC/LT飞机拉烟系统  征求意见稿（建议稿）
编号：PSC-23-19
反馈意见截止期：自通知颁发的10个工作日
1. 概述
[bookmark: _GoBack]EA300/SC/LC/LT飞机安装的拉烟系统具有新颖或独特的设计特征。EA300/SC/LC/LT飞机认可审定基础适用的适航规章CCAR-23-R0中没有覆盖该系列机型拉烟系统的适航要求，依据CCAR-21-R5第21.16条（一）款1项制定专用条件，且专用条件应具有与CCAR-23-R0等效的安全水平。
2. 背景
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]德国EXTRA Flugzeugproduktions- und Vertriebs-GmbH公司于2023年2月23日向中国民用航空局提交了EA300/SC/LC/LT飞机三个型号认可证申请书。按照中欧适航和环保审定技术实施程序（TIPs）要求，参考该系列飞机向审定局方（EASA）申请的日期，将认可局方（CAAC）当时有效的适航规章CCAR-23-R0确定为认可审定基础。
EA300/SC/LC/LT系列飞机是单发活塞、后三点式起落架、特技类兼正常类的飞机，飞机上安装有拉烟系统，根据飞行员发出的信号指令，烟雾系统向发动机排气系统中喷射烟雾油（直链石蜡油），烟雾油被热废气汽化，在脱离排气后为可见浓烟。该设计特征属于一项新颖或独特的设计特征，认可审定基础适用规章CCAR-23-R0中没有涵盖拉烟系统的安全要求，需制定专用条件，以涵盖对上述设计特征的要求。
EASA针对此新颖或独特的设计特征制定了专用条件，CAAC接受EASA制定的专用条件作为EA300/SC/LC/LT型飞机认可审定基础。
3. 适用范围
[bookmark: OLE_LINK7]EA300/SC/LC/LT型飞机。
4. 专用条件草案
EA300/SC/LC/LT飞机拉烟系统：
（a）火的危害
需要定义系统的工作液。系统应设计成无意加注燃油或非许可的相似工作液是不可能的，一旦出现火情必须有装置切断工作液体（切断阀），该切断阀应符合对燃油切断阀的要求，必须表明在特技飞行期间该设备能正常工作。
为确保运行安全，必须防止以下情况同时发生：
（1）充足的氧气。
（2）汽化和/或注入碳氢化合物。
（3）存在点火源（如温度）。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]唯一可能发生的实际场景是过热的石蜡油与空气混合物在发动机排气歧管后被点燃。如果排气温度超过一定水平，以致在排气歧管末端逃逸的废气达到点燃混合物的温度，或者如果存在点火源（例如在回火的情况下），都会导致起火。
必须证明在排气系统的任何区域(喷射区后面)和/或出口后面没有着火的危险。必须考虑允许的特技动作（查阅飞行手册）并且正确的表明了符合性。如果无法提供符合性证据，则需要安装额外的装置，使得驾驶员能够立即识别火情并结合使用切断阀来表明其具有同等的安全水平。
应确保不会发生过热的情况(超过指示数值)，一种可行的措施是在喷射区域的排气歧管上安装额外的温度传感器，在这种情况下可以认为拉烟系统只能在低于所标识的排气温度（EGT2）下运行。
另一个重要的因素是传输工作液的管路应具有足够的强度，避免失效或泄漏。恰当的安全性设计和维护说明可以降低失效或泄漏的危险。
此外，应在维护说明中补充适当的措施确保在运行过程中拉烟系统的特性不会发生变化(例如，检查注射喷嘴是否有氧化损耗)。
（b）中毒危险
为防止机组人员中毒，必须确定工作液或其废弃物的毒性。
此外，必须防止蒸汽渗透到机舱内(考虑到机动时的气流，机身开口等)。
（c）环境污染
由工作液产生的环境污染不能超过允许的水平。
（d）特技飞行时的功能
拉烟系统的设计应确保在特技飞行时系统特性不会改变。尤其是有关火灾危险和烟雾渗入客舱的规定(中毒危险、妨碍能见度)。
（e）出版物信息
应准备一份明确、清晰的文件，包括所有必要的运行信息(关于系统何时可以运行、必要的维护措施等信息)。
（f）其他适航要求
拉烟系统的设计还应符合认可审定基础CCAR-23-R0的下列条款。
B分部 飞行
23.25 重量限制
23.29 空重和相应的重心
C分部 结构
如有适用。
D分部 设计和构造
23.777 驾驶舱操纵器件
23.831 通风
23.853（e） 客舱和机组舱内部设施
23.863 可燃液体的防火
E分部 动力装置
23.901 安装
23.943 负加速度
23.967 燃油箱安装
23.1013 滑油箱
23.1015 滑油箱试验
23.1017（a） 滑油导管和接头
23.1121 总则
23.1123 排气系统
23.1183 导管、接头和部件
23.1203 火警探测系统
F分部 设备
23.1301 功能和安装
23.1305（i） 动力装置仪表
23.1309 设备、系统及安装
23.1337（d）（1） 动力装置仪表安装
23.1351 总则
23.1357 电路保护装置
23.1365 电缆和设备
23.1367 开关
G分部 运行限制和信息
23.1501 总则
23.1529 持续适航文件
23.1541 总则
23.1555 操纵器件标记
23.1557 其他标记和标牌
23.1581 总则

5. 结论
建议颁发专用条件《EA300/SC/LC/LT飞机拉烟系统》。

附：《专用条件/豁免反馈意见表》（表-21-145-2023）
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