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民用航空空中交通管理规则
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空中交通管理规则
1. [bookmark: _Toc209263744][bookmark: _Toc209259425][bookmark: _Toc28755][bookmark: _Toc1428452096][bookmark: _Toc215479971] 总则
[bookmark: _Toc1362347824][bookmark: _Toc20447][bookmark: _Toc215479972][bookmark: _Toc209259426][bookmark: _Toc209263745]【目的和依据】
为加强党中央对空管工作的集中统一领导，保障民用航空飞行活动安全、有序和高效地进行，依据《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国飞行基本规则》以及相关国内法规，制定本规则。
[bookmark: _Toc18069][bookmark: _Toc1563464847][bookmark: _Toc209263746][bookmark: _Toc215479973][bookmark: _Toc209259427]【适用范围】
本规则适用于依法在中华人民共和国境内，以及根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约规定的空域范围内的民用航空空中交通活动（以下简称空中交通活动）以及民用航空空中交通管理（以下简称空中交通管理）有关单位和人员。机坪管制及接受机坪管制服务的交通活动应遵守本规则。
本规则有关术语和定义详见附件。
[bookmark: _Toc123988281][bookmark: _Toc209263747][bookmark: _Toc26068][bookmark: _Toc215479974][bookmark: _Toc209259428]【监管机构】
中国民用航空局（以下简称中国民航局）负责全国空中交通管理工作，中国民用航空地区管理局（以下简称地区管理局）负责对本辖区内空中交通管理工作实施行业管理和监督。
[bookmark: _Toc215479975][bookmark: _Toc568313822][bookmark: _Toc29602][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]【运行组织单位】
中国民用航空局空中交通管理局（以下简称空管局）按照中国民航局有关规定，按授权负责空中交通管理运行工作。
[bookmark: _Toc209259431][bookmark: _Toc209264632][bookmark: _Toc209275920][bookmark: _Toc209264634][bookmark: _Toc209264631][bookmark: _Toc209259434][bookmark: _Toc209275923][bookmark: _Toc209263750][bookmark: _Toc209259429][bookmark: _Toc209264635][bookmark: _Toc209259430][bookmark: _Toc209259433][bookmark: _Toc209275922][bookmark: _Toc209263748][bookmark: _Toc209275921][bookmark: _Toc209263753][bookmark: _Toc209264633][bookmark: _Toc209275924][bookmark: _Toc209259432][bookmark: _Toc209263751][bookmark: _Toc209263752][bookmark: _Toc209263749][bookmark: _Toc1927910878][bookmark: _Toc215479976][bookmark: _Toc26247]【空中交通管理包括的内容】
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]空中交通管理的目的是通过各相关方协同提供设施和无间隙的服务以及充分使用机载和地面功能，以安全、经济和高效的方式对空中交通和空域进行动态和一体化管理。
空中交通管理包括民用航空空中交通服务（以下简称空中交通服务）、民用航空空中交通流量管理（以下简称空中交通流量管理）和民用航空空域管理。机坪管制纳入空中交通管理工作管理。
[bookmark: _Toc236425689][bookmark: _Toc23578][bookmark: _Toc215479977]【义务和权利】
提供空中交通服务和机坪管制的单位和人员，应当依法履行职责；对危及或者影响空中交通安全的行为，可以采取适当有效的措施。
[bookmark: _Toc89790274][bookmark: _Toc215479978][bookmark: _Toc26379]【工作原则】
组织与实施空中交通管理工作，应当保证安全第一，改善服务工作，争取飞行正常，遵循集中统一、分工负责、协调高效、优质服务的原则。应充分考虑空中交通服务安全、效率、效益、环境保护等各方面的影响和要求。
[bookmark: _Toc209259437][bookmark: _Toc209263755][bookmark: _Toc209263756][bookmark: _Toc209263754][bookmark: _Toc209259435][bookmark: _Toc209259436][bookmark: _Toc209275926][bookmark: _Toc209264637][bookmark: _Toc996804241][bookmark: _Toc215479979][bookmark: _Toc16369]【行业鼓励支持政策】
中国民航局鼓励和支持空中交通管理领域的科学技术研究与应用、人才培养、国际合作与交流，不断提高空中交通管理水平。对空中交通管理工作做出突出贡献的单位和个人，给予奖励。


[bookmark: _Toc209259438][bookmark: _Toc209263757][bookmark: _Toc215479980][bookmark: _Toc701882057][bookmark: _Toc20994] 空中交通管理的组织
[bookmark: _Toc215479981][bookmark: _Toc26550][bookmark: _Toc662489938]【空管运行单位的类别】
空中交通管理运行单位是指，对空中及机场区域航空器活动和相关活动实施交通管理的运行单位，包括：
[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK170]（一）空中交通服务报告室；
（二）机坪管制单位；
（三）机场塔台管制单位，以下简称塔台管制单位；
（四）进近管制单位；
（五）区域管制单位；
（六）地区空中交通运行管理单位；
（七）全国空中交通运行管理单位；
[bookmark: OLE_LINK176]（八）飞行服务站；
（九）飞行情报服务单位（若设有）；
（十）其他从事空中交通管理的运行单位。
[bookmark: _Toc215479982][bookmark: _Toc1053077807][bookmark: _Toc7251]【空管运行单位的主要职责】
塔台管制单位、进近管制单位、区域管制单位负责提供责任范围内的空中交通服务。
机坪管制单位负责提供机场机坪及相关责任范围内的航空器及直接影响航空器运行的交通管制服务。
飞行服务站按要求提供责任范围内空中交通服务，同时提供相应的航空情报服务和气象服务。
飞行情报服务单位负责责任范围内的飞行情报服务和告警服务。
空中交通管制单位包括塔台管制单位、进近管制单位、区域管制单位，机坪管制单位参照空中交通管制单位管理。
地区空中交通运行管理单位负责统一协调所辖区域内民用航空空中交通管制工作，监控所辖区域内空中交通管理系统的日常运行情况，协调处理所辖区域内特殊情况下的飞行，承担本地区搜寻援救协调中心职责。
全国空中交通运行管理单位负责统一协调全国民用航空空中交通管制工作，监控全国空中交通管理系统的日常运行情况，协调处理特殊情况下的飞行，承担民航局搜寻援救协调中心职责，承担全国流量管理中心职责。
[bookmark: _Toc1141179565][bookmark: _Toc20735][bookmark: _Toc215479983]【空管运行单位的管理方式】
塔台管制单位、机坪管制单位、空中交通服务报告室在机场取得相应运营许可证后运行。
进近管制单位、区域管制单位、地区空中交通运行管理单位、全国空中交通运行管理单位、飞行情报服务单位，由空管局管理的，经民航局指定且经过民航局或民航地区管理局符合性检查后方可运行；其他单位应当接受民航局或民航地区管理局符合性检查。
飞行服务站应当接受民航局或民航地区管理局符合性检查。
[bookmark: _Toc696086352][bookmark: _Toc24670][bookmark: _Toc215479984]【空中交通管理运行单位应具备的条件】
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]空中交通管理运行单位根据职责应当具备明确的服务范围、服务种类、服务时间、管制方式、管制间隔、运行模式等内容，并满足以下条件：
（一）保障运行所需要的适当数量的、合格的空中交通管理专业人员；
（二）满足运行所需的设施设备；
（三）必要的空中交通管理工作的制度和运行程序；
（四）与相关单位签订必要的协议；
（五）符合规定的其他条件。
设立空中交通服务时，应当充分征求利益相关方的建议，并对其必要性进行论证。
投资运营空中交通管理运行单位，应当遵守国家和民航局投资民航业相关规定。
[bookmark: _Toc31563][bookmark: _Toc1048512107][bookmark: _Toc215479985]【运行变更】
空中交通服务单位、机坪管制单位的服务范围、服务种类、管制方式、运行模式、运行条件等发生显著变化时，应当提出运行变更申请，并按规定通过民航局或民航地区管理局审批或者符合性检查。
管制单位实施以下运行变更，应当按照本规则规定审核批准后方可实施：
（一）降低仪表飞行程序管制水平间隔标准；
（二）实施缩小同跑道航空器起飞着陆间隔标准；
（三）实施平行跑道同时仪表运行或运行模式变更；
（四）实施监视管制；
（五）实施多跑道同时目视进近方式运行；
（六）实施监视雷达进近和精密雷达进近；
（七）以数据链为地空通信手段提供空中交通管制服务；
（八）在最后进近阶段应用缩小的最小监视管制间隔标准；
（九）按照第十五条规定需要开展实验运行的情形；
（十）其他需要批准变更的情形。
[bookmark: _Toc844124946][bookmark: _Toc215479986][bookmark: _Toc7131]【空中交通服务种类确定的前置条件】
在机场和空域新增空中交通服务或对现有空中交通服务进行调整时，提供该服务的单位应当对提供空中交通服务的必要性进行论证，充分征求利益相关方意见建议，明确其中空中交通服务空域类型。
[bookmark: _Toc215479987][bookmark: _Ref215041187][bookmark: _Toc254652665][bookmark: _Toc16596]【实验运行】
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]为了验证管制新技术，以及尚无明确规定或超出本规章规范的管制方式、管制间隔、运行模式在空中交通管制服务和机坪管制服务中的可行性，应先行实施实验运行。
实施实验运行的单位应当具备实验的条件，组织技术论证，制定保证安全的措施，并对实验运行的安全负责，按照民航局规定提交情况报告和建议。实验运行通常不少于六个月。
[bookmark: _Toc215479988][bookmark: _Toc663484101][bookmark: _Toc28120]【空管运行遵守民航相关规范标准的要求】
空中交通管理运行单位应当按照中国民航局规定的规范、程序、标准运行和提供服务。
[bookmark: _Toc215479989][bookmark: _Toc348372294][bookmark: _Toc17201]【管制统一指挥和运行业务一体化管理方面重大变更】
空中交通管理运行工作由空管局统一组织实施，民航各空中交通管理运行单位按照职责分工负责有关空中交通管理运行工作。
[bookmark: _Toc23912][bookmark: _Toc269833563][bookmark: _Toc215479990]【与境外协议的管理】
境内空中交通服务单位与境外空中交通服务单位签订空中交通服务运行协议前，协议草案应当报空管局审查，并在签订协议后报空管局备案。
涉及重大问题或者涉及国务院其他有关部门职权范围的，应按照国家有关规定执行。
[bookmark: _Toc215479991][bookmark: _Toc29104][bookmark: _Toc1298867372]【差异的批准】
与国际民用航空公约附件规定的有关空中交通服务的国际标准、建议措施或者航行服务程序存在差异时，由民航局通报和公布。



[bookmark: _Ref193466567][bookmark: _Toc209259440][bookmark: _Toc209263759][bookmark: _Toc215479992][bookmark: _Toc14080][bookmark: _Toc1325604071] 空中交通服务的建立
[bookmark: _Toc193705385][bookmark: _Toc193705480][bookmark: _Toc215479993][bookmark: _Toc8141][bookmark: _Toc326469004][bookmark: _Toc209259441][bookmark: _Toc209263760][bookmark: _Toc179897014][bookmark: _Toc209259442][bookmark: _Toc209263761][bookmark: _Ref193461660]空中交通服务权限
[bookmark: _Toc209263762][bookmark: _Toc215479994][bookmark: _Toc15770][bookmark: _Toc1426040934][bookmark: _Toc209259443]【准入主体要求】
[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK125]设立空中交通管理运行单位应当遵守国家和民航局相关规定，应当严格遵守国家市场准入负面清单、外商投资准入特别管理措施等国家有关规定。
[bookmark: _Toc209275935][bookmark: _Toc209259444][bookmark: _Toc209264646][bookmark: _Toc209263763][bookmark: _Toc209263764][bookmark: _Toc215479995][bookmark: _Toc130130192][bookmark: _Toc209259445][bookmark: _Toc5185]【安全生产委托】
经民航局或地区管理局批准，方可将空中交通服务和机坪管制服务安全生产技术、管理服务委托相应专业机构提供，保证安全生产的责任仍由原委托单位负责。委托开展空中交通服务和机坪管制服务安全生产技术、管理服务应当遵守国家和民航局相关规定。受委托单位应当符合本规章的相关要求。
[bookmark: _Toc209263768][bookmark: _Toc209259448][bookmark: _Toc209259446][bookmark: _Toc209263767][bookmark: _Toc209259447][bookmark: _Toc209275937][bookmark: _Toc209259449][bookmark: _Toc209263766][bookmark: _Toc209263765][bookmark: _Toc209264648][bookmark: _Toc215479996][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc1222433394][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]【信息公布要求】
在已建立空中交通服务和机坪管制服务的地点，使用该服务所必需的信息应当予以公布。
[bookmark: _Toc209221154][bookmark: _Toc209259450][bookmark: _Toc209263769][bookmark: _Toc209258898][bookmark: _Toc189920812][bookmark: _Toc189921119][bookmark: _Toc189921118][bookmark: _Toc189920811][bookmark: _Toc209256449][bookmark: _Toc209258359][bookmark: _Toc209223873][bookmark: _Toc209264652][bookmark: _Toc209275941][bookmark: _Toc209263770][bookmark: _Toc209259451][bookmark: _Toc32102][bookmark: _Toc215479997][bookmark: _Toc1009671844]空中交通服务的目的和种类
[bookmark: _Toc209263771][bookmark: _Toc209259452][bookmark: _Toc1872550858][bookmark: _Toc18033][bookmark: _Toc215479998]【空中交通服务的目的】
空中交通服务的目的在于：
（1） 防止航空器之间相撞；
（2） 防止在机动区内的航空器与该区内的障碍物相撞；
（3） 加速并维持有秩序的空中交通流；
（4） 提供有助于安全和有效地实施飞行的建议和信息；
（5） 向有关单位发出需要搜寻援救航空器的通知，并根据其开展搜寻援救的需要予以协助。
[bookmark: _Toc209263772][bookmark: _Toc209259453][bookmark: _Toc24088][bookmark: _Toc1303283826][bookmark: _Toc215479999]【超障的管制责任】
当空中交通管制员引导仪表飞行规则飞行使航空器脱离航路航线时，空中交通管制许可应当始终符合有关越障要求，直到航空器恢复自主领航。航空器驾驶员在任何情况下均负有确认相关空中交通管制许可安全性的责任。
[bookmark: _Toc209259455][bookmark: _Toc209263774][bookmark: _Toc1446601854][bookmark: _Toc215480000][bookmark: _Toc12220]【空中交通服务的种类】
空中交通服务包括空中交通管制服务、飞行情报服务、告警服务等。
（1） 空中交通管制服务包括机场管制服务、进近管制服务和区域管制服务。
1.机场管制服务是为了实现防止航空器和航空器之间相撞，防止在机动区内的航空器与该区内的障碍物相撞，加速并维持有秩序的空中交通流的目标，向机场交通提供的空中交通管制服务，接受进近管制服务的飞行除外。
2.进近管制服务是为了实现防止航空器和航空器之间相撞，加速并维持有秩序的空中交通流的目标，向进场或离场相关的受管制的飞行提供的空中交通管制服务。
3.区域管制服务是为了实现防止航空器和航空器之间相撞，加速并维持有秩序的空中交通流的目标，向受管制的飞行提供的空中交通管制服务，接受进近管制服务和机场管制服务的飞行除外。
（2） [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]飞行情报服务是为了实现提供有助于安全和有效地实施飞行的建议和信息的目标而提供的服务。
（3） 告警服务是为了实现向有关单位发出需要搜寻援救航空器的通知，并根据其开展搜寻援救的需要予以协助的目标而提供的服务。
[bookmark: _Toc215480001][bookmark: _Toc24117][bookmark: _Toc1055027336]【空中交通咨询服务】
必要时，可提供空中交通咨询服务，即以实现在咨询空域内尽可能的为仪表飞行规则飞行的航空器之间提供间隔的目标而提供的服务。
[bookmark: _Toc209221157][bookmark: _Toc209258901][bookmark: _Toc209258362][bookmark: _Toc209263775][bookmark: _Toc209259456][bookmark: _Toc209264658][bookmark: _Toc209275947][bookmark: _Toc209223876][bookmark: _Toc209256452][bookmark: _Toc215480002][bookmark: _Toc584252274][bookmark: _Toc24847][bookmark: _Toc179897016][bookmark: _Toc209263776][bookmark: _Toc209259457]【承担飞行情报和告警服务的单位】
空中交通服务应当按照下列原则设立，并明确提供相关服务的单位：
（一）		飞行情报服务和告警服务由空中交通服务单位或者单独设立的飞行情报服务单位（以下简称飞行情报中心）提供。
（二）	为了对管制区、管制地带和管制机场范围内的航空器提供空中交通管制服务、飞行情报服务和告警服务，应当设立空中交通管制单位。
[bookmark: _Toc661466031][bookmark: _Toc1118][bookmark: _Toc215480003]空中交通服务的必要性
[bookmark: _Toc209259458][bookmark: _Toc209263777][bookmark: _Toc471008535][bookmark: _Toc215480004][bookmark: _Toc21192][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]【空中交通服务必要性的考虑】
空中交通服务单位建立空中交通服务应当考虑其必要性。提供空中交通服务的必要性，应通过考虑下列因素确定：
（1） 相关空中交通的类型；
（2） 空中交通的密度；
（3） 气象条件；
（4） 空域环境；
（5） 水上、山区、无人区或沙漠地区；
（6） 其他有关的因素。
[bookmark: _Toc209263778][bookmark: _Toc209259459][bookmark: _Toc215480005][bookmark: _Toc708240555][bookmark: _Toc19131][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]【非考量因素（ACAS）】
在特定区域内，航空器机载防撞系统（ACAS）的装载情况，不得作为确定该区域空中交通服务必要性的考量因素。
[bookmark: _Toc209259460][bookmark: _Toc209263779][bookmark: _Toc21696][bookmark: _Toc215480006][bookmark: _Toc1229779853][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]【审查提供服务】
是否提供空中交通服务，应由拟提供该服务的单位按照本章第五节规定申请审查。
[bookmark: _Toc189921123][bookmark: _Toc189920816][bookmark: _Toc179897017][bookmark: _Toc209259461][bookmark: _Toc215480007][bookmark: _Toc20163][bookmark: _Toc209263780][bookmark: _Toc251435766]空中交通服务空域和管制机场的确定
[bookmark: _Toc209263781][bookmark: _Toc209259462][bookmark: _Toc3958][bookmark: _Toc944666244][bookmark: _Toc215480008][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]【服务种类与空域类型】
在决定空域的某些部分或某些机场提供空中交通服务后，应当按照提供空中交通服务的种类，确定相关空域和机场的类型。
[bookmark: _Toc209259463][bookmark: _Toc209263782][bookmark: _Toc1319570127][bookmark: _Toc215480009][bookmark: _Toc7256]【飞行情报区-情报和告警服务的空域】
提供飞行情报服务和告警服务的空域，应当指定为飞行情报区。飞行情报区的设立和调整应当按照国家有关规定和我国认可的国际民航组织地区空中航行协议执行。
[bookmark: _Toc209259465][bookmark: _Toc209264666][bookmark: _Toc209263783][bookmark: _Toc209259464][bookmark: _Toc209263784][bookmark: _Toc209275955][bookmark: _Toc215480010][bookmark: _Toc14135][bookmark: _Toc1248240007]【仪表飞行管制服务的空域性质】
对仪表飞行规则飞行提供空中交通管制服务的空域应当指定为管制区或管制地带。
[bookmark: _Toc209259466][bookmark: _Toc209263785][bookmark: _Toc22200][bookmark: _Toc215480011][bookmark: _Toc1646548301]【目视飞行管制服务的空域类型】
对目视飞行规则飞行提供空中交通管制服务的部分管制空域，应当被指定为某种空域类型的管制空域。
[bookmark: _Toc209259467][bookmark: _Toc209263786][bookmark: _Toc18887][bookmark: _Toc1982060066][bookmark: _Toc215480012]【飞行情报区内指定管制空域】
在飞行情报区内指定的管制区或管制地带应当成为该飞行情报区的一部分。
[bookmark: _Toc209263787][bookmark: _Toc209259468][bookmark: _Toc215480013][bookmark: _Toc22040][bookmark: _Toc153834167]【管制机场的确定】
对机场交通提供空中交通管制服务的机场应当确定为管制机场。
[bookmark: _Toc209263788][bookmark: _Toc209259469][bookmark: _Toc179897018][bookmark: _Toc215480014][bookmark: _Ref215042879][bookmark: _Toc640244219][bookmark: _Toc12827]空中交通服务单位的设立和批准
[bookmark: _Toc209259470][bookmark: _Toc209263789][bookmark: _Toc18142][bookmark: _Toc530662770][bookmark: _Toc215480015]【空中交通服务单位的设立】
空中交通服务单位应当依法设立，按照本规章规定的服务主体要求和审查批准程序设立。
[bookmark: _Toc209221161][bookmark: _Toc209263791][bookmark: _Toc209259472]

[bookmark: _Toc209259486][bookmark: _Toc209263805][bookmark: _Toc1202346274][bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc215480016] 空中交通服务一般要求
1. [bookmark: _Toc193705490][bookmark: _Toc193705395][bookmark: _Toc215480017][bookmark: _Toc32720][bookmark: _Toc209263806][bookmark: _Toc1484369165][bookmark: _Toc209259487]空中交通服务单位和空域的命名
[bookmark: _Toc16834][bookmark: _Toc209263807][bookmark: _Toc785315435][bookmark: _Toc215480018][bookmark: _Toc209259488]【命名原则】
空中交通服务单位和空域的名称应按照民航局相关规定确定以利于识别，有关原则如下：
（1） 区域管制单位或飞行情报中心（如有）应使用其附近城镇或城市的名称或地理特点来确定命名；
（2） 进近管制单位应使用其所在机场的名称来确定命名；
如确有必要，经民航局必要性审查，进近管制单位可以使用该单位附近城镇或城市的名称或地理特点来确定命名。
（3） 机场管制单位应使用其所在机场的名称来确定命名；
（4） 机坪管制单位应使用其所在机场的名称来确定命名；
（5） 管制地带、管制区或飞行情报区应以管辖该空域的单位名称来确定命名；
（六）飞行服务站应使用其附近城镇或城市的名称或地理特点来确定命名。
[bookmark: _Toc209263808][bookmark: _Toc209259489][bookmark: _Toc209259490][bookmark: _Toc1865830375][bookmark: _Toc209263809][bookmark: _Toc215480019][bookmark: _Toc11966]单位符合性要求
[bookmark: _Toc209263811][bookmark: _Toc209263810][bookmark: _Toc209259492][bookmark: _Toc209259491][bookmark: _Toc5957][bookmark: _Toc1832741459][bookmark: _Toc215480020]【技术支持单位应具备的条件】
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]为空中交通管理运行单位提供空中交通服务专业培训、业务规划等技术支持服务的单位，应当具备民航局规定的服务条件，不具备相应条件的不得从事相关服务。
[bookmark: _Toc209259493][bookmark: _Toc192639363][bookmark: _Toc192638313][bookmark: _Toc209263812][bookmark: _Toc209263813][bookmark: _Toc209259494][bookmark: _Toc215480021][bookmark: _Toc14186][bookmark: _Toc1055148999]责任保险要求
[bookmark: _Toc209263814][bookmark: _Toc209259495][bookmark: _Toc20796][bookmark: _Toc215480022][bookmark: _Toc1017214099]【航空责任保险】
鼓励提供空中交通服务和机坪管制的单位购买安全生产责任保险，保险额度应当与由于本单位和人员过失可能导致的本单位的赔偿责任相适应。
[bookmark: _Toc209259496][bookmark: _Toc209263815][bookmark: _Toc16058][bookmark: _Toc215480023][bookmark: _Toc209263817][bookmark: _Toc209259498][bookmark: _Toc1010861882]人员资质要求
[bookmark: _Toc209263818][bookmark: _Toc209259499][bookmark: _Toc2131][bookmark: _Toc215480024][bookmark: _Toc1381618003]【负责人的资质要求】
空中交通管理运行单位主要负责人或分管空管运行的相关责任人，及其内部安全管理、业务管理等负责人和相关工作人员，应当具有与其履行职能相适应的空中交通服务知识、运行工作经验和管理能力。
[bookmark: _Toc209263823][bookmark: _Toc209263822][bookmark: _Toc209259500][bookmark: _Toc209259503][bookmark: _Toc209263819][bookmark: _Toc209264705][bookmark: _Toc209275994][bookmark: _Toc209259504][bookmark: _Toc27773][bookmark: _Toc295771385][bookmark: _Toc215480025]【管制员的体检资质要求】
空中交通管制员应当按照《民用航空人员体检合格证管理规则》获取空中交通管制体检合格证，并遵守体检合格证要求和限制。见习管制员在实际工作环境中接受训练前，应当取得符合相应岗位要求的体检合格证。
[bookmark: _Toc209263824][bookmark: _Toc209259505][bookmark: _Toc22419][bookmark: _Toc215480026][bookmark: _Toc1140992074]【管制员的执照要求】
空中交通管制员应当按照《民用航空空中交通管制员执照管理规则》以及《民用航空空中交通管制培训管理规则》获取空中交通管制执照和有关技能签注，按照执照权限和签注，提供管制服务。
[bookmark: _Toc215480027][bookmark: _Toc67][bookmark: _Toc456567750]【管制员值勤限制情形】
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]管制员在下列情况不得参加相应执照载明的岗位值勤：
（一）持照人身体状况发生变化，出现不符合所持体检合格证相应医学标准的情况时；
（二）管制员在饮用任何含酒精饮料之后的8小时之内或处在酒精作用之下、血液中酒精含量等于或者大于0.04％，或者受到任何作用于精神的物品影响损及工作能力时；
（三）管制员被暂停行使执照权利期间；
（四）管制单位、机坪管制单位或者管制员本人认为不适合参加岗位值勤的情形。
[bookmark: _Toc209259506][bookmark: _Toc30281][bookmark: _Toc1305443230][bookmark: _Toc215480028][bookmark: _Toc209263825]航线实习要求
[bookmark: _Toc209263826][bookmark: _Toc209259507][bookmark: _Toc866059284][bookmark: _Toc215480029][bookmark: _Toc31265]【航线实习】
各空中交通服务单位应当按照民航局的规定定期组织空中交通管制员加入机组进行航线实习，如不具备条件以飞行模拟训练代替。
[bookmark: _Toc209263827][bookmark: _Toc209259508][bookmark: _Toc1759851576][bookmark: _Toc23121][bookmark: _Toc215480030]【有关机构对航线实习的配合】
各机场、运输（通用）航空公司和飞行培训机构等单位应当按照民航局相关规定，配合空中交通管制员飞行模拟训练和加入机组进行航线实习工作。
[bookmark: _Toc209263828][bookmark: _Toc209276000][bookmark: _Toc209259509][bookmark: _Toc209264711][bookmark: _Toc209259510][bookmark: _Toc209263829][bookmark: _Toc215480031][bookmark: _Toc24141][bookmark: _Toc604561436]【限制航线实习的情况】
不得安排空中交通管制员在重要飞行任务航班加入机组进行航线实习。
[bookmark: _Toc209263830][bookmark: _Toc215480032][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc1921086621][bookmark: _Toc209259511]陆空通信用语要求
[bookmark: _Toc196620203][bookmark: _Toc209263831][bookmark: _Toc209259512][bookmark: _Toc4865][bookmark: _Toc215480033]【语言选择】
空中交通管制员和航空器驾驶员应当使用同一种语言进行话音或文本通信。
航空器驾驶员陆空通话使用英语或者汉语普通话，应取得相应的陆空通话语言等级。
[bookmark: _Toc31043][bookmark: _Toc209263832][bookmark: _Toc1266027467][bookmark: _Toc215480034][bookmark: _Toc209259513]【通话能力要求】
[bookmark: OLE_LINK6]空中交通管制员和航空器驾驶员应当具备工作所需的使用英语以及汉语普通话进行无线电陆空通话的听说和理解能力，以及使用英文和规定的英文标准缩写进行数据链通信读写和理解能力。
[bookmark: _Toc209259514][bookmark: _Toc209263833][bookmark: _Toc244611508][bookmark: _Toc4608][bookmark: _Toc215480035]【陆空通信标准】
话音和数据链陆空通信应当使用规定的专用术语及规范，保证陆空通信简短、明确。通信过程中的关键内容应当按照民航局规定复诵。
当标准通话用语不足以准确表达意图时，可以使用易交流和便于理解的语言和方式。
[bookmark: _Toc209259515][bookmark: _Toc209263834][bookmark: _Toc14635][bookmark: _Toc904860758][bookmark: _Toc215480036][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK62]【语种的选择】
境内空中交通管理运行单位间应当使用普通话和规范汉字进行通信，由于特殊原因双方另有协议的除外。境内空中交通管制单位与境外空中交通管制单位间应当使用英语或者相互商定的语言进行通信。
[bookmark: _Toc209259516][bookmark: _Toc209263835][bookmark: _Toc215480037][bookmark: _Toc13233][bookmark: _Toc348323672]【紧急情况简便用语】
当航空器处于紧急情况（emergency）时，如必要且可行时，空中交通管制员和航空器驾驶员可以使用相互最易交流和理解的语言和方式（包括卫星电话）进行话音通信。
[bookmark: _Toc209259517][bookmark: _Toc209263836][bookmark: _Toc215480038][bookmark: _Toc26493][bookmark: _Toc496047274]【紧急情况下自由报文通信】
当航空器处于紧急情况时，如必要且可行时，空中交通管制员和航空器驾驶员可以使用汉语拼音进行数据链文本自由报文通信。如机载系统和空-地数据链网络等支持规范汉字，可以按照民航局规定使用规范汉字进行数据链通信。
[bookmark: _Toc18353][bookmark: _Toc215480039][bookmark: _Toc209259518][bookmark: _Toc209263837][bookmark: _Toc1849527003]使用时间要求
[bookmark: _Toc209259519][bookmark: _Toc209263838][bookmark: _Toc1667893800][bookmark: _Toc17216][bookmark: _Toc215480040]【时间基准UTC】
在提供空中交通服务和机坪管制服务时，空中交通服务单位、机坪管制单位应当使用世界协调时（UTC），以24小时的时和分以及需要时以秒表示时间，民航局规定可以使用北京时间标准的除外。
[bookmark: _Toc209263839][bookmark: _Toc209259520][bookmark: _Toc3906][bookmark: _Toc1744287282][bookmark: _Toc215480041]【配备时钟】
空中交通服务单位和机坪管制单位应当配备显示时、分、秒的时钟，时钟数量及位置应当确保每一工作席位都能清楚看到。
[bookmark: _Toc209259521][bookmark: _Toc209263840][bookmark: _Toc30110][bookmark: _Toc1348591656][bookmark: _Toc215480042]【授时及校准】
空中交通服务单位和机坪管制单位的时钟应当从标准授时站取得准确时刻，或者从已取得该站准确时刻的另一单位取得。时钟和其他计时设备应当予以校准，确保使用时刻精确到协调世界时的30秒钟之内。使用数据链通信时，相关单位应当对时钟和其他记时设备予以校准，确保使用时间精确到协调世界时的1秒钟之内。
[bookmark: _Toc209263841][bookmark: _Toc209259522][bookmark: _Toc215480043][bookmark: _Toc4112][bookmark: _Toc1502470218]【按需提供时刻】
航空器滑行前，如果无法从其他来源获得校准时刻，可以向机场管制单位或机坪管制单位申请获取。空中交通服务单位和机坪管制单位应当应航空器要求提供准确时间。校准时间应当精确到最接近的半分钟。
[bookmark: _Toc209263842][bookmark: _Toc4632][bookmark: _Toc215480044][bookmark: _Toc209259523][bookmark: _Toc1898121449]空中交通运行保障设施
[bookmark: _Toc1988835875][bookmark: _Toc215480045][bookmark: _Toc10772] 【设施设备基本要求】
提供空中交通管制服务和机坪管制服务所使用的设施、设备应当符合相关规章要求。 
在配备设备的同时空中交通管制单位和机坪管制单位应当制定相应的管制工作程序。 
[bookmark: _Toc4437][bookmark: _Toc2033132988][bookmark: _Toc215480046] 【工作场所的面积布局】
空中交通管制和机坪管制工作场所的位置、面积和布局应当适应空中交通管制和机坪管制工作开展、管制席位设置、设施设备安装等的需要。 
[bookmark: _Toc29091][bookmark: _Toc215480047][bookmark: _Toc952984075] 【工作场所的温度采光等】
空中交通管制和机坪管制工作场所的温度、湿度、通风、采光等工作环境条件应当适合空中交通管制和机坪管制工作。 
[bookmark: _Toc25464][bookmark: _Toc1325721392][bookmark: _Toc215480048] 【机场塔台和机坪塔台通视要求】
机场塔台的位置和高度应当能够使管制员直接目视观察到空中交通管制单位的责任范围，并持续满足通视要求。
机坪塔台的位置和高度应当能够使管制员直接目视或通过其他有效技术手段观察到责任范围，并持续满足通视要求。
针对管制员无法目视或者借助设备持续观察机场机动区、机坪管制责任范围内航空器、车辆、人员活动区域的情况，机场管制单位和机坪管制单位应当制定相应的工作程序。
[bookmark: _Toc209256467][bookmark: _Toc209263843][bookmark: _Toc209223891][bookmark: _Toc209259524][bookmark: _Toc209276015][bookmark: _Toc209264726][bookmark: _Toc209221173][bookmark: _Toc209258916][bookmark: _Toc209258377][bookmark: _Toc209259525][bookmark: _Toc215480049][bookmark: _Toc670964776][bookmark: _Toc209263844][bookmark: _Toc5868]计量单位要求
[bookmark: _Toc209263845][bookmark: _Toc209259526][bookmark: _Toc215480050][bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc671330803]【计量单位】
空中交通管制员和航空器驾驶员应当使用中华人民共和国国家法定计量单位。因特殊需要采用非国家法定计量单位的，应按照国家有关规定执行。
[bookmark: _Toc209263846][bookmark: _Toc209259527][bookmark: _Toc11891][bookmark: _Toc215480051][bookmark: _Toc1010979203]【其他计量单位的使用情形】
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]按照国际民航组织地区空中航行协议由我国负责提供空中交通服务的公海上空的空域或根据双边管制运行协议商定的管制范围内，可以使用其他国际通行的计量单位。
[bookmark: _Toc209263847][bookmark: _Toc209259528][bookmark: _Toc215480052][bookmark: _Toc1726113775][bookmark: _Toc11153]【计量单位的转换】
在同一空域内应当使用同一计量标准体系和计量单位，实施计量标准转换的空域以及符合国家法律法规和民航局有关规定的除外。
[bookmark: _Toc198722815][bookmark: _Toc198713001][bookmark: _Toc215480053][bookmark: _Toc2630][bookmark: _Toc1688544902][bookmark: _Toc209263848][bookmark: _Toc209259529]运行管理要求
[bookmark: _Toc209263852][bookmark: _Toc209259533][bookmark: _Toc209263850][bookmark: _Toc209259531][bookmark: _Toc2021841085][bookmark: _Toc215480054][bookmark: _Toc19300][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]【运行手册】
空中交通管理运行单位应当制定空中交通管理运行手册（以下简称运行手册），并保持运行手册符合运行工作实际。运行手册是该单位提供服务的规范。
[bookmark: _Toc960248130][bookmark: _Toc4613][bookmark: _Toc215480055]　	【运行手册管理制度】
空中交通管理运行单位的上级管理部门应当建立制定、分发、修订和补充运行手册的制度。塔台、进近、区域管制运行单位的运行手册通过上级管理部门审查后发布，其他空中交通管理运行单位的运行手册应当向上级管理部门备案。
[bookmark: _Toc209263853][bookmark: _Toc209259534][bookmark: _Toc31526][bookmark: _Toc215480056][bookmark: _Toc1984316288]【运行手册应包含的内容】
运行手册应当说明本单位提供服务的范围和内容。运行手册内容应当符合法律、法规和规章要求，主要包括：
（1） 单位职能和岗位职责；
（2） 运行标准和工作规范；
（3） 运行管理及工作程序；
（4） 安全管理及信息管理；
（5） 资源管理及设备使用。
[bookmark: _Toc209263854][bookmark: _Toc209259535][bookmark: _Toc215480057][bookmark: _Toc1015349511][bookmark: _Toc14317]【运行手册的存放】
空中交通管理运行单位应当保存完整有效的运行手册，保存地点和方式应当便于查阅。
运行手册中直接与服务相关的部分，应当放置在值勤时易于取用的位置。
[bookmark: _Toc209263856][bookmark: _Toc209259537][bookmark: _Toc215480058][bookmark: _Toc1416815880][bookmark: _Toc19338]【与相关保障单位的协议】
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57]空中交通服务单位和机坪管制单位应当与其服务有关的单位，包括机场管理机构、航空气象服务提供单位、航空电信服务单位、航空情报服务单位等，加强协调配合，建立必要的相关制度或者协议。
[bookmark: _Toc209259538][bookmark: _Toc209263857][bookmark: _Toc23435][bookmark: _Toc215480059][bookmark: _Toc1142275870][bookmark: _Ref197594970]【移交协调的协议及内容】
空中交通服务单位和机坪管制单位应当与有移交或者通报关系的空中交通服务单位或者飞行管制部门签订运行协议。运行协议应当明确划分各自的职责。运行协议的主要内容应当包括：
（1） 签订协议的目的；
（2） 职责、程序及移交方法；
（3） 机场、空域、航路航线、高度等有关限制及间隔；
（4） 管制协调的程序；
（5） 通报程序；
（6） 通信方式；
（7） 必要时，相关的术语、定义、缩略语和图表；
（8） 协议的生效及有效期。
[bookmark: _Toc209259539][bookmark: _Toc209263858][bookmark: _Toc215480060][bookmark: _Toc1881408796][bookmark: _Toc4332]【签署人】
运行协议由空中交通服务单位和机坪管制单位负责人或其授权人签署。
[bookmark: _Toc209259540][bookmark: _Toc209263859][bookmark: _Toc11976][bookmark: _Toc215480061][bookmark: _Toc1029183809]【修订要求】
空中交通服务单位和机坪管制单位应当定期检查运行协议的适用性，并及时修订。
[bookmark: _Toc209263861][bookmark: _Toc209259542][bookmark: _Toc4264][bookmark: _Toc1746837306][bookmark: _Toc215480062]【设置扇区和席位】
相关工作席位（扇区）和岗位的开放时间，应当通过航空情报资料发布。
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK67]空中交通服务单位和机坪管制单位应充分考虑空域环境，流量分布，运行协调等影响工作负荷的因素，根据民航局相关规定设置工作席位（扇区）和岗位。
[bookmark: _Toc209259543][bookmark: _Toc209263862][bookmark: _Toc215480063][bookmark: _Toc1655011769][bookmark: _Toc6236]【席位开放和合并】
空中交通服务单位和机坪管制单位应当按照本单位规定，结合运行实际，及时开放、合并工作席位（扇区）和岗位。
[bookmark: _Toc209263865][bookmark: _Toc209259546][bookmark: _Toc209259544][bookmark: _Toc209263863][bookmark: _Toc215480064][bookmark: _Toc1225804012][bookmark: _Toc6710]【运行记录】
空中交通服务单位和机坪管制单位应当按照民航局有关规定和标准记录并保存工作情况，包括运行情况和岗位人员工作情况等。
[bookmark: _Toc209263866][bookmark: _Toc209259547][bookmark: _Toc9975][bookmark: _Toc865381126][bookmark: _Toc215480065][bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133]【运行记录的保存时限】
按照民航局确定的空中交通服务重要数据目录，空中交通服务和机坪管制服务相关的重要数据记录应当至少保存30天。
[bookmark: _Toc209259548][bookmark: _Toc209263867][bookmark: _Toc1899623277][bookmark: _Toc215480066][bookmark: _Toc29239]【事故事件记录的保存要求】
航空器事故、征候或者其他航空不安全事件调查有关的运行记录，空中交通服务单位和机坪管制单位应当按照民航局规定的时限进行保存。
[bookmark: _Toc215480067][bookmark: _Toc2130664770][bookmark: _Toc674] 【运行记录的管控】
对外单位和个人提供管制运行记录应当符合民航局相关规定。
[bookmark: _Toc215480068][bookmark: _Toc1213704798][bookmark: _Toc26321]【差错管理】
空中交通管理运行单位针对未达到征候标准的不安全事件，应当制定管理制度。
[bookmark: _Toc209223894][bookmark: _Toc209258385][bookmark: _Toc209258924][bookmark: _Toc209263868][bookmark: _Toc209259549][bookmark: _Toc209256475][bookmark: _Toc209221176][bookmark: _Toc209276040][bookmark: _Toc209264751][bookmark: _Toc209259550][bookmark: _Toc209263869][bookmark: _Toc30239][bookmark: _Toc215480069][bookmark: _Toc248186904]疲劳管理要求
[bookmark: _Toc209259551][bookmark: _Toc209263870][bookmark: _Toc215480070][bookmark: _Toc1832708125][bookmark: _Toc24595][bookmark: _Ref197595005]【疲劳管理的目的】
疲劳管理应当以能够保持空中交通管制员以及飞行服务站提供空中交通服务的人员在值勤时充分的注意力为目的，以科学原理、知识和运行经验为基础制定。
[bookmark: _Toc209263871][bookmark: _Toc209259552][bookmark: _Toc215480071][bookmark: _Toc14418][bookmark: _Toc734114950][bookmark: _Ref215060021][bookmark: _Ref198835256]【疲劳管理的方法】
考虑急性和累积性疲劳、昼夜因素和正在执行的工作类型等因素，可以通过以下两种方法进行空中交通管制员疲劳管理：
（1） 规定值勤时间和非值勤时间的限制：
1. 制定值勤时间的最大限制：
（1）任一值勤期的小时数；
（2）连续工作天数；
（3）规定时间段内的工作小时数；
（4）岗位值勤时间。
2. 制定非值勤时间的最小限制：
（1）休息期时限；
（2）规定时间段内所需的非值勤天数；
（3）值勤期内当值时段之间的休息时限。
3. 空中交通管制单位、飞行服务站和机坪管制单位应制定相应的工作程序，对空中交通管制员以及飞行服务站提供空中交通服务的人员的工作安排进行科学管理，包括备勤、应急值守等随时待命的不定期工作安排的管理程序，以防止空中交通管制员长时间保持高度警觉状态而产生疲劳。
空中交通管制员以及飞行服务站提供空中交通服务的人员	值勤时间和非值勤时间的限制，应当符合《中华人民共和国劳动法》以及民航局有关规定。
（二）空中交通管制单位、飞行服务站和机坪管制单位建立疲劳风险管理制度（FRMS）。疲劳风险管理制度（FRMS）有关的要求详见附件2。
[bookmark: _Toc209259553][bookmark: _Toc209263872][bookmark: _Toc5165][bookmark: _Toc1992474186][bookmark: _Toc215480072]【疲劳管理的要求】
空中交通管制单位、飞行服务站和机坪管制单位为管理与疲劳有关的安全风险应当采用上述第八十一条方法之一或者同时采用两种方法。
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]为满足应对突发情形和未能遇见的运行情形，空中交通管制单位、飞行服务站和机坪管制单位需要偏离第八十一条（第一项）规定的值勤时间和非值勤时间限制，应事先按照民航局规定获得批准后方可实施。以上单位应当证明其采取的风险管理措施达到或者高于疲劳管理规章所要求的安全水平。
[bookmark: _Toc209259554][bookmark: _Toc209263873][bookmark: _Toc215480073][bookmark: _Toc1033816134][bookmark: _Toc7681]【疲劳管理的记录】
空中交通管制单位、飞行服务站和机坪管制单位如按照第八十一条疲劳风险管理制度（FRMS）方法进行疲劳管理，应当要求员工熟悉疲劳管理原理及其疲劳管理政策，保留没有超出相关限制以及满足休息期要求的运行记录。
[bookmark: _Toc209263874][bookmark: _Toc209259555][bookmark: _Toc215480074][bookmark: _Toc89101520][bookmark: _Toc1735][bookmark: _Ref197932051]【疲劳管理的偏离申请】
为了应对突发和未能预见的运行情形，空中交通管制单位、飞行服务站和机坪管制单位应当提出合理的人员值勤安排，证明其采取的风险管理措施达到或者高于疲劳管理规章所要求的安全水平，并向民航局地区管理局提出临时偏离申请，并在批准后实施。此类临时性偏离应当在突发或者未能预计运行情形消除后立即取消。
[bookmark: _Toc209259556][bookmark: _Toc209263875][bookmark: _Toc215480075][bookmark: _Toc1743111987][bookmark: _Toc24162][bookmark: OLE_LINK134]【疲劳管理的审查】
[bookmark: OLE_LINK135]空中交通管制单位、飞行服务站和机坪管制单位如按照第八十一条关于疲劳风险管理制度（FRMS）方法进行疲劳管理，应当按照民航局的规定获得批准。以上单位应当证明其采取的风险管理措施达到可接受的安全水平。同时，以上单位应当制定程序，将疲劳风险管理制度（FRMS）的各项职能与其他安全管理职能整合。
[bookmark: _Toc189921163][bookmark: _Toc189920830][bookmark: _Toc189920839][bookmark: _Toc189920844][bookmark: _Toc189920858][bookmark: _Toc189920857][bookmark: _Toc189921145][bookmark: _Toc189920848][bookmark: _Toc189921151][bookmark: _Toc189921165][bookmark: _Toc189921137][bookmark: _Toc189921138][bookmark: _Toc189920855][bookmark: _Toc189921153][bookmark: _Toc189921140][bookmark: _Toc189921156][bookmark: _Toc189921141][bookmark: _Toc189921155][bookmark: _Toc189921162][bookmark: _Toc189920860][bookmark: _Toc189920853][bookmark: _Toc189920852][bookmark: _Toc189921142][bookmark: _Toc189921147][bookmark: _Toc189921154][bookmark: _Toc189921161][bookmark: _Toc189920846][bookmark: _Toc189920840][bookmark: _Toc189921149][bookmark: _Toc189920835][bookmark: _Toc189921158][bookmark: _Toc189921164][bookmark: _Toc189921160][bookmark: _Toc189920838][bookmark: _Toc189920845][bookmark: _Toc189920856][bookmark: _Toc189920831][bookmark: _Toc189921150][bookmark: _Toc189920850][bookmark: _Toc189921139][bookmark: _Toc189921157][bookmark: _Toc189921143][bookmark: _Toc189920842][bookmark: _Toc189920849][bookmark: _Toc189921159][bookmark: _Toc189920837][bookmark: _Toc189921148][bookmark: _Toc189920847][bookmark: _Toc189920851][bookmark: _Toc189920854][bookmark: _Toc189920832][bookmark: _Toc189920841][bookmark: _Toc189920834][bookmark: _Toc189921152][bookmark: _Toc189921167][bookmark: _Toc189920836][bookmark: _Toc189921166][bookmark: _Toc189920859][bookmark: _Toc189921146][bookmark: _Toc189921144][bookmark: _Toc189920833][bookmark: _Toc189920843][bookmark: _Toc215480076][bookmark: _Toc875168361][bookmark: _Toc29630]飞行规则和特殊飞行要求
[bookmark: _Toc209259559][bookmark: _Toc209263878][bookmark: _Toc10578][bookmark: _Toc2122234509][bookmark: _Toc215480077][bookmark: OLE_LINK1]【飞行活动应遵守的规则及要求】
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]接受空中交通服务的航空器飞行活动应当严格遵守《一般运行和飞行规则》，包括航空器适航、通信导航和监视等机载设备和仪表、飞行计划、空中航行优先顺序、最低安全高度、管制许可和指令、空中交通管制灯光和信号、无线电通信等飞行规则和空中交通管理要求。
[bookmark: _Toc209259560][bookmark: _Toc209263879][bookmark: _Toc548612414][bookmark: _Toc2315][bookmark: _Toc215480078]【运营人应遵守的关于航空器的要求】
为提升空域运行安全和效率，航空器运营人应当遵守民航局针对特定空域对民用航空器机载设备和性能以及运营的特定要求。
[bookmark: _Toc209263880][bookmark: _Toc209259561][bookmark: _Toc53406106][bookmark: _Toc1078][bookmark: _Toc215480079]【飞行活动的批准和对新型航空器的要求】
按规定需要提出申请的飞行活动，未经批准不得执行。接受空中交通服务的新型航空器首次在境内飞行前，航空器运营人或所有人应当向空管局提供航空器的有关性能数据，由其向有关空中交通服务单位发布。
[bookmark: _Toc12450][bookmark: _Toc645715637][bookmark: _Toc215480080] 呼号要求
[bookmark: _Toc19142][bookmark: _Toc1219943217][bookmark: _Toc215480081] 【呼号的组成】
航空器应当使用民航局规定的呼号进行通信。
[bookmark: _Toc215480082][bookmark: _Toc1064385309][bookmark: _Toc29323]【防呼号混淆】
两架或者两架以上的航空器呼号相似，可能导致混淆，管制单位可指示航空器改变其呼号。呼号的改变应当是暂时的，并且只能在容易发生混淆的空域内使用。在未经协调进行管制移交时，管制单位应当指示该航空器转换至原呼号。
[bookmark: _Toc23387][bookmark: _Toc224345764][bookmark: _Toc215480083]航空器机载防撞系统
[bookmark: _Toc30852][bookmark: _Toc761004472][bookmark: _Toc215480084] 【机载防撞系统作用时的管制责任】
航空器机载防撞系统告警信息包括交通咨询信息和决断咨询信息。
航空器驾驶员按照决断咨询信息采取防止碰撞的机动飞行后，管制员不承担该航空器与其他受影响的航空器及障碍物间隔的责任。
管制员在航空器驾驶员报告恢复现行空中交通管制指令或者许可的条件前，不得改变该航空器的飞行航径，但应当向航空器提供空中活动通报。
[bookmark: _Toc938742747][bookmark: _Toc29295][bookmark: _Toc215480085]【恢复间隔服务】
航空器驾驶员按照决断咨询信息采取防止碰撞的机动飞行后，在下列情况下，管制员恢复对所有受影响的航空器提供间隔：
（一）管制员收到航空器驾驶员已恢复到当前的空中交通管制许可的报告；
（二）管制员收到航空器驾驶员正在恢复当前空中交通管制许可的报告，并已发出经驾驶员确认的新管制许可。
[bookmark: _Toc18410][bookmark: _Toc215480086][bookmark: _Toc1184593894] 【驾驶员的信息通报】
航空器驾驶员应当将机载防撞系统的以下信息及时通报管制员：
（一）航空器驾驶员认为必要的交通咨询信息情况；
（二）航空器驾驶员按照决策信息所采取的机动飞行情况；
（三）冲突已经解除的情况。
[bookmark: _Toc597837112][bookmark: _Toc215480087][bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc209263883][bookmark: _Toc209259564]应答机的配置和使用要求
[bookmark: _Toc209259565][bookmark: _Toc209263884][bookmark: _Toc11200][bookmark: _Toc215480088][bookmark: _Toc1954092258][bookmark: _Ref192637764]【应答机的配备】
为提高空中交通服务和机载防撞系统的效率，航空器运营人应当按照民航局规定在指定范围内配备和使用带有高度气压报告功能的应答机。
[bookmark: _Toc19781][bookmark: _Toc215480089][bookmark: _Toc453926127]基于性能的通信、导航和监视要求
[bookmark: _Toc209263887][bookmark: _Toc209259566][bookmark: _Toc209259568][bookmark: _Toc209263885][bookmark: _Toc22535][bookmark: _Toc215480090][bookmark: _Toc1740112982][bookmark: _Ref192637768][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK137]【PBN运行规范要求】
[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK138]空管局应当根据民航局关于基于性能的导航（PBN）的导航规范，确定不同空域内具体的导航规范类型，选取导航规范类型应充分征求航空器运营人意见，因导航基础设施的制约或对导航功能的特殊要求可采取某些限制条件。在要求必须具备PBN规范运行的区域，航空器运营人应确保于起飞前获得该区域飞行相应的核准资格且满足有关核准的全部条件，按民航局程序事先获得管制许可。
[bookmark: _Toc209276060][bookmark: _Toc209259570][bookmark: _Toc209259569][bookmark: _Toc209263888][bookmark: _Toc209264771][bookmark: _Toc209263889][bookmark: _Toc215480091][bookmark: _Toc1688017406][bookmark: _Toc2688][bookmark: _Ref192637769]【RCP运行规范要求】
空管局应当根据民航局关于基于性能的通信（PBC）规范，确定不同空域内具体的所需通信性能（RCP）规范类型，选取通信规范类型应充分征求航空器运营人意见。在要求必须具备RCP规范运行的区域，航空器运营人应确保于起飞前获得该区域飞行相应的核准资格且满足有关核准的全部条件，事先获得相关管制单位许可的除外。
[bookmark: _Toc209259571][bookmark: _Toc209263890][bookmark: _Toc22728][bookmark: _Toc1483109936][bookmark: _Toc215480092][bookmark: _Ref192637774]【RSP运行规范要求】
空管局应当根据民航局关于基于性能的监视（PBS）规范，确定不同空域内具体的所需监视性能（RSP）类型，选取监视规范类型应充分征求航空器运营人意见。在要求必须具备RSP规范运行的区域，航空器运营人应确保于起飞前获得该区域飞行相应的核准资格且满足有关核准的全部条件，事先获得相关管制单位许可的除外。
[bookmark: _Toc209259572][bookmark: _Toc209263891][bookmark: _Toc1339466640][bookmark: _Toc215480093][bookmark: _Toc25350][bookmark: _Ref192637776]【ADS-B管制运行要求】
[bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111]空中交通管制单位应当根据民航局规定，制定ADS-B管制运行程序。在要求必须具备广播式自动相关监视（ADS-B）能力运行的空域内，航空器运营人应确保于起飞前获得该区域飞行相应的核准资格且满足有关核准的全部条件，按民航局程序事先获得管制许可。
[bookmark: _Toc1195545527][bookmark: _Toc215480094][bookmark: _Toc12927]标准滑行路线的制定和识别规定
[bookmark: _Toc209259574][bookmark: _Toc209263893][bookmark: _Toc20781][bookmark: _Toc215480095][bookmark: _Toc561430300]【制定标准路线】
空中交通服务单位和机坪管制单位可根据运行的实际需要制定航空器标准滑行路线，设计标准滑行路线要考虑以下因素：
（1） 操作简单；
（2） 距离适当；
（3） 减少冲突。
[bookmark: _Toc209259575][bookmark: _Toc209263894][bookmark: _Toc57364118][bookmark: _Toc1734][bookmark: _Toc215480096]【发布标准路线】
航空器标准滑行路线应尽可能以代号予以标识并通过航空情报资料发布，其代号与空中交通服务航路航线的代号应有明显区别。
[bookmark: _Toc215480097][bookmark: _Toc947685157][bookmark: _Toc17984]水平和垂直参考系统要求
[bookmark: _Toc209263896][bookmark: _Toc209259577][bookmark: _Toc26483][bookmark: _Toc215480098][bookmark: _Toc544611422]【水平参考系统】
空中交通服务和机坪管制服务使用的航空地理坐标（包括经度和纬度）的水平参考系统应当采用世界测地系统-1984（WGS-84）系统，且符合民用航空应用规范。
[bookmark: _Toc209259578][bookmark: _Toc209263897][bookmark: _Toc1271068917][bookmark: _Toc215480099][bookmark: _Toc9130]【垂直参考系统】
平均海平面基准面应当用作空中航行的垂直参考系统。
军民合用机场有关垂直参考系统使用可按照军民航协议执行，国家另有规定的从其规定。
[bookmark: _Toc1195872061][bookmark: _Toc4995][bookmark: _Toc215480100]航空数据要求
[bookmark: _Toc209259580][bookmark: _Toc209263899][bookmark: _Toc215480101][bookmark: _Toc229835900][bookmark: _Toc2731]【精度完好性】
空中交通服务相关的航空数据的测定、确认和上报应当按照满足《民用航空情报工作规则》的精度和完好性分类来进行。
空中交通服务相关的航空数据包括：
（1） 空域数据；
（2） 空中交通服务和其他航路航线数据；
（3） 无线电助航设施和导航系统数据；
（4） 其他空中交通服务数据。
[bookmark: _Toc209259581][bookmark: _Toc209263900][bookmark: _Toc209263901][bookmark: _Toc209259582][bookmark: _Toc2005183867][bookmark: _Toc29835][bookmark: _Toc215480102]【数据误差检测要求】
在传输和存储航空数据期间，应当使用数据误差检测技术。
[bookmark: _Toc215480103][bookmark: _Toc1040862599][bookmark: _Toc7824]空中交通管理安保要求
[bookmark: _Toc209259584][bookmark: _Toc209263903][bookmark: _Toc215480104][bookmark: _Toc1263652034][bookmark: _Toc10375]【安保规定】
空中交通服务单位安全保卫规定应当符合国家民用航空安保方案有关要求。
提供空中交通服务的单位应当制定本单位安全保卫规定并严格执行。
[bookmark: _Toc209259585][bookmark: _Toc209263904][bookmark: _Toc30141][bookmark: _Toc2094285388][bookmark: _Toc215480105]【安保制度目的和外来人员管理】
管制单位应当按照行政检查相关规定配合民航监察员进入管制单位执行监察任务。
[bookmark: _Toc636490938][bookmark: _Toc826][bookmark: _Toc215480106]紧急情况的危险品信息报告要求
[bookmark: _Toc209263906][bookmark: _Toc209259587][bookmark: _Toc6164][bookmark: _Toc215480107][bookmark: _Toc2138820395]【危险品信息报告】
在空中发生紧急情况，如情况许可，航空器驾驶员应当尽快将机上载有危险物品的信息报告相应的空中交通服务单位，以便于尽快通知相关机场和有关单位。
[bookmark: _Toc209263907][bookmark: _Toc209259588][bookmark: _Toc215480108][bookmark: _Toc2946][bookmark: _Toc2069036249]公共卫生事件报告要求
[bookmark: _Toc209259591][bookmark: _Toc209264791][bookmark: _Toc209263908][bookmark: _Toc209258398][bookmark: _Toc209259589][bookmark: _Toc209258937][bookmark: _Toc209276080][bookmark: _Toc209256488][bookmark: _Toc209263910][bookmark: _Toc7545][bookmark: _Toc1185103352][bookmark: _Toc215480109]【事件信息报告】
收到航空器驾驶员关于航空器上可疑的传染病情况的报告时，空中交通管制单位和机坪管制单位应当及时通知相关机场或按照国家有关规定通报有关单位，以满足航空器到达时有专门的医务人员和设备及时到达的便利，进而满足管理公共卫生危害的需要。
[bookmark: _Toc209259592][bookmark: _Toc209263911][bookmark: _Toc215480110][bookmark: _Toc23620][bookmark: _Toc44742853]【空中交通服务单位的公共卫生事件】
空中交通管理运行单位应当按照卫生健康主管部门和民航局有关规定制定公共卫生事件应急预案。

[bookmark: _Toc209263914][bookmark: _Toc209259595][bookmark: _Toc209263913][bookmark: _Toc209259594][bookmark: _Toc209263915][bookmark: _Ref193462533][bookmark: _Toc209259596][bookmark: _Toc215480111][bookmark: _Toc567268238][bookmark: _Toc21887] 空中交通管制服务
1. [bookmark: _Toc209263918][bookmark: _Toc209221185][bookmark: _Toc209276093][bookmark: _Toc209264800][bookmark: _Toc209221180][bookmark: _Toc209258406][bookmark: _Toc209264801][bookmark: _Toc209221181][bookmark: _Toc209264803][bookmark: _Toc209258944][bookmark: _Toc209256495][bookmark: _Toc209221183][bookmark: _Toc209223900][bookmark: _Toc209223902][bookmark: _Toc209259597][bookmark: _Toc209263921][bookmark: _Toc209259599][bookmark: _Toc209259598][bookmark: _Toc209264802][bookmark: _Toc209258942][bookmark: _Toc209263920][bookmark: _Toc209258407][bookmark: _Toc209256493][bookmark: _Toc209258945][bookmark: _Toc209264799][bookmark: _Toc209223899][bookmark: _Toc209258405][bookmark: _Toc209263917][bookmark: _Toc209258941][bookmark: _Toc209259601][bookmark: _Toc209256492][bookmark: _Toc209258403][bookmark: _Toc209276091][bookmark: _Toc209221184][bookmark: _Toc209221182][bookmark: _Toc209256496][bookmark: _Toc209263916][bookmark: _Toc209276090][bookmark: _Toc209223901][bookmark: _Toc209223903][bookmark: _Toc209258404][bookmark: _Toc209276092][bookmark: _Toc209264804][bookmark: _Toc209258402][bookmark: _Toc209263919][bookmark: _Toc209258943][bookmark: _Toc209259602][bookmark: _Toc209276088][bookmark: _Toc209256494][bookmark: _Toc193705504][bookmark: _Toc209223898][bookmark: _Toc209259600][bookmark: _Toc209258946][bookmark: _Toc209256497][bookmark: _Toc209276089][bookmark: _Toc193705409][bookmark: _Toc257562922][bookmark: _Toc19946][bookmark: _Toc209259603][bookmark: _Toc209263922][bookmark: _Toc215480112][bookmark: _Toc209263923][bookmark: _Toc209259604]空中交通管制服务适用范围
[bookmark: _Toc209263924][bookmark: _Toc209259605][bookmark: _Toc215480113][bookmark: _Toc27016][bookmark: _Toc1109128163]【空中交通管制服务适用范围】
民用航空空中交通管制单位应当为高空管制区、中低空管制区民用航空器和航路、航线内以及进近管制区、塔台管制区的飞行提供空中交通管制服务：
（1） 在A、B、C、D、E类空域内的所有仪表飞行规则飞行；
（2） 在B、C、D类空域内的所有目视飞行规则飞行；
（3） 特殊目视飞行规则飞行；
（4） 在管制机场的机场交通；
（5） 国家规定的其他需要民航提供空中交通管制服务的空域内的相关飞行。
[bookmark: _Toc209263925][bookmark: _Toc215480114][bookmark: _Toc791614002][bookmark: _Toc13438][bookmark: _Toc209259606]【空域类型的划分依据】
空中交通服务空域类型的划分按照国家法律法规和民航局有关规定和标准执行。
[bookmark: _Toc1018567394][bookmark: _Toc209263926][bookmark: _Toc215480115][bookmark: _Toc209259607][bookmark: _Toc13534]空中交通管制服务的提供
[bookmark: _Toc209259608][bookmark: _Toc209263927][bookmark: _Toc2047870910][bookmark: _Toc215480116][bookmark: _Toc8166]【空中交通管制服务的主体】
空中交通管制服务应当由下列空中交通管制单位负责提供：
（1） 机场管制服务应当由机场管制单位负责提供。
（2） 进近管制服务应当根据实际情况与机场管制服务或区域管制服务合并，由机场管制单位或区域管制单位提供。必要时，可设置单独的进近管制单位，并由其提供进近管制服务。
（3） 区域管制服务应当由区域管制单位负责提供。如果没有设立区域管制单位，区域管制服务可以由主要负责提供进近管制服务的单位提供。在区域管制单位和进近管制单位不能提供区域管制服务时，区域管制服务可以由塔台管制单位提供。
[bookmark: _Toc209259609][bookmark: _Toc209263928][bookmark: _Toc1976207896][bookmark: _Toc215480117][bookmark: _Toc10890]【机坪管制服务提供】
机坪管制服务可以由机场管制单位或由单独的机坪管制单位提供。
[bookmark: _Toc209263929][bookmark: _Toc215480118][bookmark: _Toc209259610][bookmark: _Toc1616404506][bookmark: _Toc14037]空中交通管制服务的实施
[bookmark: _Toc209259611][bookmark: _Toc209263930][bookmark: _Toc1854479520][bookmark: _Toc215480119][bookmark: _Toc7930]【空中交通管制服务的运行】
为了提供空中交通管制服务，空中交通管制单位应当：
（1） 获取航空器飞行计划和有关变化的情况，以及航空器飞行动态；
（2） 根据掌握的信息，确定航空器位置及其相对关系；
（3） 向其管制下的航空器发布管制许可、提供飞行情报，以防止航空器相撞，维持和加速有秩序的空中交通流；
（4） 在将航空器移交给其他空中交通管制单位之前，或当航空器可能与其他空中交通管制单位管制下的航空器发生冲突时，向该空中交通管制单位进行必要的通报协调并获得管制许可。
[bookmark: _Toc282650375][bookmark: _Toc215480120][bookmark: _Toc19051] 【位置报告】
航空器驾驶员应在强制报告点、有关空中交通服务单位要求的其他报告点或指定的间隔时间作位置报告，报告飞越时间、高度层及任何其他所需要的资料。空中交通服务单位可根据实际运行情况，对航空器驾驶员强制位置报告予以豁免。
受管制飞行通过数据链通信向有关空中交通服务单位提供位置资料时，只有收到要求时才提供话音位置报告。
[bookmark: _Toc1209033840][bookmark: _Toc215480121][bookmark: _Toc15278] 【守听要求】
区域、进近、塔台和机坪管制员在管制席位值勤时应当佩戴耳机，并保持不间断的守听；航空器在飞行的全过程中，航空器驾驶员应当在规定的频率上守听，未经管制员批准不得中断守听。
[bookmark: _Toc209263931][bookmark: _Toc209259612][bookmark: _Toc1395013279][bookmark: _Toc28562][bookmark: _Toc215480122]【航空器的动态信息及许可记录】
航空器的动态信息及向其发布的空中交通管制许可的记录，应当以便于空中交通管制员能随时对航空器的动态进行分析的方式呈现，从而在确保航空器间保持足够间隔的前提下，维持空中交通的高效流动。
[bookmark: _Toc209263932][bookmark: _Toc209259613][bookmark: _Toc21898][bookmark: _Toc1765760311][bookmark: _Toc215480123]【记录装置的装备】
有条件的空中交通管制单位和机坪管制单位应装备记录装置，用于保存空中交通管制工作席位的背景通信和声音环境，该装置应能保存至少过去24小时工作期间的记录。
[bookmark: _Toc209259614][bookmark: _Toc209263933][bookmark: _Toc401016832][bookmark: _Toc215480124][bookmark: _Toc5284][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK142]【配备间隔的飞行】
空中交通管制单位发布的许可应当为下列飞行配备间隔：
（1） 在A、B类空域内的所有飞行之间；
（2） 在C、D、E类空域内所有仪表飞行规则飞行之间；
（3） 在C类空域内仪表飞行规则飞行与目视飞行规则飞行之间；
（4） 在仪表飞行规则飞行与特殊目视飞行规则飞行之间；
（5） 当民航局有规定时，在特殊目视飞行规则飞行之间。
但下述情况除外：如民航局有规定，并经航空器驾驶员请求，在上述（二）项提及的D、E类空域，对于在目视气象条件下飞行的特定航段，空中交通管制单位可不为其配备间隔。
[bookmark: _Toc25216][bookmark: _Toc215480125][bookmark: _Toc443075158][bookmark: _Toc209263934][bookmark: _Toc209259615]【间隔配备方法】
空中交通管制单位应当应用下列方法之一配备间隔：
（1） 垂直间隔。航空器在巡航高度的垂直间隔应当通过指定不同的高度来配备，高度的选择详见国家有关规定。使用非规定的高度来配置垂直间隔时，由民航局另行规定；
（2） 水平间隔。包括纵向间隔和横向间隔。
1.  纵向间隔：通过保持同向航迹、交叉航迹或者逆向航迹上航空器之间的时间或距离来实现；
2.  横向间隔：通过保持航空器在不同的航路航线上或者在不同的地理区域内飞行来实现；
（3） 组合间隔。由垂直间隔和水平间隔混合组成。组合间隔的最低标准可以低于单独的水平或垂直间隔最低标准，但均不得低于各自的一半。空中交通管制单位采用组合间隔应符合民航局相关规定。
[bookmark: _Toc179706963][bookmark: _Toc209263935][bookmark: _Toc31965][bookmark: _Toc215480126][bookmark: _Toc209259616]【对RVSM监控单位的要求】
对于在缩小垂直间隔标准（RVSM）空域运行的航空器，RVSM空域监控单位应当按照民航局要求按航空器机型类别对航空器性能和测高系统误差的稳定性进行分析和评估，根据国家有关规定完成数据出境安全评估后，并按需向国际民航组织及其他规定的单位提供监控方案和数据，以确保使用该垂直间隔标准能够满足目标安全水平。
[bookmark: _Toc209263936][bookmark: _Toc209259617][bookmark: _Toc215480127][bookmark: _Toc458380951][bookmark: _Toc29096]【RCP/RSP监控方案】
当应用RCP/RSP规范时，相关监控单位应当按照民航局规定，对基础设施和参与航空器的性能与RCP/RSP规范是否相符进行监控，根据国家有关规定完成数据出境安全评估后，并按需向国际民航组织及其他规定的单位提供监控方案和数据，以确保在适用空域的运行继续达到安全目标。监控方案的范围应足以对通信和监视性能进行评估。
[bookmark: _Toc1390760315][bookmark: _Toc6296][bookmark: _Toc215480128]【机场和进近管制工作程序要求】
空中交通服务单位应当按照民航局空中交通服务工作规定和程序提供服务。
[bookmark: _Toc24835][bookmark: _Toc724318386][bookmark: _Toc215480129]【机场机动区内目视管制信号】
机场助航灯光不连续提供使用的，机场灯光管理单位应当按照规定管理灯光。塔台管制单位应当与机场管理机构共同制定灯光运行的具体办法，明确相互职责和通报程序。
夜间、昼间能见度小于2千米时或者必要时，在机场活动区内活动的一切航空器应当显示以下灯光：
（一）引起对该航空器注意的防撞灯；
（二）用以显示该航空器相对航径的航行灯；
（三）显示航空器结构外端的灯光；
（四）显示航空器发动机已经开车的灯光。
[bookmark: _Toc215480130][bookmark: _Toc1729449868][bookmark: _Toc10367]【跑道的选择和使用】
塔台管制员选择使用跑道时，应考虑航空器性能和地面风向、风速，还应当考虑跑道的长度、坡度、进离场程序、净空条件、助航设备等条件。管制单位应当按照民航局有关要求执行。
如果航空器驾驶员认为管制员指定的使用跑道不适于相关的飞行，可请求使用另一条跑道，如果情况允许，管制员应发出相应许可。
[bookmark: _Toc439148728][bookmark: _Toc215480131][bookmark: _Toc9858]【指令和许可有效时间】
管制单位应综合评估机场跑道和滑行道布局、航空器性能、驾驶员能力等因素，按需确定管制指令和许可的有效时间，并通过航空情报资料汇编或者航行通告的方式予以公布。运行中航空器驾驶员不能满足跑道占用时间要求的，应当及时通知管制单位。
[bookmark: _Toc954154286][bookmark: _Toc215480132][bookmark: _Toc19207] 【管制的终止】
航空器一旦按照规则不再需要接受空中交通管制服务，包括离开管制空域或取消其仪表飞行规则飞行且不再需要管制服务时，应立即向相关空中交通管制单位通报。在管制机场着陆后不再需要接受空中交通管制服务的情况除外。
[bookmark: _Toc28160][bookmark: _Toc215480133][bookmark: _Toc1587150087]【多跑道运行】
在多跑道机场，实施平行跑道同时运行或交叉汇聚（非平行）跑道运行的单位和人员，应当按照民航局相关规定执行。
[bookmark: _Toc215480134][bookmark: _Toc1480011327][bookmark: _Toc20204] 【全天候运行的管制服务】
全天候运行机场的管制单位应当按民航局规定，会同机场有关单位共同制定低能见度运行工作程序，并对管制人员进行相应的培训。
[bookmark: _Toc215480135][bookmark: _Toc70322672][bookmark: _Toc7250]【目视进近和目视间隔】
满足条件时，管制单位可以按照民航局有关要求实施目视进近方式运行。实施目视进近的航空器驾驶员应当熟悉机场以及机场周围地形地貌，保持同跑道前序航空器或机场持续能见，保持航空器与地面障碍物之间的安全间隔。
当航空器驾驶员应用目视间隔时，管制单位应当对航空器动态进行监视，必要时向航空器驾驶员通报交通信息。航空器驾驶员应始终目视其它相关航空器，并保持安全间隔。
[bookmark: _Toc215480136][bookmark: _Toc14996][bookmark: _Toc1533951827]【航空器水上运行管制】
航空器在水面上运行的空中交通管制服务，按民航局有关规定执行。
航空器在水上着陆、起飞时，应当远避船舶，以免妨碍其航行。
水上航空器在滑行或者牵引中，与船只对头或者交叉相遇，应当按照航空器滑行或者牵引时相遇的避让方法避让。
[bookmark: _Toc209223907][bookmark: _Toc209264821][bookmark: _Toc209258951][bookmark: _Toc209223909][bookmark: _Toc209256503][bookmark: _Toc209223908][bookmark: _Toc209256502][bookmark: _Toc209256501][bookmark: _Toc209221190][bookmark: _Toc209259619][bookmark: _Toc209259621][bookmark: _Toc209263939][bookmark: _Toc209258411][bookmark: _Toc209276111][bookmark: _Toc209276110][bookmark: _Toc209258952][bookmark: _Toc209258950][bookmark: _Toc209263938][bookmark: _Toc209258412][bookmark: _Toc209259620][bookmark: _Toc209221189][bookmark: _Toc209263940][bookmark: _Toc209264823][bookmark: _Toc209276112][bookmark: _Toc209221191][bookmark: _Toc209264822][bookmark: _Toc209258413][bookmark: _Toc1949][bookmark: _Toc215480137][bookmark: _Toc209259622][bookmark: _Toc209263941][bookmark: _Toc2116502265]间隔标准
[bookmark: _Toc61659419][bookmark: _Toc209263942][bookmark: _Toc209259623][bookmark: _Toc215480138][bookmark: _Toc14208]【遵守间隔标准的要求】
空中交通服务单位应当遵守国家和民航局制定的间隔标准。
	在中华人民共和国领空内的航路航线或部分航段上，如空中交通服务所使用的导航设备或运行情况未包括在相应间隔标准规定中，空中交通服务单位可根据实际情况，与航空器运营人协商，提出其他管制间隔，按照第二章规定报民航局批准后实施。
由我国提供空中交通服务的公海空域，空中交通服务单位选择使用的间隔标准，应按照地区空中航行协议或国际民航组织间隔标准确定，经民航局批准后实施。
国家航空器和民用航空器在同一空域内管制间隔另有规定的按规定执行，但不得低于民航使用的间隔标准。
[bookmark: _Toc215480139][bookmark: _Toc1455504428][bookmark: _Toc209263944][bookmark: _Toc209259625][bookmark: _Toc30608]【相邻管制单位间隔标准协商】
在下列情况下，空中交通管制单位在相关空域内选择间隔标准时，两个相邻管制单位应当进行协商：
（1） 由一个空域进入另一个相邻空域的飞行；
（2） 航路航线距离相邻空域共同边界的距离小于民航局规定的间隔标准。
[bookmark: _Toc1154121970][bookmark: _Toc215480140][bookmark: _Toc18986][bookmark: _Toc209263945][bookmark: _Toc209259626]【间隔标准的通知】
空中交通管制单位应当把在相关空域内选用的间隔标准详细内容及其适用范围通知下列单位：
（1） 有关空中交通管制单位；
（2） 航空情报服务单位（通过航空情报资料发布）。
[bookmark: _Toc215480141][bookmark: _Toc106402273][bookmark: _Toc21553]【配备间隔选择依据】
管制单位应当根据导航、通信、监视等管制条件，合理选择配备间隔的方法。任何情况下，为航空器配备至少一种管制间隔。所采用的管制间隔，应当符合间隔标准，同时，为了加速空中交通流量，也应当充分合理使用间隔，避免间隔过大。

[bookmark: _Toc2022772666][bookmark: _Toc16905][bookmark: _Toc209263946][bookmark: _Toc209259627][bookmark: _Toc215480142]管制权和责任
[bookmark: _Toc209263947][bookmark: _Toc209259628][bookmark: _Toc215480143][bookmark: _Toc24677][bookmark: _Toc1411684892]【每次飞行的管制责任】
同一时间受管制的飞行只接受一个空中交通管制单位提供的空中交通管制服务。
[bookmark: _Toc209263948][bookmark: _Toc209259629][bookmark: _Toc1215530436][bookmark: _Toc215480144][bookmark: _Toc27288]【划定管制空域内的管制责任】
在一个划定的管制空域内，仅由一个空中交通管制单位负责该空域内的航空器的空中交通管制。但是，如果有关空中交通管制单位之间能够保证协调且责任界限清楚，本管制区内一架或者数架航空器的管制权及其责任可以移交给另一个空中交通管制单位。
[bookmark: _Toc209263949][bookmark: _Toc666903020][bookmark: _Toc215480145][bookmark: _Toc209259630][bookmark: _Toc1367]管制权及其责任的移交
[bookmark: _Toc3462][bookmark: _Toc209259632][bookmark: _Toc209263951][bookmark: _Toc215480146][bookmark: _Toc282768638]【管制权及责任规定】
航空器的管制权及其责任应当按照本节的规定，由一个空中交通管制单位移交给另一个空中交通管制单位。
[bookmark: _Toc1115917698][bookmark: _Toc209263952][bookmark: _Toc209259633][bookmark: _Toc7780][bookmark: _Toc215480147]【区域管制服务单位的管制权及责任规定】
两个提供区域管制服务的单位之间航空器的管制权及其责任，应当在提供管制服务的区域管制单位预计的飞越管制区域共同边界的时间，或在双方达成一致的其他地点或时间，从一个管制区内提供区域管制服务的单位移交给相邻管制区域内提供区域管制服务的单位。
[bookmark: _Toc209263953][bookmark: _Toc495627269][bookmark: _Toc215480148][bookmark: _Toc6014][bookmark: _Toc209259634]【区域管制服务的单位和提供进近管制服务的单位之间的管制权及责任规定】
提供区域管制服务的单位和提供进近管制服务的单位之间。航空器的管制权及其责任应当在双方协定的移交点或时间，由提供区域管制服务的单位移交给提供进近管制服务的单位，或由提供进近管制服务的单位移交给提供区域管制服务的单位。
[bookmark: _Toc209263954][bookmark: _Toc28994][bookmark: _Toc215480149][bookmark: _Toc1899173144][bookmark: _Toc209259635]【进近管制单位与机场管制单位的管制权及责任规定】
提供进近管制服务的单位与机场管制单位之间。
（1） 进场航空器。对进场航空器的管制权及其责任应当由提供进近管制服务的单位移交给机场管制单位，当航空器：
1.  在机场附近，并且被认为可以依靠目视地面参照物完成进近和着陆或已进入不间断的目视气象条件；或
2.  根据电报或当地协议，处于移交点或移交高度；或
3.  已经着陆。
（2） 离场航空器。对离场航空器的管制权及其责任应当由机场管制单位移交给提供进近管制服务的单位：
1.  当机场附近为目视气象条件时：
（1） 在航空器飞离机场附近之前；或
（2） 在航空器进入仪表气象条件之前；或
（3） 根据电报或当地协议，处于移交点或移交高度。
2.  当机场为仪表气象条件时：
（1） 紧接在航空器升空之后；或
（2） 根据电报或当地协议，处于移交点或移交高度。
[bookmark: _Toc209259636][bookmark: _Toc209263955][bookmark: _Toc215480150][bookmark: _Toc822913570][bookmark: _Toc31790]【区域管制或机场管制提供进近管制服务】
即使设有进近管制单位，经相关单位间的事先安排或协调后，由区域管制单位或机场管制单位负责提供进近管制服务相关部分，某些特定飞行的管制权及其责任可以直接从区域管制单位移交给机场管制单位，或者直接从机场管制单位移交给区域管制单位。
[bookmark: _Toc778277644][bookmark: _Toc7285][bookmark: _Toc215480151]【机坪管制单位和塔台管制单位间的移交】
机坪管制单位与塔台管制单位之间应当明确移交点和移交条件，将航空器的管制权及其责任移交给另一管制单位。
[bookmark: _Toc7021][bookmark: _Toc209259637][bookmark: _Toc960723336][bookmark: _Toc215480152][bookmark: _Toc209263956]【同一空中交通管制单位的责任移交】
在同一空中交通管制单位内的管制工作席位（扇区）之间，应当根据移交点或高度或时间，将航空器的管制权及其责任移交给另一管制工作席位（扇区）。
[bookmark: _Toc209259639][bookmark: _Toc209263958][bookmark: _Toc70443201][bookmark: _Toc22096][bookmark: _Toc215480153]【移交的要求】
[bookmark: _Hlk213961218]未经接收管制单位同意，不得将航空器的管制权及其责任从一个空中交通管制单位或机坪管制单位移交给另一个空中交通管制单位或机坪管制单位。
[bookmark: _Toc209263959][bookmark: _Toc209259640][bookmark: _Toc215480154][bookmark: _Toc396554308][bookmark: _Toc14516]【移交的管制信息要求】
移交管制单位应当将现行飞行计划中的相关内容和该次移交的有关信息提供给接收管制单位或机坪管制单位。
（1） 使用雷达或ADS-B数据实施管制移交时，移交的管制信息应当包括由雷达或ADS-B提供的最新航空器位置，必要时还应包括其航迹与速度的信息。
（2） 使用ADS-C数据实施管制移交时，移交的管制信息应当包括四维位置和必要的其他信息。
[bookmark: _Toc209259641][bookmark: _Toc209263960][bookmark: _Toc26897][bookmark: _Toc215480155][bookmark: _Toc1361740168]【对接收管制单位的要求】
接收管制单位或机坪管制单位应当：
（1） [bookmark: _Hlk213961264]根据移交管制单位或机坪管制单位规定的条件，表示是否有能力接受对该航空器的管制，双方事先有协议约定的情况除外；和
（2） 说明该航空器在移交时需要了解的下一段飞行的任何其他信息或管制许可。
[bookmark: _Toc209259642][bookmark: _Toc209263961][bookmark: _Toc215480156][bookmark: _Toc24394][bookmark: _Toc513518360]【接收管制单位对移交管制单位的通知】
当接收管制单位或机坪管制单位已与该航空器建立双向话音或数据链通信联络并承担管制责任时，应当通知移交管制单位或机坪管制单位，但双方另有协议除外。
[bookmark: _Toc209263962][bookmark: _Toc209259643][bookmark: _Toc215480157][bookmark: _Toc31969][bookmark: _Toc576261271]【协调程序的明确】
适用的协调程序，包括管制移交点，应当在双方的协议或单位工作制度、手册中予以明确。
[bookmark: _Toc8394][bookmark: _Toc209263963][bookmark: _Toc209259644][bookmark: _Toc215480158][bookmark: _Toc1820121119]空中交通管制许可
[bookmark: _Toc215480159][bookmark: _Toc1904278675][bookmark: _Toc1717] 【航空器驾驶员执行空中交通管制许可要求】
管制员根据已知的空中交通情况，发布空中交通管制许可，允许航空器开始或者继续运行。航空器驾驶员不得以执行空中交通管制许可为由，违反相关规定。如果管制许可无法执行，航空器驾驶员应当及时向管制员提出。
[bookmark: _Toc209263964][bookmark: _Toc209259645][bookmark: _Toc18675][bookmark: _Toc1300579657][bookmark: _Toc215480160]【空中交通管制许可的内容】
空中交通管制许可通常应当指明：
（1） 飞行计划中填写的航空器识别标志；
（2） 空中交通管制许可的界限；
（3） 飞行的航路或航线；
（4） 全部或部分航路或航线的飞行高度，或需要改变的高度；
（5） 其他必要的指令或者信息。包括但不限于：进离场机动飞行、通信要求和许可失效时间。
[bookmark: _Toc209263965][bookmark: _Toc209259646][bookmark: _Toc215480161][bookmark: _Toc11113][bookmark: _Toc1402087339]【标准离场和进场航路航线以及相关的程序的建立】
为了空中交通安全、有序和快捷以及空中交通管制许可简洁，必要时，相关单位应当建立标准离场和进场航路航线以及相关的程序。
[bookmark: _Toc195943756][bookmark: _Toc215480162][bookmark: _Toc14564]【管制员应安排飞行优先顺序】 
管制员应当按照以下优先顺序安排飞行：
（一）一切飞行让战斗飞行； 
（二）其他飞行让专机飞行和重要任务飞行；
（三）国内一般任务飞行让班期飞行；
（四）训练飞行让任务飞行；
（五）场内飞行让场外飞行；
（六）场内、场外飞行让转场飞行。
[bookmark: _Toc8336][bookmark: _Toc209263966][bookmark: _Toc107250295][bookmark: _Toc215480163][bookmark: _Toc209259647]跨音速飞行的管制许可
[bookmark: _Toc209259648][bookmark: _Toc209263967][bookmark: _Toc841753779][bookmark: _Toc215480164][bookmark: _Toc27941]【跨音速加速阶段的管制许可】
对于超音速飞行的跨音速加速阶段，管制单位发布的空中交通管制许可应当至少延续到该阶段的终点。
[bookmark: _Toc209263968][bookmark: _Toc209259649][bookmark: _Toc215480165][bookmark: _Toc8388][bookmark: _Toc1675955083]【超音速巡航到亚音速阶段的管制许可】
对于航空器自超音速巡航到亚音速的减速和下降，管制单位发布的空中交通管制许可应至少允许其在跨音速阶段不间断地下降。
[bookmark: _Toc215480166][bookmark: _Toc3390][bookmark: _Toc209259650][bookmark: _Toc209263969][bookmark: _Toc177572967]复诵管制许可及与安全有关的内容
[bookmark: _Toc209259651][bookmark: _Toc209263970][bookmark: _Toc30591][bookmark: _Toc228221958][bookmark: _Toc215480167]【话音通信复诵的内容和要求】
航空器驾驶员应当向管制员复诵通过话音通信发布的管制许可和指令中涉及安全的部分。下列内容应当始终进行复诵：
（1） 航路管制许可；
（2） 在任何跑道上进入、着陆、起飞、跑道外等待、穿越和逆向滑行（调头）的管制许可和指令；
（3） 使用的跑道、高度表设定、二次雷达应答机编码、高度指令、航向和速度指令，以及空中交通管制员发布的或包含在自动终端情报服务信息当中的过渡高度层。
对于其他管制许可或管制指令，包括条件性许可，航空器驾驶员应当以一种能明确表明已被理解且将会得到遵守的方式进行复诵或确认。
空中交通管制员应当守听航空器驾驶员复诵内容，以确定航空器驾驶员正确收到管制许可或者指令，且应当立即采取措施纠正复诵内容的任何错误或偏差。
[bookmark: _Toc209259652][bookmark: _Toc209263971][bookmark: _Toc6302][bookmark: _Toc1644973701][bookmark: _Toc215480168]【空中交通管制许可的内容】
当管制员和航空器驾驶员使用数据链通信方式通信时，航空器驾驶员不需要话音复诵数据链通信报文，有特殊要求的除外。
[bookmark: _Toc2250][bookmark: _Toc215480169][bookmark: _Toc239232387][bookmark: _Toc209263972][bookmark: _Toc209259653]【车辆驾驶员的复诵】
正在或计划在机动区作业的车辆驾驶员应向空中交通管制员复诵用话音传送的管制指令与安全相关的部分，包括但不限于许可车辆驾驶员进入、进入前等待、穿越任何运行跑道或滑行道和在其上作业的管制指令。空中交通管制员应守听复诵，以确认车辆驾驶员正确地收到了管制指令。如发现复诵有误，空中交通管制员应立即纠正。
[bookmark: _Toc9248][bookmark: _Toc215480170][bookmark: _Toc1683726387]【接受机坪管制服务的车辆驾驶员的复诵】
接受机坪管制服务的车辆驾驶员应当复诵管制指令与安全相关的内容。
[bookmark: _Toc651612023][bookmark: _Toc6972][bookmark: _Toc215480171][bookmark: _Toc209263973][bookmark: _Toc209259654]管制许可的协调
[bookmark: _Toc209263974][bookmark: _Toc209259655][bookmark: _Toc29822][bookmark: _Toc215480172][bookmark: _Toc345634660]【管制许可的协调】
空中交通管制许可应与沿原航路航线全部或部分的空中交通管制单位协调，应符合下列规定：
（1） 航空器离场前，相关空中交通管制单位间已经完成协调，或离场前未收到相关空中交通管制单位明确反对的，相关管制单位应当将航空器放行至第一个预定着陆机场；
（2） 航空器离场前，相关空中交通管制单位未全部完成协调，空中交通管制单位应当将航空器放行至已完成协调的点。飞抵此点前航空器驾驶员应当等待进一步许可，或者按照相关指令进行等待。
航空器驾驶员应当联系某个下游空中交通管制单位，以便在管制移交点前收到下游空中交通管制单位发布的管制许可。在等待下游管制许可时，航空器驾驶员应当保持与当前空中交通管制单位的双向通信。作为下游空中交通管制单位发布的管制许可，该单位应当让航空器驾驶员明确识别是其发布的管制许可。除非与相邻空中交通管制单位完成协调，否则某个下游空中交通管制单位不得改变非本管制区内的航空器在任何空域的飞行剖面。
[bookmark: _Toc209263975][bookmark: _Toc209259656][bookmark: _Toc215480173][bookmark: _Toc1559015405][bookmark: _Toc7972]【区域管制单位离场许可的协调】
当航空器准备从管制区内某机场起飞，在30分钟内或在有关区域管制单位双方同意的时限内进入另一管制区，在发出离场许可前，应当与下一区域管制单位进行协调。
[bookmark: _Toc209263976][bookmark: _Toc209259657][bookmark: _Toc25953][bookmark: _Toc2063296915][bookmark: _Toc215480174]【管制空域外飞行以后返回原管制区或进入另一管制区的管制许可】
当航空器准备离开某管制区，在管制空域外飞行以后返回原管制区或进入另一管制区时，可发给自起飞机场到第一个预定着陆机场的管制许可。该许可或其修订仅适用于在管制空域内的飞行航段的飞行。
[bookmark: _Toc1561165096][bookmark: _Toc17363][bookmark: _Toc215480175][bookmark: _Toc209259658][bookmark: _Toc209263977]机场内人员和车辆的管制
[bookmark: _Toc78434778][bookmark: _Toc18931][bookmark: _Toc215480176][bookmark: _Toc209259659][bookmark: _Toc209263978]【机动区内人员、车辆的管制】
人员、车辆，包括拖曳航空器在机场机动区内活动，应当接受机场管制单位的管制，以避免对降落、滑行和起飞的航空器及其自身造成危害。
人员、车辆，包括拖曳航空器在机坪管制责任范围内影响滑行道使用时，应当接受机坪管制单位的管制，避免对推出、滑行的航空器及其自身造成危害。
[bookmark: _Toc209263979][bookmark: _Toc209259660][bookmark: _Toc29790][bookmark: _Toc198581905][bookmark: _Toc215480177]【低能见度运行程序】
[bookmark: OLE_LINK144]当机场实施低能见度程序运行时，应当：
（1） 在机场机动区内作业的人员和车辆的活动应当减少至最低需要。在实施II类或III类低能见度程序运行时，应当特别注意要保护ILS或MLS敏感区的要求；
（2） [bookmark: _Hlk213961889]在符合第一百六十五条关于正在参与救助遇险航空器的应急车辆（用于应对航空器紧急情况的车辆）地面交通活动优先顺序规定的前提下，有关空中交通服务单位和机坪管制单位应当根据可用辅助设备制定滑行航空器与车辆之间的间隔；
（3） 同一跑道上持续混合使用ILS或MLS进行Ⅱ类或Ⅲ类运行时，应当对ILS或MLS临界区和敏感区要求更严的区域进行保护。
[bookmark: _Toc209263980][bookmark: _Ref215066643][bookmark: _Ref215066253][bookmark: _Toc209259661][bookmark: _Toc215480178][bookmark: _Toc6954][bookmark: _Toc529599146][bookmark: _Ref215479543]【应急车辆的优先顺序】
有关单位和人员，包括空中交通服务单位和机坪管制单位及其人员，应当给予正在参与救助遇险航空器的应急车辆高于其他地面交通活动的优先顺序。必要时，可以暂停其他地面交通活动，直到不对应急车辆的行动构成影响为止。
[bookmark: _Toc574062047][bookmark: _Toc209259662][bookmark: _Toc209263981][bookmark: _Toc215480179][bookmark: _Toc24405]【应急优先下机动区车辆遵守的规则】
在符合第一百六十五条关于正在参与救助遇险航空器的应急车辆地面交通活动优先顺序规定的前提下，机动区或机坪管制责任范围内的车辆遵守以下规则：
（1） 车辆和拖曳航空器的车辆应当给着陆、起飞和滑行航空器让路；
（2） 车辆应当给其他拖曳航空器的车辆让路；
（3） 车辆应当按照管制指令给其他车辆让路； 
（4） 在满足上述（一）（二）（三）规定的同时，车辆与拖曳航空器的车辆应当遵守机场管制单位或机坪管制单位所发出的管制指令。
[bookmark: _Toc209259663][bookmark: _Toc2097755049][bookmark: _Toc10517][bookmark: _Toc215480180][bookmark: _Toc209263982]雷达、ADS-B和场面活动监视雷达（SMR）系统要求
[bookmark: _Toc209259664][bookmark: _Toc215480181][bookmark: _Toc1352512716][bookmark: _Toc2364][bookmark: _Toc209263983]【使用雷达和ADS-B规范和标准】
使用雷达、ADS-B、场面活动监视雷达（SMR）及其他适当的监视设备提供空中交通服务应当符合民航局有关使用规范和标准。
[bookmark: _Toc209259665][bookmark: _Toc209263984][bookmark: _Toc215480182][bookmark: _Toc1352339691][bookmark: _Toc28668]【告警信息的显示和告警功能要求】
雷达、ADS-B地面系统应显示与安全有关的告警信息，具备冲突预警、冲突告警、低高度告警和非预期的二次雷达应答机编码重复告警功能。
[bookmark: _Toc209259667][bookmark: _Toc10191][bookmark: _Toc215480183][bookmark: _Toc910994737][bookmark: _Toc209263986]【场面活动监视雷达的要求】
如果不能对全部或部分机动区域、机坪管制责任范围进行目视观测，或需要为目视观测提供补充，空中交通管制单位、机坪管制单位配备的场面活动监视雷达（SMR）或其他适当的监视设备，需满足以下要求：
（1） 监视机动区或机坪管制责任范围内航空器和车辆的活动；
（2） 向航空器驾驶员和车辆驾驶员提供必要的方向信息；
（3） 为航空器和车辆在机动区或机坪管制责任范围内安全有效的活动提供建议和协助。


[bookmark: _Ref199494980][bookmark: _Ref199494986][bookmark: _Toc209264117][bookmark: _Toc209259798][bookmark: _Toc30479][bookmark: _Toc215480184][bookmark: _Toc1422955918] 飞行情报服务
1. [bookmark: _Toc209259799][bookmark: _Toc209265001][bookmark: _Toc209258556][bookmark: _Toc209256646][bookmark: _Toc209264118][bookmark: _Toc209276290][bookmark: _Toc209221334][bookmark: _Toc209224052][bookmark: _Toc209259095][bookmark: _Toc209259800][bookmark: _Toc13394][bookmark: _Toc1748893999][bookmark: _Toc215480185][bookmark: _Toc209264119]适用范围
[bookmark: _Toc209264120][bookmark: _Toc215480186][bookmark: _Toc209259801][bookmark: _Toc125251257][bookmark: _Toc3572]【提供飞行情报服务范围】
空中交通服务单位应当向可能受飞行情报影响的航空器提供飞行情报服务，包括接受空中交通管制服务的航空器，以及已知的其他航空器。飞行情报服务不改变机长的责任，并且对于任何改变飞行计划的建议，应当由机长做出最后决定。
[bookmark: _Toc1936474278][bookmark: _Toc209259802][bookmark: _Toc209264121][bookmark: _Toc215480187][bookmark: _Toc21885]【飞行情报服务和管制服务的优先级】
空中交通服务单位同时提供飞行情报服务和空中交通管制服务时，当需要提供空中交通管制服务时，其优先级应当高于提供飞行情报服务。
[bookmark: _Toc215480188][bookmark: _Toc209259803][bookmark: _Toc209264122][bookmark: _Toc10112][bookmark: _Toc177671623]飞行情报服务的范围
[bookmark: _Toc1487][bookmark: _Toc1945372377][bookmark: _Toc209259804][bookmark: _Toc209264123][bookmark: _Toc215480189]【飞行情报服务包括范围】
飞行情报服务应当包括提供下列信息：
（1） 重要气象情报（SIGMET）和低空气象情报（AIRMET）信息；
（2） 关于火山爆发前、爆发中和火山灰云的信息；
（3） 关于向大气释放放射性物质和有毒化学品的信息；
（4） 关于无线电导航设备可用性变化的信息；
（5） 关于机场及有关设施变动的信息，包括机场活动区受到雪、冰或者深度积水影响等情况的信息；
（6） 关于无人驾驶自由气球的信息；
（7） 可能影响安全飞行的其他任何信息。
[bookmark: _Toc209264124][bookmark: _Toc209259805][bookmark: _Toc1693269305][bookmark: _Toc215480190][bookmark: _Toc17230]【需提供的飞行情报信息】
除飞行情报信息外，空中交通服务单位还需提供下列飞行情报信息：
（1） 起飞机场、目的地机场和备降机场的天气预报和天气实况；
（2） 与在C、D、E和G类等空域中运行的航空器的相撞危险，仅包括已知航空器与被通知的航空器可能发生相撞的危险。空中交通服务单位不能对始终提供这种信息承担责任，也不能对其准确性负责。空中交通服务单位因故不能提供飞行情报服务时，应考虑应用航空器交通信息广播。
（3） 对水域上空的飞行，如可行并经航空器驾驶员请求，提供任何有用的信息，例如该区内水面船只的无线电呼号、位置、真航迹、速度等。
[bookmark: _Toc209264125][bookmark: _Toc1478251280][bookmark: _Toc16700][bookmark: _Toc215480191][bookmark: _Toc209259806][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK157]【特别空中报告通报】
具备条件时，空中交通服务单位应把特别空中报告尽早通报有关航空器、气象服务提供单位和其他空中交通服务单位。对相关航空器发送相关信息的持续时间，由当地有关气象服务提供单位和空中交通服务单位协商确定。
[bookmark: _Toc1199976068][bookmark: _Toc9505][bookmark: _Toc209259807][bookmark: _Toc215480192][bookmark: _Toc209264126]【目视飞行规则飞行的飞行情报服务】
对目视飞行规则飞行提供飞行情报服务，除提供中要求的信息外，空中交通服务单位应当根据实际掌握的情况通报沿航路航线飞行的交通状况和气象条件。这些信息可能不满足相关目视飞行规则飞行的条件。
[bookmark: _Toc209264127][bookmark: _Toc209259808][bookmark: _Toc7578][bookmark: _Toc215480193][bookmark: _Toc1889213061]运行飞行情报服务广播适用范围
[bookmark: _Toc209264129][bookmark: _Toc215480194][bookmark: _Toc1585501576][bookmark: _Toc20521][bookmark: _Toc209259810]【飞行情报广播格式要求】
涉及无线电导航服务，以及与机场运行有关的气象和运行信息等飞行情报，应按照民航局规定的统一格式提供。
[bookmark: _Toc209259811][bookmark: _Toc2878][bookmark: _Toc209264130][bookmark: _Toc215480195][bookmark: _Toc2041729847]【发送飞行情报信息和飞行情报服务广播要求】
如需向航空器发送综合运行飞行情报信息时，应按民航局规定的内容以及按各飞行阶段指定的顺序发送。提供运行飞行情报服务广播时，应选择包含适合不同飞行阶段的运行和气象方面的综合信息。飞行情报服务广播主要分为三种：高频（HF）、甚高频（VHF）、自动终端情报服务（ATIS）。
[bookmark: _Toc215480196][bookmark: _Toc1417684497][bookmark: _Toc209264131][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc209259812]【向航空器驾驶员提供飞行情报信息】
当航空器驾驶员请求时，有关的运行飞行情报服务信息应当由相应的空中交通服务单位提供。
[bookmark: _Toc215480197][bookmark: _Toc1763074543][bookmark: _Toc10144]VOLMET广播和D-VOLMET服务
[bookmark: _Toc209264168][bookmark: _Toc209259850][bookmark: _Toc122468158][bookmark: _Toc16777][bookmark: _Toc215480198]【VOLMET广播或D-VOLMET服务的提供】
当国际或地区协议中有提供VOLMET广播或D-VOLMET服务的要求时，应提供相应的服务。VOLMET广播或D-VOLMET服务应由空管局指定单位提供。
[bookmark: _Toc6657][bookmark: _Toc215480199][bookmark: _Toc915174550] 【提供VOLMET广播和D-VOLMET服务】
提供VOLMET广播和D-VOLMET服务应按民航局有关规定执行，使用标准的无线电通话用语。
[bookmark: _Toc209259851][bookmark: _Toc209264169]

[bookmark: _Toc209259853][bookmark: _Toc209264171][bookmark: _Toc9451][bookmark: _Toc215480200][bookmark: _Toc2002306930] 告警服务
1. [bookmark: _Toc209264172][bookmark: _Toc1806194545][bookmark: _Toc29292][bookmark: _Toc209259854][bookmark: _Toc215480201]一般规定
[bookmark: _Toc209259855][bookmark: _Toc209264173][bookmark: _Toc1566786573][bookmark: _Toc32162][bookmark: _Toc215480202]【适用范围】
告警服务适用于：
（1） 向其提供空中交通管制服务的所有航空器；
（2） 如实际可行，未向其提供空中交通管制服务，但空中交通服务单位已收到其飞行计划或者已知的所有航空器；
（3） 任何已知或者认为受到非法干扰的航空器。
[bookmark: _Toc209264174][bookmark: _Toc209259856][bookmark: _Toc1410][bookmark: _Toc215480203][bookmark: _Toc200457942]【信息转报要求】
飞行情报中心（如有）或区域管制单位负责收集该飞行情报区或管制区内的航空器紧急状况（state of emergency），并将此信息转报给相关搜寻援救协调单位。
本地区另有规定或协议要求的可以由空中交通服务单位直接将信息报送给相关搜寻援救协调单位。
[bookmark: _Toc209264175][bookmark: _Toc9032][bookmark: _Toc215480204][bookmark: _Toc209259857][bookmark: _Toc1217726302]【塔台或进近管制单位范围内的紧急情况】
[bookmark: _Hlk213999374]当航空器在机场管制单位、进近管制单位范围或机坪管制单位内处于紧急状况，该单位应当立即将此信息转报给相关搜寻援救协调单位，认为紧急情况的性质没有必要通知的除外。如相关单位不具备条件，也可通过相应的飞行情报中心（如有）或区域管制单位通知搜寻援救协调单位。
[bookmark: _Toc215480205][bookmark: _Toc209264176][bookmark: _Toc209259858][bookmark: _Toc1482599840][bookmark: _Toc21496]【当发生紧急情况时机场管制单位或进近管制单位发出警报的要求】
当情况紧急（Urgency）需要时，相关机场管制单位、进近管制单位或机坪管制单位应当首先发出警报并立即采取其他必要措施，使本地所有能够提供相关搜寻援救单位和应急组织，能尽快响应。
[bookmark: _Toc1761623038][bookmark: _Toc25940][bookmark: _Toc215480206]【飞行服务站范围内的告警服务】
当航空器在飞行服务站责任范围内处于紧急状况时，该飞行服务站应当将此信息报给搜寻救援单位或搜寻救援协调单位。
[bookmark: _Toc209264177][bookmark: _Toc215480207][bookmark: _Toc209259859][bookmark: _Toc1296161080][bookmark: _Toc17070]通知搜寻援救协调单位
[bookmark: _Toc209264178][bookmark: _Toc209259860][bookmark: _Toc1681181745][bookmark: _Toc17220][bookmark: _Toc215480208]【紧急状况三个阶段的定义】
根据航空器紧急程度、遇险性质，可将紧急状况分为情况不明、告警、遇险三个阶段。当一架航空器已处于紧急状况时，空中交通服务单位应根据下列情况立即通知民航搜寻援救协调单位：
（1） 情况不明阶段是指：
1. 在应该收到通信联系的时刻之后的30分钟内没有收到通信联系，或从第一次设法和该航空器建立通信联系而未成功时起，30分钟内仍未与该航空器取得联系，两者中取其较早者；或
2. 按航空器最后通知空中交通服务单位的预计到达时刻或该空中交通服务单位计算的预计到达时刻之后30分钟内仍未到达，两者中取其较晚者；
符合以上条件，但空中交通管制单位对航空器及其机上人员的安全没有怀疑时除外。
（2） 告警阶段是指：
1. 在情况不明阶段之后，继续设法和该航空器建立通信联系而未能成功，或通过查询其他有关信息来源仍未得到该航空器的任何消息；或
2. 已经获得着陆许可的航空器，在预计着陆时刻5分钟内尚未着陆，且未能再与该航空器建立通信联系；或
3. 收到的信息表明，航空器的运行能力已受到损害，然而尚未达到可能迫降的程度，但根据掌握的信息可以减轻对航空器及其机上人员安全情况的担心除外；或
4. 已知或认为航空器遭受了非法干扰。
（3） 遇险阶段是指：
1. 在告警阶段之后，进一步尝试和该航空器建立通信联系而未成功且通过广泛的查询仍不能获得该航空器安全飞行的信息，表明该航空器已有遇险的可能性；或
2. 认为机上燃油已经耗尽，或燃油不足以支持该航空器飞抵安全地点；或
3. 收到的信息表明，航空器的运行能力已受到损害可能需要迫降；或
4. 已收到的信息表明或有理由认为该航空器将要或已经迫降。
符合以上条件，但有理由确信航空器及其机上人员未遭受到严重和迫在眉睫的威胁，且不需要立即援助者除外。
[bookmark: _Toc209259861][bookmark: _Toc209264179][bookmark: _Toc143738536][bookmark: _Toc20674][bookmark: _Toc215480209]【向民航搜寻援救单位通报信息的内容和顺序】
通知民航搜寻援救协调单位时，应当包含现有可获得的以下信息：
（1） 航空器所处的紧急阶段（情况不明阶段（INCERFA）、告警阶段（ALERFA）或遇险阶段（DETRESFA））；
（2） 事发航空器所在单位及报告人员； 
（3） 紧急情况的性质（例如：全部发动机失效、飞机失控、燃油耗尽等）；
（4） 飞行计划中的重要信息；
（5） 进行最后一次通信联系的单位、时刻和所用方式；
（6） 最后的位置报告及其测定方法；
（7） 航空器的颜色和显著标志；
（8） 运输的危险品；
（9） 事发航空器所在的单位已采取的任何措施；
（10） 其他有关事项。
[bookmark: _Toc209264180][bookmark: _Toc209259862][bookmark: _Toc1870223127][bookmark: _Toc215480210][bookmark: _Toc12018]【其他信息】
除规定的信息外，空中交通服务单位或机坪管制单位还应当及时向民航搜寻援救协调单位提供下列信息：
（1） 任何有用的补充信息，尤其是关于紧急状况在后续各阶段的发展情况；
（2） 当航空器将进入遇险阶段前，有关空中交通服务单位或机坪管制单位应设法获取规定的全部信息，并将最新信息通知民航搜寻援救协调单位；
（3） 紧急情况不再存在的信息。
[bookmark: _Toc209259863][bookmark: _Toc209264181][bookmark: _Toc1631453146][bookmark: _Toc215480211][bookmark: _Toc8985]【搜寻救援协调行动的取消】
民航搜寻援救协调单位负责取消本中心发起的搜寻援救协调行动。
[bookmark: _Toc29299][bookmark: _Toc209259864][bookmark: _Toc209264182][bookmark: _Toc215480212][bookmark: _Toc1496251253]通信设施的使用
[bookmark: _Toc209259865][bookmark: _Toc209264183][bookmark: _Toc1075079171][bookmark: _Toc14627][bookmark: _Toc215480213]【通信设施设备的使用】
空中交通服务单位或机坪管制单位应当根据提供告警服务的需要，使用现有全部通信设施设备，设法与处于紧急状况的航空器建立、保持通信联系。
[bookmark: _Toc209264184][bookmark: _Toc209259866][bookmark: _Toc24135][bookmark: _Toc215480214][bookmark: _Toc394964235]【获取紧急航空器最新信息的要求】
对处于紧急状况的航空器，空中交通服务单位或机坪管制单位应当设法获取其最新信息。
[bookmark: _Toc215480215][bookmark: _Toc209264185][bookmark: _Toc209259867][bookmark: _Toc31986][bookmark: _Toc771723523]对处于紧急状况的航空器的标记要求
[bookmark: _Toc209264186][bookmark: _Toc209259868][bookmark: _Toc215480216][bookmark: _Toc676489522][bookmark: _Toc18841]【紧急航空器航迹标记要求】
[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK159]当考虑航空器可能处于紧急状况时，空中交通服务单位应将该航空器的飞行航迹等信息标记在图上（包括雷达视屏图、航图等），以便相关单位从最后已知的航空器位置推测未来的大致位置及可能达到的最大范围。
[bookmark: _Toc209259869][bookmark: _Toc209264187][bookmark: _Toc215480217][bookmark: _Toc520215492][bookmark: _Toc12508]【附近航空器标记要求】
空中交通服务单位还应当标记处于紧急状况航空器附近的其他已知航空器的飞行航迹，以便相关单位确定相关航空器未来的大致位置和最大续航能力。
[bookmark: _Toc209264188][bookmark: _Toc209259870][bookmark: _Toc215480218][bookmark: _Toc560714153][bookmark: _Toc32219]通知航空器运营人
[bookmark: _Toc209259871][bookmark: _Toc209264189][bookmark: _Toc854161145][bookmark: _Toc215480219][bookmark: _Toc3895]【通知运营人和搜寻援救单位要求】
当相关空中交通服务单位或飞行情报中心（如有）确定某航空器处于情况不明阶段或告警阶段，如有可能应先通知航空器运营人，然后通知民航搜寻援救协调单位。
如航空器处于遇险阶段，相关空中交通管制单位或飞行情报中心（如有）应当按照本规则的规定，立即通知民航搜寻援救协调单位。
[bookmark: _Toc209259872][bookmark: _Toc209264190][bookmark: _Toc318104221][bookmark: _Toc215480220][bookmark: _Toc12303]【信息通报给运营人】
所有通报给民航搜寻援救协调单位的搜寻救援信息，在可行时应尽快通知航空器运营人。
[bookmark: _Toc21746][bookmark: _Toc209259873][bookmark: _Toc209264191][bookmark: _Toc106499810][bookmark: _Toc215480221]通知处于紧急状况的航空器附近飞行的其他航空器
[bookmark: _Toc209264192][bookmark: _Toc209259874][bookmark: _Toc215480222][bookmark: _Toc32114][bookmark: _Toc184928778]【通知给附近其他航空器】
除不宜泄露的情况外，当相关空中交通服务单位或飞行情报中心（如有）已确定某航空器处于紧急状况时，应当尽早将处于紧急状况的航空器的紧急情况的性质通知附近运行的其他航空器。
[bookmark: _Toc209259875][bookmark: _Toc209264193][bookmark: _Toc30245][bookmark: _Toc1518080290][bookmark: _Toc215480223]【非法干扰信息的通知】
当相关空中交通服务单位、机坪管制单位获悉或相信某航空器已受到非法干扰，不得在与其他航空器的空-地通信服务中透露紧急情况的性质，但由涉事航空器首先透露相关紧急情况的性质且管制员认为此举不会造成情况恶化的除外。
[bookmark: _Toc20072][bookmark: _Toc1995712872][bookmark: _Toc215480224]【搜寻和援救措施细节】
收到关于航空器情况不明、紧急、遇险的情况报告或者信息时，管制员应当迅速判明航空器紧急程度、遇险性质，立即按照各阶段的程序提供服务。 

[bookmark: _Toc209264194][bookmark: _Toc209259876][bookmark: _Toc1770430354][bookmark: _Toc215480225][bookmark: _Toc29629] 空中交通服务协调
1. [bookmark: _Toc215480226][bookmark: _Toc209264195][bookmark: _Toc209259877][bookmark: _Toc1412326489][bookmark: _Toc22998]空中交通服务单位与航空器运营人或机场管理机构的协调
[bookmark: _Toc209259878][bookmark: _Toc209264196][bookmark: _Toc215480227][bookmark: _Toc1265913721][bookmark: _Toc17395]【与航空器运营人、机场管理机构的协议】
空中交通服务单位、机坪管制单位与航空器运营人、机场管理机构或其指定代表签订有协议的，可以根据协议的约定和相关需求，按有关规定向其提供信息。
[bookmark: _Toc209264197][bookmark: _Toc209259879][bookmark: _Toc5203][bookmark: _Toc215480228][bookmark: _Toc1386021249]【与提供飞行签派服务的航空器运营人的协议】
空中交通服务单位、机坪管制单位与提供飞行签派服务的航空器运营人签订有协议的，可以根据协议的约定和相关需求，按有关规定向其通报所收到的运行信息。
[bookmark: _Toc1534794647][bookmark: _Toc2875][bookmark: _Toc209259880][bookmark: _Toc209264198][bookmark: _Toc215480229]空中交通服务单位和飞行管制部门的协调
[bookmark: _Toc209259881][bookmark: _Toc209264199][bookmark: _Toc215480230][bookmark: _Toc29142][bookmark: _Toc33604623]【与飞行管制部门的协议】
空中交通服务单位应当与可能影响民用航空器飞行活动的飞行管制部门建立并保持密切合作，以满足民用航空器安全和高效运行的信息在军民航管制单位之间及时共享。
（1） 空中交通服务单位应当与相关飞行管制部门协商制定本地协议，确定协调工作办法和程序，避免对民用航空造成危险或影响正常运行，定期或按需向有关军航单位提供民用航空器的飞行计划和其他必要信息。
（2） 为了减少或消除航空器被拦截的情况，在国家划定的有关空域或航路航线内，所有飞行应当按照国家法律法规和民航局有关规定，严格落实关于提交飞行计划、保持双向通信并进行位置报告的要求，确保空中交通服务单位获得恰当的有关信息，特别是为了识别民用航空器需要的信息。
（3） 当军事单位观察到一架可能需要拦截的民用航空器或疑似民用航空器，并按照有关协议通知民用航空空中交通管制单位后，民用航空空中交通管制单位应尽一切可能识别该航空器，并向其提供必要的信息，以避免被拦截。
[bookmark: _Toc209259882][bookmark: _Toc209264200][bookmark: _Toc4543][bookmark: _Toc1240844532][bookmark: _Toc215480231]【协调符合规定的要求】
对民用航空器构成潜在危险的活动所进行的协调，应当符合本章规定。

[bookmark: _Toc21955][bookmark: _Toc209264201][bookmark: _Toc215480232][bookmark: _Toc209259883][bookmark: _Toc1193505544]空中交通服务单位和其他对民用航空器构成潜在危险的单位间协调
[bookmark: _Toc209264202][bookmark: _Toc209259884][bookmark: _Toc426][bookmark: _Toc1600391196][bookmark: _Toc215480233]【尽早开展协调的要求】
实施对民用航空器构成潜在危险的活动，应当与民航局指定的单位或有关空中交通服务单位进行及时协调。此类协调应当尽早开展，以便能够按照《民用航空情报工作规则》及时发布信息。对民用航空器构成潜在危险的活动如果是定期的或是持续性的，民航局指定的单位或有关空中交通服务单位应与活动组织单位建立协调机制或明确协调程序，使相关方的需求能够得到充分协调。
任何可能影响民航管制空域内民用航空飞行安全的活动，应当按照国家有关规定获得批准，应事先取得空中交通管制单位的许可，并在实施过程中将活动情况和动态及时准确地通报空中交通管制单位。
[bookmark: _Toc209264203][bookmark: _Toc209259885][bookmark: _Toc1441302474][bookmark: _Toc11407][bookmark: _Toc215480234]【有关活动影响境外情报区的协调】
有关活动将影响境外飞行情报区的，应通过民航局指定的单位或有关空中交通服务单位来发起协调。
[bookmark: _Toc7369][bookmark: _Toc263748199][bookmark: _Toc209259886][bookmark: _Toc215480235][bookmark: _Toc209264204]【协调的目的和考虑的因素】
民航局指定的单位或空中交通服务单位与组织对民航构成潜在危险活动的单位协调的目的是对潜在危险活动作出最佳安排，以避免对民用航空器造成危险，并尽可能对民用航空器正常运行的干扰减少到最低限度。在决定相关安排时，应考虑以下要素：
（1） 安排相关潜在危险活动的单位，除非没有其他更好的办法，应合理安排活动的地点、范围、时间和时长，尽可能避免关闭或者重新划设已建立的空中交通服务航路航线，尽可能避免影响航空器使用最经济的飞行高度或者造成定期航班严重延误；
（2） 尽可能缩小活动使用空域的范围；
（3） 尽可能建立直接通信，以便民用航空器万一发生紧急情况或其他意外情况时中断相关活动。
[bookmark: _Toc215480236][bookmark: _Toc19541][bookmark: _Toc935507388]【安全评估】
民航局指定单位或相关空中交通服务单位收到影响我国境内飞行情报区的潜在危险活动的信息后，应对活动的影响进行安全评估，并采取适当的风险缓控措施。风险缓控措施可包括但不限于空域限制或关闭部分航路航线。
[bookmark: _Toc21738][bookmark: _Toc1055441865][bookmark: _Toc215480237][bookmark: _Toc209259887][bookmark: _Toc209264205]【信息的发布】
涉及我国境内情报区内相关对民用航空器构成潜在威胁的活动，由全国运行管理中心或地区空管运行管理中心按民航局规定发布信息。
[bookmark: _Toc209264207][bookmark: _Toc209259889][bookmark: _Toc17375][bookmark: _Toc215480238][bookmark: _Toc1559909279]【配合防止激光照射】
禁止使用激光照射民用航空器，实施扰乱民用航空运输秩序的行为。
各空中交通服务单位应当配合机场管理机构采取措施防止激光照射对民用航空器运行产生不利影响。
[bookmark: _Toc209264208][bookmark: _Toc209259890][bookmark: _Toc209259892][bookmark: _Toc215480239][bookmark: _Toc209264210][bookmark: _Toc16851][bookmark: _Toc469205485]【建立空域灵活使用程序】
为提升空域容量以及航空器运行效率和灵活性，对预留用于军事或其他特殊活动的空域，空中交通管理运行单位应尽可能协调有关部门建立空域灵活使用程序。相关程序应确保所有空域用户能够安全进入上述预留的空域。
[bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc209264211][bookmark: _Toc209259893][bookmark: _Toc1199180401][bookmark: _Toc215480240]空中交通服务单位和气象服务提供单位的协调
[bookmark: _Toc209264212][bookmark: _Toc209259894][bookmark: _Toc20070][bookmark: _Toc215480241][bookmark: _Toc1282648759]【协调确保气象信息传递】
为确保航空器驾驶员收到最新的航空气象信息，空中交通服务单位和气象服务提供单位之间应当进行协调并作出安排，以便确保空中交通服务人员：
（1） 向相关航空器驾驶员通知由其他航空器驾驶员报告的或空中交通服务人员观察到的气象信息，并说明气象信息的来源；
（2） 尽快向有关气象服务提供单位通报由航空器驾驶员报告的或空中交通服务人员观察到的对飞行有重要影响的天气现象；
（3） 尽快向有关气象服务提供单位通报收到的火山爆发前、火山爆发中、火山灰的气象信息。区域管制单位和飞行情报中心（如有）应当向有关气象服务提供单位通报火山灰的信息。
[bookmark: _Toc209259895][bookmark: _Toc209264213][bookmark: _Toc31000][bookmark: _Toc2100658631][bookmark: _Toc215480242]【确保火山灰信息一致】
相关的区域管制单位、飞行情报中心（如有）和有关气象服务提供单位应当保持密切协调，确保航行通告和重要气象信息中火山灰信息一致。
[bookmark: _Toc209264215][bookmark: _Toc209264214][bookmark: _Toc215480243][bookmark: _Toc209264216][bookmark: _Toc547948006][bookmark: _Toc25952][bookmark: _Toc209259898]空中交通服务单位和航空情报服务单位的协调
[bookmark: _Toc210244282][bookmark: _Toc209264217][bookmark: _Toc215480244][bookmark: _Toc19357][bookmark: _Toc209259899]【制度安排】
为确保航空情报服务单位能够及时获取信息，以提供最新的飞行前情报并满足飞行中情报需求，有关空中交通服务单位或机坪管制单位应当按照与航空情报服务单位或其他相关单位之间的制度安排或者工作协议，尽快提供下列信息：
（1） 关于机场情况的资料；
（2） 在责任区内的有关设施、服务和导航设备的工作情况；
（3） 由空中交通服务单位或机坪管制单位的人员观测到或由航空器驾驶员报告的火山活动的事件；
（4） 对运行有影响的其他任何情况。
[bookmark: _Toc209264218][bookmark: _Toc215480245][bookmark: _Toc1816][bookmark: _Toc348139218][bookmark: _Toc209259900]【与航空情报服务单位协调】
为了确保空中交通服务单位或机坪管制单位向航空情报服务单位及时提供相关信息，双方应当密切协调。
[bookmark: _Toc209264219][bookmark: _Toc215480246][bookmark: _Toc31685][bookmark: _Toc1319671529][bookmark: _Toc209259901]【向航空情报服务单位提供信息】
涉及航图及导航系统的相关情报信息，空中交通服务单位或机坪管制单位应当按照《民用航空情报工作规则》有关航空资料定期颁发的规定及时提供相关原始资料。
[bookmark: _Toc209264220][bookmark: _Toc886733804][bookmark: _Toc215480247][bookmark: _Toc4947][bookmark: _Toc209259902]【数据精确度和完好性要求】
有关空中交通服务单位或机坪管制单位在向航空情报服务单位提供航空情报原始资料和数据时，应当考虑到满足航空数据最终用户所需的精确度和完好性要求。
[bookmark: _Toc209264221][bookmark: _Toc868354710][bookmark: _Toc215480248][bookmark: _Toc27416][bookmark: _Toc209259903]【建立联系】
有关空中交通服务单位或机坪管制单位应与相应的航空情报服务机构建立联系，以便能够及时发布和得到对飞行有直接影响的航空情报。

[bookmark: _Toc209260170][bookmark: _Toc209264488][bookmark: _Toc1880385682][bookmark: _Toc19184][bookmark: _Toc215480249] 空中交通服务对通信和信息的要求
1. [bookmark: _Toc209264489][bookmark: _Toc28325][bookmark: _Toc1740894950][bookmark: _Toc209260171][bookmark: _Toc215480250][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK84]航空移动服务（空-地通信）通信要求
[bookmark: _Toc209264491][bookmark: _Toc215480251][bookmark: _Toc1186458932][bookmark: _Toc4031][bookmark: _Toc209260173]【地空通信方式和紧急频道】
用于空中交通服务的空-地通信应当使用无线电话音或数据链通信。空中交通服务单位、机坪管制单位应当配备121.5兆赫的紧急频道，并保持守听。
空中交通服务单位、机坪管制单位应用基于性能的通信时，还应当配备使其能够按照所需通信性能（RCP）规范提供空中交通服务的通信设备。 
[bookmark: _Toc209264492][bookmark: _Toc209264493][bookmark: _Toc1986885493][bookmark: _Toc215480252][bookmark: _Toc17908][bookmark: _Toc209260175]【记录时限要求】
为提供空中交通服务、机坪管制服务，航空器驾驶员与空中交通管制员、机坪管制员使用双向无线电通信或数据链通信时，所有空-地通信频道都应当装有记录设备。记录应当至少保存30天时间，当记录与事件调查有关时，空中交通服务单位、机坪管制单位应当按照民航局规定的时限进行保存。
[bookmark: _Toc23613][bookmark: _Toc1925823728][bookmark: _Toc209264494][bookmark: _Toc215480253][bookmark: _Toc209260176]【区域管制或飞行情报与航空器通信要求】
提供区域管制服务或飞行情报服务的单位应当配备空-地通信设施，并满足与其区域内飞行的配有相应设备的航空器之间双向通信的要求。
[bookmark: _Toc209264495][bookmark: _Toc557055574][bookmark: _Toc7768][bookmark: _Toc215480254][bookmark: _Toc209260177]【区域管制或飞行情报通信设施要求】
用于区域管制服务或飞行情报服务的空-地通信设施应尽可能满足直接、迅速、连续和无静电干扰的双向通信要求。
[bookmark: _Toc209264497][bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc215480255][bookmark: _Toc1835114717][bookmark: _Toc209260179]【进近管制与航空器通信要求】
空-地通信设施应当满足提供进近管制服务的单位与其区域内飞行的配有相应设备的航空器之间进行直接、迅速、连续和无静电干扰的双向通信的要求。
[bookmark: _Toc209264498][bookmark: _Toc11770][bookmark: _Toc215480256][bookmark: _Toc1548770434][bookmark: _Toc209260180]【当进近是独立单位时提供专用通信频道的要求】
当提供进近管制服务职责单位是一个独立的单位时，空-地通信应当通过供其专用的通信频道进行。
[bookmark: _Toc209264499][bookmark: _Toc30067][bookmark: _Toc215480257][bookmark: _Toc1969382063][bookmark: _Toc209260181]【机场管制单位地空通信设施要求】
空-地通信设施应当满足机场管制单位与其管制范围内配有相应设备的航空器之间进行直接、迅速、连续和无静电干扰的双向通信的要求，覆盖范围距该机场不得小于46.3公里（25海里）。
根据席位设置需要，在为机场机动区内运行的交通活动提供管制服务时，应提供独立的通信频道。
[bookmark: _Toc209264500][bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc953544790][bookmark: _Toc215480258][bookmark: _Toc209260182]【机坪管制单独通信需求】
空-地通信设施应当满足机坪管制单位与其管制范围内配有相应设备的航空器之间进行直接、迅速、连续和无静电干扰的双向通信的要求。覆盖范围应不小于机场活动区。
根据席位设置需要，在为机坪管制责任范围内的交通活动提供管制服务时，应提供独立的通信频道。
[bookmark: _Toc209260183][bookmark: _Toc209264501][bookmark: _Toc787308035][bookmark: _Toc215480259][bookmark: _Toc31987]航空固定服务（地-地通信）通信要求
[bookmark: _Toc209264502][bookmark: _Toc1356693063][bookmark: _Toc215480260][bookmark: _Toc22590][bookmark: _Toc209260184]【地地通信方式要求】
用于空中交通服务目的的地-地通信应当使用直接话音通信或数据链通信。
应当用时间表示建立通信的速度，作为通信业务的一种指标，特别是作为决定所需通信频道类型的指标。例如：“立即”意指在空中交通管制员之间有效地提供即刻接通的通信；“15秒钟”意指可以通过交换机操作；“5分钟”意指涉及转报的方法。
[bookmark: _Toc209264503][bookmark: _Toc215480261][bookmark: _Toc987149413][bookmark: _Toc6188][bookmark: _Toc209260185]【记录要求】
所有地-地通信频道都应当装有记录设备。记录应当至少保存30天时间，当记录与事件调查有关时，空中交通服务单位和机坪管制单位应当按照民航局规定的时限进行保存。
[bookmark: _Toc209264504][bookmark: _Toc215480262][bookmark: _Toc4257][bookmark: _Toc2028152567][bookmark: _Toc209260186]【飞行情报区内通信要求】
飞行情报区内的通信要求包括：
（1） 空中交通服务单位之间的通信：
1.  飞行情报中心（如有）应当装备设施以便与在其责任区内提供服务的相关单位进行通信联系，包括：区域管制单位、进近管制单位、机场管制单位、飞行服务站。
2.  区域管制单位，应当与在其责任区域提供服务的相关单位建立通信联系，包括：飞行情报中心（如有）、进近管制单位、机场管制单位、空中交通服务报告室（当单独设立时）、飞行服务站。
以上单位职能和服务与区域管制单位合并在一起者除外。
3. 进近管制单位，应当与在其责任区域提供服务的相关单位建立通信联系，包括：飞行情报中心（区域管制单位承担本情报区飞行情报服务的除外）、区域管制单位、机场管制单位、空中交通服务报告室（当单独设立时）、飞行服务站（必要时）。
以上单位职能和服务与进近管制单位合并在一起者的除外。
4.  机场管制单位，应当与在其责任区域提供服务的相关单位建立通信联系，包括：飞行情报中心（如有）、区域管制单位、进近管制单位、空中交通服务报告室（当单独设立时）、飞行服务站（必要时）和机坪管制单位。
以上单位职能和服务与机场管制单位合并在一起者的除外。
（2） 空中交通服务单位与其他单位之间的通信：
1.  飞行情报中心（如有）和区域管制单位应当装有设施以便与其责任区域内提供服务的相关单位进行通信联系，包括：相关飞行管制部门、为其服务的气象服务提供单位、为其服务的航空通信部门、相关航空器运营人运行控制部门、民航搜寻援救协调单位、为其服务的发布国际航行通告部门和其他必要的单位。
2. 进近管制单位、机场管制单位和机坪管制单位应当装有设施以便与在其责任区域内提供服务的相关单位进行通信联系，包括：相关飞行管制部门、援救与应急服务部门（包括救护车，消防队等）、为其服务的气象服务提供单位、为其服务的航空通信部门、提供停机坪管理服务单位和机坪管制单位（如单独设立时）和其他必要的单位。
3. 与飞行管制部门建立通信联系所需的通信设施应当使有关空中交通服务单位与负责指挥控制在该单位的责任区域内拦截飞行的飞行管制部门之间，能进行迅速、可靠通信。
（3） 通信设施功能的要求：
1.空中交通服务单位（包括机坪管制服务单位）之间，空中交通服务单位（包括机坪管制服务单位）与相关飞行管制部门、援救与应急服务部门及气象服务提供单位之间应当具备建立通信联系所需的通信手段，并满足以下条件：
（1）独立的直接话音通信或与数据链通信相结合的通信手段。用此方式，实施雷达或ADS-B的管制移交所需要的通信可以立即建立；而为达到其他目的，通常可以在15秒钟内建立通信；及
（2）印字通信（如需要书面记录时）的报文传输时间不超过5分钟。
2.除上一条款所描述的其他情况外，其他单位之间应当具备建立通信联系所需的通信手段，并满足以下条件：
（1）独立的直接话音通信或与数据链通信相结合的通信手段。用此方式通常可以在15秒钟以内建立通信；及
（2）印字通信（如需要书面记录时）的报文传输时间不超过5分钟。
3.在任何情况下，需要将数据自动传输至空中交通服务计算机或从该计算机传输出去，都应当配有自动记录的适当设施。
4.空中交通服务单位（包括机坪管制服务）之间及与其他单位之间的通信所需的通信设施，根据需要，可使用视频或音频系统作为补充。
5.进近管制单位、机场管制单位、机坪管制单位与相关飞行管制部门、援救与应急服务部门及气象服务提供单位建立通信联系所需的通信设施应当可安排电话会议。
6.进近管制单位、机场管制单位、机坪管制单位与相关航空通信部门建立通信联系所需的通信设施应可安排电话会议，用此方式通常可以在15秒钟内建立通信。
7.在空中交通服务单位（包括机坪管制服务）之间和其他单位之间的所有直接话音通信或数据链通信设施，均应当配有自动记录装置。
8.上述3和7要求的数据和通信记录应当至少保存30天。
[bookmark: _Toc209264505][bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc215480263][bookmark: _Toc402714959][bookmark: _Toc209260187]【飞行情报区之间通信要求】
飞行情报区之间的通信要求包括：
1.飞行情报中心（如有）、区域管制单位与相邻的飞行情报中心（如有）、区域管制单位之间应当装有能建立通信联系的设施。
（1）在任何情况下，这些设施应当以适当形式提供的电报，以便保存作为长期记录，并按照规定的时间传送。
（2）除另有其他规定外，为相邻管制区服务的通信设施，还应当包括具有自动记录装置的直接话音通信或适当的数据链通信。用此方式实施雷达、ADS-B或ADS-C管制移交时，可以立即建立通信；而用于其他目的时，通常应在15秒钟内建立通信。 
（3）如与有关国家之间的协议有规定时，为消除或减少因偏离指定航迹而可能进行的拦截，除（2）规定的情形外，相邻的飞行情报中心（如有）或区域管制单位之间的通信设施应当包括独立的直接话音通信或与数据链相结合的通信。此种通信设施通常应能在15秒钟内建立通信，且配有自动记录装置。
2.由于交通密度、航空器运行种类、空域组织方式等特殊情况，可能导致不相邻的空中交通服务单位需要建立通信联系的，应当具备相应的通信手段。
3.任何时候若当地情况需要，在起飞前放行航空器进入相邻管制区，进近管制单位和机场管制单位均应与相邻管制区服务的区域管制单位建立通信联系。
4.上述第2条和第3条所述的通信设施，应包括独立的直接话音通信或与数据链相结合的通信，并且具有自动记录装置。以实施雷达、ADS-B或ADS-C管制移交为目的，应立即建立通信联系；而为其他目的，则通常应在15秒钟内建立通信。
5.在任何情况下，如在空中交通服务计算机之间需要数据的自动交换，则应当装备能自动记录的配套设施。记录应当至少保存30天时间。
[bookmark: _Toc209264506][bookmark: _Toc440056961][bookmark: _Toc215480264][bookmark: _Toc14252][bookmark: _Toc209260188]【紧急情况直接通话要求】
空中交通服务单位应尽可能制定适当的直接通话程序，以便能为涉及航空器安全的非常紧急的电话呼叫立即建立联系，并且必要时，可以中断正在进行中的非紧急的通话。
[bookmark: _Toc19822][bookmark: _Toc1321971394][bookmark: _Toc215480265][bookmark: _Toc209264507][bookmark: _Toc209260189]管制机场内机动区及接受机坪管制服务的车辆管制服务通信要求
[bookmark: _Toc209264508][bookmark: _Toc666463158][bookmark: _Toc215480266][bookmark: _Toc11128][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: _Toc209260190][bookmark: OLE_LINK86]【机动区及机坪管制车辆通信设备要求】
在机动区内的车辆或接受机坪管制服务的车辆，应当配备与相应机场管制服务或机坪管制单位双向无线电通信的设备，用目视信号系统进行通信能满足安全要求的除外。
[bookmark: _Toc209264509][bookmark: _Toc215480267][bookmark: _Toc5465][bookmark: _Toc1375564349][bookmark: _Toc209260191]【独立通信频道和记录保存要求】
当条件允许时，为管制在机动区内及接受机坪管制服务的车辆，应当提供一个或多个独立通信频道。这些频道应当配有自动记录设备，相关记录应当至少保存30天。使用目视信号系统工作的相关记录应当至少保存30天。
[bookmark: _Toc26084][bookmark: _Toc209260193][bookmark: _Toc209264511][bookmark: _Toc229929611][bookmark: _Toc215480268][bookmark: _Toc209264512][bookmark: _Toc209260194]监视数据的保存和导航服务变更的通报
[bookmark: _Ref215070271][bookmark: _Toc215480269][bookmark: _Toc78888790][bookmark: _Toc15148]【监视数据保存要求】
当来自一次雷达、二次雷达、ADS-B或ADS-C及其他系统的监视数据，作为空中交通服务的辅助手段，应当被自动记录，以便用于事件调查、搜寻援救、空中交通管制与监视系统的评估、培训。
[bookmark: _Toc209264513][bookmark: _Toc215480270][bookmark: _Toc1844769834][bookmark: _Toc21070][bookmark: _Toc209260195]【记录保存时限】
相关数据记录应当至少保存30天时间。当该数据记录与事件调查有关时，空中交通服务单位、机坪管制单位应当按照民航局规定的时限进行保存。
[bookmark: _Toc209264514][bookmark: _Toc215480271][bookmark: _Toc1429110012][bookmark: _Toc17640][bookmark: _Toc209260196]【及时通报要求】
在空中交通服务单位责任范围内，用于起飞、离场、进近和着陆程序所需的无线电导航服务和目视助航设施的运行状态，以及场面活动所需的无线电导航服务及目视助航设施的运行状态，相关单位应当随时向空中交通服务单位通报。
[bookmark: _Toc209264515][bookmark: _Toc1361537549][bookmark: _Toc3656][bookmark: _Toc215480272]【变更信息及时通报要求】
[bookmark: _Toc209260197]有关无线电导航服务及目视助航设施运行状态以及变更信息，相关单位应根据相关服务及设施的使用需求，确保空中交通服务单位、机坪管制单位能按照提供相关服务的时效性要求尽可能及时获知。
[bookmark: _Toc209264516][bookmark: _Toc209260198][bookmark: _Toc13071][bookmark: _Toc1797944817][bookmark: _Toc215480273]气象信息一般规定
[bookmark: _Toc21690][bookmark: _Toc1977058019][bookmark: _Toc209264518][bookmark: _Toc215480274][bookmark: _Toc209260200]【气象服务提供单位提供情报的要求】
为使各空中交通服务单位、机坪管制单位能履行其职责，相关气象服务提供单位应当向空中交通服务单位提供所需的最新气象预报和实况。气象信息应当使用空中交通服务人员易于理解的格式展示，提供气象预报和实况的频次应当满足空中交通服务单位需要。
[bookmark: _Toc18340][bookmark: _Toc209264519][bookmark: _Toc215480275][bookmark: _Toc1571781831][bookmark: _Toc209260201]【气象服务提供单位提供机场附近气象情报的要求】
相关气象服务提供单位应尽可能向空中交通服务单位提供机场附近，尤其是起飞爬升和进近区域可能存在危害航空器运行的气象现象，包括位置、范围、移动方向和速度等详细信息。
[bookmark: _Toc209264520][bookmark: _Toc215480276][bookmark: _Toc3922][bookmark: _Toc2146084035][bookmark: _Toc209260202]【数字气象信息要求】
当经计算机处理的高空气象数据以数字形式提供给空中交通服务单位，供空中交通服务计算机系统使用时，其内容、格式和传输方式应当符合民航局相关规定。
[bookmark: _Toc7798][bookmark: _Toc209264521][bookmark: _Toc1149245900][bookmark: _Toc215480277][bookmark: _Toc209260203]飞行情报中心和区域管制单位
[bookmark: _Toc209264522][bookmark: _Toc215480278][bookmark: _Toc10288][bookmark: _Toc311031987][bookmark: _Toc209260204]【气象服务提供单位提供信息要求】
有关气象服务提供单位应当向飞行情报中心（如有）和区域管制单位提供符合民用航空气象地面观测和预报规范规定的气象信息，特别是已经出现或预计会出现天气恶化情况时。这些气象报告和预报应当覆盖飞行情报区或管制区以及根据协议确定的其他区域。
[bookmark: _Toc209264523][bookmark: _Toc215480279][bookmark: _Toc866955097][bookmark: _Toc26756][bookmark: _Toc209260205]【飞行情报中心等气压数据获取】
飞行情报中心（如有）和区域管制单位应定期获取指定地点的最新气压数据，以供设定高度表。指定地点由相关飞行情报中心（如有）和区域管制单位确定。
[bookmark: _Toc215480280][bookmark: _Toc209264524][bookmark: _Toc17964][bookmark: _Toc209260206][bookmark: _Toc882147935][bookmark: _Hlk209088569]提供进近管制的单位
[bookmark: _Toc209264525][bookmark: _Toc2051926937][bookmark: _Toc215480281][bookmark: _Toc27579][bookmark: _Toc209260207]【气象服务提供单位向进近管制的单位提供气象信息】
气象服务提供单位应当按照民用航空气象服务有关规定，向提供进近管制服务的单位，提供与其负责的空域和机场相关的气象信息。特殊报告和预报的修订应当按照民用航空气象服务有关标准尽快通知提供进近管制服务的单位，不应等到下一次例行报告或预报。当多个风速仪被使用时，应当在相关显示系统上明确标明，以便识别每个风速仪所监测的跑道或跑道段。
[bookmark: _Toc209264526][bookmark: _Toc12336][bookmark: _Toc2053414029][bookmark: _Toc215480282][bookmark: _Toc209260208]【进近管制单位气压数据获取】
气象服务提供单位应当将指定地点最新的气压数据发送给提供进近管制服务的单位，以供设定高度表。指定地点由提供进近管制服务的单位确定。
[bookmark: _Toc215480283][bookmark: _Toc209264527][bookmark: _Toc721549780][bookmark: _Toc12631][bookmark: _Toc209260209]【最后进近、起飞和着陆阶段提供地面风信息】
为最后进近、起飞和着陆阶段提供进近管制服务的单位，应当装有显示地面风信息的设备。提供进近管制服务的单位、机场管制单位和本场气象服务提供单位（如有）显示的气象信息的数据来源应当一致。
[bookmark: _Toc215480284][bookmark: _Toc209264528][bookmark: _Toc14458][bookmark: _Toc1830267017][bookmark: _Toc209260210]【跑道视程要求】
在使用仪器确定跑道视程的机场，为最后进近、起飞和着陆阶段提供进近管制服务的单位，应当装有显示跑道视程的设备。提供进近管制服务的单位、机场管制单位和本场气象服务提供单位（如有）显示的气象信息的数据来源应当一致。
[bookmark: _Toc209264529][bookmark: _Toc24760][bookmark: _Toc462985955][bookmark: _Toc215480285][bookmark: _Toc209260211]【测云底高设备】
在使用仪器确定云底高的机场，为最后进近、着陆和起飞阶段提供进近管制服务的单位，应当装有显示云底高的设备。提供进近管制服务的单位、机场管制单位和本场气象服务提供单位（如有）显示的气象信息的数据来源应当一致。
[bookmark: _Toc22205][bookmark: _Toc209264530][bookmark: _Toc215480286][bookmark: _Toc409180849][bookmark: _Toc209260212]【风切变】
气象服务提供单位应当按照民用航空气象服务有关规定向为最后进近、起飞和着陆阶段提供进近管制服务的单位提供可能对在进近、起飞航径上或在盘旋进近期间的航空器产生不利影响的风切变信息。
[bookmark: _Toc209260213][bookmark: _Toc209264531][bookmark: _Toc215480287][bookmark: _Toc1231553803][bookmark: _Toc29027]机场管制单位
[bookmark: _Toc209264532][bookmark: _Toc284884371][bookmark: _Toc4218][bookmark: _Toc215480288][bookmark: _Toc209260214]【机场管制单位提供气象信息】
[bookmark: _Hlk209089489]气象服务提供单位应当按照民用航空气象服务有关规定向机场管制单位提供气象信息。特殊报告和预报的修订应当按照民用航空气象服务有关标准，尽快提供给机场管制单位，不应等到下一次例行报告或预报。
[bookmark: _Toc209264533][bookmark: _Toc30345][bookmark: _Toc1362725639][bookmark: _Toc215480289][bookmark: _Toc209260215]【气象服务提供单位提供给塔台气压数据】
气象服务提供单位应当将最新的气压数据提供给相关的机场管制单位，以供设定高度表。
[bookmark: _Toc209264534][bookmark: _Toc2321][bookmark: _Toc2018861839][bookmark: _Toc215480290][bookmark: _Toc209260216]【地面风显示设备】
机场管制单位应当装有显示地面风信息的设备。机场管制单位和本场气象服务提供单位（如有）显示气象信息的数据来源应当一致。当多个风速仪被使用时，应当在相关显示系统上明确标明，以便识别每个风速仪所监测的跑道或跑道段。
[bookmark: _Toc209264535][bookmark: _Toc5965][bookmark: _Toc1641577434][bookmark: _Toc215480291][bookmark: _Toc209260217]【跑道视程显示设备】
在使用仪器确定跑道视程的机场，机场管制单位应当装有显示跑道视程的设备。机场管制塔台和本场气象服务提供单位（如有）显示的气象信息的数据来源应当一致。
[bookmark: _Toc202391404][bookmark: _Toc209264536][bookmark: _Toc8016][bookmark: _Toc215480292][bookmark: _Toc209260218]【显示云底高的设备】
在使用仪器确定云底高的机场，机场管制单位应当装有显示云底高的设备。机场管制塔台和本场气象服务提供单位（如有）显示的气象信息的数据来源应当一致。
[bookmark: _Toc215480293][bookmark: _Toc209264537][bookmark: _Toc1899530758][bookmark: _Toc8852][bookmark: _Toc209260219]【风切变信息】
气象服务提供单位应当按照民用航空气象服务有关规定向机场管制单位提供可能对进近及起飞航径、盘旋进近、着陆滑跑或起飞滑跑期间的航空器产生不利影响的风切变信息。
[bookmark: _Toc215480294][bookmark: _Toc2044292393][bookmark: _Toc209264538][bookmark: _Toc27791][bookmark: _Toc209260220]【提供机场警报】
气象服务提供单位应向机场管制单位和其他有关单位提供机场警报。
[bookmark: _Toc25145][bookmark: _Toc642448365][bookmark: _Toc209264539][bookmark: _Toc215480295][bookmark: _Toc209260221]通信台站或飞行服务站（气象）
[bookmark: _Toc209264540][bookmark: _Toc215480296][bookmark: _Toc22939][bookmark: _Toc1074018504][bookmark: _Toc209260222]【提供信息给通信台站】
为实现提供飞行情报的目的，必要时，气象服务提供单位应当将最新的气象报告和预报提供给相关的通信台站或飞行服务站。
[bookmark: _Toc209264541][bookmark: _Toc12487][bookmark: _Toc215480297][bookmark: _Toc563271904]【抄送飞行情报中心等】
[bookmark: _Toc209260223]相关信息应同时抄送飞行情报中心（如有）或区域管制单位。
[bookmark: _Toc24569][bookmark: _Toc209260224][bookmark: _Toc209264542][bookmark: _Toc2018012714][bookmark: _Toc215480298]无人驾驶自由气球的信息
[bookmark: _Toc1303948115][bookmark: _Toc11825][bookmark: _Toc209264543][bookmark: _Toc215480299][bookmark: _Toc209260225][bookmark: _Hlk209096641]【升放无人驾驶自由气球的要求】
升放无人驾驶自由气球不得影响民用航空安全，应当按照国家法律法规、民航局规定和附件4要求依法获得空中交通管制许可，按照国家有关规定已经获得批准并及时、准确通报该空中交通管制单位有关活动情况及其变化的除外。
[bookmark: _Toc588][bookmark: _Toc215480300][bookmark: _Toc642160694][bookmark: _Toc209264544][bookmark: _Toc209260226]【对无人驾驶自由气球使用人的要求】
无人驾驶自由气球的使用人应当严格落实《通用航空飞行管制条例》有关规定，应将该飞行的详细情况及其有关变化（包括飞行计划和飞行动态等）及时通知有关空中交通服务单位。
[bookmark: _Toc4897][bookmark: _Toc215480301][bookmark: _Toc1715298900][bookmark: _Toc209264545][bookmark: _Toc209260227]火山活动的信息
[bookmark: _Toc209264546][bookmark: _Toc7395][bookmark: _Toc215480302][bookmark: _Toc585574480][bookmark: _Toc209260228]【火山活动信息通报要求】
有关空中交通服务单位应当与本地应急管理部门或相关职能部门加强沟通协调，按照有关规定或工作协议，确保及时获知可能对飞行所使用的空域产生影响的火山活动，包括：火山爆发前、火山爆发中和火山灰云等有关情况。
[bookmark: _Toc209264547][bookmark: _Toc2003698243][bookmark: _Toc24523][bookmark: _Toc215480303][bookmark: _Toc209260229]【向管制单位提供火山灰信息】
有关气象服务提供单位应当向区域管制单位和飞行情报中心（如有）提供收到的火山灰信息。
[bookmark: _Toc209260230][bookmark: _Toc209264548][bookmark: _Toc30648][bookmark: _Toc1365760069][bookmark: _Toc215480304]放射性物质和有毒的化学“云”的信息
[bookmark: _Toc209264549][bookmark: _Toc415148851][bookmark: _Toc19060][bookmark: _Toc215480305][bookmark: _Toc209260231]【放射性物质等信息通报要求】
有关空中交通服务单位应当与本地应急管理部门或相关职能部门加强沟通协调，按照有关规定或工作协议，确保及时获知对飞行所使用的空域产生影响的放射性物质和有毒化学制品大气释放事件及其相关信息。
[bookmark: _Toc209264550][bookmark: _Toc3432][bookmark: _Toc215480306][bookmark: _Toc1427996426][bookmark: _Toc209260232]【空中交通服务单位通报信息要求】
有关空中交通服务单位应按照第六章飞行情报服务有关规定和程序，及时向受放射性物质和有毒化学制品大气释放事件影响的空中航空器通报所掌握的有关信息。
[bookmark: _Toc209264551][bookmark: _Toc1364360456][bookmark: _Toc215480307][bookmark: _Toc13062][bookmark: _Toc209260233]机场和有关设施工作情况的信息
[bookmark: _Toc209264552][bookmark: _Toc1564394751][bookmark: _Toc22252][bookmark: _Toc215480308][bookmark: _Toc209260234]【危险及设施运行情况的通报】
机场管理机构应当及时向机场管制单位和进近管制单位提供机场活动区的重要运行信息，包括短期存在的危险，以及机场有关设施的运行情况。
机场管制单位和进近管制单位，应当及时接收与其有关的机场活动区运行上的重要情况，包括短期存在的危险，以及有关设施的工作情况。重要情况由机场管理机构提供。

[bookmark: _Toc209264553][bookmark: _Toc209264554][bookmark: _Toc209260236][bookmark: _Toc19561][bookmark: _Toc1739028413][bookmark: _Toc215480309] 应急预案和应急处置要求
1. [bookmark: _Toc209260238][bookmark: _Toc215480310][bookmark: _Toc83831905][bookmark: _Toc209264556][bookmark: _Toc10779]应急安排
[bookmark: _Toc215480311][bookmark: _Toc299059038][bookmark: _Toc29046][bookmark: _Toc214034463]【应急预案和特情处置要求】
空中交通服务单位、机坪管制单位应当按照民航局有关规定，建立、健全本单位的应急预案和特情处置工作程序。
[bookmark: _Toc1643471703][bookmark: _Toc209264557][bookmark: _Toc215480312][bookmark: _Toc26944][bookmark: _Toc209260239]【制定并发布应急计划的要求】
[bookmark: OLE_LINK178]有关空中交通服务单位、机坪管制单位应当制定并发布应急计划（或预案），以便在其负责提供空中交通服务和相关支持服务的空域、责任范围内，此类服务被中断或可能被中断时予以实施。应急计划（或预案）应当与相邻空域空中交通服务单位以及有关空域用户密切协调制定，应符合民航局相关规定。应急计划（或预案）中涉及敏感内容的可不公开发布。
[bookmark: _Toc209264558][bookmark: _Toc215480313][bookmark: _Toc2756][bookmark: _Toc2137245935][bookmark: _Toc209260240]【差异的通报】
涉及国家和地区间应急计划（或预案），应当按照民航局相关规定和程序报送。
[bookmark: _Toc209264559][bookmark: _Toc29760][bookmark: _Toc215480314][bookmark: _Toc209260241][bookmark: _Toc1020608818]发生紧急情况的航空器的服务
[bookmark: _Toc209264560][bookmark: _Toc21409][bookmark: _Toc215480315][bookmark: _Toc1326255072][bookmark: _Toc209260242]【紧急状况航空器优先顺序】
已知或认为航空器处于紧急状况，包括遭受非法干扰，空中交通服务单位、机坪管制单位及其他相关单位应当高度关注并给予帮助，并根据实际运行情况，给予该航空器比其他航空器更高的优先顺序。
[bookmark: _Toc209264561][bookmark: _Toc452748242][bookmark: _Toc215480316][bookmark: _Toc4143][bookmark: _Toc209260243]【紧急状况代码】
具备数据链能力或装有二次监视雷达应答器航空器的驾驶员，应按下列方法，表明其处于紧急状况：
（1） A模式二次雷达应答机代码设置为7700；或
（2） A模式二次雷达应答机代码设置为7500，以表明航空器受到非法干扰；或
（3） 触发相关的ADS-B或ADS-C紧急情况或紧急（Urgency）告警功能；或
（4） 通过管制员—驾驶员数据链通信（CPDLC）发送相关的紧急情况的通知。
[bookmark: _Toc209264562][bookmark: _Toc32745][bookmark: _Toc1429789667][bookmark: _Toc215480317][bookmark: _Toc209260244]【人的因素原则】
在紧急情况事件中，空中交通服务单位或机坪管制单位与航空器之间进行通信时，应考虑人的因素原则，包括重视人的能力和限制、强调团队协作、预防错误发生、系统要有容错的能力等。
[bookmark: _Toc410325228][bookmark: _Toc209264563][bookmark: _Toc215480318][bookmark: _Toc24637][bookmark: _Toc209260245]【非法干扰】
当航空器遭受或疑似遭受非法干扰时，有关空中交通服务单位应当及时回应航空器的请求，持续发送有关飞行安全运行的信息，并采取必要的措施，以加快飞行进程，特别是让航空器能尽快安全着陆。
[bookmark: _Toc209264564][bookmark: _Toc215480319][bookmark: _Toc737632613][bookmark: _Toc4520][bookmark: _Toc209260246]【信息通报】
当航空器遭受或疑似遭受非法干扰时，有关空中交通服务单位或机坪管制单位应当按照国家有关规定和本地程序立即通报指定的单位，并与该航空器运营人或其代理人互通与该航空器相关的必要信息。
空中交通服务单位可将迷航或无法识别的航空器认定为疑似遭受非法干扰。
[bookmark: _Toc209260247][bookmark: _Toc215480320][bookmark: _Toc645031658][bookmark: _Toc209264565][bookmark: _Toc9061]飞行中的意外事件
[bookmark: _Toc25759][bookmark: _Toc215480321][bookmark: _Toc281703419][bookmark: _Toc209264567][bookmark: _Toc209260249]【迷航时采取的措施】
当空中交通服务单位意识到航空器迷航时，应当立即采取措施，以协助其确保飞行安全。
（1） 如无法获知航空器的位置，空中交通服务单位应当：
1.尝试建立双向通信联络；
2.采取一切可用方式确定其位置；
3.考虑在当时条件下所有可能影响航空器导航的因素，通报有关空中交通服务单位该航空器已迷航或疑似迷航并可能已进入其区域；
4.按照国家有关规定和本地协议，将迷航航空器飞行计划和相关信息通报有关军航单位；
5.请上述单位及空中的其他航空器提供协助，以建立与该航空器的通信联络并确定它的位置。
6.第3项中被通知的空中交通服务单位也应执行第4和第5项中的要求。
（2） 当确定航空器位置后，空中交通服务单位应当：
1.向迷航航空器通知其位置以及其需采取的纠正行动；并
2.必要时，将迷航航空器的有关信息以及提供给该航空器的任何建议通知其他空中交通服务单位和军航单位。
[bookmark: _Toc209264568][bookmark: _Toc215480322][bookmark: _Toc231726399][bookmark: _Toc17483][bookmark: _Toc209260250]【无法识别航空器的措施】
当意识到有无法识别航空器在其区域内，空中交通服务单位应当及时通报军民航有关单位，尽力识别该航空器，并根据当时的条件按照下列步骤采取措施：
（1） 尝试与该航空器建立双向通信联络；
（2） 向该飞行情报区内的其他空中交通服务单位查证该航空器情况，并请其协助与该航空器建立双向通信联络；
（3） 向相邻飞行情报区的空中交通服务单位查证该航空器情况，并请其协助与该航空器建立双向通信联络；
（4） 尝试通过该区域内的其他航空器获得信息。
航空器被识别后，空中交通服务单位应当及时通知军民航有关单位。
[bookmark: _Toc209264569][bookmark: _Toc847423062][bookmark: _Toc215480323][bookmark: _Toc26410][bookmark: _Toc209260251]【非法干扰下采取的程序和通报要求】
如果空中交通服务单位认为迷航或无法识别的航空器可能遭受非法干扰，按照国家有关规定和本地程序，立即通报指定单位。
[bookmark: _Toc209264571][bookmark: _Toc29978][bookmark: _Toc215480324][bookmark: _Toc33750529][bookmark: _Toc209260253]【责任区内被拦截采取的措施】
当空中交通服务单位获知航空器在其责任区内正在被拦截时，应当根据当时的条件尽可能按照下列步骤采取措施：
（1） 以任何可用方式，包括紧急情况无线电频率121.5兆赫，尝试与被拦截的航空器建立双向通信联络；
（2） 通知被拦截航空器的驾驶员被拦截一事；
（3） 与拦截指挥控制单位（该单位与实施拦截航空器保持不间断的双向通信联络）建立联系，并向其提供被拦截航空器的有关信息；
（4） 如需要，在实施拦截航空器、拦截指挥控制单位与被拦截航空器之间传递信息；
（5） 为确保被拦截航空器的安全，与拦截指挥控制单位密切协调，采取一切必要措施；
（6） 如果认为被拦截航空器为来自相邻飞行情报区的迷航航空器，通知该飞行情报区的空中交通服务单位。
[bookmark: _Toc209264572][bookmark: _Toc29461][bookmark: _Toc215480325][bookmark: _Toc128535145][bookmark: _Toc209260254]【责任区外被拦截采取的措施】
空中交通服务单位获知航空器在其责任区外正在被拦截时，必要时应当尽快根据当时的条件，按照下列步骤采取措施：
（1） 通知将发生拦截行动所在空域的空中交通服务单位并向其提供有助于识别被拦截航空器的信息，请其按规定采取措施。
（2） 在被拦截航空器、有关空中交通服务单位、拦截指挥控制单位、实施拦截航空器之间传递信息。

[bookmark: _Toc209260255][bookmark: _Toc209264573][bookmark: _Toc1489871427][bookmark: _Toc8049][bookmark: _Toc215480326] 飞行计划和容量流量管理
1. [bookmark: _Toc3685][bookmark: _Toc1107769034][bookmark: _Toc209264574][bookmark: _Toc215480327][bookmark: _Toc209260256]空中交通服务飞行计划
[bookmark: _Toc209264575][bookmark: _Toc215480328][bookmark: _Toc28831][bookmark: _Toc691807049][bookmark: _Toc209260257]【飞行计划受理、处理和分发的单位】
全国空中交通服务飞行计划的受理、处理和分发，由空管局指定单位负责组织和实施。
[bookmark: _Toc209264576][bookmark: _Toc23331][bookmark: _Toc1360400493][bookmark: _Toc215480329][bookmark: _Toc209260258]【飞行计划规范要求】
[bookmark: OLE_LINK169]航空器驾驶员、航空器运营人或者其代理人应当按照空管局公布的申报飞行计划的方式、格式、时限等规范要求，向其指定的空中交通服务单位提供预定飞行或其部分飞行的相关资料。
[bookmark: _Toc215480330][bookmark: _Toc264233501][bookmark: _Toc19635]【报文格式要求】
空中交通服务单位应当按照民航局规定和标准处理空中交通服务电报。
[bookmark: _Toc209260259][bookmark: _Toc209264577][bookmark: _Toc1333967743][bookmark: _Toc30366][bookmark: _Toc215480331]空中交通管制容量管理
[bookmark: _Toc209264578][bookmark: _Toc209264579][bookmark: _Toc215480332][bookmark: _Toc928215745][bookmark: _Toc1846][bookmark: _Toc209260261]【容量评估要求】
接受空中交通管制服务的航空器架次不应超过有关空中交通管制单位在现行条件下能安全处理的架次。
管制容量包括静态管制容量和动态管制容量。为确定能够安全处理的最大飞行架次，有关空中交通管制单位应当按照民航局规定定期评估、决定并公布管制扇区、机场的静态管制容量。在预战术和战术空中交通流量管理阶段，空中交通管制单位应当根据静态管制容量和相关动态因素确定并公布管制扇区和机场的动态管制容量。
[bookmark: _Toc209264580][bookmark: _Toc215480333][bookmark: _Toc849807981][bookmark: _Toc19409][bookmark: _Toc209260262]【管制容量定义】
管制容量通常应以有关空域和机场管制单位在一特定时间内能够保障的最多数量的航空器架次表示，包括：某一给定时间内进入的最大航空器数或特定时间内的最大占用计数。
[bookmark: _Toc209264581][bookmark: _Toc30343][bookmark: _Toc1190182338][bookmark: _Toc215480334][bookmark: _Toc209260263]【机场时刻和静态管制容量关系】
空中交通流量管理战略阶段确定的机场时刻数量不应超过机场静态管制容量。
[bookmark: _Toc146492166][bookmark: _Toc209264582][bookmark: _Toc215480335][bookmark: _Toc209260264][bookmark: _Toc14787]空中交通流量管理
[bookmark: _Toc209264583][bookmark: _Toc24359][bookmark: _Toc1264956832][bookmark: _Toc215480336][bookmark: _Toc209260265]【流量管理的触发条件】
有关空中交通服务单位应当在空中交通需求超过或预计超过管制容量的空域实施空中交通流量管理。
[bookmark: _Toc209264584][bookmark: _Toc13853][bookmark: _Toc470695116][bookmark: _Toc215480337][bookmark: _Toc209260266]【流量管理的阶段】
空中交通流量管理服务包括战略流量管理、预战术流量管理、战术流量管理、事后分析四个阶段。在空中交通流量管理执行所有阶段，空中交通流量管理单位应尽可能与机场管理机构、航空器运营人、空中交通管制单位、其他空中交通流量管理单位及相关单位保持必要的信息沟通。
[bookmark: _Toc209264585][bookmark: _Toc1510852622][bookmark: _Toc24200][bookmark: _Toc215480338][bookmark: _Toc209260267]【采取的措施】
当空中交通管制单位已知某一区域除已接收的飞行活动外，在一定时间内不能再容纳其他飞行，或只能在某一规定速率下容纳飞行活动时，应当通知相应的空中交通流量管理单位或有关的空中交通服务单位，由其通知飞往该区域的航空器飞行机组和有关航空器运营人可能的延误，或可能被实施的限制。
[bookmark: _Toc209264586][bookmark: _Toc5456][bookmark: _Toc215480339][bookmark: _Toc681867936][bookmark: _Toc209260268]【流量管理措施的通报】
民用航空空中交通流量管理单位应将实施的空中交通管理措施尽可能提前通知相关单位和人员，包括：航空器运营人、机场管理机构以及空中交通服务单位。
[bookmark: _Toc209264587][bookmark: _Toc30992][bookmark: _Toc215480340][bookmark: _Toc62239881][bookmark: _Toc209260269]【航空器放行优先等级】
根据民航局航班协同放行原则，由空管局具体制定航空器放行优先等级和规则。
[bookmark: _Toc215480341][bookmark: _Toc11513][bookmark: _Toc1594684528][bookmark: _Toc209264588][bookmark: _Toc209260270]【对航空公司运营人的要求】
受到空中交通管理措施起飞时间限制的航空器运营人应尽可能按照发布的限制时间运行，如因故无法遵守起飞时间限制，应及时向机场管制单位和起飞时间限制发布单位（如可行）通报有关原因、后续动态和运行决策等情况。
[bookmark: _Toc209264589][bookmark: _Toc27247][bookmark: _Toc215480342][bookmark: _Toc980926974][bookmark: _Toc209260271]【协同运行决策】
机场管理机构、航空器运营人等相关单位和人员应当向空中交通流量管理单位及时、准确的提供相关的必要数据，实现必要信息共享并支持协同运行决策。
[bookmark: _Toc209264590][bookmark: _Toc16253][bookmark: _Toc215480343][bookmark: _Toc1705711584][bookmark: _Toc209260272]【航班时刻管理的重要性】
航班时刻管理是空中交通流量管理的重要组成部分，应当按照民航局有关规定执行。


[bookmark: _Toc209264591][bookmark: _Hlk209096941][bookmark: _Toc209260273][bookmark: _Toc1584446815][bookmark: _Toc215480344][bookmark: _Toc1684] 无人驾驶航空器
[bookmark: _Toc209264594][bookmark: _Toc215480345][bookmark: _Toc2001535793][bookmark: _Toc16190][bookmark: _Toc209260276]【登记要求】
无人驾驶航空器运营人应当按照《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》进行登记。
[bookmark: _Toc209264595][bookmark: _Toc2403][bookmark: _Toc884483009][bookmark: _Toc215480346][bookmark: _Toc209260277]【设备和能力要求】
在管制空域内执行民用航空任务的无人驾驶航空器的通信、导航和监视设备和能力应当符合相关航空器设计、生产和交付适航管理和空中交通管理要求并获得运行批准，符合国家法律法规和民航局网络信息安全有关规定。
[bookmark: _Toc209264596][bookmark: _Toc215480347][bookmark: _Toc2037195057][bookmark: _Toc13496][bookmark: _Toc209260278]【识别要求】
在管制空域内执行民用航空任务的无人驾驶航空器运营人，应当按照国家法律法规和空管局的规定和程序配合进行识别，不得伪造、隐匿或篡改识别信息。
[bookmark: _Toc209264597][bookmark: _Toc215480348][bookmark: _Toc1283841812][bookmark: _Toc8922][bookmark: _Toc209260279]【信息报告要求】
在管制空域内执行民用航空任务的无人驾驶航空器运营人应当按照国家法律法规和空管局的规定和程序进行信息报告，包括飞行前、飞行中以及飞行后有关的信息报告。航空器位置信息报告的能力和精度应当符合空管局要求的性能和标准。
[bookmark: _Toc209264598][bookmark: _Toc1294808237][bookmark: _Toc215480349][bookmark: _Toc8126][bookmark: _Toc209260280]【管制许可】
执行民用航空任务的无人驾驶航空器进入管制空域内飞行，应当按照国家法律法规和空管局的规定和程序获得管制许可。
[bookmark: _Toc209264599][bookmark: _Toc627344023][bookmark: _Toc19494][bookmark: _Toc215480350][bookmark: _Toc209260281]【确保安全】
在管制空域内执行民用航空任务的无人驾驶航空器运营人，应当严格遵守空中交通管制指令和管制许可，确保空中交通安全。
[bookmark: _Toc209264600][bookmark: _Toc13027][bookmark: _Toc215480351][bookmark: _Toc1928873471][bookmark: _Toc209260282]【安全责任】
在管制空域内执行民用航空任务的无人驾驶航空器原因造成的空中交通安全责任，由该民用无人驾驶航空器运营人承担。
[bookmark: _Toc209264601][bookmark: _Toc1576511656][bookmark: _Toc215480352][bookmark: _Toc31550][bookmark: _Toc209260283]【遵守飞行规则】
执行民用航空任务的无人驾驶航空器运营人，应当遵守国家法律法规和民用航空有关飞行规则。民用航空飞行规则由民航局负责制定并按程序发布。


[bookmark: _Toc209264602][bookmark: _Toc209260284][bookmark: _Toc11052][bookmark: _Toc215480353][bookmark: _Toc859070422] 监管服务和运行偏离
[bookmark: _Toc628812885][bookmark: _Toc17489][bookmark: _Toc209264607][bookmark: _Toc215480354][bookmark: _Toc209264603][bookmark: _Toc209260289]
民航各相关监管单位应当将空中交通管理运行工作纳入日常监管，包括符合性检查，组织监察员实施监察。
[bookmark: _Toc29251][bookmark: _Toc209264608][bookmark: _Toc1610262185][bookmark: _Toc215480355][bookmark: _Toc209260290]
监察员应熟悉本规则和监察程序的要求，合理安排监察计划，充分掌握空中交通管理运行工作实施情况，并按民航局规范和要求实施监察。
[bookmark: _Toc24503][bookmark: _Toc987605567][bookmark: _Toc215480356][bookmark: _Toc209264609][bookmark: _Toc209260291]
对于监督检查中发现的问题，有关空中交通管理运行单位应当制定整改计划，并按要求及时完成整改。民航各相关监管单位应监督空中交通管理运行单位完成问题的整改。

[bookmark: _Toc209264610][bookmark: _Toc209264611][bookmark: _Toc209260293][bookmark: _Toc215480357][bookmark: _Toc2118684313][bookmark: _Toc18223] 法律责任
[bookmark: _Toc209264612][bookmark: _Toc215480358][bookmark: _Toc570547571][bookmark: _Toc61][bookmark: _Toc209260294]【运行条件符合性】
空中交通管理运行单位违反本规则第十二条规定，不能持续满足运行条件的，地区管理局应当责令限期整改，可以暂停受理其新增业务申请或者限缩其业务范围；逾期仍不符合运行条件的，吊销相关许可证件。
[bookmark: _Toc1679412616][bookmark: _Toc209264613][bookmark: _Toc215480359][bookmark: _Toc18911][bookmark: _Toc209260295]【运行变更管理】
空中交通服务单位、机坪管制单位违反本规则第十三条规定，未经民航局批准或符合性检查，擅自实施运行变更的，地区管理局应当责令限期改正，处1万元以上5万元以下罚款，情节严重的，处5万元以上10万元以下罚款。
[bookmark: _Toc215480360][bookmark: _Toc1331601158][bookmark: _Toc209264614][bookmark: _Toc1288][bookmark: _Toc209260296]【安全生产委托】
空中交通服务单位、机坪管制单位违反本规则第二十一条规定，未经民航局或地区管理局批准，擅自实施安全生产技术、管理服务委托的，地区管理局应当责令限期改正，处1万元以上5万元以下罚款，情节严重的，处5万元以上10万元以下罚款。
[bookmark: _Toc215480361][bookmark: _Toc834781073][bookmark: _Toc209264615][bookmark: _Toc26638][bookmark: _Toc209260297]【管制超障要求】
民用航空空中交通管制员违反本规则第二十四条规定，引导仪表飞行规则飞行使航空器脱离航路航线时，空中交通管制许可不符合有关越障要求，情节严重的，地区管理局给予警告；情节特别严重的，处1000元以上5000元以下罚款，对单位处1万元以上5万元以下罚款。
[bookmark: _Toc215480362][bookmark: _Toc865896711][bookmark: _Toc209264616][bookmark: _Toc11112][bookmark: _Toc209260298]【体检合格证限制】
民用航空空中交通管制员违反本规则第四十二条规定，从事民用航空空中交通管制工作时，未遵守体检合格证要求和限制的，地区管理局责令停止从事民用航空空中交通管制工作，处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，处5万元以上20万元以下罚款。
民用航空空中交通管制员有前款情形的，对其所属单位处10万元以上50万元以下罚款；情节严重的，处50万元以上200万元以下的罚款。
[bookmark: _Toc112333256][bookmark: _Toc24138]【酒精药物影响】
空中交通管制员违反本规则第四十四条规定，从事空中交通管制工作时，受到酒精类饮料、麻醉剂或者其他药物的影响，损及工作能力的，由地区管理局给予警告，暂扣执照一个月至六个月；情节严重的，吊销执照，对其所属单位处1万元以上10万元以下罚款。
[bookmark: _Toc1684589054][bookmark: _Toc18501]【目视受限】
机场管制单位和机坪管制单位违反本规则第六十一条规定，针对管制员无法目视或者借助设备持续观察机场机动区、机坪管制责任范围内航空器、车辆、人员活动区域的情况，未制定相应的工作程序的，地区管理局应当责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，处5万元以上10万元以下罚款。
[bookmark: _Toc2056079049][bookmark: _Toc22048]【运行手册管理和执行】
具有下列情形之一的，地区管理局应当责令改正；情节严重的，应当给予警告或处1万元以上5万元以下罚款；情节特别严重的，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对当事人处1000元以上5000元以下罚款。
（一）空中交通管理运行单位违反本规则第六十五条规定，未制订空中交通管理运行手册，并保持运行手册符合运行工作实际的；
（二）空中交通管理运行单位违反本规则第六十六条规定，未建立制定、分发、修订和补充运行手册制度的；
（三）空中交通服务单位和机坪管制单位违反本规则第六十九条规定，未与其服务有关的单位建立必要的相关制度或者协议的；
（四）从事空中交通管理运行的人员违反本规则第六十五条规定，违反本单位运行手册提供服务或实施运行的。
[bookmark: _Toc258825422][bookmark: _Toc3610]【运行记录】
空中交通服务单位和机坪管制单位有下列情形之一的，由地区管理局责令限期改正，并给予警告；情节严重的，处1万元以上5万元以下罚款。
（一）违反本规则第七十五条规定，未按要求记录并保存工作情况的；
（二）违反本规则第七十七条规定，未按照民航局规定的时限对航空器事故、征候或者其他航空不安全事件调查有关的运行记录进行保存的。
[bookmark: _Toc802062239][bookmark: _Toc12989]【不安全事件管理】
空中交通管理运行单位违反本规则第七十九条规定，针对不安全事件，未制定管理制度的，地区管理局应当责令限期改正，并给予警告；逾期未改正的，处1万元以上5万元以下罚款。
[bookmark: _Toc379290517][bookmark: _Toc19347]【疲劳管理】
空中交通管制单位、飞行服务站和机坪管制单位违反本规则第八十一条、八十二条、八十三条规定，未按要求实施疲劳管理导致管制员值勤时间超过规定时限的，地区管理局对单位处1万元以上5万元以下罚款，情节严重的，处5万元以上10万元以下罚款。
[bookmark: _Toc1769678045][bookmark: _Toc26500]【安全保卫】
空中交通服务单位违反本规则第一百零五条规定，未制订本单位安全保卫规定的，地区管理局应当责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，处10万元以上20万元以下罚款。
[bookmark: _Toc1483930175][bookmark: _Toc12360]【公共卫生事件应急】
空中交通管理运行单位违反本规则第一百零九条规定，未制订公共卫生事件应急预案的，地区管理局应当责令改正，并给予警告；拒不改正的，处1000元以上10000元以下罚款。
[bookmark: _Toc441530399][bookmark: _Toc20584]【运行态势的掌握】
空中交通管制员有下列情形之一的，地区管理局应当责令改正，情节严重的，给予警告；情节特别严重的，处1000元以上5000元以下罚款，对其所属单位处1万元以上5万元以下的罚款：
（一）违反本规则第一百一十四条规定，未按要求提供空中交通管制服务的；
（二）违反本规则第一百一十六条规定，未在值勤时佩戴耳机，并保持不间断的守听的。
[bookmark: _Toc1216878925][bookmark: _Toc20527]【间隔管理】
空中交通服务单位违反本规则第一百三十二条规定，未遵守民航局间隔标准的，由地区管理局应当责令限期改正；情节严重的，予以警告，并可以对单位处1万元以上5万元以下罚款，对当事人处1000元以上5000元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以5000元以上2万元以下罚款。
[bookmark: _Toc317373501][bookmark: _Toc529]【紧急状况信息的报送】
空中交通服务单位和机坪管制单位违反本规则第一百八十一条至一百八十五条规定，未按要求报送航空器紧急状况信息的，由地区管理局给予警告，并可以处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，处10万元以上20万元以下罚款。
[bookmark: _Toc2147241983][bookmark: _Toc9144]【针对危险活动的安全评估】
空中交通服务单位违反本规则第二百零六条规定，收到影响我国境内飞行情报区的潜在危险活动的信息后，未对活动的影响进行安全评估，并采取适当的风险缓控措施的，由民航局或地区管理局给予警告，并可以处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，处5万元以上10万元以下罚款。
[bookmark: _Toc653842092][bookmark: _Toc30730]【应急预案、特情处置程序、应急计划】
空中交通服务单位、机坪管制单位有下列情形之一的，地区管理局应当责令限期改正；逾期未改正的，予以警告，并可以对单位处1万元以上5万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以5000元以上2万元以下罚款。
（一）违反本规则第二百六十三条规定，未按要求建立、健全应急预案和特情处置工作程序的；
（二）违反本规则第二百六十四条规定，未制定并发布应急计划（或预案）的。
[bookmark: _Toc171425646][bookmark: _Toc29106]【无人驾驶自由气球的管制许可】
无人驾驶自由气球使用人违反本规则第二百五十六规定，未依法获得民航部门有关空中交通管制许可的，由地区管理局处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，处5万元以上10万元以下罚款。
[bookmark: _Toc31120]【其他法律法规处罚】
违反本规则规定，《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国飞行基本规则》等有关法律、行政法规对其处罚有明确规定的，从其规定。



[bookmark: _Toc209260299][bookmark: _Toc209264617][bookmark: _Toc884241344][bookmark: _Toc14694][bookmark: _Toc215480363] 附则
[bookmark: _Toc4544]
本规则自202X年X月X日起施行。1999年7月5日以中国民用航空总局第86号令发布、2001年3月19日以中国民用航空总局第99号令修订，2007年11月4日以中国民用航空总局第190号令修订的《中国民用航空空中交通管理规则》（CCAR-93TM-R4），2017年9月29日以中华人民共和国交通运输部第30号令修订的《民用航空空中交通管理规则》（CCAR-93TM-R5），2022年11月3日以中华人民共和国交通运输部第36号令修订的《民用航空空中交通管理规则》（CCAR-93TM-R6）同时废止。  
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[bookmark: _Toc215480364][bookmark: _Toc543553501][bookmark: _Toc9875]附件1-术语
以下术语和定义仅适用于本规则。术语是有关标准和建议措施的重要组成，并非独立存在，术语含义的改变将会影响有关内容。本规则中适用的有关术语和定义如下：
空中交通	（Air traffic	）：在飞行中或机场机动区内运行的一切航空器。
机场交通	（Aerodrome traffic）：	在机场机动区内的一切交通和在机场附近飞行的一切航空器。
受管制的飞行	（Controlled flight）：	受空中交通管制许可约束的任何飞行。
管制机场	（Controlled aerodrome）：	对机场交通提供空中交通管制服务的机场。
注：“管制机场”一词只表示对机场交通提供空中交通管制服务，但不一定包含划有管制地带。
飞行情报区（Flight information region	）：提供飞行情报服务和告警服务的一划定范围的空域。
空中交通服务空域（Air traffic services airspaces	）：	以字母为代号的划定范围的空域，在此空域内可以进行指定类型的飞行，并且有规定的空中交通服务和运行规则。
管制空域	（Controlled airspace）：	一个划定范围的空域，在此空域内可按照空域的分类，提供空中交通管制服务。
管制区	（Control area	）：从地球表面上某一规定界限向上延伸的管制空域。
管制地带	（Control zone	）：从地球表面向上延伸到规定上限的管制空域。
机动区	（Maneuvering area）：机场内供航空器起飞、着陆和滑行的部分，但不包括停机坪。
活动区（Movement area）：机场内供航空器起飞、着陆和滑行的部分，包括机动区和停机坪。
跑道	（Runway	）：陆地机场上用于航空器着陆和起飞的划定长方形场地。
滑行	（Taxiing	）：航空器依靠其自身的动力在机场场面的活动，不包括起飞和着陆。
机坪	（Apron	）：在陆地机场上供航空器上下旅客、装卸邮件或货物、加油、停放或维修之用的一个划定区域。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]空中交通管理（Air traffic management，缩写为ATM）：通过各相关方协同提供设施和无间隙的服务以及充分使用机载和地面功能，以安全、经济和高效的方式对空中交通和空域进行动态和一体化管理。在一个划定的管制空域内，仅由一个空中交通管制单位负责该空域内的航空器的空中交通管制，三者紧密联系，密不可分。
空中交通服务	（Air traffic service	）：空中交通管制服务（机场管制服务、进近管制服务或区域管制服务）飞行情报服务、告警服务、空中交通咨询服务等不同含义的统称。
空中交通流量管理（Air traffic flow management，缩写为ATFM）为空中交通安全、有序和迅速流通的目的，通过确保最大程度利用空中交通管制容量，以及确保交通量与有关空中交通服务单位的管制容量相一致而设置的一种服务。
空中交通管制服务（Air traffic control service）：为下列目的提供的服务：
(1)  防止航空器之间以及防止在机动区内的航空器与障碍物之间相撞；
(2)  维护和加速空中交通有秩序地流动。
区域管制服务	（Area control service	）：对管制区内的受管制的飞行提供的空中交通管制服务。
进近管制服务（Approach control service	）：	为进场或离场相关受管制的飞行提供的空中交通管制服务。
机场管制服务	（Aerodrome control service	）：为机场交通提供的空中交通管制服务。
飞行情报服务（Flight information service）：为安全和高效实施飞行而提供咨询和情报的一种服务。
民用航空情报服务：其任务是收集、整理、编辑民用航空资料，设计、制作、发布有关中华人民共和国领域内以及根据我国缔结或者参加的国际条约规定区域内的航空情报服务产品，提供及时、准确、完整的民用航空活动所需的航空情报。
交通情报	（Traffic information	）：空中交通服务单位发出的情报，提醒航空器驾驶员注意在其飞行位置或预定飞行航路航线附近可能有其他已知的或已观测到的空中交通，以帮助航空器驾驶员避免碰撞。
告警服务（Alerting service）：通知有关组织需要搜寻和援救的航空器，并根据需要协助这些组织的服务。
空中交通咨询服务	（Air traffic advisory service）：在咨询空域内，为尽可能确保按照仪表飞行规则飞行计划运行的航空器之间的间隔，而提供的服务。
机坪管理服务	（Apron management service	）：为控制机坪上航空器和车辆的活动和移动而提供的服务。
航行通告（NOTAM）：通过电信方式发布的有关任何航空设施、服务、程序或危害的确定、状况或变化的信息通知。及时了解此信息对有关飞行运行人员至关重要。
空中交通服务单位	（Air traffic services unit	）：空中交通管制单位、飞行情报中心、飞行服务站或空中交通服务报告室等不同含义名词的统称。
注：除涉及法人资格或组织实体及其批准外，本规则中“单位”一词是指从事某项服务的集体。
有关空中交通服务单位	（Appropriate ATS authority	）：由国家指定的在有关空域内负责提供空中交通服务的相关单位。
空中交通管制单位	（Air traffic control unit	）：区域管制单位、进近管制单位或机场管制单位等不同含义名词的统称。
区域管制单位（Area control centre	）：	对所辖管制区内的受管制的飞行提供空中交通服务而设立的单位。
进近管制单位	（Approach control unit	）：为对一个或几个机场的进场或离场受管制的飞行提供空中交通管制服务而设立的单位。
机场管制单位	（Aerodrome control tower）：为机场交通提供空中交通管制服务而设立的单位。
飞行情报中心（Flight information centre	）：为提供飞行情报服务和告警服务而设立的单位。
空中交通服务报告室	（Air traffic services reporting office	）：为受理在离场前提交的飞行计划以及接收有关空中交通服务报告而设立的单位。
搜寻援救协调单位	（Rescue coordination centre	）：负责有效地组织搜寻与援救服务并协调搜寻与援救区内的搜寻与援救工作的单位，包括民航局搜救协调中心、地区搜救协调中心等。
空中交通管制许可	（Air traffic control clearance）：批准航空器按照空中交通管制单位所规定的条件运行的授权。通常简称为“管制许可”。
注1：为便于使用，在适当语境中，“空中交通管制许可”常简写为“管制许可”。
注2：“管制许可”一词前可冠以“滑行”、“起飞”、“离场”、“航路”、“进近”或“着陆”等限定词，以表示与空中交通管制许可有关的某一特定飞行阶段。
下游管制许可	（Downstream clearance	）：由航空器现行空中交通管制单位以外的空中交通管制单位向该航空器发出的管制许可。
紧急阶段（	Emergency phase）：根据具体情况而指的不明阶段、告警阶段或遇险阶段的统称。
不明阶段	（Uncertainty phase	）：不能确定航空器及其机上人员的安全的一种状况。
告警阶段	（Alert phase	）：对航空器及其机上人员的安全产生担忧的一种状况。
遇险阶段	（Distress phase	）：有理由确信航空器及其机上人员受到严重和紧急危险的威胁或需要立即援助的情况。
INCERFA		：表示不明阶段的代码字。
ALERFA：		表示告警阶段的代码字。
DETRESFA	：表示遇险阶段的代码字。
值勤	（Duty	）：空中交通服务单位要求空中交通管制员执行的各项任务，这些任务包括当值、行政工作和培训期内执行的任务。
值勤期	（Duty period）：空中交通管制员按照空中交通服务单位的要求从报到或开始值勤时刻开始，到该人员被解除所有值勤任务为止的时间段。
当值时间	（Time-in-position	）：空中交通管制员在运行席位上行使空中交通管制员执照权利的时段。
疲劳（Fatigue）：因睡眠不足、长期失眠、生理周期或工作量（精神或身体活动）导致精神或身体行为能力下降的生理状态，它会影响人员执行与安全有关的运行任务的注意力和能力。
疲劳风险管理制度（Fatigue risk management system，FRMS）：一种根据科学原理、知识和运行经验的、由数据驱动的持续监测和管理与疲劳有关的安全风险的手段，旨在确保有关人员在工作时保持充分的注意力。
基准面	（Datum）：任何参数或参数组，可作为计算其他参数的参考或基础（ISO 19104）。
高	（Height	）：一平面、一点或被视为一点的物体至某一特定基准面的垂直距离。
高度	（Level	）：航空器在飞行中的垂直位置的统称，包括高、高度或飞行高度层等各种不同含义。
飞行高度层（Flight level）：以特定气压1013.2百帕（hPa）为基准的等压面，各面之间按特定气压差保持间隔。
注1：按照标准大气校准的气压高度表：
(1)  当定至QNH高度表设定值时，指示高度；
(2)  当定至QFE高度表设定值时，指示高出参照QFE基准面的高；
(3)  当定至1013.2 hPa气压时，可用以指示飞行高度层。
注2：上述注1中所用术语“高”和“高度”是指测高学而不是几何学的高和高度。
巡航高度（Cruising level	）	：飞行的大部分时间所保持的高度。
障碍物	（Obstacle	）：一切固定（临时或永久）和移动的物体，或是这些物体的一部分，这些物体：
(1)  位于供航空器场面活动的区域内；或
(2)  延伸超出为保护飞行中的航空器而规定的限制面；或
(3)  位于评定为对空中航行有危险的规定限制面之外。
航路（Airway	）：以走廊形式建立的管制区或其一部分。
空中交通服务航路航线	（ATS route	）：由于提供空中交通服务的需要，为引导交通分流而划设的指定航路航线。
咨询空域	（Advisory airspace）：	在其内可以得到空中交通咨询服务的一划定范围的空域或指定航路航线。
区域导航航路航线	（Area navigation route）：为能够使用区域导航的航空器而设立的空中交通服务航路航线。
航迹	（Track	）：航空器的航径在地面上的投影，该航径在任何一点的方向通常以自北（真北、磁北或网格北）的度数表示。
注：重要点分为三种类型：地面导航设施、交点和航路点。在本定义范畴内，交点是指以径向线、方位和距地面导航设施的距离表示的重要点。
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]最后进近	（Final approach）：仪表进近程序的一部分，从规定的最后进近定位点或最后进近点开始，如未规定时，则开始于：
(1)  最后一个程序转弯、基线转弯或直角航线程序入航转弯的终点（如有规定时）；或
(2)  进近程序中规定的最后一条航迹的切入点；并终止于机场附近的一点，从该点：
1.  可以进行着陆；或
2.  开始进行复飞程序。
基线转弯	（Base turn	）：航空器在起始进近过程中，在出航航迹末端至中间或最后进近航迹开始之间所作的转弯。这两条航迹不是反向航迹。
机场	（Aerodrome	）：陆上或水上的一块划定区域（包括所有建筑物、设施和设备），其全部或部分供航空器进场、离场和地面活动之用。
备降机场	（Alternate aerodrome）：	当航空器不能或不宜飞往预定着陆机场或在该机场着陆时可以飞往的另一具备必要的服务与设施、可满足航空器性能要求以及在预期使用时间可以使用的机场。备降机场包括以下几种：
起飞备降机场—当航空器在起飞后较短时间内需要着陆而又不能使用原起飞机场时，能够进行着陆的备降机场。
航路备降机场—当航空器在航路航线上需要改航的情况下，能够进行着陆的备降机场。
目的地备降机场—当航空器不能或不宜在预定着陆机场着陆时能够着陆的备降机场。
重要点	（Significant point	）：用以标定空中交通服务航路航线或航空器飞行航径以及为其他航行和空中交通服务目的而规定的地理位置。
航路点	（Waypoint	）：用于确定区域导航航路航线或使用区域导航的航空器的飞行航径而规定的地理位置。航路点有两种：
旁切航路点——要求在航路点之前预先转弯切入航路航线下一航段或程序的航路点，或
飞越航路点——在航路点开始转弯以便加入航路航线的下一航段或程序的航路点。
报告点（Reporting point	）：航空器作位置报告可以依据的规定地理位置。
管制移交点（Transfer of control point）：		沿航空器飞行航径上指定的一点，在该点上把向航空器提供空中交通管制服务的责任由一个空中交通管制单位或管制席位移交给下一个空中交通管制单位或管制席位。
基于性能的通信（	Performance-based communication，缩写为PBC）：基于性能规范用于提供空中交通服务的通信。
注：RCP规范包括对各系统组件提出的通信性能要求，以在特定空域概念情境下提供的通信和拟实施的运行所需的相关业务处理时间、连续性、可用性、完好性、安全性和功能性来表述。
区域导航（Area navigation，缩写为RNAV）：可以使航空器在陆基或星基导航设施覆盖范围内，或者在航空器自主导航设备能力范围内，或两者组合，按期望飞行航径飞行的一种导航方法。
基于性能的导航（Performance-based navigation，缩写为PBN）：对沿空中交通服务航路航线、在仪表进近程序或在指定空域运行的航空器基于性能要求的区域导航。
注：性能要求以在特定空域概念情境下拟实施的运行所需的精度、完整性、持续性、可用性和功能性的导航规范（RNAV规范、RNP规范）来表述。
导航规范	（Navigation specification）：对航空器和机组的一系列要求，用以支持其在规定空域内实施基于性能的导航运行。导航规范分二种：
所需导航性能（RNP）规范：一种要求有性能监视和告警的基于区域导航的导航规范，加前缀RNP表示，如RNP 4，RNP APCH。
区域导航（RNAV）规范：一种不要求有性能监视和告警的基于区域导航的导航规范，加前缀RNAV表示，如RNAV 5，RNAV 1。
基于性能的监视（	Performance-based surveillance，缩写为PBS）：基于性能的规范用于提供空中交通服务的监视。
注：RSP规范包括对各系统组件提出的监视性能要求，以在特定空域概念情境下提供的监视和拟实施的运行所需的相关数据传递时间、连续性、可用性、完好性、监视数据的准确性、安全性和功能性来表述。
所需通信性能规范	（Required communication performance specification，缩写为RCP规范）：对支持基于性能的通信所需的提供空中交通服务和相关地面设备、航空器性能和运行的一系列要求。
所需监视性能规范	（Required surveillance performance specification，缩写为RSP规范）：对支持基于性能的监视所需的提供空中交通服务和相关地面设备、航空器性能和运行的一系列要求。
飞行计划（	Flight plan）：关于航空器一次预定飞行或部分飞行的规定资料。
注1：“飞行计划”一词前可缀以“初始”、“申报的”、“现行”或“运行”等字样，以表示飞行的情况和不同阶段。
注2：当该名词之后缀以“电报”两字时，它表示所传送的飞行计划数据的内容和格式。
气象服务提供单位（Meteorological service provider.）：经指定代表国家为空中航行提供气象服务的相关实体。
注：“气象服务提供单位”一词前可冠以本场或者国际，以强调有关气象服务范围或者对象的特点。
气象预报	（Forecast	）：航空天气预报是气象预报员对机场、飞行情报区、管制区域等飞行空域预期气象要素的发生及变化所作出的分析和说明。
低空气象情报	（AIRMET information）	：由气象服务提供单位发布，对未包括在已发布的低空飞行区域预报中有关航路上可能影响低空飞行安全的天气现象，以及这些现 象在时间和空间上的发展作简要说明。
重要气象情报（SIGMET information）：		由气象服务提供单位发布，对有关航路上发生或预期发生可能影响航空器飞行安全的天气现象，以及这些天气现象在时间和空间上的发展作简要说明。。
跑道视程（	Runway visual range，缩写为RVR）：	跑道中心线上航空器驾驶员能够看到跑道道面标志，或者能看到描绘跑道（边界）或标识跑道中心线的灯光的距离。
目视气象条件（Visual meteorological conditions，英文缩写为VMC））：用能见度、离云的距离和云高表示，等于或者高于规定最低标准的气象条件。。
VMC	：用以表示目视气象条件的符号。
仪表气象条件（	Instrument meteorological conditions，缩写为IMC）：用能见度、离云的距离和云高表示，低于为目视气象条件所规定的最低标准的气象条件。。
IMC		：用以表示仪表气象条件的符号。
IFR：用以表示仪表飞行规则的符号。
VFR		：用以表示目视飞行规则的符号。
仪表飞行规则飞行（IFR flight）：按照仪表飞行规则进行的飞行。
目视飞行规则飞行	（VFR flight	）：按照目视飞行规则进行的飞行。
特殊目视飞行规则飞行	（Special VFR flight	）：经空中交通管制许可，在低于目视气象条件下的管制地带内所进行的目视飞行规则飞行。
航空资料汇编（Aeronautical Information Publication，缩写为AIP）：	由国家发行或由国家授权发行的、载有空中航行所必要的具有持久性质的航行资料出版物。
航空固定服务（Aeronautical fixed service，缩写为AFS）：在指定的固定地点之间主要为空中航行安全以及航班的正常、高效和经济的运行所提供的电信服务。
航空移动服务（Aeronautical mobile service）	：地面航空电台和航空器航空电台之间或航空器航空电台之间的移动通信服务，救生航空器、船舶的电台可以参与这一服务；紧急定位指示无线电信标台也可以用指定的遇险和紧急频率参与这一服务。
无线电导航服务（Radio navigation service	）	：由一个或多个无线电导航设施支持的为航空器有效和安全运行提供引导信息或位置数据的服务。
自动终端情报服务（	Automatic terminal information service，缩写为ATIS）全天24小时或在规定的时间段内向进场和离场航空器自动提供现时的例行信息：
数据链自动终端情报服务（D-ATIS）——通过数据链提供自动终端情报服务。
话音自动终端情报服务（Voice-ATIS）——以持续的重复话音广播方式提供自动终端情报服务。
航空电台	（Aeronautical telecommunication station）：	用于航空电信服务的电台。
空-地通信	（Air-ground communication	）：航空器和地面电台或地点之间的双向通信。
印字通信	（Printed communications）：每一电路终端能将通过该线路的所有信息自动印成永久性记录的通信。
无线电通话（Radiotelephony）：主要以话音形式交换信息的一种无线电通信方式。
数据链通信	（Data link communications）：	通过数据链交换信息的一种通信形式。
管制员-驾驶员数据链通信（	Controller-pilot data link communications，缩写为CPDLC）：空中交通管制员和航空器驾驶员之间利用数据链进行空中交通管制通信的一种通信手段。
广播式自动相关监视（	Automatic dependent surveillance-broadcast，缩写为ADS-B）：航空器、机场车辆和其他物体通过数据链以广播模式根据情况自动发出或接收诸如识别、位置和其他数据的一种方法。
契约式自动相关监视（Automatic dependent surveillance-contract，缩写为ADS-C）：通过数据链在地面系统和航空器之间交换ADS-C协议内容的一种方法，规定在什么条件下开始ADS-C报告及报告中包括哪些数据。
ADS-C协议	（ADS-C agreement	）：一种规定了ADS-C数据报告条件（即在使用ADS-C提供空中交通服务之前，应当商定空中交服务单位所需的数据和ADS-C报告的频率）的报告安排。
注：协议内容将通过一个或一系列协议在地面系统与航空器之间进行交换。
机载防撞系统（	Airborne collision avoidance system，缩写为ACAS）：以二次监视雷达（SSR）应答机信号为基础的航空器机载系统，该系统独立于地基设备而单独工作，向装有二次监视雷达应答机且存在潜在冲突的航空器驾驶员提供防相撞咨询建议。
运营人（Operator	）	：已从事或即将从事航空器运营的个人、组织或企业。
机长（Pilot-in-command	）：由航空器运营人，如系通用航空则由所有人指定的负责并承担安全实施飞行的驾驶员。
人的因素原则	（Human Factors principles	）：适用于航空设计、颁证、培训、运行和维修的原则，这些原则通过适当考虑人的绩效而寻求人和其他系统组成部分之间的安全交界面。
数据精确度	（Data accuracy	）：估计值或测量值与真实值之间的吻合度。
数据完好性（保证等级）（Data integrity（assurance level））	：保证航空数据及数据值自签发或授权修订后，未发生丢失或畸变的程度。
完好性分类（航空数据）（	Integrity classification（aeronautical data））：按照使用损坏的数据产生的潜在风险分类。航空数据分类如下：
(1)  一般数据：使用损坏的一般数据使航空器的持续安全飞行和着陆发生严重危险并导致灾难的概率很低；
(2)  基本数据：使用损坏的基本数据使航空器的持续安全飞行和着陆发生严重危险并导致灾难的概率低；和
(3)  关键数据：使用损坏的关键数据使航空器的持续安全飞行和着陆发生严重危险并导致灾难的概率高。
标准（Standard）：有关物理特征、结构、材料、性能、人员或程序的规格，其统一应用被认为对航行安全或正常是必需的，应当予以遵守。
建议措施（Recommendation）：凡有关物理特征、结构、材料、性能、人员或程序的规格，其统一应用被认为对航行安全、正常或效率是有利的，应力求予以遵守。
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[bookmark: _Toc215480365][bookmark: _Toc7721][bookmark: _Toc209264619][bookmark: _Toc1455267459][bookmark: _Toc209260301]附件2-疲劳风险管理制度

1   疲劳风险管理制度（FRMS）的政策和文件要求
1.1   [bookmark: _Hlk214012094]空中交通服务单位和机坪管制单位应当制定疲劳风险管理制度的内部要求，包括：
（1）规定疲劳风险管理制度的应用范围；
（2）反映出管理层、空中交通管制员、机坪管制员以及其他有关人员的共同责任；
（3）明确陈述疲劳风险管理制度的安全目标；
（4）经上级管理机构审核批准；
（5）用明显可见的核准方式通报给本单位的所有相关领域和各个层面；
（6）声明管理层对有效的安全报告的承诺；
（7）声明管理层对向疲劳风险管理制度提供充足资源的承诺；
（8）声明管理层对不断完善疲劳风险管理制度的承诺；
（9）需要明确界定管理层、空中交通管制员、机坪管制员以及其他有关人员的责任界限；
（10）需要定期审查以确保它保持针对性和适当性。
1.2   空中交通服务单位和机坪管制单位应当制定并维护疲劳风险管理制度的内部文件，包括：
（1）疲劳风险管理制度的政策与目标；
（2）疲劳风险管理制度的过程及程序；
（3）上述过程和程序的问责制、责任和权力；
（4）管理层、空中交通管制员、机坪管制员以及其他有关人员持续参与的机制；
（5）疲劳风险管理制度的培训大纲、培训要求和出勤记录；
（6）排班和实际值勤期与休息期及其值勤期内各个当值时段之间的短暂休息期，以及注意到的重大偏离和偏离原因；
（7）疲劳风险管理制度的产品，包括从收集的数据、建议和所采取的行动中得出的结论。
2   疲劳风险管理的过程
2.1   查明与疲劳有关的危害
空中交通服务单位和机坪管制单位应当为查明疲劳的危害建立并保持三个基本的用文件记载的过程：
2.1.1   预测性。可预测的过程应当通过检查空中交通管制员、机坪管制员的排班时刻表，并结合考虑影响睡眠、疲劳及其对行为能力影响的已知因素，查明疲劳的危害。检查方法可以包括但不限于：
（1） 空中交通服务或业界的运行经验，以及针对类似运行所收集的数据，或从其他24小时轮班倒的行业所收集的数据；
（2） 以事实为基础的排班做法；
（3） 生物数学模型。
2.1.2   主动性。主动过程应当查明空中交通服务运行目前存在的疲劳危害。检查方法可以包括但不限于：
（1） 自我报告疲劳风险；
（2） 疲劳调查；
（3） 空中交通管制员、机坪管制员行为能力的相关数据；
（4） 现有的安全数据库和科学研究；
（5） 对计划工作时间与实际工作时间之间差异的跟踪与分析；
（6） 正常运行期间的观察或特别评估。
2.1.3   被动性。被动过程应当查明疲劳危害对具有潜在负面安全后果的报告和事件所起的作用，以确定如何将疲劳影响降至最低。这个过程至少可能会由以下任一情况触发：
（1） 疲劳报告；
（2） 机密报告；
（3） 审计报告；
（4） 事故征候。
2.2   疲劳风险评估
2.2.1   空中交通服务单位和机坪管制单位应当制定并实施风险评估程序，以确定何时需要缓解相关风险。
2.2.2   风险评估程序应当对查明的疲劳危害进行审查并将其联系到：
（1） 操作过程；
（2） 风险概率；
（3） 可能产生的后果；
（4） 现有的预防控制措施和恢复措施的有效性。
2.2.3   风险的缓解
空中交通服务单位和机坪管制单位应当制定和实施疲劳风险的缓解程序，以便：
（1） 选择适当的缓解策略；
（2） 执行缓解策略；
（3） 监测策略的执行情况与效果。
3   疲劳风险管理制度的安全保障程序
3.1   空中交通服务单位和机坪管制单位应当制订和保持疲劳风险管理制度的安全保障程序，以便：
3.1.1   确保对疲劳风险管理制度的效绩进行持续监测、趋势分析和衡量，以验证疲劳安全风险控制措施的效果。数据来源可能包括但不限于：
（1） 危害报告与调查；
（2） 审计与调查；
（3） (内部和外部)审查和疲劳研究。
3.1.2   为管理变革建立一个正式的流程，应当包括但不限于：
（1） 确定运行环境当中可能会影响疲劳风险管理制度的变化；
（2） 确定组织内部可能会影响疲劳风险管理制度的变化；
（3） 考虑在实施变革之前用于保持或提高疲劳风险管理制度效绩的现有工具。
3.1.3   确保不断改进疲劳风险管理的制度，应当包括但不限于：
（1） 取消或修改意外后果或者由于运行或组织环境变化而不再需要的预防控制和恢复措施；
（2） 定期对设施、设备、文件和程序进行评估；和
（3） 确定是否有必要实行新的流程与程序，以缓解新出现的与疲劳有关的风险。
4   疲劳风险管理制度的推广过程
疲劳风险管理制度的推广过程支持疲劳风险管理制度的持续发展，不断提高其整体效绩和实现最佳的安全水平。作为疲劳风险管理制度的组成部分，空中交通服务单位和机坪管制单位应当制定和实施下列要求：
4.1   培训大纲。确保管理层、空中交通管制员、机坪管制员以及其他所有有关人员的能力能够按照制定的疲劳风险管理制度，与其所承担的作用和责任相称；和
4.2   疲劳风险管理制度的有效沟通计划，以便：
（1） 向所有利害相关方解释疲劳风险管理制度的政策、程序和责任；和
（2） 阐述用于收集和传播疲劳风险管理制度相关信息的沟通渠道。

[bookmark: _Toc215480366][bookmark: _Toc9767][bookmark: _Toc209264620][bookmark: _Toc209260302][bookmark: _Toc31565933][bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK175]附件3-航空器交通情报广播和运行程序
1   广播的采用和实施
1.1   航空器交通情报广播（TIBA）旨在允许驾驶员在指定的甚高频（VHF）无线电话频率上（RTF）发送咨询性的报告和有关补充信息，以供周围其他航空器驾驶员参考。
1.2   应仅在需要时才采用航空器交通情报广播，并作为一种临时措施。
1.3   在下列指定的空域内，应采用广播程序：
（1） 需要补充由空中交通服务单位负责的管制空域以外有碰撞危险的信息；或
（2） 正常的空中交通服务暂时中断。
1.4   采用航空器交通情报广播的空域应当由空管局，或必要时在有关国际民用航空组织办事处的协调后予以确定，并及时通过航空资料汇编或航行通告予以公布，其中包括VHF RTF频率、报文格式和程序。
1.5   划设指定空域时，应当定期审查其适用性，其间隔期限通常不超过12个月，且商有关的空中交通服务单位同意。
2   广播细则
2.1   所用的VHF RTF频率
2.1.1   航空器交通情报广播频率由空管局根据国际民航组织地区空中航行协议负责确定。但如在管制空域内暂时中断的情况下，空管局可公布一个在该空域内提供空中交通服务通常所用的频率，作为在该空域内的要使用的VHF RTF频率。
2.1.2   当VHF用于空中交通服务空-地通信，并且航空器上只有两套VHF设备时，则应把其中一套调到有关的空中交通服务频率上，而将另一套调到TIBA频率上。
2.2   保持守听
在进入指定空域之前10分钟，航空器驾驶员应在TIBA频率上保持守听，直至飞离该空域为止。若一架航空器自指定空域的侧向范围内的某机场起飞，则应在起飞后尽早地保持守听，直至飞离该空域为止。
2.3   广播时间
航空器应当按照下列规定时间进行广播：
（1） 在进入指定空域10分钟之前，或从指定空域侧向范围内的机场起飞时，驾驶员则应在起飞之后尽早广播；
（2） 在通过报告点10分钟之前；
（3） 在穿过或加入空中交通服务航路航线10分钟之前；
（4） 在距离报告点之间，每间隔20分钟一次；
（5） 如可能，在改变飞行高度层2至5分钟之前；
（6） 改变飞行高度层时；及
（7） 驾驶员认为有必要的其他任何时候。
2.4   广播格式
2.4.1   除说明改变飞行高度层外的广播，即第2.3（1）、（2）、（3）、（4）和（7）所指的广播，应当采用以下格式：
ALL STATIONS (necessary to identify a traffic information broadcast) 全体（有必要说明是交通情报广播）
(call sign) （呼号）
FLIGHT LEVEL (number) (or CLIMBING* TO FLIGHT LEVEL(number))飞行高度层（数字）（或爬升*到飞行高度层）（数字）
“*”系指第 2.3（1）所示的自指定空域侧向范围内的机场起飞的航空器的广播。
(direction) （方向）
(ATS route) (or DIRECT FROM (position) TO (position)) （空中交通服务航路航线）（或自（某一位置）直飞至（某一位置））
POSITION (position**) AT (time) 位置（某位置**）在（某时）
“**”当航空器尚未靠近一个空中交通服务重要点时所作的广播，所报的位置应尽可能准确，在任何情况下所报位置的经度和纬度都应是最接近的30分。
ESTIMATING (next reporting point, or the point of crossing or joining a designated ATS route) AT (time)  预计时间（下一报告点，或在（某时）穿越或加入某一指定空中交通服务航路航线的位置点）
(call sign) （呼号）
FLIGHT LEVEL (number) 飞行高度层（数字）
2.4.2   (direction) （方向）在改变飞行高度层之前第2.3（5）所指的广播应采用以下格式：
ALL STATIONS 全体
(call sign)  （呼号）
(direction) （方向）
(ATS route) (or DIRECT FROM (position) TO (position)) （空中交通服务航路航线）（或由（某一位置）直飞（某一位置））
LEAVING FLIGHT LEVEL (number) FOR FLIGHT LEVEL (number) AT (position and time) 将在（某一位置和某一时间）脱离飞行高度层（数字）飞向飞行高度层（数字）
2.4.3   除第5.2.4.4 所述者外，改变飞行高度层时的广播（见第2.3（6）应采用以下格式：
ALL STATIONS 全体
(call sign) （呼号）
(direction) （方向）
(ATS route) (or DIRECT FROM (position) TO (position)) （空中交通服务航路航线）（或由（某一位置）直飞（某一位置））
**当航空器尚未靠近一个空中交通服务重要点时所作的广播，所报的位置应尽可能准确，在任何情况下所报位置的经度和纬度都应是最接近的30分。
LEAVING FLIGHT LEVEL (number) NOW FOR FLIGHT LEVEL (number) 现在脱离飞行高度层（数字）飞向飞行高度层（数字）
followed by: 随后再广播：
ALL STATIONS 全体
(call sign) （呼号）
MAINTAINING FLIGHT LEVEL (number) 保持飞行高度层（数字）
2.4.4   为避免危急的碰撞危险，报告暂时改变飞行高度层的广播应采用以下格式：
ALL STATIONS 全体
(call sign) （呼号）
LEAVING FLIGHT LEVEL (number) NOW FOR FLIGHT LEVEL (number) 现在脱离飞行高度层（数字）飞向飞行高度层（数字）
followed as soon as practicable by: 尽快后随报告：
ALL STATIONS 全体
(call sign) （呼号）
RETURNING TO FLIGHT LEVEL (number) NOW 现在回到飞行高度层（数字）
2.5   证实收到广播
除非察觉有潜在的碰撞危险，否则航空器驾驶员不需要证实收到广播。
3   有关工作程序
3.1   改变巡航高度
3.1.1   除非驾驶员认为有必要避免因复杂天气绕航或由于其他确实的运行上的原因所引起的交通冲突，否则不应在指定的空域内改变巡航高度。
3.1.2   当改变巡航高度已不可避免时，在改变高度层期间，应打开航空器上有助于看见该航空器的所有可用灯光。
3.2   避免碰撞
如果驾驶员收听到另一航空器的活动情报广播，认为有必要立即采取措施以避免紧迫的碰撞危险，但又不能按照航行优先顺序的规定实施时，应当：
（1） 如果在采用最低垂直间隔为600米（2000英尺）的区域内FL290以上，立即下降150米（500英尺）或300米（1000英尺），除非有其他机动飞行更合适；
（2） 打开航空器上有助于看见该航空器的所有可用灯光；
（3） 尽早回答该项广播，并通知正在采取的行动；
（4） 在有关空中交通服务频率上通告已采取的行动；及
（5） 尽早恢复正常的飞行高度层，并在有关空中交通服务频率上通知该项行动。
3.3   正常位置报告程序
不管采取了任何行动（发出或证实活动情报广播），任何时候都应当执行正常的位置报告程序。


[bookmark: _Toc20250][bookmark: _Toc215480367][bookmark: _Toc1170897524]附件4-无人驾驶自由气球
1. 一般规定
[bookmark: _Toc215154925]1.1 无人驾驶自由气球分类
无人驾驶自由气球分为：
（一）轻型无人驾驶自由气球是指携带总质量小于4千克的一件或多件业载的无人驾驶自由气球。但按本条第（三）项第2、3、4目划为重型气球者除外；
（二）中型无人驾驶自由气球是指携带总质量等于或大于4千克而小于6千克的两件或多件业载的无人驾驶自由气球，但按本条第（三）项第2、3、4目划为重型气球者除外；
（三）重型无人驾驶自由气球是指携带的业载符合下列条件之一的无人驾驶自由气球：
1.其总质量等于或大于6千克；
2.其中一件的质量等于或大于3千克；
3.其中一件的质量等于或大于2千克而其面积密度大于13克／平方厘米；
4.用绳索或其他装置悬挂业载而需要230牛顿或更大的冲力方可使该业载与气球脱离。
[bookmark: _Toc215154926]1.2 管理规定
施放无人驾驶自由气球应当按照《通用航空飞行管制条例》及相关规定经国家有关主管部门批准和相关空中交通服务单位许可。
无人驾驶自由气球(供气象目的专用的小型气球并按有关当局规定方式使用者除外)，未经有关其他国家的许可，不得使之穿越其他国家的领土。
2. 运行要求
[bookmark: _Toc215154927]2.1 申请包含的内容
中型或重型无人驾驶自由气球预定放飞前，必须至少在预定放飞提前七天通知有关空中交通服务单位。
施放重型或者中型无人驾驶自由气球，直接影响航路、航线和机场空中交通活动的，施放气球的单位或者个人应当在提出施放申请时将下列信息提交有关单位：
（一）气球运行的识别标志或者项目代码名称；
（二）气球的分类和说明；
（三）二次雷达应答机编码或者NDB频率；
（四）施放气球的单位的名称和联系方式；
（五）施放地点；
（六）预计施放日期、时间及活动范围；
（七）如为多次施放，施放气球的数目和两次施放之间的间隔时间；
（八）巡航高度层；
（九）预期上升方向和预计上升并穿越标准气压高度18000米或者上升至18000米以下的某个巡航高度层所需的时间以及地点；
（十）预计运行结束的日期、时间和计划触地或者回收的地点；如果不能精确预计运行结束的日期、时间及触地地点的，则应当加以说明。
[bookmark: _Toc215154928]2.2 信息变更要求
如果2.1条要求的信息内容有更改的，应当至少在预计施放前6小时通知有关空中交通服务单位。
[bookmark: _Hlk215154945]如系探测太阳或宇宙干扰时，涉及到关键的时间因素，则必须至少在预计开始运行前30分钟作出通知。
[bookmark: _Toc215154929]2.3 运行限制
有下列情况之一的，重型无人驾驶自由气球未经有关管制单位许可，不得在标准气压高度18000米以下的任何高度运行或穿越：
（一）有云或视界天空遮蔽现象超过八分之四；
（二）水平能见度小于8千米。
[bookmark: _Toc215154930]2.4 不得飞越人口稠密地区的要求
施放重型或者中型无人驾驶自由气球，不得使其以低于300米的高度飞越城镇或者居民点的人口稠密地区或者与该次运行无关的露天人群上空。
[bookmark: _Toc215154931]2.5重型无人驾驶自由气球应具备的条件
重型无人驾驶自由气球运行还应当具备下列条件：
（一）无论是自动或是遥控的，在气球上至少应当装备两套各自独立工作的业载运行终止装置或系统；
（二）聚乙烯零压气球至少装有两套各自独立工作的系统用以终止气球球囊的飞行；
（三）气球球囊表面应当装备能反射雷达波的装置或材料，以便对地面的雷达提供回波，或者在气球上装备适当的装置，以便施放者在地面雷达有效范围外继续跟踪。
[bookmark: _Toc215154934]2.6 日落至日出期间的要求
在日落至日出期间或者在有关空中交通服务单位规定的日落至日出期间的某一时间，施放重型无人驾驶自由气球并使其在标准气压高度18000米以下运行的，不论附属物和载运物品在运行中是否与气球分离，应当在气球及其附属物和载运物品上装备至少8千米以外可见并且其闪光频率为每分钟至少40次但不多于100次的闪光灯。
[bookmark: _Toc215154935]2.7 日出至日落期间的要求
在日出至日落期间，在标准气压高度18000米以下使用装有15米以上的悬挂装置的重型无人驾驶自由气球的，但不包括颜色非常醒目的张开的降落伞，应当在悬挂装置上涂上高度醒目的交替色带，或系上彩色小旗。
[bookmark: _Toc215154936]2.8 运行终止
有下列情况之一的，施放重型无人驾驶自由气球的单位或者个人，应当使用本章所要求的有关终止运行的装置：
（一）天气条件低于规定的运行要求时；
（二）因故障或者其他原因，继续运行将对空中交通活动或者地面人员、财产造成危害的。
（三）未经批准而将进入他国领土空域前。
[bookmark: _Toc215154938]2.8计划取消
重型或者中型无人驾驶自由气球施放计划取消后，施放气球的单位和个人应当立即通知有关空中交通服务单位。
3. 设备要求
[bookmark: _Toc215154932]3.1 二次监视雷达应答机装备要求
在雷达管制区内施放和运行重型无人驾驶自由气球，并直接影响空中交通安全的，应当按照空中交通服务单位的要求在气球上装备具有高度报告功能的二次监视雷达应答机，并根据要求开放使用。
未按照空中交通服务单位的要求在气球上装备具有高度报告功能的二次监视雷达应答机，或者未根据要求开放使用的，不得在雷达管制区内施放和运行重型无人驾驶自由气球，直接影响空中交通的安全。
[bookmark: _Toc215154933]3.2对拖曳式天线的规定
无人驾驶自由气球上如果装有拖曳式天线，而且需使用大于230牛顿的撞击力才能使其在任何一处断裂时，应当在天线上每隔15米系一彩色小旗或者飘带，否则不得运行。
4. 相关通报要求
[bookmark: _Toc215154939]4.1航径监测和通报要求
重型无人驾驶自由气球在标准气压高度18000米或者以下运行时，施放气球的单位或者个人应当监测气球的航径，并按照空中交通服务单位的要求通报气球运行的情况及位置。
[bookmark: _Toc215154937]4.2通报内容
施放重型或者中型无人驾驶自由气球后，施放气球的单位或者个人应当立即将下列内容通知有关空中交通服务单位：
（一）气球识别标志；
（二）施放地点；
（三）实际施放时刻；
（四）预计穿越标准气压高度18000米的时刻与位置，如果高度是在18000米或者以下时，则为预计上升到某一巡航高度层的时刻和位置；
（五）按照2.1条的（七）和（九）对预先通知的资料进行任何更改。
[bookmark: _Toc215154940]4.3 不能按要求监测气球位置的要求
重型无人驾驶自由气球在运行期间，不能按照要求监测到气球的位置时，施放气球的单位或者个人应立即通知有关的空中交通服务单位，并在通知中说明最后一次记录的位置及时刻。当重新监测到气球时应当立即通知有关的空中交通服务单位。
[bookmark: _Toc215154941]4.4开始下降前一小时通报要求
在重型无人驾驶自由气球开始下降前一小时，施放气球的单位或个人应当向有关的空中交通服务单位通报下列情况：
（一）现在所处的地理位置；
（二）现在的标准气压高度层；
（三）如果需穿越标准气压高度18000米的，预计穿越的时间；
（四）预计触地的时间和地点。
[bookmark: _Toc215154942]4.5运行结束通报的要求
重型或者中型无人驾驶自由气球运行结束后，施放气球的单位或者个人应当及时通知有关空中交通服务单位。
[bookmark: _Toc215154943]4.6飞行情报通报要求
空中交通服务单位应当按照民航局规定向相关空中交通服务单位及航空器驾驶员通报关于无人驾驶自由气球的信息。

