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1. 概述
EA300/SC/LC/LT飞机是特技类飞机，具备高特技机动飞行性能，飞机结构能够承受超常规的机动载荷，为新颖或独特的设计特征。EA300/SC/LC/LT飞机认可审定基础适用的适航规章CCAR-23-R0中没有覆盖特技类飞机超常规的机动载荷要求，依据第21.16条（一）款1项制定专用条件，且专用条件应具有与 CCAR-23-R0等效的安全水平。
2. 背景
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]EXTRA Flugzeugproduktions- und Vertriebs-GmbH公司于2023年02月23日向中国民用航空局提交了EA300/SC/LC/LT飞机的型号认可证申请书。按照中欧适航和环保审定技术实施程序（TIPs）要求，参考该型号向审定国局方（EASA）申请的日期，将认可局方（CAAC）当时有效的适航规章版本（CCAR-23-R0）确定为认可局方的审定基础。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]EA300/SC/LC/LT是单发活塞、后三点式起落架、特技类兼正常类的飞机。EA300/SC/LC/LT飞机具备快滚机动（急横滚）的性能，能产生高的滚转速率；飞机设计用于高性能特技机动，能产生高的俯仰速率。该设计特征属于一项新颖或独特的设计特征，认可审定基础适用规章CCAR-23-R0中没有涵盖足够的特技机动载荷要求，需制定本专用条件。
EASA针对此新颖或独特的设计特征制定了专用条件，CAAC接受EASA制定的专用条件作为EA300/SC/LC/LT型飞机认可审定基础。
3. 适用范围
EA300/SC/LC/LT飞机。
4. 专用条件草案
EA300/SC/LC/LT飞机结构设计载荷：
(a) 机翼
除了满足CCAR-23-R0 第23.349(b)条的滚转机动准则外，对具备快滚机动性能（急横滚）的飞机，机翼必须按100%的半翼展机翼气动载荷作用在对称面的一侧，0%作用在另一侧的载荷分布进行设计。100/0百分比的气动载荷分布也可用准确的飞行载荷试验数据替代。应当在飞行手册的适航限制章节增加注释，并在主仪表板上设置合适的警告标牌，以禁止速度超过VA后进行满舵或突然的操纵输入。
(b) 尾翼
平尾及其与机身的连接结构和后机身必须按最严酷的载荷工况进行设计，载荷通过准确的飞行载荷试验或可接受的分析方法获得。假定作用在机翼和平尾上的非对称载荷组合是绕着滚转轴将飞机向同一个方向翻转的。应当在飞行手册的适航限制章节增加注释，并在主仪表板上设置合适的警告标牌，以禁止速度超过VA后进行满舵或突然的操纵输入。方向舵机动工况必须采用1.5倍的过漂系数来代替CCAR-23-R0 23.441(a)(2)规定的1.3倍系数，或一个经飞行试验验证的较低值。垂尾和平尾表面沿弦向的载荷分布必须是合理的。必须采用合适的数据来确定平尾表面的非对称载荷，并作为机身扭矩的依据，这必须与方向舵和升降舵的满舵输入同时作用。
(c) 陀螺力
飞机，包括发动机、发动机支架及其与机身的连接结构，必须按特技机动时产生的对应陀螺力进行设计。

5. 结论
建议颁发专用条件《EA300/SC/LC/LT结构设计载荷》。
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